Kvalifikační standard

Pracovník plošného broušení v nábytkářské výrobě (kód: 33-060-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Truhlář nábytkář
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v průvodní dokumentaci výroby nábytkového dílce
4
Nastavování a spouštění pásových brusek
3
Nastavování a spouštění hranových brusek
3
Spouštění a nastavování širokopásových brusek
3
Broušení na pásových bruskách
3
Broušení na hranových bruskách
3
Broušení na širokopásových bruskách
3
Základní údržba pásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů
3
Základní údržba hranových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů
3
Základní údržba širokopásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů
3
Nakládání s odpady vzniklými při broušení v nábytkářské výrobě
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 26.04.2016 do: 19.08.2020
Pracovník plošného broušení v nábytkářské výrobě, 28.9.2026 14:50:24
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována. 
 
Ověřování kritérií bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k opracování 15 kusů nábytkových dílců za použití různých druhů a tlouštěk materiálů (polotvrdá dřevovláknitá deska /MDF deska/, MDF lakovaná deska základovou nátěrovou hmotou, dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, laťovka, dýhovaná dřevotřísková deska /DTD/, laminovaná DTD, masivní hranoly, spárovka) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí. 
Konečné opracování dílců je určeno pro čalouněný nábytek (hranoly z masivu), pro ostatní nábytek je určena úprava tloušťky materiálu (například tloušťku materiálu upravit z 18 mm na 16,4 mm pro přípravu na laminátování - 2 laminátů o tl. 0,8 mm), broušení dýhy a masivu pod základní nátěry, broušení mezivrstev mezi laky atd. 
 
Při hodnocení úkolů je třeba zaměřit se zejména na precizní splnění všech odborných kompetencí. 
Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. 
Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.
 
Pracovník si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv..
Pracovník plošného broušení v nábytkářské výrobě, 28.9.2026 14:50:24
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR. 
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.
Dřevotvar Jablonné nad Orlicí
Dřevařský magazin
SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Pracovník plošného broušení v nábytkářské výrobě, 28.9.2026 14:50:24
Strana 3 z 3