Hodnoticí standard

Projektant/projektantka lešení (kód: 36-084-N)
Autorizující orgán:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Projektant lešení
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
5

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Zpracovávání projektové dokumentace pro lešení
5
Zpracovávání prováděcí dokumentace
5
Provádění složitých výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace
6
Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí
5
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
4
Orientace v technických parametrech lešení
5
Orientace v bezpečnosti práce ve stavebnictví
5
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Projektant/projektantka lešení, 15.2.2026 8:13:55
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Zpracovávání projektové dokumentace pro lešení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zpracovat návrh lešeňové konstrukce formou nákresu, včetně potřebných technických informací, podle zadání (dále jen návrh) s využitím technické dokumentace výrobce
Praktické předvedení s písemnou přípravou a ústní obhajobou
b) Staticky posoudit navrženou konstrukci (dále jen výpočet) a na tomto základě upřesnit potřebné technické parametry
Praktické předvedení s písemnou přípravou a ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
Zpracovávání prováděcí dokumentace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zkompletovat prováděcí dokumentaci návrhu lešení, popsat její rozsah a obsah
Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b) Zdůvodnit výběr vhodného typu lešení pro konkrétní zadání a s ohledem na rizika pro bezpečnost a zdraví fyzických osob během montáže a demontáže lešení
Ústní ověření nad zpracovaným návrhem a výpočtem
c) Zpracovat materiálovou specifikaci navrženého typu lešení
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění složitých výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat hlubokou znalost obecné teoretické mechaniky, statiky a pružnosti
Písemné ověření
b) Prokázat hlubokou znalost v oblasti navrhování a posuzování stavebních konstrukcí z oceli, hliníku a dřeva podle evropských norem
Písemné ověření
c) Vysvětlit postup výpočtu zatížení do součástí konstrukce a do založení včetně zatížení větrem pro nezakryté a zakryté lešení před uzavřenou nebo částečně otevřenou fasádou
Ústní ověření nad zpracovaným návrhem a výpočtem
d) Vysvětlit postup výpočtu kotevních sil včetně zatížení větrem pro nezakryté a zakryté lešení s použitím sítí a plachet, popsat rozdíly. Charakterizovat kotvení v různých materiálech
Ústní ověření nad zpracovaným návrhem a výpočtem
e) Prokázat schopnost používat technické podklady výrobce při zpracování projektové dokumentace (výkres, výpočet, technická zpráva)
Ústní ověření nad zpracovaným návrhem a výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
Projektant/projektantka lešení, 15.2.2026 8:13:55
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit strukturu norem pro dočasné stavební konstrukce, jejich závaznost, výběr a používání
Ústní ověření
b) Prokázat znalost názvosloví pro dočasné stavební konstrukce
Písemné ověření
c) Prokázat znalost obecných požadavků na lešení
Písemné ověření
d) Prokázat znalost normových požadavků pro lešení trubková, dílcová, podpěrná a pojízdná
Písemné ověření
e) Prokázat znalost normových požadavků pro ostatní konstrukce sestavené z lešenářských prvků nebo dílců (tribuny, pódia, opláštění, zastřešení)
Písemné ověření
f) Popsat ostatní technické podklady pro dočasné stavební konstrukce
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Získat potřebné informace z předložených stavebních výkresů
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Stanovit minimální rozsah vstupních požadavků na lešení ze zadávací dokumentace
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vysvětlit obsah prováděcí dokumentace pro lešení
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v technických parametrech lešení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat znalost technických parametrů lešení trubkových, dílcových, podpěrných a pojízdných
Ústní ověření
b) Identifikovat a popsat dílce a spoje různých typů lešení
Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c) Vyhledat chyby a nedostatky v provedení konstrukce lešení - podle obrázků
Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Projektant/projektantka lešení, 15.2.2026 8:13:55
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Orientace v bezpečnosti práce ve stavebnictví
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit odpovědnosti osob na staveništi z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Vysvětlit principy plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Vysvětlit problematiku hodnocení rizik
Ústní ověření s písemnou přípravou
d) Vysvětlit správný výběr a používání osobních ochranných pracovních prostředků
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Projektant/projektantka lešení, 15.2.2026 8:13:55
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://nsp.cz/jednotka
-
prace/projektant
-
leseni
-
6a7a#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Veškeré
zkoušky
znalostí
a
dovedností
jsou
prováděny
s
využitím
reálných
výřezů
dílců,
případně
fotografií
konkrétních
typů
lešení
(viz
kapitola
MTZ).
Rovněž
jsou
používány
návody
na
montáž,
demontáž
a
používání
určené
pro
jednotlivé
typy
lešení.
Ověření
kompetence
"
Zpracovávání
projektové
dokumentace
pro
lešení"
kritérium
a)
spočívá
ve
vypracování
nákresu
vhodné
lešeňové
konstrukce,
včetně
ztužení,
kotvení,
případně
vzepření
a
v
kritériu
b)
pak
navazuje
zpracování
statického
výpočtu
pro
tuto
konstrukci.
Jako
podklad
předá
autorizovaná
osoba
základní
výkresovou
dokumentaci
stavebního
objektu
(minimální
výška
24
m,
pohledy
na
fasády,
rozměry,
fasádní
materiály,…),
požadavky
na
užitné
zatížení
a
další
požadavky
vymezující
tvar
lešení
(otvory
ve
fasádě,
překlenutí
vchodů,
výkopů,
prostupy
technologií
atd.)
Ověření
kompetence
"
Zpracovávání
prováděcí
dokumentace"
bezprostředně
navazuje
na
výsledky
ověřování
kompetence
"
Zpracovávání
projektové
dokumentace
pro
lešení"
a
spočívá
v
rozvedení
návrhu
do
prováděcí
dokumentace,
včetně
materiálové
specifikace.
Při
hodnocení
zpracovaného
návrhu
a
výpočtu
se
bude
přihlížet
zejména
ke
statické
a
funkční
bezpečnosti
navrženého
řešení.
Ověření
kompetence
"
Orientace
v
technických
parametrech
lešení"
je
v
kritériu
b)
založeno
na
praktickém
přezkoušení
ze
znalostí
jednotlivých
dílců
lešení
a
jejich
částí,
s
využitím
reálných
výřezů
dílců,
případně
jejich
fotografií,
včetně
znalosti
spojování
dílců
a
jejich
možné
kombinace.
Ověřování
v
kritériu
c)
je
založeno
na
posouzení
fotografií
různých
lešení
a
určení
odchylek
a
rozporů
s
normovými
požadavky
a
požadavky
správné
praxe.
 
Písemné
ověřování
kritérií
se
u
vybraných
kompetencí
provádí
prostřednictvím
písemného
testu.
Zkoušející
předloží
uchazeči
test
s
více
otázkami
pro
každé
kritérium,
které
prověří
uvedenou
dovednost
nebo
znalosti.
 
Pravidla
pro
aplikaci
písemných
testů
jako
způsobu
ověřování
Soubor
otázek
pro
testy
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
A.
Testy
pro
jednotlivé
uchazeče
musí
být
generovány
ze
souboru
200
otázek,
aby
bylo
umožněno
vytvoření
několika
desítek
různě
sestavených
testů.
B.
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu
.
To
znamená,
že
v
případě,
kdy
se
některé
kompetence
nebo
kritéria
ověřují
pomocí
testů,
musí
být
splněné
následující
dvě
podmínky:
B1.
Pro
celkový
soubor
otázek,
z
něhož
se
generují
jednotlivé
testy:
Pro
každé
kritérium
existuje
níže
uvedený
počet
otázek.
B2.
Pro
jednotlivé
vygenerované
testy:
Každý
uchazeč
má
ve
svém
testu
pro
každé
kritérium
(u
něhož
je
test
způsobem
ověření)
pět,
resp.
deset
otázek,
jak
je
uvedeno
níže.
B3.
Pro
úspěšné
hodnocení
testu:
Za
úspěšné
splnění
testu
se
považuje
80
%
správně
zodpovězených
otázek
s
tím,
že
pro
každé
kritérium
musí
být
správně
zodpovězeno
alespoň
75
%
otázek.
 
Autorizovaná
osoba
vypracuje
soubor
testových
otázek
zaměřených
na
ověření
znalostní
složky
vybraných
způsobilostí
následovně:
Kompetence
"
Orientace
v
normách,
v
technických
podkladech
a
projektech
pro
montáž
a
demontáž
dočasných
stavebních
konstrukcí"
:
100
otázek
/
25
otázek
pro
každé
kritérium
s
písemným
ověřením
Kompetence
"
Provádění
složitých
výpočtů
souvisejících
se
zpracováním
projektové
dokumentace"
:
100
otázek
/
50
otázek
pro
každé
kritérium
s
písemným
ověřením
Testové
otázky
týkající
se
provádění
složitých
výpočtů
budou
vycházet
z
úrovně
znalostí
vyžadovaných
u
zkoušek
bakalářského
i
magisterského
studia
na
stavebních
fakultách
v
ČR.
Projektant/projektantka lešení, 15.2.2026 8:13:55
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Testové
otázky
budou
uzavřené,
sestavené
ze
tří
odpovědí,
z
nichž
právě
jedna
je
správná.
Všechny
otázky
jsou
bodově
rovnocenné.
 
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče,
sestaveného
ze
40
otázek
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
oblastí:
Kompetence
"
Orientace
v
normách,
v
technických
podkladech
a
projektech
pro
montáž
a
demontáž
dočasných
stavebních
konstrukcí":
20
otázek
/
5
otázek
pro
každé
kritérium
s
písemným
ověřením
Kompetence
"
Provádění
složitých
výpočtů
souvisejících
se
zpracováním
projektové
dokumentace"
:
20
otázek
/
10
otázek
pro
každé
kritérium
s
písemným
ověřením
 
V
případě,
že
při
ústním
ověření
budou
jednotlivé
otázky
losovány
uchazečem,
musí
být
dodržena
následující
 
Pravidla
pro
aplikaci
ústního
ověřování
formou
losovaných
otázek
Soubor
otázek
pro
ústní
ověřování
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu.
To
znamená,
že
v
případě,
kdy
se
některé
kompetence
nebo
kritéria
ověřují
pomocí
losovaných
otázek,
musí
být
splněny
následující
dvě
podmínky:
A.
Pro
celkový
soubor
otázek:
Každé
kritérium
je
zohledněno
v
několika
otázkách.
B.
Pro
soubor
vylosovaných
otázek
konkrétního
uchazeče:
Každý
uchazeč
musí
mít
v
souboru
svých
vylosovaných
otázek
zohledněno
alespoň
jednou
každé
kritérium
(myslí
se
kritérium,
u
něhož
jsou
losované
otázky
způsobem
ověření
a
v
návaznosti
na
pokyn,
která
kritéria
je
třeba
u
zkoušky
splnit).
 
Zadáním
návrhu
lešeňové
konstrukce
autorizovanou
osobou
se
rozumí
předání
základní
výkresové
dokumentace
stavebního
objektu
(pohledy
na
fasády,
rozměry,
materiály,…)
s
požadavkem
na
vypracování
nákresu
lešeňové
konstrukce,
včetně
statického
výpočtu.
 
Všichni
členové
zkušební
komise
musí
být
přítomni
u
zkoušky
po
celou
dobu
zkoušení
uchazečů.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Projektant/projektantka lešení, 15.2.2026 8:13:55
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:
 
·	Vysokoškolské vzdělání ve stavebním nebo strojním oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti projektování dočasných stavebních konstrukcí.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

A)
Požadavky
na
prostory
k
vykonání
zkoušky
profesní
kvalifikace:
Autorizovaná
osoba
musí
disponovat
dílenskými
prostory
pro
vykonání
praktické
zkoušky
s
možností
manipulace
s
lešeňovým
materiálem
a
učebnou
pro
vykonání
teoretické
části
zkoušky
splňující
odpovídající
bezpečnostní
a
hygienické
předpisy,
spolu
se
zajištěním
potřebné
energie.
 
B)
Předpisy
a
podklady:
Zákony,
právní
a
technické
předpisy
·
zákon
č.
22/1997
Sb.,
o
technických
požadavcích
na
výrobky
a
o
změně
a
doplnění
některých
zákonů,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
zákon
č.
309/2006
Sb.,
kterým
se
upravují
další
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
v
pracovněprávních
vztazích
a
o
zajištění
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
činnosti
nebo
poskytování
služeb
mimo
pracovněprávní
vztahy
(zákon
o
zajištění
dalších
podmínek
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci),
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
nařízení
vlády
č.
173/1997
Sb.,
kterým
se
stanoví
vybrané
výrobky
k
posuzování
shody
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
na
pracovištích
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky
·
nařízení
vlády
č.
495/2001
Sb.,
kterým
se
stanoví
rozsah
a
bližší
podmínky
poskytování
osobních
ochranných
pracovních
prostředků,
mycích,
čisticích
a
dezinfekčních
prostředků
·
nařízení
vlády
č.
591/2006
Sb.,
o
bližších
minimálních
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
na
staveništích,
ve
znění
pozdějších
předpisů
 
České
technické
normy
·
ČSN
73
8101
Lešení
-
Společná
ustanovení
(738101)
·
ČSN
73
8102
Pojízdná
a
volně
stojící
lešení
(738102)
·
ČSN
73
8106
Ochranné
a
záchytné
konstrukce
(738106)
·
ČSN
73
8107
Trubková
lešení
(738107)
·
ČSN
EN
74
-
1
Spojky,
středicí
trny
a
nánožky
pro
pracovní
a
podpěrná
lešení
-
Část
1:
Spojky
trubek
-
Požadavky
a
zkušební
postupy
(738109)
Projektant/projektantka lešení, 15.2.2026 8:13:55
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

·
ČSN
EN
74
-
2
Spojky,
středicí
trny
a
nánožky
pro
pracovní
a
podpěrná
lešení
-
Část
2:
Speciální
spojky
-
Požadavky
a
zkušební
postupy
(738109)
·
ČSN
EN
74
-
3
Spojky,
středicí
trny
a
nánožky
pro
pracovní
a
podpěrná
lešení
-
Část
3:
Ploché
nánožky
a
středicí
trny
-
Požadavky
a
zkušební
postupy
(738109)
·
ČSN
EN
12810
-
1
Fasádní
dílcová
lešení
-
Část
1:
Požadavky
na
výrobky
(738111)
·
ČSN
EN
12810
-
2
Fasádní
dílcová
lešení
-
Část
2:
Zvláštní
postupy
při
navrhování
konstrukce
(738111)
·
ČSN
EN
12811
-
1
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Část
1:
Pracovní
lešení
-
Požadavky
na
provedení
a
obecný
návrh
(738123)
·
ČSN
EN
12811
-
2
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Část
2:
Informace
o
materiálech
(738123)
·
ČSN
EN
12811
-
3
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Část
3:
Zatěžovací
zkoušky
(738123)
·
ČSN
EN
12811
-
4
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Část
4:
Záchytné
stříšky
pro
lešení
-
Požadavky
na
provedení
a
návrh
výrobku
(738123)
·
ČSN
EN
1004
Pojízdná
pracovní
dílcová
lešení
-
Materiály,
rozměry,
návrhová
zatížení,
požadavky
na
provedení
a
bezpečnost
(738112)
·
ČSN
EN
1298
Pojízdná
pracovní
lešení
-
Pravidla
a
zásady
pro
vypracování
návodu
na
montáž
a
používání
(738113)
·
ČSN
EN
12812
Podpěrná
lešení
-
Požadavky
na
provedení
a
obecný
návrh
(738108)
·
ČSN
EN
12813
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Podpěrné
dílcové
věže
-
Zvláštní
postupy
při
navrhování
(738124)
·
ČSN
EN
13374
Systémy
dočasné
ochrany
volného
okraje
-
Specifikace
výrobku,
zkušební
metody
(738125)
·
ČSN
EN
1263
-
1
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Záchytné
sítě
-
Část
1:
Bezpečnostní
požadavky,
zkušební
postupy
(738114)
·
ČSN
EN
1263
-
2
Záchytné
sítě
-
Část
2:
Bezpečnostní
požadavky
pro
osazování
záchytných
sítí
(738114)
·
ČSN
EN
1065
Seřiditelné
výsuvné
ocelové
stojky
-
Základní
požadavky,
navrhování
a
posuzování
výpočtem
a
zkouškami
(738115)
·
ČSN
EN
16031
Seřiditelné
výsuvné
hliníkové
stojky
-
Specifikace
výrobku,
navrhování
a
posuzování
výpočtem
a
zkouškami
(738128)
·
ČSN
EN
16508
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Konstrukce
pro
opláštění
-
Požadavky
na
provedení
a
obecný
návrh
(738129)
·
ČSN
P
CEN/TR
15563
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Doporučení
pro
zajištění
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
(738127)
·
ČSN
EN
1990
(73
0002)
Eurokód:
Zásady
navrhování
konstrukcí
·
ČSN
EN
1991
(73
0035)
Eurokód
1:
Zatížení
konstrukcí
(soubor
norem)
·
ČSN
EN
1993
(73
1401)
Eurokód
3:
Navrhování
ocelových
konstrukcí
(soubor
norem)
·
ČSN
EN
1995
(73
1701)
Eurokód
5:
Navrhování
dřevěných
konstrukcí
(soubor
norem)
·
ČSN
EN
1999
(73
1501)
Eurokód
9:
Navrhování
hliníkových
konstrukcí
(soubor
norem)
 
Další
textové
podklady
·
VLASÁK
S;
PICEK
Z.;
ŠKRÉTA
K.;
WALD
F.
Konstrukce
z
lešení
podle
evropských
norem.
Praha,
České
vysoké
učení
technické,
Fakulta
stavební,
Květen
2010,
ISBN
978
-
80
-
01
-
04362
-
2
·
DOLEJŠ
J.;
PICEK
Z.;
ŠKRÉTA
K.;
VLASÁK
M.;
VLASÁK
S.
Navrhování
konstrukcí
z
lešení
I.
Praha,
České
vysoké
učení
technické,
Fakulta
stavební,
Prosinec
2011,
ISBN
978
-
80
-
01
-
04363
-
2
·
DOLEJŠ
J.;
PICEK
Z.;
VLASÁK
M.;
VLASÁK
S.;
ZVĚŘINA
F.
Navrhování
konstrukcí
z
lešení
II.
Praha
České
vysoké
učení
technické,
Fakulta
stavební,
Prosinec
2012,
ISBN
978
-
80
-
01
-
04960
-
0
·
DOLEJŠ
J.;
ILČÍK
J.;
KUNST
I.;
PICEK
Z.;
ŠKRÉTA
K.;
VLASÁK
S.
Lešení
v
zrcadle
norem.
Praha
České
vysoké
učení
technické,
Fakulta
stavební,
2015,
ISBN
978
-
80
-
01
-
05706
-
3
·
Návod
na
montáž
a
používání
trubkového
lešení
FKK,
návod
na
montáž
a
používání
trubkového
lešení
HESCO
·
Nejméně
pět
návodů
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
rámových
lešení:
ALFIX,
ALTRAD
Bauman
–
ProfiTech;
ALTRAD
plettac
assco
–
SL
70,
assco
quadro
70,
assco
quadro
70V;
CK;
Czechwood
Trading
–
MPI
-
CW;
EKRO
-
EURO
-
SYSTÉM;
GET
–
PLATINO;
Graf;
Hünnebeck
(Harsco)
-
BOSTA;
Layher
Blitz;
MJ
–
UNI
70,
UNI
CONNECT
70,
UNI
TOP
65;
Müba
–
FIX;
Officine
Villalta
–
MERCURY;
PERI
UP
T
70;
RINGER
-
Doppelgeländergerüst
DG
0,65;
Scafom
-
rux
-
RUX
Super;
SCASERV
(Harsco
-
SGB)
-
Sprint;
Termosprzęt;
ULMA
–
DORPA
·
Nejméně
pět
návodů
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
modulových
lešení:
ALFIX
MODUL
plus;
ALTRAD
Bauman
–
VarioTech;
ALTRAD
plettac
assco
–
assco
futuro,
assco
futuro
V;
BODIS;
HAKI
IV;
HARSCO
-
SGB
-
CUPLOK;
Hünnebeck
(Harsco)
–
Modex;
JEKA;
Layher
Allround,
Allround
STAR;
PERI
UP
Rosett,
PERI
UP
Rosett
Flex;
Scafom
-
rux
–
RUX
-
Variant,
RINGSCAFF;
ULMA
–
BRIO
·
Nejméně
pět
návodů
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
pojízdných
lešení:
ALFIX
–
ALUFIX;
Projektant/projektantka lešení, 15.2.2026 8:13:55
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

ALBERT;
Alfeko
(Saleko)
–
FLIS;
ALTRAD
Bauman
–
RapidTech;
ALTRAD
plettac
assco
–
Alu
Quick,
Alu
Star,
Alu
Treppen;
Altrex;
ALVE;
AMICHA;
AXIAL;
BOSS;
CUSTERS
-
Handy,
Handy
Treppen,
Handy
Chico;
Dovín
–
DoMini;
EKRO
-
Montage
-
gerüstturm;
FARAONE
Modello,
MT;
HAILO
-
ProfiStep
multi;
HAKI
UNI,
MIDI;
HORA
MONT
-
HM
1000;
Hünnebeck
(Harsco)
–
Alu
-
Mobilgerüst,
Alu
-
Faltgerüst;
HYMER,
Kleingerüst,
Euroform;
ISG,
FC,
ECL;
KRAUSE
–
RollTec,
ClimTecMobilGerüst,
ProTec
-
Standard,
STABILO;
LAMA
DUE
–
BLIZ,
SEMPLICE;
Layher
–
UniStandard,
UniBreit,
StaroRollbock,
Zifa;
Müba
–
Fahrgerüst,
Rollgerüst
typ
Boy;
Scafom
-
rux
–
Rux
-
Mobilo;
SDM
-
Pedal
Lift,
PL;
Termosprzęt;
UpRight
International
-
SPAN,
TREPPEN,
SNAP
-
OUT
(KASSEL),
SNAPPY;
ZARGES
-
Professional,
Favorit;
ZIG
-
ZAG
·
Nejméně
tři
návody
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
podpěrných
lešení:
HARSCO
-
SGB
CUPLOK,
DOKA
-
STAXO,
LAYHER,
MODEX,
PERI,
RUX,
ULMA
–
BRIO,
věž
T60
 
C)
Požadavky
na
materiálně
-
technické
vybavení
Autorizovaná
osoba
musí
mít
pro
zkoušku
k
dispozici
následující
lešeňový
materiál:
·
Pro
trubkové
lešení
podle
ČSN
73
8107:
modelová
stavebnice,
vývojové
typy
hákových
a
nastavovacích
segmentových
spojek,
nánožky,
výřezy
ocelových
trubek
bez
povrchové
ochrany
o
délce
cca
0,3
m
–
0,5
m
·
Pro
lešení
sestavené
s
použitím
spojek
podle
ČSN
EN
74:
10
druhů
upínacích
a
nastavovacích
spojek,
výřezy
ocelových
pozinkovaných
a
hliníkových
trubek
o
délce
cca
0,3
m
–
0,5
m
·
Pro
dílcové
rámové
lešení:
vzorky
minimálně
pěti
různých
systémů
(výřezy
rámů,
koncovek
dílců)
·
Pro
dílcové
modulové
lešení:
vzorky
minimálně
tří
různých
systémů
(výřezy
sloupků,
koncovek
dílců)
doplněné
fotografiemi.
·
Pro
podpěrné
lešení
speciální:
vzorky
minimálně
tří
různých
systémů
(výřezy
sloupků,
koncovek
dílců)
doplněné
fotografiemi.
·
Pro
pojízdné
lešení:
vzorky
spojů
rámů
a
koncovek
tyčových
dílců
a
pojezdových
kol,
doplněné
fotografiemi.
·
Tahoměr
pro
ověřování
kotevních
sil
·
Nejméně
150
fotografií
(v
elektronické
podobě,
formát
*.jpg)
různých
realizací
lešení
s
chybami
(musí
zahrnovat
všechny
druhy
lešení
–
trubková,
rámová,
modulová,
pojízdná,
podpěrná)
·
Nejméně
tři
různé
soubory
zadávací
dokumentace
pro
lešení
(základní
výkresová
dokumentace
stavebního
objektu
o
minimální
výšce
24
m,
pohledy
na
fasády,
rozměry
objektu,
fasádní
materiály,
požadavky
na
užitné
zatížení
podlah
a
další
požadavky
vymezující
tvar
lešení
-
otvory
ve
fasádě,
překlenutí
vchodů,
výkopů,
prostupy
technologií
atd.)
·
Tabule
s
příslušenstvím
(flipchart)
·
Dataprojektor
a
promítací
plátno
·
Počítač
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda)
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.
 
Zákony,
předpisy,
technické
normy
budou
k
dispozici
buď
v
listinné
podobě
v
dostatečném
počtu
potřebném
pro
zkoušku,
nebo
v
elektronické
podobě
v
off
-
line
formě
(tedy
již
stažené)
pro
okamžité
použití
uchazečem.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče včetně potřebného času na zpracování písemné přípravy a návrhu a výpočtu lešeňové konstrukce (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemného testu jednoho uchazeče je 60 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů. 
Projektant/projektantka lešení, 15.2.2026 8:13:55
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Českomoravská komora lešenářů, z. s.
BIS Czech, s. r. o.
EUROMONT LEŠENÍ, spol. s r. o.
FSOP, s. r. o.
LAVEL MB, s. r. o.
PKL servis, s. r. o.
PROVE servis s. r. o.
VÚBP, v. v. i.
ČVUT Praha, FSv, katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
 
Projektant/projektantka lešení, 15.2.2026 8:13:55
Strana 10 z 10