Hodnoticí standard

Instruktor lešenářské techniky (kód: 36-083-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Instruktor lešenářské techniky
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Zpracovávání základní dokumentace pro lešení
4
Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí
4
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
4
Stanovení postupu práce pro montáž a demontáž různých druhů lešení a pravidel pro jejich užívání
4
Provádění jednoduchých výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace
4
Příprava a výběr potřebného množství lešenářských prvků pro stavbu lešení
4
Orientace v bezpečnosti práce ve stavebnictví
4
Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách
4
Orientace v technických parametrech lešení
4
Zajišťování vzdělávání lešenářů
4
Platnost standardu
Standard je platný od:
19.06.2020
Instruktor lešenářské techniky, 18.7.2024 3:23:58
Strana 1 z 11

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Zpracovávání základní dokumentace pro lešení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zpracovat návrh jednoduché lešeňové konstrukce formou nákresu, včetně potřebných technických informací, podle zadání (dále jen návrh)
Praktické předvedení s písemnou přípravou a ústním zdůvodněním
b) Uvést požadavky na technickou a technologickou dokumentaci lešení
Ústní ověření
c) Prezentovat zpracovaný návrh technologické dokumentace lešení a práce s ní pro školicí aktivity
Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit strukturu norem pro dočasné stavební konstrukce, jejich závaznost, výběr a používání
Ústní ověření
b) Prokázat znalost názvosloví pro dočasné stavební konstrukce
Písemné ověření
c) Prokázat znalost obecných požadavků na lešení
Písemné ověření
d) Prokázat znalost normových požadavků pro lešení trubková, dílcová, podpěrná a pojízdná
Písemné ověření
e) Prokázat znalost normových požadavků pro ostatní konstrukce sestavené z lešenářských prvků
Písemné ověření
f) Popsat ostatní technické podklady (materiálový rozpis, technologický postup, bezpečnostní požadavky) pro dočasné stavební konstrukce
Ústní ověření
g) Vybrat vhodný soubor norem a dalších podkladů pro školení o montáži určeného druhu lešení
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Získat potřebné informace z předložených stavebních výkresů
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b) Stanovit minimální rozsah vstupních požadavků na lešení ze zadávací dokumentace
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Vysvětlit obsah prováděcí dokumentace pro lešení
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Instruktor lešenářské techniky, 18.7.2024 3:23:58
Strana 2 z 11

Hodnoticí standard

Stanovení postupu práce pro montáž a demontáž různých druhů lešení a pravidel pro jejich užívání
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat obecné požadavky na montáž a demontáž lešení
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Vysvětlit podstatu technologických postupů a návodů pro konkrétní typy lešení
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Vysvětlit způsoby kotvení v různých stavebních materiálech a ověření jejich únosnosti
Ústní ověření s písemnou přípravou
d) Vytvořit pravidla pro užívání lešení (předávací protokol, instrukce pro uživatele)
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním nad zpracovaným návrhem
e) Prezentovat stanovený postup práce a pravidla užívání konkrétního druhu lešení pro školení lešenářů
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění jednoduchých výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v jednotkách SI, používaných pro výpočty lešení (délka, hmotnost, síla, moment síly, napětí)
Písemné ověření
b) Vyjmenovat druhy zatížení, třídy zatížení, součinitele zatížení
Písemné ověření
c) Vysvětlit vzájemnou závislost zatížení do sloupku a kotvení
Ústní ověření s písemnou přípravou
d) Vysvětlit problematiku zakrývání lešení, a to včetně vlivu otevřené nebo uzavřené fasády
Ústní ověření s písemnou přípravou
e) Vysvětlit postup výpočtu stálého a proměnného zatížení lešení
Ústní ověření nad zpracovaným návrhem
f) Popsat vstupní parametry ovlivňující způsob založení lešení
Ústní ověření nad zpracovaným návrhem
g) Používat technické podklady výrobce při zpracování projektové dokumentace
Ústní ověření nad zpracovaným návrhem
Je třeba splnit všechna kritéria.
Příprava a výběr potřebného množství lešenářských prvků pro stavbu lešení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat vhodný typ lešení pro konkrétní zadání
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním nad zpracovaným návrhem
b) Zpracovat materiálové specifikace trubkového lešení
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním nad zpracovaným návrhem
c) Zpracovat materiálové specifikace dílcového lešení
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním nad zpracovaným návrhem
Je třeba splnit kritérium a) + b), nebo a) + c).
Instruktor lešenářské techniky, 18.7.2024 3:23:58
Strana 3 z 11

Hodnoticí standard

Orientace v bezpečnosti práce ve stavebnictví
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit odpovědnosti osob na staveništi z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Vysvětlit principy plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Vysvětlit problematiku hodnocení rizik
Ústní ověření s písemnou přípravou
d) Vysvětlit správný výběr a používání osobních ochranných pracovních prostředků
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést obecné požadavky na zajištění pracovníka při práci ve výškách
Písemné ověření
b) Vysvětlit způsoby osobního zajištění proti pádu
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Vysvětlit způsoby kolektivního zajištění
Ústní ověření s písemnou přípravou
d) Popsat požadavky na zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí
Ústní ověření s písemnou přípravou
e) Popsat obecné požadavky na používání žebříků
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v technických parametrech lešení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat znalost technických parametrů lešení trubkových, dílcových, podpěrných a pojízdných
Ústní ověření
b) Identifikovat a popsat dílce a spoje různých typů lešení
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Vyhledat chyby a nedostatky v provedení konstrukce lešení - podle obrázků
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d) Připravit prezentaci k bodu b) (identifikace a popis dílců, spoje různých lešení s poukazem na jejich správné, nevhodné a nepřípustné použití)
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Instruktor lešenářské techniky, 18.7.2024 3:23:58
Strana 4 z 11

Hodnoticí standard

Zajišťování vzdělávání lešenářů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout osnovu školení lešenářů pro zadaný druh lešení
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b) Provést instruktáž k získání odborné kompetence Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí v rozsahu jednoho kritéria z této kompetence, které vybere komise
Praktické předvedení – simulace
Je třeba splnit obě kritéria.
Instruktor lešenářské techniky, 18.7.2024 3:23:58
Strana 5 z 11

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotovený
a
uchazečem
podepsaný
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://nsp.cz/jednotka
-
prace/instruktor
-
lesenarske
-
tec
-
fe91#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Veškeré
zkoušky
znalostí
a
dovedností
se
provádějí
na
reálných
dílcích
a
sestavách
konkrétních
typů
lešení
(viz
kapitola
MTZ).
Rovněž
se
používají
návody
na
montáž,
demontáž
a
používání
určené
pro
jednotlivé
typy
lešení.
Autorizovaná
osoba
na
základě
pohovoru
s
uchazečem
zvolí
druh
lešení,
k
němuž
se
uchazeč
v
jednotlivých
kompetencích
vyjadřuje.
Mělo
by
to
být
lešení,
které
je
uchazeči
známé.
 
Ověřování
kompetence
Zpracování
základní
dokumentace
pro
lešení
kritérium
a)
spočívá
ve
vypracování
nákresu
vhodné
lešeňové
konstrukce,
včetně
ztužení,
kotvení,
případně
vzepření.
Jako
podklad
plnění
kritéria
předá
autorizovaná
osoba
uchazeči
při
zadání
úkolu
základní
výkresovou
dokumentaci
stavebního
objektu
(minimální
výška
24
m,
pohledy
na
fasády,
rozměry,
fasádní
materiály,…),
požadavky
na
užitné
zatížení
a
další
požadavky
vymezující
tvar
lešení
(otvory
ve
fasádě,
překlenutí
vchodů,
výkopů,
prostupy
technologií
atd.).
 
Rozhodujícím
kritériem
hodnocení
zpracovaného
návrhu
je
dodržení
všech
podmínek
bezpečnosti
navrženého
řešení.
 
Kompetence
Zpracovávání
základní
dokumentace
pro
lešení
kritérium
c)
ověřuje
schopnost
prezentovat
svůj
návrh
při
školení
lešenářů.
Při
ověřování
kompetence
Orientace
v
normách,
v
technických
podkladech
a
projektech
pro
montáž
a
demontáž
dočasných
stavebních
konstrukcí
kritérium
g)
uchazeč
sestaví
soubor
podkladů
potřebných
pro
použití
při
školení
pro
montáž
konkrétního
druhu
lešení.
U
kompetence
Příprava
a
výběr
potřebného
množství
lešenářských
prvků
pro
stavbu
lešení
je
kombinace
povinně
plněných
kritérií
odvislá
od
určení
druhu
lešení.
Ověřování
kompetence
Orientace
v
technických
parametrech
lešení
kritérium
b)
je
založeno
na
přezkoušení
uchazeče
s
použitím
konkrétních
dílců
a
sestav
lešení.
Ověřování
kompetence
Orientace
v
technických
parametrech
lešení
kritérium
c)
je
založeno
na
posouzení
dvaceti
fotografií
různých
lešení
(vybraných
ze
150
připravených)
a
určení
odchylek
a
rozporů
s
normovými
požadavky
a
požadavky
správné
praxe.
Součástí
stvrzení
kompetence
je
ověření
schopnosti
vhodné
i
nevhodné
příklady
prezentovat
při
školících
aktivitách.
V
rámci
ověřování
kompetence
Zajišťování
vzdělávání
lešenářů
kritérium
a)
uchazeč
zpracuje
osnovu
školení
k
určenému
druhu
lešení
o
minimálním
rozsahu
1x
A4
(použité
normy,
návody
a
další
technické
podklady
a
právní
předpisy,
stanovení
rizik
vztahujících
se
k
danému
druhu
lešení,
bezpečnost
práce
ve
výškách,
montážní
postup,
apod.).
V
rámci
ověřování
kompetence
Zajišťování
vzdělávání
lešenářů
kritérium
b)
se
simuluje
školení
lešenářů,
kdy
lešenáře
zastupuje
zkušební
komise.
Školení
se
prezentuje
na
jednom
kritériu,
které
komise
vybere
z
kompetence
Orientovat
se
v
normách,
v
technických
podkladech
a
projektech
pro
montáž
a
demontáž
dočasných
stavebních
konstrukcí,
kritérium
a)
až
f).
Lešenář
je
povolání
uvedené
v
Národní
soustavě
povolání.
Písemné
ověřování
kritérií
s
písemným
ověřením
se
provádí
prostřednictvím
písemného
testu.
 
Pravidla
pro
aplikaci
písemných
testů
jako
způsobu
ověřování
 
Soubor
otázek
pro
testy
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
Instruktor lešenářské techniky, 18.7.2024 3:23:58
Strana 6 z 11

Hodnoticí standard

A.
Testy
pro
jednotlivé
uchazeče
musí
být
generovány
ze
souboru
200
otázek,
aby
bylo
možné
vytvořit
několik
desítek
různě
sestavených
testů.
 
B.
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu.
To
znamená,
že
v
případě,
kdy
se
některé
kompetence
nebo
kritéria
ověřují
pomocí
testů,
musí
být
splněné
následující
dvě
podmínky:
 
B1.
Pro
celkový
soubor
otázek,
z
něhož
se
generují
jednotlivé
testy:
Pro
každé
kritérium
existuje
níže
uvedený
počet
otázek.
 
B2.
Pro
jednotlivé
vygenerované
testy:
Každý
uchazeč
má
ve
svém
testu
pro
každé
kritérium
(u
něhož
je
test
způsobem
ověření)
alespoň
jednu
otázku.
 
B3.
Pro
úspěšné
hodnocení
testu:
 
je
třeba
dosáhnout
alespoň
75%
úspěšnosti
zodpovězení
otázek
za
každou
oblast
a
zároveň
80%
úspěšnosti
v
testu
jako
celku.
 
Autorizovaná
osoba
vypracuje
soubor
testových
otázek
zaměřených
na
ověření
znalostní
složky
vybraných
způsobilostí
popsaných
kritérii
hodnocení
následovně:
 
Orientace
v
normách,
v
technických
podkladech
a
projektech
pro
montáž
a
demontáž
dočasných
stavebních
konstrukcí100
otázek
Provádění
jednoduchých
výpočtů
souvisejících
se
zpracováním
projektové
dokumentace
50
otázek
Bezpečnost
práce
ve
výškách
50
otázek
 
Testové
otázky
budou
uzavřené,
sestavené
ze
tří
odpovědí,
z
nichž
jedna
je
správná.
Všechny
otázky
jsou
bodově
rovnocenné.
 
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče,
sestaveného
ze
40
otázek
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
oblastí:
 
Orientace
v
normách,
v
technických
podkladech
a
projektech
pro
montáž
a
demontáž
dočasných
stavebních
konstrukcí20
otázek
Provádění
jednoduchých
výpočtů
souvisejících
se
zpracováním
projektové
dokumentace10
otázek
Bezpečnost
práce
ve
výškách
10
otázek

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Instruktor lešenářské techniky, 18.7.2024 3:23:58
Strana 7 z 11

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém oboru a alespoň 5 let odborné praxe v povolání instruktor lešenářské techniky nebo lešenář šéfmontér nebo projektant lešení nebo obdobného povolání v oblasti dočasných stavebních konstrukcí.
b)	Vysokoškolské vzdělání v technickém oboru a alespoň 5 let odborné praxe v povolání instruktor lešenářské techniky nebo lešenář šéfmontér nebo projektant lešení nebo obdobného povolání v oblasti dočasných stavebních konstrukcí.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná
osoba
musí
disponovat
těmito
předpisy
a
podklady:
 
Zákony,
právní
a
technické
předpisy
·
zákon
č.
22/1997
Sb.,
o
technických
požadavcích
na
výrobky
a
o
změně
a
doplnění
některých
zákonů,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
nařízení
vlády
č.
173/1997
Sb.,
kterým
se
stanoví
vybrané
výrobky
k
posuzování
shody,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
na
pracovištích
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky
·
nařízení
vlády
č.
495/2001
Sb.,
kterým
se
stanoví
rozsah
a
bližší
podmínky
poskytování
osobních
ochranných
pracovních
prostředků,
mycích,
čisticích
a
dezinfekčních
prostředků
České
technické
normy
·
ČSN
73
8101
Lešení
‒
Společná
ustanovení
(738101)
·
ČSN
73
8102
Pojízdná
a
volně
stojící
lešení
(738102)
·
ČSN
73
8106
Ochranné
a
záchytné
konstrukce
(738106)
·
ČSN
73
8107
Trubková
lešení
(738107)
·
ČSN
EN
74
-
1
Spojky,
středicí
trny
a
nánožky
pro
pracovní
a
podpěrná
lešení
-
Část
1:
Spojky
trubek
‒
Požadavky
a
zkušební
postupy
(738109)
·
ČSN
EN
74
-
2
Spojky,
středicí
trny
a
nánožky
pro
pracovní
a
podpěrná
lešení
-
Část
2:
Speciální
spojky
-
Požadavky
a
zkušební
postupy
(738109)
·
ČSN
EN
74
-
3
Spojky,
středicí
trny
a
nánožky
pro
pracovní
a
podpěrná
lešení
-
Část
3:
Ploché
nánožky
a
středicí
trny
‒
Požadavky
a
zkušební
postupy
(738109)
·
ČSN
EN
12810
-
1
Fasádní
dílcová
lešení
-
Část
1:
Požadavky
na
výrobky
(738111)
·
ČSN
EN
12810
-
2
Fasádní
dílcová
lešení
-
Část
2:
Zvláštní
postupy
při
navrhování
konstrukce
(738111)
Instruktor lešenářské techniky, 18.7.2024 3:23:58
Strana 8 z 11

Hodnoticí standard

·
ČSN
EN
12811
-
1
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Část
1:
Pracovní
lešení
‒
Požadavky
na
provedení
a
obecný
návrh
(738123)
·
ČSN
EN
12811
-
2
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Část
2:
Informace
o
materiálech
(738123)
·
ČSN
EN
12811
-
3
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Část
3:
Zatěžovací
zkoušky
(738123)
·
ČSN
EN
1004
Pojízdná
pracovní
dílcová
lešení
-
Materiály,
rozměry,
návrhová
zatížení,
požadavky
na
provedení
a
bezpečnost
(738112)
·
ČSN
EN
1298
Pojízdná
pracovní
lešení
-
Pravidla
a
zásady
pro
vypracování
návodu
na
montáž
a
používání
(738113)
·
ČSN
EN
12812
Podpěrná
lešení
-
Požadavky
na
provedení
a
obecný
návrh
(738108)
·
ČSN
EN
12813
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Podpěrné
dílcové
věže
-
Zvláštní
postupy
při
navrhování
(738124)
·
ČSN
EN
13374
Systémy
dočasné
ochrany
volného
okraje
-
Specifikace
výrobku,
zkušební
metody
(738125)
·
ČSN
EN
1263
-
2
Záchytné
sítě
-
Část
2:
Bezpečnostní
požadavky
pro
osazování
záchytných
sítí
(738114)
·
ČSN
P
CEN/TR
15563
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Doporučení
pro
zajištění
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
(738127)
Další
textové
podklady
·
DOLEJŠ
J.;
ILČÍK
J.;
Kunst
I.;
PICEK
Z.;
ŠKRÉTA
K.;
VLASÁK
S.
Lešení
v
zrcadle
norem,
České
vysoké
učení
technické,
Fakulta
stavební,
katedra
ocelových
a
dřevěných
konstrukcí,
Thákurova
7,
Praha
6,
Prosinec
2015,
ISBN
978
-
80
-
01
-
05706
-
3.
·
Návod
na
montáž
a
používání
trubkového
lešení
FKK,
návod
na
montáž
a
používání
trubkového
lešení
HESCO
·
Nejméně
pět
návodů
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
rámových
lešení:
ALFIX,
ALTRAD
Bauman
–
ProfiTech;
ALTRAD
plettac
assco
–
SL
70,
assco
quadro
70,
assco
quadro
70V;
CK;
Czechwood
Trading
–
MPI
-
CW;
EKRO
-
EURO
-
SYSTÉM;
GET
–
PLATINO;
Graf;
Hünnebeck
(Harsco)
-
BOSTA;
Layher
Blitz;
MJ
–
UNI
70,
UNI
CONNECT
70,
UNI
TOP
65;
Müba
–
FIX;
Officine
Villalta
–
MERCURY;
PERI
UP
T
70;
RINGER
-
Doppelgeländergerüst
DG
0,65;
Scafom
-
rux
-
RUX
Super;
SCASERV
(Harsco
-
SGB)
-
Sprint;
Termosprzęt;
ULMA
–
DORPA
·
Nejméně
pět
návodů
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
modulových
lešení:
ALFIX
MODUL
plus;
ALTRAD
Bauman
–
VarioTech;
ALTRAD
plettac
assco
–
assco
futuro,
assco
futuro
V;
BODIS;
HAKI
IV;
HARSCO
-
SGB
-
CUPLOK;
Hünnebeck
(Harsco)
–
Modex;
JEKA;
Layher
Allround,
Allround
STAR;
PERI
UP
Rosett,
PERI
UP
Rosett
Flex;
Scafom
-
rux
–
RUX
-
Variant,
RINGSCAFF;
ULMA
–
BRIO
·
Nejméně
pět
návodů
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
pojízdných
lešení:
ALFIX
–
ALUFIX;
ALBERT;
Alfeko
(Saleko)
–
FLIS;
ALTRAD
Bauman
–
RapidTech;
ALTRAD
plettac
assco
–
Alu
Quick,
Alu
Star,
Alu
Treppen;
Altrex;
ALVE;
AMICHA;
AXIAL;
BOSS;
CUSTERS
-
Handy,
Handy
Treppen,
Handy
Chico;
Dovín
–
DoMini;
EKRO
-
Montage
-
gerüstturm;
FARAONE
Modello,
MT;
HAILO
-
ProfiStep
multi;
HAKI
UNI,
MIDI;
HORA
MONT
-
HM
1000;
Hünnebeck
(Harsco)
–
Alu
-
Mobilgerüst,
Alu
-
Faltgerüst;
HYMER,
Kleingerüst,
Euroform;
ISG,
FC,
ECL;
KRAUSE
–
RollTec,
ClimTecMobilGerüst,
ProTec
-
Standard,
STABILO;
LAMA
DUE
–
BLIZ,
SEMPLICE;
Layher
–
UniStandard,
UniBreit,
StaroRollbock,
Zifa;
Müba
–
Fahrgerüst,
Rollgerüst
typ
Boy;
Scafom
-
rux
–
Rux
-
Mobilo;
SDM
-
Pedal
Lift,
PL;
Termosprzęt;
UpRight
International
-
SPAN,
TREPPEN,
SNAP
-
OUT
(KASSEL),
SNAPPY;
ZARGES
-
Professional,
Favorit;
ZIG
-
ZAG
·
Nejméně
tři
návody
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
podpěrných
lešení:
HARSCO
-
SGB
CUPLOK,
DOKA
-
STAXO,
LAYHER,
MODEX,
PERI,
RUX,
ULMA
–
BRIO,
věž
T60
 
a)
Požadavky
na
prostory
k
vykonání
zkoušky
profesní
kvalifikace:
Autorizovaná
osoba
musí
disponovat
prostory
pro
vykonání
praktické
zkoušky
s
možností
manipulace
s
lešeňovým
materiálem
a
prostory
pro
vykonání
teoretické
části
zkoušky,
splňující
odpovídající
bezpečnostní
a
hygienické
předpisy
spolu
se
zajištěním
potřebné
energie.
 
a)
Požadavky
na
materiálně
-
technické
vybavení:
Autorizovaná
osoba
musí
mít
pro
zkoušku
k
dispozici
následující
lešeňový
materiál:
·
Trubkové
lešení
podle
ČSN
73
8107:
modelová
stavebnice,
vývojové
typy
hákových
a
nastavovacích
segmentových
spojek,
nánožky,
výřezy
ocelových
trubek
bez
povrchové
ochrany
o
délce
asi
0,3
m
–
0,5
m
·
Lešení
sestavené
ze
spojek
podle
ČSN
EN
74:
10
druhů
upínacích
a
nastavovacích
spojek,
výřezy
ocelových
pozinkovaných
a
hliníkových
trubek
o
délce
asi
0,3
m
–
0,5
m
·
Dílcové
rámové
lešení:
vzorky
minimálně
tří
systémů
–
západoevropský
(min.
5
variant),
rakouský
(min.
2
varianty)
a
švýcarsko
-
italský
(min.
2
varianty)
·
Dílcové
modulové
lešení:
vzorky
minimálně
dvou
provedení
–
s
kotouči
(min.
5
variant)
s
třmínky
(min.
2
varianty)
·
Podpěrné
lešení
speciální:
(min.
2
varianty),
aplikace
modulového
systému
(min.
3
varianty)
·
Pojízdné
lešení:
vzorky
spojů
(min.
5
variant),
pojezdová
kola
(min.
3
varianty)
Instruktor lešenářské techniky, 18.7.2024 3:23:58
Strana 9 z 11

Hodnoticí standard

·
Tahoměr
pro
ověřování
kotevních
sil
·
Nejméně
150
fotografií
(v
elektronické
podobě,
formát
*.jpg)
různých
realizací
lešení
s
chybami
(musí
zahrnovat
všechny
druhy
lešení
–
trubková,
rámová,
modulová,
pojízdná,
podpěrná)
·
Nejméně
tři
různé
soubory
zadávací
dokumentace
pro
lešení
(základní
výkresová
dokumentace
stavebního
objektu
o
minimální
výšce
24
m,
pohledy
na
fasády,
rozměry
objektu,
fasádní
materiály,
požadavky
na
užitné
zatížení
podlah
a
další
požadavky
vymezující
tvar
lešení
-
otvory
ve
fasádě,
překlenutí
vchodů,
výkopů,
prostupy
technologií
atd.)
·
Tabule
s
příslušenstvím
(flipchart)
·
Dataprojektor
a
promítací
plátno
·
Počítač
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda)
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Z toho je uvažována 1 hodina na písemnou část a 3 hodiny na zpracování základní dokumentace pro lešení kritérium a). Zkouška může být rozložena do více dnů.
 
Instruktor lešenářské techniky, 18.7.2024 3:23:58
Strana 10 z 11

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
doplnit podílející se subjekty v PS
Ing. Karel Škréta, VÚB v. v. i. Praha
Ing. Svatopluk Vlasák, OSVČ
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, ČVUT - fakulta stavebni
Ing. Petr Veverka, PROVE servis, s. r. o.
 
Instruktor lešenářské techniky, 18.7.2024 3:23:58
Strana 11 z 11