Kvalifikační standard

Výplachový technik / výplachová technička (kód: 21-048-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)
Týká se povolání:
Technik výplachového hospodářství
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
4
Obsluha laboratorních přístrojů a zařízení
4
Výroba a úprava vrtných výplachů a pracovních kapalin
4
Kontrola funkcí vrtného výplachu a pracovních kapalin
4
Očišťování výplachu
4
Provádění kvalitativního rozboru vrtného výplachu
4
Volba typu výplachů a jejich použití
4
Rozbory cementových směsí
4
Volba postupu prací při zajišťování vrtného výplachu a očišťování vrtného výplachu
4
Práce s technickou a provozní dokumentací
4
Orientace ve vrtné činnosti a podzemních opravách sond
4
Řízení a kontrola práce na externích pracovištích
4
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022 do: 29.01.2024
Výplachový technik / výplachová technička, 20.6.2026 23:06:53
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána. Zdravotní způsobilost je vyžadována. Odkaz: http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=27&id_jp=102353
 
Zadání pro kritérium hodnocení 8. Rozbory cementových směsí b), c):
Požadavek na cementovou směs pro cementaci 1. technické kolony vrtu:
Hustota kaše: 1,80 - 1,90 kg/dm3
Typ cementu: dle aktuální nabídky
Filtrace: max. 250 ml/30 min
Odstoj (volná voda): max. 1%
Doplňující informace:
Ø pažnic: 9 5/8“ (obsah 39,59 l/m)
Hloubka kolony: 1850 m
Statická teplota (ST): 67°C 
Cirkulační teplota (CT): 54°C
Množství cementové směsi: cca 69 m3
Pozn. Typ cementu a speciální chemikálie budou stanoveny pro zkoušku dle aktuální nabídky cementu (z důvodu neustálého vývoje).
Předpokládá se, že praktická zkouška (rozbor cementové směsi) může zahrnovat více pokusů ke správnému stanovení.
 
Výplachový technik / výplachová technička, 20.6.2026 23:06:53
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
MND Drilling & Services, a. s.
 
Výplachový technik / výplachová technička, 20.6.2026 23:06:53
Strana 3 z 3