Kvalifikační standard

Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami pálenými a betonovými (kód: 36-122-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami pálenými a betonovými
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí
3
Posuzování kvality pokrývačských materiálů pro krytí střech složitých tvarů pálenými a betonovými krytinami
3
Výpočet plochy střechy, spotřeby materiálů a příprava kladečského plánu pro krytí střech složitých tvarů pálenými a betonovými krytinami
3
Volba technologických postupů pro krytí střech složitých tvarů pálenými a betonovými krytinami
3
Manipulace s materiály a jejich ukládání na střechu pro krytí střech složitých tvarů pálenými a betonovými krytinami
3
Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování separační vrstvy pod pálené a betonové krytiny pro krytí střech složitých tvarů
3
Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy pod pálené a betonové krytiny pro krytí střech složitých tvarů
3
Upravování rozměrů a tvarů pálených a betonových krytin ručním a mechanizovaným nářadím pro krytí střech složitých tvarů
3
Montáž a opravy pálených a betonových krytin na střechách složitých tvarů do malty a na sucho
3
Ruční rozebírání a opravy pálených a betonových krytin s vytřiďováním, prozatímní pokrývaní střech složitých tvarů
3
Zhotovování tepelných izolací pro střechy složitých tvarů kryté pálenými a betonovými krytinami
3
Pokrývání nároží, úžlabí, oblých prvků a kuželových střech pálenými a betonovými krytinami do malty a na sucho
3
Pokrývání střešních průniků, bočních a čelních přípojů pálenými a betonovými krytinami na střechách složitých tvarů
3
Nakládání s odpady při pokrývačských pracích pro instalaci pálených a betonových krytin na střechy složitých tvarů
3
Dodržování BOZP, PO a hygieny práce při pokrývačských pracích pro instalaci pálených a betonových krytin na střechách složitých tvarů
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 20.05.2025
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami pálenými a betonovými, 9.9.2026 21:25:14
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce
Uchazečem
o
zkoušku
může
být
každá
fyzická
osoba
starší
18
let,
která
získala
alespoň
základy
vzdělání,
nebo
účastník
rekvalifikace
podle
zákona
č.
435/2004
Sb.,
zákon
o
zaměstnanosti.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
–
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/pokryvac
).
 
Uchazeč
musí
být
vybaven
osobními
ochrannými
pracovními
prostředky
-
pracovní
oděv,
obuv.
Zkoušku
lze
vykonat
na
cvičné
střeše
nebo
na
reálné
stavbě.
 
Autorizovaná
osoba
zároveň
s
odesláním
pozvánky
ke
zkoušce
písemnou
formou
sdělí,
kde
a
jakým
způsobem
se
uchazeč
může
informovat
o
svých
povinnostech
a
průběhu
zkoušky
a
které
doklady/dokumenty
musí
uchazeč
předložit
bezprostředně
před
započetím
zkoušky.
 
2.
Průběh
zkoušky
Před
zahájením
zkoušky
uchazeč
předloží
zkoušejícímu
průkaz
totožnosti
a
případně
další
dokumenty
opravňující
k
připuštění
ke
zkoušce
uvedené
v
části
1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce.
 
Bezprostředně
před
zahájením
zkoušky
autorizovaná
osoba
seznámí
uchazeče
s
pracovištěm,
s
organizací
zkoušky,
s
jeho
právy
a
povinnostmi
v
rámci
zkoušky
dle
zákona
č.
179/2006
Sb.
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Zkoušející
uzná,
a
tedy
nemusí
ověřovat,
ty
odborné
způsobilosti,
které
byly
již
dříve
u
uchazeče
ověřeny
v
rámci
zkoušky
z
jiné
profesní
kvalifikace
(nutno
doložit
osvědčením
o
získání
profesní
kvalifikace),
a
které
jsou
shodné
svým
rozsahem
i
obsahem.
Rozsah
a
obsah
odborné
způsobilosti
určují
její
jednotlivá
kritéria
a
pokyny
k
realizaci
zkoušky
popsané
v
hodnoticím
standardu.
Zkoušející
tyto
odborné
způsobilosti
neuzná
jako
již
ověřené,
pokud
by
tím
nebylo
zajištěno
řádné
ověření
ostatních
požadavků
stanovených
tímto
hodnoticím
standardem
(například
při
nutnosti
dodržení
technologických
postupů
a
časové
souslednosti
různých
činností).
 
Zkouška
se
koná
v
českém
jazyce.
 
Zkouška
je
veřejná.
Praktická
část
zkoušky
a
praktická
zkouška
není
veřejná
v
případech,
kdy
to
je
nutné
z
hygienických
důvodů
nebo
z
důvodu
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
práce.
 
Odborná
způsobilost
Výpočet
plochy
střechy,
spotřeby
materiálů
a
příprava
kladečského
plánu
pro
krytí
střech
složitých
tvarů
pálenými
a
betonovými
krytinami
Minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
minimálně
20°,
minimální
plocha
střechy
10
m²
s
okapní
hranou
délky
minimálně
2
m,
štítovou
hranou
minimálně
2
m,
nárožím
délky
minimálně
1,5
m,
úžlabím
délky
minimálně
1,5
m
a
okapním
svodem
minimálně
2
m
pro
střechu
stanovenou
zkoušejícím.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
 
Odborná
způsobilost
Zhotovování,
kontrolování,
upravování
a
opravování
separační
vrstvy
pod
pálené
a
betonové
krytiny
pro
krytí
střech
složitých
tvarů
Kritérium
c)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
zhotoví
separační
vrstvu
pod
krytinu
minimálně
2
m
2
.
 
Odborná
způsobilost
Zhotovování
pojistné
hydroizolační
vrstvy
pod
pálené
a
betonové
krytiny
pro
krytí
střech
složitých
tvarů
Kritérium
c)
a
d)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
zhotoví
podklad
pro
krytinu
minimálně
2
m
2
,
včetně
pojistné
hydroizolace.
 
Odborná
způsobilost
Montáž
a
opravy
pálených
a
betonových
krytin
na
střechách
složitých
tvarů
do
malty
a
na
sucho
Kritérium
b)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
provede
montáž
krytiny:
minimální
délka
krytiny
pro
montáž
4
m,
minimální
šířka
pro
montáž
1,5
m.
Kritérium
c)
na
základě
požadavku
zkoušejícího
uchazeč
navrhne
tři
možná
řešení
pro
úpravu
krytiny
v
místě
střešních
prostupů,
úžlabí
nebo
štítových
hran.
Následně
prakticky
předvede
jedno
z
těchto
řešení
v praktické
ukázce
úpravy
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami pálenými a betonovými, 9.9.2026 21:25:14
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

krytiny,
a
to
buď
pro
střešní
prostupy,
úžlabí,
nebo
štítové
hrany.
Variantu
k
praktickému
předvedení
určí
uchazeči
zkoušející.
Minimální
plocha
střechy
pro
zkoušku
je
50
m²
se
sklonem
alespoň
25°.
Rozměry
detailů
musí
splňovat
tyto
požadavky:
úžlabí
–
minimálně
2
m,
střešní
prostupy
a
štítové
hrany
–
minimálně
1,5
m.
Překrytí
krytiny
musí
být
minimálně
10
cm.
Krytina
musí
být
správně
napojena
na
parapety,
štítové
nebo
okapní
hrany.
 
Odborná
způsobilost
Zhotovování
tepelných
izolací
pro
střechy
složitých
tvarů
kryté
pálenými
a
betonovými
krytinami
Kritérium
c)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
zhotoví
tepelnou
izolaci
o
rozměru
minimálně
2
m
2
.
 
Odborná
způsobilost
Pokrývání
nároží,
úžlabí,
oblých
prvků
a
kuželových
střech
pálenými
a
betonovými
krytinami
do
malty
a
na
sucho
Kritérium
b)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
provede
pokrytí
jednoho
střešního
prvku
z
uvedených
tří
(nároží
nebo
úžlabí
nebo
průnik
střechy).
Nároží
v
minimální
délce
2
m,
úžlabí
v
minimální
délce
2
m,
průnik
střechy
minimální
obvod
1,5
m.
Zkoušející
určí,
zda
uchazeč
použije
metodu
na
sucho
nebo
do
malty.
 
Odborná
způsobilost
Pokrývání
střešních
průniků,
bočních
a
čelních
přípojů
pálenými
a
betonovými
krytinami
na
střechách
složitých
tvarů
Kritérium
b)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
provede
pokrytí
jednoho
střešního
prvku
z
uvedených
tří
(nároží
nebo
úžlabí
nebo
průnik
střechy
-
komín,
střešní
okno,
ventilace).
Nároží
v
minimální
délce
2
m
s
minimální
úhlem
30°,
úžlabí
minimální
délka
2
m,
minimální
šířka
0,5
m,
průnik
střechy
s
minimálním
obvodem
1,5
m
(například
obvod
kolem
komína).
Zkoušející
určí,
zda
uchazeč
použije
metodu
na
sucho
nebo
do
malty.
 
Odborná
způsobilost
Dodržování
BOZP,
PO
a
hygieny
práce
při
pokrývačských
pracích
pro
instalaci
pálených
a
betonových
krytin
na
střechách
složitých
tvarů
bude
dodržována
v
průběhu
celé
zkoušky.
 
Při
ověřování
odborných
kompetencí
je
třeba
respektovat
ustanovení
platných
technických
norem
a
právních
předpisů:
Technické
normy:
•
ČSN
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
‒
Kreslení
výkresů
stavební
části
•
ČSN
73
1901
Navrhování
střech
‒
základní
ustanovení
•
ČSN
P
73
0600
Hydroizolace
staveb
‒
Základní
ustanovení
Právní
předpisy:
•
Nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky,
ve
znění
pozdějších
předpisů
•
NV
č.
378/2001
Sb.,
kterým
se
stanoví
bližší
požadavky
na
bezpečný
provoz
a
používání
strojů,
technických
zařízení,
přístrojů
a
nářadí,
ve
znění
pozdějších
předpisů.
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
činností
při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
nezbytné
uchazeči
zajistit
pomoc
dalších
osob,
nebo
mechanizační
prostředky.
Postačuje
jedna
osoba,
která
provádí
asistenční
práce.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
autorizovaná
osoba
do
záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami pálenými a betonovými, 9.9.2026 21:25:14
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
·	Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
·	Střechy VRŇATA & ŽÁČIK
·	Ing. Eva Hellerová, soudní znalec
·	Střechy Kousal
·	FAS MANINY, spol. s r. o.
·	SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy
Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami pálenými a betonovými, 9.9.2026 21:25:14
Strana 4 z 4