Kvalifikační standard

Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových (kód: 36-121-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Pokrývač skládaných krytin pálených a betonových
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí
3
Posuzování kvality pokrývačských materiálů pro pokrývačské konstrukce z pálených a betonových skládaných krytin
3
Výpočet plochy střechy, spotřeby materiálů a příprava kladečského plánu pro instalaci pálených a betonových skládaných krytin
3
Volba technologických postupů pro instalaci pálených a betonových skládaných krytin
3
Manipulace s materiály a jejich ukládání na střechu pro instalaci pálených a betonových skládaných krytin
3
Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování separační vrstvy pod pálené a betonové skládané krytiny
3
Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy pod pálené a betonové skládané krytiny
3
Upravování rozměrů a tvarů pálených a betonových skládaných krytin ručním a mechanizovaným nářadím
3
Montáž a opravy pálených a betonových skládaných krytin
3
Ruční rozebírání a opravy pálených a betonových skládaných krytin s vytřiďováním, prozatímní pokrývání střech
3
Zhotovování tepelných izolací pod pálené a betonové skládané krytiny
3
Nakládání s odpady při pokrývačských pracích pro instalaci pálených a betonových skládaných krytin
3
Dodržování BOZP, PO a hygieny práce při pokrývačských pracích pro instalaci pálených a betonových skládaných krytin
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 20.05.2025
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových, 30.9.2026 0:38:42
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce
Uchazečem
o
zkoušku
může
být
každá
fyzická
osoba
starší
18
let,
která
získala
alespoň
základy
vzdělání,
nebo
účastník
rekvalifikace
podle
zákona
č.
435/2004
Sb.,
zákon
o
zaměstnanosti.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
–
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/pokryvac
).
 
Uchazeč
musí
být
vybaven
osobními
ochrannými
pracovními
prostředky
-
pracovní
oděv,
obuv.
 
Zkoušku
lze
vykonat
na
cvičné
střeše
nebo
na
reálné
stavbě.
 
Autorizovaná
osoba
zároveň
s
odesláním
pozvánky
ke
zkoušce
písemnou
formou
sdělí,
kde
a
jakým
způsobem
se
uchazeč
může
informovat
o
svých
povinnostech
a
průběhu
zkoušky
a
které
doklady/dokumenty
musí
uchazeč
předložit
bezprostředně
před
započetím
zkoušky.
 
2.
Průběh
zkoušky
Před
zahájením
zkoušky
uchazeč
předloží
zkoušejícímu
průkaz
totožnosti
a
případně
další
dokumenty
opravňující
k
připuštění
ke
zkoušce
uvedené
v
části
1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce.
 
Bezprostředně
před
zahájením
zkoušky
autorizovaná
osoba
seznámí
uchazeče
s
pracovištěm,
s
organizací
zkoušky,
s
jeho
právy
a
povinnostmi
v
rámci
zkoušky
dle
zákona
č.
179/2006
Sb.
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Zkoušející
uzná,
a
tedy
nemusí
ověřovat,
ty
odborné
způsobilosti,
které
byly
již
dříve
u
uchazeče
ověřeny
v
rámci
zkoušky
z
jiné
profesní
kvalifikace
(nutno
doložit
osvědčením
o
získání
profesní
kvalifikace),
a
které
jsou
shodné
svým
rozsahem
i
obsahem.
Rozsah
a
obsah
odborné
způsobilosti
určují
její
jednotlivá
kritéria
a
pokyny
k
realizaci
zkoušky
popsané
v
hodnoticím
standardu.
Zkoušející
tyto
odborné
způsobilosti
neuzná
jako
již
ověřené,
pokud
by
tím
nebylo
zajištěno
řádné
ověření
ostatních
požadavků
stanovených
tímto
hodnoticím
standardem
(například
při
nutnosti
dodržení
technologických
postupů
a
časové
souslednosti
různých
činností).
 
Zkouška
se
koná
v
českém
jazyce.
 
Zkouška
je
veřejná.
Praktická
část
zkoušky
a
praktická
zkouška
není
veřejná
v
případech,
kdy
to
je
nutné
z
hygienických
důvodů
nebo
z
důvodu
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
práce.
 
Odborná
způsobilost
Výpočet
plochy
střechy,
spotřeby
materiálů
a
příprava
kladečského
plánu
pro
instalaci
pálených
a
betonových
skládaných
krytin
Minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
minimálně
20°,
minimální
plocha
střechy
10
m
2
s
okapní
hranou
délky
minimálně
2
m,
štítovou
hranou
délky
minimálně
2
m,
nárožím
délky
minimálně
1,5
m,
úžlabím
délky
minimálně
1,5
m
a
okapním
svodem
délky
minimálně
2
m
pro
střechu
stanovenou
zkoušejícím.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
 
Odborná
způsobilost
Zhotovování,
kontrolování,
upravování
a
opravování
separační
vrstvy
pod
pálené
a
betonové
skládané
krytiny
Kritérium
c)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
zhotoví
separační
vrstvu
pod
krytinu
minimálně
2
m
2
.
 
Odborná
způsobilost
Zhotovování
pojistné
hydroizolační
vrstvy
pod
pálené
a
betonové
skládané
krytiny
Kritérium
c)
a
d)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
zhotoví
podklad
pod
krytinu
minimálně
2
m
2
včetně
pojistné
hydroizolace.
 
Odborná
způsobilost
Montáž
a
opravy
pálených
a
betonových
skládaných
krytin
Kritérium
b)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
provede
montáž
krytiny:
minimální
délka
krytiny
pro
montáž
4
m,
minimální
šířka
pro
montáž
1,5
m.
Kritérium
c)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
upraví
krytinu
v
místě
střešních
prostupů,
úžlabí
a
štítů:
minimální
plocha
pro
úpravu
3
m
2
,
minimální
sklon
střechy
20°,
minimální
rozměr
střešního
prostupu:
0,5
m
x
0,5
m,
minimální
délka
úžlabí:
1,5
m,
minimální
délka
štítové
hrany:
2
m.
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových, 30.9.2026 0:38:42
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

 
Odborná
způsobilost
Zhotovování
tepelných
izolací
pod
pálené
a
betonové
skládané
krytiny
Kritérium
c)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
zhotoví
tepelnou
izolaci
o
rozměru
minimálně
2
m
2
.
 
Odborná
způsobilost
Dodržování
BOZP,
PO
a
hygieny
práce
při
pokrývačských
pracích
pro
instalaci
pálených
a
betonových
skládaných
krytin
bude
dodržována
v
průběhu
celé
zkoušky.
 
Při
ověřování
odborných
kompetencí
je
třeba
respektovat
ustanovení
platných
technických
norem
a
právních
předpisů:
Technické
normy:
•
ČSN
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
‒
Kreslení
výkresů
stavební
části
•
ČSN
73
1901
Navrhování
střech
‒
základní
ustanovení
•
ČSN
P
73
0600
Hydroizolace
staveb
‒
Základní
ustanovení
Právní
předpisy:
•
Nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky,
ve
znění
pozdějších
předpisů
•
NV
č.
378/2001
Sb.,
kterým
se
stanoví
bližší
požadavky
na
bezpečný
provoz
a
používání
strojů,
technických
zařízení,
přístrojů
a
nářadí,
ve
znění
pozdějších
předpisů
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
činností
při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
nezbytné
uchazeči
zajistit
pomoc
dalších
osob
nebo
mechanizační
prostředky.
Postačuje
jedna
osoba,
která
provádí
asistenční
práce.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
autorizovaná
osoba
do
záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových, 30.9.2026 0:38:42
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
·	Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
·	Střechy VRŇATA & ŽÁČIK
·	Ing. Eva Hellerová, soudní znalec
·	Střechy Kousal
·	FAS MANINY, spol. s r. o.
·	SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových, 30.9.2026 0:38:42
Strana 4 z 4