Hodnotící standard

Montér/montérka optických kabelů (kód: 26-055-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Montér optických kabelů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace
3
Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení sítí elektronických komunikací
3
Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení elektronických komunikací
3
Montáž kabelových skříní a rozvaděčů
3
Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 15.10.2022
Montér/montérka optických kabelů, 27.5.2026 23:47:32
Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat základní znalost schematických značek užívaných v projektové dokumentaci pro sítě elektronických komunikací
Písemné ověření
b) Přečíst předloženou projektovou dokumentaci s podáním výkladu. Objasnit a popsat z hlediska správného umístění montáž kabelové trasy a příslušenství podle předložené projektové dokumentace
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení sítí elektronických komunikací
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit pracovní nástroje pro všechny základní druhy prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích, včetně protlaků (do 2 m) pod komunikací nebo jinou stavební konstrukcí, a včetně volby použití optimálních utěsňovacích a spojovacích materiálů
Písemné a ústní ověření
b) Vysvětlit postup vytvoření konkrétního prostupu (např. obvodové zdivo, podlaží, příčky), včetně určení zásad bezpečnosti práce s ohledem na ochranu zdraví a majetku
Ústní ověření
c) Připravit a vytvořit prostup základními stavebními konstrukcemi
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení elektronických komunikací
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat všechny základní techniky montáže optických kabelů do kabelové trasy (zafukování, zatahování, zavěšování, ovíjení, přímé uložení do kabelovodu) s jejich výhodami a nevýhodami
Písemné ověření
b) Uložit kabel do připravené kabelové trasy včetně zakončení kabelu přes průchodku - zakončení trasy, včetně dodržení a vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvolené instalaci optického kabelu s ohledem na ochranu zdraví a majetku
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Montáž kabelových skříní a rozvaděčů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit materiál a nástroje pro vystrojení optického rozvaděče
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Namontovat rozvaděče včetně zakončení optického kabelu v optickém rozvaděči (bez optické montáže), připravit pro optickou montáž, včetně dodržení a vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvolené instalaci optického rozvaděče s ohledem na ochranu zdraví a majetku
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Montér/montérka optických kabelů, 27.5.2026 23:47:32
Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Objasnit účel a postup kontroly a funkčních testů nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací pro vyloučení vzniku mechanických závad na optických kabelech (vizuální a mechanická kontrola), včetně vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvolené instalaci optického kabelu s ohledem na ochranu zdraví a majetku
Ústní ověření
b) Vyčistit a zapojit optický konektor
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Lokalizovat poruchu na optické trase pomocí základních servisních pomůcek (inspekční videomikroskop,vizuální zaměřovač poruch-červený laser, měřidlo optického výkonu)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka optických kabelů, 27.5.2026 23:47:32
Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
 
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
není
vyžadována.
 
V
případě,
že
uchazeč
není
držitelem
stupně
odborné
způsobilosti
elektrotechnik,
či
vedoucí
elektrotechnik,
autorizovaná
osoba
před
začátkem
zkoušky
provede
školení
a
přezkoušení
dle
§
9,
nařízení
vlády
č.
194/2022
Sb.
o
požadavcích
na
odbornou
způsobilost
k
výkonu
činností
na
elektrickém
zařízení
a
na
odbornou
způsobilost
v elektrotechnice,
a
to
na
činnosti
na
elektrických
zařízeních,
se
kterými
uchazeč
při
zkoušce
přijde
do
styku
a
bude
s
nimi
manipulovat.
O
školení
a
přezkoušení
provede
autorizovaná
osoba
písemný
záznam.
Čas
na
školení
a
přezkoušení
není
zahrnut
do
doby
vykonávání
zkoušky,
a
ani
do
doby
přípravy
na
zkoušku.
 
Úroveň
získaných
znalostí
a
dovedností
montéra
optických
kabelů
(potřebných
pro
montáž,
instalaci
a
opravy
optických
kabelů)
bude
ověřována
kompetencemi
uvedenými
v
tomto
hodnoticím
standardu,
a
to
v
pořadí,
ve
kterém
jsou
vyjmenovány.
 
Písemné
ověření
-
uchazeč
prokáže
znalosti
písemným
testem
(rozsah
60
minut
–
50
otázek).
Autorizovaná
osoba
vypracuje
soubor
testových
úloh,
zaměřených
na
ověření
znalostní
složky
vybraných
způsobilostí,
popsaných
kritérii
hodnocení,
u
kterých
je
uveden
písemný
způsob
ověření,
a
to
následovně:
·
Orientace
v
prováděcí
technické
dokumentaci
elektronických
komunikací
a
zařízení
pro
elektronické
komunikace
–
50
otázek;
·
Provádění
přípravných
činností,
prostupů
ve
stavebních
a
jiných
konstrukcích
pro
vedení
sítí
elektronických
komunikací
–
100
otázek;
·
Montáž
a
demontáž
nadzemních,
podzemních
a
vnitřních
vedení
sítí
elektronických
komunikací
–
100
otázek.
Testové
otázky
budou
uzavřené,
sestavené
ze
čtyř
odpovědí,
z
nichž
právě
jedna
je
správná.
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče,
sestaveného
z
50
otázek
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
oblastí
podle
způsobilostí:
·
Orientace
v
prováděcí
technické
dokumentaci
elektronických
komunikací
a
zařízení
pro
elektronické
komunikace
–
20
%
otázek;
·
Provádění
přípravných
činností,
prostupů
ve
stavebních
a
jiných
konstrukcích
pro
vedení
sítí
elektronických
komunikací
–
40
%
otázek;
·
Montáž
a
demontáž
nadzemních,
podzemních
a
vnitřních
vedení
sítí
elektronických
komunikací
–
40
%
otázek.
Pro
úspěšné
hodnocení
testu
je
třeba
dosáhnout
alespoň
50%
úspěšnosti
zodpovězení
otázek
za
každou
oblast
reprezentovanou
hodnoticím
kritériem
příslušné
způsobilosti
a
zároveň
alespoň
75%
úspěšnosti
v
testu
jako
celku.
 
Praktické
předvedení
-
prokáže
uchazeč
praktickým
předvedením
a
ústním
ověřením
(rozsah
zhruba
240
-
300
min.).
Pro
přezkoušení
jednotlivých
kompetencí
připraví
autorizovaná
osoba
4
zadání
(zadávací
dokumentace).
Autorizovaná
osoba
musí
zajistit,
aby
měl
každý
zkoušený
individuální
zadání.
Všechna
kritéria
hodnocení
se
přezkušují
kontinuálně
právě
z
jednoho
přiděleného
zadání.
 
Autorizovaná
osoba
připraví
zadání
v
souladu
s
technickou
dokumentací.
V
rámci
zadání
ověří
uložení
a
fixace
vhodného
typu
optického
kabelu
o
délkách
cca
3
m
až
5
m
s prostupem
skrz
zeď
včetně
jeho
zakončení
k dalšímu
užití
v
rozvaděči.
Součástí
zkoušky
je
instalace
příslušného
rozvaděče
(viz
projektová
dokumentace).
Instalace
chrániček
resp.
přímo
kabelů
(opět
dle
zadávací
dokumentace)
jak
do
nosného
kabelového
plechového
či
plastového
žlabu,
tak
do
drátěného
roštu
i
do
instalační
lišty.
Při
zkoušce
uchazeč
prokáže
znalosti
a
dovednosti
důležité
z pohledu
bezpečnosti
Montér/montérka optických kabelů, 27.5.2026 23:47:32
Strana 4 z 8

Hodnotící standard

práce
a
ochrany
majetku
(uchazeč
musí
prokázat,
že
se
před
zahájením
prací
důkladně
seznámil
s místními
podmínkami,
vyloučí
jakékoli
možné
kolize
s existujícími
prvky
TZB,
voda,
plyn,
elektro,
kanalizace,
topení).
Ideálním
prvkem
pro
přezkoušení
je
stěna
s těmito
prvky
a
naznačením
míst
pro
budoucí
otvory.
Uchazeč
u
každého
vyznačeného
bodu
ústně
vyhodnotí,
zda
je
nebo
není
vhodný
k realizaci
prostupu
a
toto
tvrzení
odůvodní
(např.
průraz
ani
vrtání
pro
hmoždinky
v místě
nad
vypínačem
není
vhodné
z důvodu
pravděpodobné
existence
el.
vedení…).
Některé
prvky
jsou
umístěny
i
na
straně
nepohledové
(z
druhé
strany
zdi
může
např.
vést
topení,
kanalizace
atd.!)
.
Z hlediska
minimálního
materiálového
vybavení
pro
zajištění
zkoušky
doporučujeme:
slepá
stěna
se
všemi
prvky
TZB
(voda,
odpady,
topení,
el.
a
plyn.
vedení,
případně
jiné
např.
již
existující
sítě
EK
jiného
operátora),
dále
2
-
3
různé
typy
prvků
pro
vedení
kabelů
či
chrániček
(lišty,
rošty,
svorky…
v délce
1
-
2m),
Rozvaděč
10“,
rozvaděč
19“,
chránička
20m,
všechny
typy
optických
kabelů
v délce
cca
1m
na
zkoušku
(vnitřní,
vnější,
univerzální,
gelové
i
negelové,
LSOH
(LSZH).
Zadání
ověří,
zda
si
je
uchazeč
vědom
existence
různých
typů
materiálu,přípravu
kabelu
pro
sváření,
práci
s
příslušným
nářadím
(metr,
detektor
kovu
a
plastu,
vrtačka
vč
příslušenství,
vrtací
korunka
(průraz
pro
chráničku),
hmoždinky,
chemickou
kotvu,
montážní
pěnu,
sádru
a
další
běžné
a
nezbytné
nářadí
pro
instalaci
lišt,
roštů,
rozvaděčů
atd.
 
Ústní
ověření
:
Soubor
otázek,
které
zahrnují
veškerou
problematiku
hodnoticích
kritérii
s
uvedeným
způsobem
ověření
„ústní
ověření“,
stanovuje
autorizovaná
osoba.
Každé
kritérium
je
zohledněno
v
pěti
otázkách.
Uchazeč
si
u
každého
kritéria
vylosuje
jednu
otázku
a
na
tu
ústně
odpoví.
 
Při
ověřování
splnění
kritérií
-
založených
na
formě
praktického
předvedení
-
je
třeba
přihlížet
především
k
dodržování
pracovních
postupů
podle
platných
norem
EN
a
ČSN,
ke
kvalitě
zhotoveného
produktu
i
k
časovému
hledisku
zvládání
zadaných
úkolů
uchazečem.
Zejména
normy
:
EN
50173
Informační
technologie
-
Univerzální
kabelážní
systémy,
EN
50174
-
2
Informační
technika
-
Kabelové
rozvody
-
Část
2:
Plánování
instalace
a
postupy
instalace
v
budovách,
EN
50174
-
31
Informační
technika
-
Kabelové
rozvody
-
Část
3:
Plánování
instalace
a
postupy
instalace
vně
budov,
EN
50310
Použití
společné
soustavy
pospojování
a
zemnění
v
budovách
vybavených
zařízením
informační
techniky,
ISO/IEC
14763
-
1
Informační
technika
-
Realizace
a
provoz
v
budovách
uživatelů
-
Část
1:
Zpráva,
ČSN
ISO/IEC
11801
Information
Technology
–
Generic
Cabling
For
Customer
Premises
ČSN
EN
60794
Optické
kabely
Mezinárodní
normy
ITU
-
T
:
G.650
Definice
a
měřicí
metody
pro
relevantní
parametry
jednovidových
vláken,
G.651
Charakteristiky
optických
kabelů
s
mnohovidovým
gradientním
vláknem
50/125
mm,
G.652
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem,
G.653
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
posunutou
disperzní
charakteristikou,
G.654
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
minimálním
útlumem
pro
1550
nm,
G.655,656
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
posunutou
nenulovou
chromatickou
disperzí,
G.657
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
odolným
na
ohyby.
 
V
rámci
zkoušky
budou
vykonávány
činnosti
na
zařízeních
do
1
kV
AC/
1,5
kV
DC
v
objektu
bez
nebezpečí
výbuchu. 
 
Požadavky
pro
činnost
dle
této
profesní
kvalifikace:
Pro
výkon
povolání/činnosti
je
potřeba
splňovat
požadavky
na
odbornou
způsobilost
v elektrotechnice,
a
to
minimálně
v rozsahu
§
6
(elektrotechnik),
nařízení
vlády
č.
194/2022
Sb.
o
požadavcích
na
odbornou
způsobilost
k
výkonu
činností
na
elektrickém
zařízení
a
na
odbornou
způsobilost
v elektrotechnice.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.
Montér/montérka optických kabelů, 27.5.2026 23:47:32
Strana 5 z 8

Hodnotící standard

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
a)	Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace nebo elektrotechnika a min. 5 let prokázané odborné praxe v oboru elektronických komunikací nebo optických komunikací a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
b)	Vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na telekomunikace nebo elektrotechniku a min. 5 let prokázané odborné praxe v oboru telekomunikací nebo optických komunikací a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz
Montér/montérka optických kabelů, 27.5.2026 23:47:32
Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Místnost pro písemnou a praktickou část zkoušky
Pracoviště pro montáž optických kabelů do HDPE trubek
Pracoviště pro montáž optických kabelů do mikrotrubiček
Pracoviště pro montáž optických závěsných kabelů
 
Materiál a nářadí:
·	•Skříňové rozvaděče pro zakončení min. 500 vláken
·	•Nástěnné optické rozvaděče pro 12 nebo 24 vláken
·	•Sloupkové rozvaděče pro min. 12 a max. 48 vláken
·	•Rozvaděče s vybavením
·	•Prvky pro organizaci kabelů v rozvaděči
·	•Přepojovací panely
·	•Kazety-ochrany svarů
·	•Spojky optických kabelů průměr 48 vláken
·	•Nářadí pro montáž optických kabelů
·	•Optické kabely různých konstrukcí 12 až 144 vláken
 
Přístroje:
·	•Videomikroskop pro kontrolu kvality optických konektorů
·	•Čisticí souprava pro čištění optických konektorů
·	•Vizuální zaměřovač poruch na optických kabelech – červený laser
·	•Měřidlo optického výkonu
·	•Zdroj záření pro vlákna SM 9/125 i vlákna MM 50/125 nebo MM 62,5/125
·	•Optická kabelová trasa a optické propojovací šňůry s vlákny SM 9/125 i vlákny MM 50/125 nebo MM 62,5/125
 
Psací potřeby, papír, záznamové archy pro hodnocení postupu plnění úkolů.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
 
Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut.
Montér/montérka optických kabelů, 27.5.2026 23:47:32
Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
CATR, spol. s r. o.
PROFiber Networking CZ, s. r. o.
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
Montér/montérka optických kabelů, 27.5.2026 23:47:32
Strana 8 z 8