Kvalifikační standard

Montér optických kabelů (kód: 26-055-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Montér optických kabelů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace
3
Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení sítí elektronických komunikací
3
Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení elektronických komunikací
3
Montáž kabelových skříní a rozvaděčů
3
Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 07.10.2020 do: 14.10.2022
Montér optických kabelů, 20.8.2026 21:49:15
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
 
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
není
vyžadována.
 
Pro
připuštění
ke
zkoušce
z profesní
kvalifikace
musí
uchazeč
splňovat
minimálně §
5
dle vyhlášky
č.
50/1978
Sb. Proškolení
na §
5
dle platného
znění
vyhlášky
č.
50/1978
Sb.
zajistí
dle
potřeby
autorizovaná
osoba.
Doba
trvání
školení
se
nezapočítává
do
doby
zkoušky
a
musí
proběhnout
před
její
realizací.
 
Úroveň
získaných
znalostí
a
dovedností
montéra
optických
kabelů
(potřebných
pro
montáž,
instalaci
a
opravy
optických
kabelů)
bude
ověřována
kompetencemi
uvedenými
v
tomto
hodnoticím
standardu,
a
to
v
pořadí,
ve
kterém
jsou
vyjmenovány.
 
Písemné
ověření
-
uchazeč
prokáže
znalosti
písemným
testem
(rozsah
60
minut
–
50
otázek).
Autorizovaná
osoba
vypracuje
soubor
testových
úloh,
zaměřených
na
ověření
znalostní
složky
vybraných
způsobilostí,
popsaných
kritérii
hodnocení,
u
kterých
je
uveden
písemný
způsob
ověření,
a
to
následovně:
·
Orientace
v
prováděcí
technické
dokumentaci
elektronických
komunikací
a
zařízení
pro
elektronické
komunikace
–
50
otázek;
·
Provádění
přípravných
činností,
prostupů
ve
stavebních
a
jiných
konstrukcích
pro
vedení
sítí
elektronických
komunikací
–
100
otázek;
·
Montáž
a
demontáž
nadzemních,
podzemních
a
vnitřních
vedení
sítí
elektronických
komunikací
–
100
otázek.
Testové
otázky
budou
uzavřené,
sestavené
ze
čtyř
odpovědí,
z
nichž
právě
jedna
je
správná.
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče,
sestaveného
z
50
otázek
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
oblastí
podle
způsobilostí:
·
Orientace
v
prováděcí
technické
dokumentaci
elektronických
komunikací
a
zařízení
pro
elektronické
komunikace
–
20
%
otázek;
·
Provádění
přípravných
činností,
prostupů
ve
stavebních
a
jiných
konstrukcích
pro
vedení
sítí
elektronických
komunikací
–
40
%
otázek;
·
Montáž
a
demontáž
nadzemních,
podzemních
a
vnitřních
vedení
sítí
elektronických
komunikací
–
40
%
otázek.
Pro
úspěšné
hodnocení
testu
je
třeba
dosáhnout
alespoň
50%
úspěšnosti
zodpovězení
otázek
za
každou
oblast
reprezentovanou
hodnoticím
kritériem
příslušné
způsobilosti
a
zároveň
alespoň
75%
úspěšnosti
v
testu
jako
celku.
 
Praktické
předvedení
-
prokáže
uchazeč
praktickým
předvedením
a
ústním
ověřením
(rozsah
zhruba
240
-
300
min.).
Pro
přezkoušení
jednotlivých
kompetencí
připraví
autorizovaná
osoba
4
zadání
(zadávací
dokumentace).
Autorizovaná
osoba
musí
zajistit,
aby
měl
každý
zkoušený
individuální
zadání.
Všechna
kritéria
hodnocení
se
přezkušují
kontinuálně
právě
z
jednoho
přiděleného
zadání.
 
Autorizovaná
osoba
připraví
zadání
v
souladu
s
technickou
dokumentací.
V
rámci
zadání
ověří
uložení
a
fixace
vhodného
typu
optického
kabelu
o
délkách
cca
3
m
až
5
m
s prostupem
skrz
zeď
včetně
jeho
zakončení
k dalšímu
užití
v
rozvaděči.
Součástí
zkoušky
je
instalace
příslušného
rozvaděče
(viz
projektová
dokumentace).
Instalace
chrániček
resp.
přímo
kabelů
(opět
dle
zadávací
dokumentace)
jak
do
nosného
kabelového
plechového
či
plastového
žlabu,
tak
do
drátěného
roštu
i
do
instalační
lišty.
Při
zkoušce
uchazeč
prokáže
znalosti
a
dovednosti
důležité
z pohledu
bezpečnosti
práce
a
ochrany
majetku
(uchazeč
musí
prokázat,
že
se
před
zahájením
prací
důkladně
seznámil
s místními
podmínkami,
vyloučí
jakékoli
možné
kolize
s existujícími
prvky
TZB,
voda,
plyn,
elektro,
kanalizace,
topení).
Ideálním
prvkem
pro
přezkoušení
je
stěna
s těmito
prvky
a
naznačením
míst
pro
budoucí
otvory.
Uchazeč
u
každého
Montér optických kabelů, 20.8.2026 21:49:15
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

vyznačeného
bodu
ústně
vyhodnotí,
zda
je
nebo
není
vhodný
k realizaci
prostupu
a
toto
tvrzení
odůvodní
(např.
průraz
ani
vrtání
pro
hmoždinky
v místě
nad
vypínačem
není
vhodné
z důvodu
pravděpodobné
existence
el.
vedení…).
Některé
prvky
jsou
umístěny
i
na
straně
nepohledové
(z
druhé
strany
zdi
může
např.
vést
topení,
kanalizace
atd.!)
.
Z hlediska
minimálního
materiálového
vybavení
pro
zajištění
zkoušky
doporučujeme:
slepá
stěna
se
všemi
prvky
TZB
(voda,
odpady,
topení,
el.
a
plyn.
vedení,
případně
jiné
např.
již
existující
sítě
EK
jiného
operátora),
dále
2
-
3
různé
typy
prvků
pro
vedení
kabelů
či
chrániček
(lišty,
rošty,
svorky…
v délce
1
-
2m),
Rozvaděč
10“,
rozvaděč
19“,
chránička
20m,
všechny
typy
optických
kabelů
v délce
cca
1m
na
zkoušku
(vnitřní,
vnější,
univerzální,
gelové
i
negelové,
LSOH
(LSZH).
Zadání
ověří,
zda
si
je
uchazeč
vědom
existence
různých
typů
materiálu,přípravu
kabelu
pro
sváření,
práci
s
příslušným
nářadím
(metr,
detektor
kovu
a
plastu,
vrtačka
vč
příslušenství,
vrtací
korunka
(průraz
pro
chráničku),
hmoždinky,
chemickou
kotvu,
montážní
pěnu,
sádru
a
další
běžné
a
nezbytné
nářadí
pro
instalaci
lišt,
roštů,
rozvaděčů
atd.
 
Ústní
ověření
:
Soubor
otázek,
které
zahrnují
veškerou
problematiku
hodnoticích
kritérii
s
uvedeným
způsobem
ověření
„ústní
ověření“,
stanovuje
autorizovaná
osoba.
Každé
kritérium
je
zohledněno
v
pěti
otázkách.
Uchazeč
si
u
každého
kritéria
vylosuje
jednu
otázku
a
na
tu
ústně
odpoví.
 
Při
ověřování
splnění
kritérií
-
založených
na
formě
praktického
předvedení
-
je
třeba
přihlížet
především
k
dodržování
pracovních
postupů
podle
platných
norem
EN
a
ČSN,
ke
kvalitě
zhotoveného
produktu
i
k
časovému
hledisku
zvládání
zadaných
úkolů
uchazečem.
Zejména
normy
:
EN
50173
Informační
technologie
-
Univerzální
kabelážní
systémy,
EN
50174
-
2
Informační
technika
-
Kabelové
rozvody
-
Část
2:
Plánování
instalace
a
postupy
instalace
v
budovách,
EN
50174
-
31
Informační
technika
-
Kabelové
rozvody
-
Část
3:
Plánování
instalace
a
postupy
instalace
vně
budov,
EN
50310
Použití
společné
soustavy
pospojování
a
zemnění
v
budovách
vybavených
zařízením
informační
techniky,
ISO/IEC
14763
-
1
Informační
technika
-
Realizace
a
provoz
v
budovách
uživatelů
-
Část
1:
Zpráva,
ČSN
ISO/IEC
11801
Information
Technology
–
Generic
Cabling
For
Customer
Premises
ČSN
EN
60794
Optické
kabely
Mezinárodní
normy
ITU
-
T
:
G.650
Definice
a
měřicí
metody
pro
relevantní
parametry
jednovidových
vláken,
G.651
Charakteristiky
optických
kabelů
s
mnohovidovým
gradientním
vláknem
50/125
mm,
G.652
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem,
G.653
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
posunutou
disperzní
charakteristikou,
G.654
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
minimálním
útlumem
pro
1550
nm,
G.655,656
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
posunutou
nenulovou
chromatickou
disperzí,
G.657
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
odolným
na
ohyby.
 
Montér optických kabelů, 20.8.2026 21:49:15
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
CATR, spol. s r. o.
PROFiber Networking CZ, s. r. o.
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
Montér optických kabelů, 20.8.2026 21:49:15
Strana 4 z 4