Hodnotící standard

Montér optických kabelů (kód: 26-055-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Montér optických kabelů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace
3
Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení sítí elektronických komunikací
3
Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací
3
Montáž kabelových skříní a rozvaděčů
3
Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 14.10.2015 do: 06.12.2020
Montér optických kabelů, 30.9.2026 3:36:55
Strana 1 z 7

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat základní znalost schematických značek užívaných v projektové dokumentaci pro sítě elektronických komunikací
Písemné ověření
b) Přečíst předloženou projektovou dokumentaci s podáním výkladu. Objasnit a popsat z hlediska správného umístění montáž kabelové trasy a příslušenství dle předložené projektové dokumentace
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení sítí elektronických komunikací
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit pracovní nástroje pro všechny základní druhy prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích včetně protlaků (do 2 m) pod komunikací nebo jinou stavební konstrukcí, včetně volby použití optimálních utěsňovacích a spojovacích materiálů
Písemné ověření
b) Vysvětlit postup vytvoření konkrétního prostupu (např. obvodové zdivo, podlaží, příčky) včetně určení zásad bezpečnosti práce s ohledem na ochranu zdraví a majetku
Ústní ověření
c) Připravit a vytvořit prostup základními stavebními konstrukcemi
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat všechny základní techniky montáže optických kabelů do kabelové trasy (zafukování, zatahování, zavěšování, ovíjení, přímé uložení do kabelovodu) s jejich výhodami a nevýhodami
Písemné ověření
b) Uložit kabel do připravené kabelové trasy včetně zakončení kabelu přes průchodku - zakončení trasy včetně dodržení a vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvolené instalaci optického kabelu s ohledem na ochranu zdraví a majetku
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Montáž kabelových skříní a rozvaděčů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit materiál a nástroje pro vystrojení optického rozvaděče
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Namontovat rozvaděče včetně zakončení optického kabelu v optickém rozvaděči (bez optické montáže), připravit pro optickou montáž, včetně dodržení a vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvolené instalaci optického rozvaděče s ohledem na ochranu zdraví a majetku
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Montér optických kabelů, 30.9.2026 3:36:55
Strana 2 z 7

Hodnotící standard

Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Objasnit účel a postup kontroly a funkčních testů nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací pro vyloučení vzniku mechanických závad na optických kabelech (vizuální a mechanická kontrola), včetně vysvětlení zásad bezpečnosti práce při zvolené instalaci optického kabelu s ohledem na ochranu zdraví a majetku
Ústní ověření
b) Vyčistit a zapojit optický konektor
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Lokalizovat poruchu na optické trase pomocí základních servisních pomůcek (inspekční videomikroskop,vizuální zaměřovač poruch-červený laser, měřidlo optického výkonu)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér optických kabelů, 30.9.2026 3:36:55
Strana 3 z 7

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO).
Zdravotní
způsobilost
není
vyžadována.
 
Vstupní
požadavky
na
uchazeče
vycházejí
ze
splnění
minimálních
požadavků
platného
znění
Vyhlášky
č.
50/1978
Sb.
Českého
úřadu
bezpečnosti
práce
a
Českého
báňského
úřadu
o
odborné
způsobilosti
v
elektrotechnice
(min.
splnění
dle
§5
Pracovníci
znalí),
splnění
uvedených
podmínek
je
třeba
doložit
platným
osvědčením.
Úroveň
získaných
znalostí
a
dovedností
montéra
optických
kabelů
(potřebných
pro
montáž,
instalaci
a
opravy
optických
kabelů)
bude
ověřována
kompetencemi
uvedenými
v
tomto
hodnoticím
standardu,
a
to
v
pořadí,
ve
kterém
jsou
vyjmenovány.
 
Uchazeč
prokáže
znalosti
písemným
testem
(rozsah
cca
1h
–
50
otázek).
Autorizovaná
osoba
vypracuje
soubor
testových
úloh,
zaměřených
na
ověření
znalostní
složky
vybraných
způsobilostí,
popsaných
kritérii
hodnocení,
u
kterých
je
uveden
písemný
způsob
ověření,
následovně:
•
•Orientace
v
prováděcí
technické
dokumentaci
elektronických
komunikací
a
zařízení
pro
elektronické
komunikace
–
50
otázek;
•
•Provádění
přípravných
činností,
prostupů
ve
stavebních
a
jiných
konstrukcích
pro
vedení
sítí
elektronických
komunikací
–
100
otázek;
•
•Montáž
a
demontáž
nadzemních,
podzemních
a
vnitřních
vedení
sítí
elektronických
komunikací
–
100
otázek.
Testové
otázky
budou
uzavřené,
sestavené
ze
čtyř
odpovědí,
z
nichž
právě
jedna
je
správná.
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče,
sestaveného
z
50
otázek
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
oblastí
dle
způsobilostí:
•
•Orientace
v
prováděcí
technické
dokumentaci
elektronických
komunikací
a
zařízení
pro
elektronické
komunikace
–
20
%
otázek;
•
•Provádění
přípravných
činností,
prostupů
ve
stavebních
a
jiných
konstrukcích
pro
vedení
sítí
elektronických
komunikací
–
40
%
otázek;
•
•Montáž
a
demontáž
nadzemních,
podzemních
a
vnitřních
vedení
sítí
elektronických
komunikací
–
40
%
otázek.
Pro
úspěšné
hodnocení
testu
je
třeba
dosáhnout
alespoň
50%
úspěšnosti
zodpovězení
otázek
za
každou
oblast
reprezentovanou
hodnoticím
kritériem
příslušné
způsobilosti
a
zároveň
alespoň
75%
úspěšnosti
v
testu
jako
celku.
 
Dovednostní
složku
způsobilostí
prokáže
uchazeč
praktickým
předvedením
a
ústním
ověřením
(rozsah
cca
4
–
5h).
U
hodnoticích
kritérií,
kde
jsou
uvedeny
příklady
v
závorce
a
zároveň
je
stanoveným
způsobem
ověření
praktické
předvedení,
může
autorizovaná
osoba
ověřit
pouze
jednu
z
uvedených
možností.
 
Pravidla
pro
aplikaci
ústního
ověřování
formou
vylosovaných
otázek
:
Soubor
otázek,
které
zahrnují
veškerou
problematiku
hodnoticích
kritérii
s
uvedeným
způsobem
ověření
„ústní
ověření“,
stanovuje
autorizovaná
osoba.
Každé
kritérium
je
zohledněno
v
několika
otázkách.
Uchazeč
si
u
každého
kritéria
vylosuje
jednu
otázku
a
na
tu
ústně
odpoví.
 
Veškeré
písemné
podklady
a
přípravy
uchazeče
budou
autorizovanou
osobou
archivovány.
Při
ověřování
splnění
kritérií
založených
na
formě
praktického
předvedení
je
třeba
přihlížet
především
k
dodržování
pracovních
postupů
dle
platných
norem
EN
a
ČSN,
kvalitě
zhotoveného
produktu
i
k
časovému
hledisku
zvládání
zadaných
úkolů
uchazečem.
Zejména
normy
:
EN
50173
Informační
technologie
-
Univerzální
kabelážní
systémy,
EN
50174
-
2
Informační
technika
-
Kabelové
rozvody
-
Část
2:
Plánování
instalace
a
postupy
instalace
v
budovách,
EN
50174
-
31
Informační
technika
-
Kabelové
rozvody
-
Část
3:
Plánování
instalace
a
postupy
instalace
vně
budov,
EN
50310
Použití
společné
soustavy
pospojování
a
zemnění
v
budovách
vybavených
zařízením
informační
techniky,
ISO/IEC
14763
-
1
Informační
technika
-
Realizace
a
provoz
v
budovách
uživatelů
-
Část
1:
Zpráva,
ČSN
ISO/IEC
11801
Information
Technology
–
Generic
Cabling
For
Customer
Premises
ČSN
EN
60794
Optické
kabely
Mezinárodní
normy
ITU
-
T
:
G.650
Definice
a
měřicí
metody
pro
relevantní
parametry
jednovidových
vláken,
G.651
Charakteristiky
optických
kabelů
s
mnohovidovým
gradientním
vláknem
50/125
mm,
G.652
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem,
G.653
Charakteristiky
optických
Montér optických kabelů, 30.9.2026 3:36:55
Strana 4 z 7

Hodnotící standard

kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
posunutou
disperzní
charakteristikou,
G.654
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
minimálním
útlumem
pro
1550
nm,
G.655,656
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
posunutou
nenulovou
chromatickou
disperzí,
G.657
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
odolným
na
ohyby.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
·	•Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace nebo elektrotechnika a min. 5 let prokázané odborné praxe v oboru elektronických komunikací nebo optických komunikací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. min. §6.
·	•Vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na telekomunikace nebo elektrotechniku a min. 5 let prokázané odborné praxe v oboru telekomunikací nebo optických komunikací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. min. §6.
 
Další požadavky:
·	•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Montér optických kabelů, 30.9.2026 3:36:55
Strana 5 z 7

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Místnost pro písemnou a praktickou část zkoušky
Pracoviště pro montáž optických kabelů do HDPE trubek
Pracoviště pro montáž optických kabelů do mikrotrubiček
Pracoviště pro montáž optických závěsných kabelů
 
Materiál a nářadí:
·	•Skříňové rozvaděče pro zakončení min. 500 vláken
·	•Nástěnné optické rozvaděče pro 12 nebo 24 vláken
·	•Sloupkové rozvaděče pro min. 12 a max. 48 vláken
·	•Rozvaděče s vybavením
·	•Prvky pro organizaci kabelů v rozvaděči
·	•Přepojovací panely
·	•Kazety-ochrany svarů
·	•Spojky optických kabelů průměr 48 vláken
·	•Nářadí pro montáž optických kabelů
·	•Optické kabely různých konstrukcí 12 až 144 vláken
 
Přístroje:
·	•Videomikroskop pro kontrolu kvality optických konektorů
·	•Čisticí souprava pro čištění optických konektorů
·	•Vizuální zaměřovač poruch na optických kabelech – červený laser
·	•Měřidlo optického výkonu
·	•Zdroj záření pro vlákna SM 9/125 i vlákna MM 50/125 nebo MM 62,5/125
·	•Optická kabelová trasa a optické propojovací šňůry s vlákny SM 9/125 i vlákny MM 50/125 nebo MM 62,5/125
 
Psací potřeby, papír, záznamové archy pro hodnocení postupu plnění úkolů
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Montér optických kabelů, 30.9.2026 3:36:55
Strana 6 z 7

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
CATR, s. r. o.
PROFIBER NETWORKING CZ, s. r. o.
 
Montér optických kabelů, 30.9.2026 3:36:55
Strana 7 z 7