Hodnoticí standard

Obkladač/obkladačka (kód: 36-164-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Obkladač
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
3
Orientace v technologických postupech provádění obkladů stanovených normami, technickými listy nebo návody výrobců
3
Výpočty ploch a spotřeby obkladových a doplňkových materiálů
3
Návrh pracovních postupů obkládání stěn a podlah
3
Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky
3
Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic
3
Orientace v přípravě podkladu pod obklady a dlažby
3
Provádění a opravy keramických obkladů a dlažeb
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Obkladač/obkladačka, 5.5.2025 1:32:22
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst stavební výkresy - vysvětlit, proč je třeba mít k dispozici i další stavební výkresy (elektroinstalace, sanitární instalace)
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Orientovat se v technické zprávě a kladečském plánu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Orientace v technologických postupech provádění obkladů stanovených normami, technickými listy nebo návody výrobců
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v technologických postupech provádění obkladů stěn a podlah s přihlédnutím k ČSN EN 14411, ČSN 73 3451 a ČSN 74 4505
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Volit technologický postup pro zadaný pracovní úkol
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Výpočty ploch a spotřeby obkladových a doplňkových materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vypočítat plochy obkladů stěn a podlah z rozměrů odečtených z výkresů
Praktické předvedení s výpočtem
b) Zaměřit plochy pro obklady stěn a podlah na stavbě, uvést jaké parametry sledujeme při zaměřování prostor (podle ČSN 73 0202, ČSN 73 3451, ČSN 74 4505)
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vypočítat plochy obkladů stěn a podlah z rozměrů naměřených na stavbě
Praktické předvedení s výpočtem
d) Vypočítat spotřebu obkladových materiálů, lepicích a spárovacích hmot a doplňkových materiálů podle zadání
Praktické předvedení s výpočtem
e) Zpracovat jednoduchý kladečský plán pro obkládané plochy podle zadání, např. pravoúhlé podlahy čtvercového tvaru 3 x 3 m nebo obdélníkového tvaru 3 x 2 m dlaždicemi 300 x 600 mm
Praktické předvedení s výkresem
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obkladač/obkladačka, 5.5.2025 1:32:22
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Návrh pracovních postupů obkládání stěn a podlah
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup pokládky dlažby na pravoúhlé podlaze včetně zpracování kladečského plánu
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b) Navrhnout pracovní postup pokládky dlažby na tvarově nepravidelné podlaze včetně zpracování kladečského plánu
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c) Navrhnout pracovní postup pokládky dlažby na podlahu kobercovým vzorem včetně zpracování kladečského plánu
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
d) Navrhnout pracovní postup pokládky dlažby na podlahu z více formátů dlažeb včetně zpracování kladečského plánu
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
e) Navrhnout pracovní postup obkladu stěny s listelami a zrcadlem nebo oknem včetně zpracování kladečského plánu
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
f) Navrhnout řešení pružné spáry mezi stěnou a podlahou
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
g) Navrhnout pracovní postup instalace vany nebo sprchové vaničky pod obklad
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést parametry kvality materiálů používaných pro obkladačské práce (ČSN EN 14411, EN 12004-1, 2, ČSN EN 13888, ČSN EN 14891, technické listy výrobků a pravidla správné praxe)
Písemné ověření
b) Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má uchazeč běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zhotovit požadovaný rozměr a tvar obkladového materiálu podle výkresu nebo kladečského plánu
Praktické předvedení
b) Dělit obkladový materiál ručním nářadím, mechanizovaným ručním nářadím a elektrickou řezací pilou
Praktické předvedení
c) Zhotovit otvor do obkladového materiálu a nepravidelný řez (např. výřez do pravého nebo jiného úhlu, Jolly řez – roh pod úhlem 45°) podle výkresu
Praktické předvedení
d) Nabrousit hrany ručně a pomocí mechanizovaného nářadí
Praktické předvedení
e) Dodržovat předpisy BOZ při práci s nářadím
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obkladač/obkladačka, 5.5.2025 1:32:22
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Orientace v přípravě podkladu pod obklady a dlažby
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat podmínky, kdy lze zhotovovat obklady a dlažby – stav podkladu (vlhkost, pevnost, rovinnost), klimatické podmínky (teplota vzduchu)
Písemné a ústní ověření
b) Vysvětlit, proč měříme vlhkost podkladu a popsat nejběžnější metody (destruktivní a nedestruktivní) měření vlhkosti, jaké orientační metody pro zjištění vlhkosti používáme, uvést maximální vlhkost cementového a anhydritového podkladu
Písemné a ústní ověření
c) Popsat metody měření vlhkosti podkladu
Písemné a ústní ověření
d) Vysvětlit použití vysprávkových materiálů
Písemné a ústní ověření
e) Vysvětlit použití vyrovnávacích hmot (samonivelační hmoty, cementové a anhydritové hmoty, úprava anhydritu před pokládkou)
Písemné a ústní ověření
f) Vysvětlit použití penetrace
Písemné a ústní ověření
g) Popsat, kdy a kde používáme hydroizolace
Písemné a ústní ověření
h) Popsat úpravu podkladu při kladení keramických dlažeb na balkonu a terase, vysvětlit princip funkce hydroizolačních a drenážních systémů
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění a opravy keramických obkladů a dlažeb
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat tenkovrstvé lepení, středně vrstvé lepení, pokládka do hlubokého lože, oboustranné lepení a popsat rozdíly, popsat pokládku velkoformátových obkladových prvků
Písemné a ústní ověření
b) Vysvětlit rozdíly mezi pružnými výplňovými hmotami, popsat způsoby jejich použití
Ústní a písemné ověření
c) Zvolit nářadí a pracovní pomůcky
Praktické předvedení
d) Zkontrolovat podklad na modelovém případě o ploše  alespoň 3 x 5 m,  měřit nerovnosti podkladu, uvést přípustné tolerance podle ČSN 744505 a ČSN 733451
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e) Upravit podklad o ploše max 2 m² s přihlédnutím k místní dispozici
Praktické předvedení
f) Číst předložený kladečský plán a zpracovat jednoduchý kladečský plán podle zadání
Praktické předvedení
g) Připravit lepicí a spárovací hmoty v rozsahu potřebném pro splnění kritéria i)
Praktické předvedení
h) Založit obklad podle místních dispozic v délce max. 2 m a odpovídajícím způsobem dlažbu
Praktické předvedení
i) Obložit omítnutou stěnu nebo stěnu zhotovenou z desek (sádrokarton, sádrovláknitých desek, konstrukčních desek apod.) v rozsahu 2 m² včetně provedení penetrace podkladu u desek, které toto vyžadují
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
j) Řešit styk dlažby na podlaze a stěně na modelovém případě v délce max. 1 m
Praktické předvedení
k) Provést pokládku dlažby podle zadání o ploše max. 2 m²
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Obkladač/obkladačka, 5.5.2025 1:32:22
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

l) Osadit ukončovací lištu v délce 1500 mm a dilatační lištu v délce 1000 mm jako součást kritéria j) a k)
Praktické předvedení
m) Obložit 2 – 3 schody v interiéru a exteriéru obkladovými prvky podle zadání
Praktické předvedení
n) Obložit sokl v délce 2 m
Praktické předvedení
o) Osadit revizní dvířka na modelovém případě
Praktické předvedení
p) Spárovat dlažbu nebo obkladu v ploše do 2 m²
Praktické předvedení
q) Očistit obklad nebo dlažbu v ploše do 2 m²
Praktické předvedení
r) Ošetřit nářadí a pomůcky po skončení práce
Praktické předvedení
s) Zkontrolovat obklad při přejímce podle ČSN 73 3451
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
t) Popsat přípravu a provádění pokládky topných rohoží a kabelů
Ústní a písemné ověření
u) Popsat pokládku LED osvětlení – zásady a jaké druhy napětí elektrického proudu se používají
Ústní a písemné ověření
v) Vysvětlit funkci dilatace u stěny u podlahového topení
Ústní a písemné ověření
w) Vysvětlit funkci dilatačních lišt, jaké jsou zásady použití a rozmístění dilatačních lišt
Ústní a písemné ověření
x) Popsat zásady instalace sanitárních předmětů
Ústní ověření
y) Dodržovat předpisy BOZ při obkladačských pracích
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
Obkladač/obkladačka, 5.5.2025 1:32:22
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
 
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.
 
Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obkladac#zdravotni-zpusobilost).
 
Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem a obuví. Může používat svoje osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní rukavice a rukavice latexové, nákolenky, ochranná helma, ochranné brýle) odpovídající prováděným pracím, případně svoje osobní ruční nářadí odpovídající předpisům a BOZP.
 
Kompetenci "Úprava rozměrů a tvarů obkládaček a dlaždic (g11.A.1018)" lze plnit v rámci kompetence Provádění a opravy keramických obkladů a dlažeb (g11.A.1266).
 
Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení platných technických norem:
ČSN EN 14411 Keramické dlažby - definice, klasifikace, charakteristiky a označování
ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice – názvy a definice
ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů
ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, hygienická zařízení – norma v revizi
ČSN EN 12004-1,2 Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování 
ČSN EN 13888 Spárovací malty a lepidla pro keramické dlažby – Definice a specifikace
ČSN EN 12808 Spárovací hmoty a lepidla pro keramické dlažby
ČSN EN 13813 - Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky
ČSN EN 206-1 (732403)- Z3 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.
ČSN P 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení
ČSN EN 520 +A1 (723611) Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN ISO 128-23 Technické výkresy - Pravidla zobrazování
ČSN 36 1559-1 Elektrické ruční nářadí
ČSN EN 14891 Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování.
 
Při způsobu ověření "písemné a ústní ověření" uchazeč vypracuje volně písemnou odpověď, kterou v případě potřeby doplní o ústní vysvětlení.
Při způsobu ověření "písemné ověření" uchazeč vypracuje volně písemnou odpověď.
Součástí hodnoticího standardu není samostaná písemná zkouška. 
Při praktickém ověřování jednotlivých kritérií je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP, používání osobních ochranných prostředků, dodržování požární ochrany a hygieny práce.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.
Obkladač/obkladačka, 5.5.2025 1:32:22
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/01 Zedník nebo v oboru 36-67-H/004 Obkladač nebo jim odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v povolání obkladač. 
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání 28-46-M/01 Technologie silikátů, 36-43-M/01 Stavební materiály nebo 36-47-M/01 Stavebnictví se zaměřením na pozemní stavby nebo jim odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v oblasti obkladačských prací. 
c)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství a nejméně 5 let praxe v oblasti obkladačských prací. 
d)	Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborného výcviku dle § 9 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání 36-67-H/01 Zedník nebo v oboru 36-67-H/004 Obkladač nebo jim odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku.
e)	Osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-164-H Obkladač/obkladačka, vydané v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání obkladač. 
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště
umožňující
provedení
zkoušek,
vybavené
potřebnými
materiály,
nářadím,
strojním
zařízením
a
pracovními
pomůckami
pro
obkladačské
práceí
a
pomocnými
zařízeními
(např.
lešením)
odpovídajícími
požadavkům
BOZP
a
hygienických
předpisů.
Pracoviště
musí
být
prostorově
a
konstrukčně
uspořádáno
a
vybaveno
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
realizaci
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
Praktické
provedení
bude
probíhat
v
dílenském
provozu
(případně
na
konkrétním
pracovišti)
s
plochou
umožňující
provedení
obkladačských
prací
na
stěnách
a
na
podlaze.
Pracoviště
musí
mít
zajištěno
osvětlení
denním
světlem
nebo
umělým
s
intezitou
min.
300
lux.
Osvětlení
nesmí
být
pod
nízkým
úhlem.
Obkladač/obkladačka, 5.5.2025 1:32:22
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

Pro
písemnou
část
zkoušky
musí
mít
pracoviště
odpovídající
vybavení
-
stůl
se
židlí
a
papíry
na
psaní.
 
Vybavení
pracoviště
 
Měřidla
:
dřevěný
skládací
metr
délky
2
m,
metr
svinovací
délky
3
m,
laserový
dálkoměr,
vodováha
délky
2
m,
pravítko
s
měřítkem
(délka
do
1m),
pravítko
o
délce
cca
30cm,
měřicí
klínek,
hadicová
vodováha,
laserová
vodováha
se
stativem,
úhloměr,
rotační
laserové
nivelační
a
zaměřovací
zařízení,
posuvné
měřítko.
Měřidlo
vlhkosti
podkladu
a
teploměr.
Pracovní
nářadí
a
strojní
zařízení
:
pracovní
stůl
pro
obkladače,
profesionální
ruční
řezačka
dlažby
pro
řezy
až
do
délky
600
mm,
resp.
odpovídající
konkrétní
potřebě,
elektrická
stolní
pila
s
příslušenstvím,
úhlová
bruska
s
regulací
otáček
a
sada
řezných
kotoučů
pro
řezání
a
kotoučů
pro
opracování
hran
a
leštění,
přípravek
pro
úpravu
hran
(Jolly
roh),
zubové
stěrky
nerezové
(ručka
se
zubem
E4,
E6,
E8,
E10,
R16)
280
x
130
x
0,75
mm,
hladítka
(nerezové
250
x
130
mm,
s
hrubou
hydropěnou
-
molitan
250
x
130
mm,
s
mikropryží
250
x
130
mm
nebo
jiný
typ
vhodný
pro
spárování
s
trdou
gumovou),
gumová
palička,
houba
na
mytí
obkladů,
aplikační
pistole
pro
pružné
tmely,
přísavky
na
obklady
(min.
2
ks),
sada
diamantových
jádrových
vrtáků
o
různých
průměrech,
elektrická
ruční
vrtačka
s
regulací
otáček,
míchadlo
na
lepidlo
vhodné
pro
míchání
lepidla
a
spárovací
malty
s
regulací
otáček,
míchadlo
pro
použití
v
ruční
elektrické
vrtačce,
vhodné
pro
míchání
lepidla
nebo
spárovací
malty,
odpovídající
počet
nádob
pro
míchání
hmot
a
mytí,
hliníkové
nebo
dřevěné
latě
hoblované
(min.
2
ks
o
délce
1500
a
2000
mm
a
upevňovací
prvky
pro
tyto
latě),
kleště
obkladačské,
brus
(karborundový
a
diamantový)
pro
ruční
zabrušování,
ocelová
špachtle,
štětec
pro
nátěr
penetrace,
zednická
a
další
lžíce
nerezové.
Přípravek
na
tvarování
pružného
tmelu
v
rozích.
Nádoba
na
rozprašování
směsi
čistícího
prostředku
(saponátu)
a
vody.
Olovnice
s
provázkem,
kladívko
200
g,
Aku
vrtačka,
elektrický
prodlužovací
kabel
délka
25
m
–
230
V,
rozbočovací
zásuvky.
Pomůcky
:
tužka
tesařská
nebo
jiná
speciální,
papírový
blok,
prostředky
pro
čistící
a
úklidové
práce
(chemické
prostředky),
utěrky,
lopatka,
koště,
smeták,
pytle
a
nádoby.
Krycí
pásky
a
zakrývací
fólie.
Osobní
ochranné
pracovní
prostředky
:
pracovní
rukavice,
rukavice
latexové,
nákolenky,
ochranná
přilba,
reflexní
vesta,
ochranné
brýle
odpovídající
prováděným
pracím.
Uchazeč
může
používat
svoje
osobní
ochranné
pracovní
prostředky
odpovídající
prováděným
pracím.
Materiál
:
odpovídají
množství
obkladových
materiálů,
lepicích
a
spárovacích
hmot,
penetrací,
správkových
hmot,
ukončovacích
a
dilatačních
lišt,
dilatační
křížky,
klínky,
nivelační
systém
pro
dlažby
(aspoň
jeden
typ),
hřebíky,
vruty.
Zdroj
elektrické
energie
230
V.
Elektrické
připojovací
kabely
a
rozbočovače.
Zdroj
pitné
vody.
Prostor
pro
likvidaci
odpadu
-
nádoba
pro
odpady
z
papíru
-
nádoba
pro
odpady
z
plastu
-
nádoba
pro
odpady
z
obkladačských
prací,
zbytky
lepidel,
spárovacích
malt,
odřezky
obkladových
prvků
a
z
dalších
výrobků
Všechny
odpady
z
provádění
obkladačských
prací
jsou
odpadem
směsným.
 
Projektová,
resp.
dodavatelská
dokumentace
(kladečský
plán,
technická
zpráva)
a
technická
dokumentace
(technické
listy
výrobků),
příručky
správné
praxe)
související
s
hodnocenými
činnostmi.
 
Přístup
(dálkový
nebo
materiály
v
tištěné
podobě)
k
věcně
dotčeným
zákonům,
vyhláškám,
předpisům
a
normám:
Technické
normy
:
ČSN
EN
14411
Keramické
dlažby
-
definice,
klasifikace,
charakteristiky
a
označování
ČSN
72
5149
Keramické
obkládačky
a
dlaždice
–
názvy
a
definice
ČSN
73
3451
Obecná
pravidla
pro
navrhování
a
provádění
keramických
obkladů
ČSN
74
4505
Podlahy
–
společná
ustanovení
ČSN
73
4108
Šatny,
umývárny,
hygienická
zařízení
–
norma
v
revizi
ČSN
EN
12004
-
1,2
Lepidla
pro
obkladové
prvky
-
Požadavky,
posuzování
shody,
klasifikace
a
označování
ČSN
EN
13888
Spárovací
malty
a
lepidla
pro
keramické
dlažby
–
Definice
a
specifikace
ČSN
EN
12808
Spárovací
hmoty
a
lepidla
pro
keramické
dlažby
ČSN
EN
13813
Potěrové
materiály
a
podlahové
potěry
-
Potěrové
materiály
-
Vlastnosti
a
požadavky
ČSN
EN
13914
-
1,2
Navhování,
příprava
a
provádění
vnitřních
a
vnějších
omítek
ČSN
EN
206
-
1
(732403)
-
Z3
Beton
-
Část
1:
Specifikace,
vlastnosti,
výroba
a
shoda.
ČSN
P
73
0600
(730600)
Hydroizolace
staveb
-
Základní
ustanovení
ČSN
P
73
0606
Hydroizolace
staveb
-
Povlakové
hydroizolace
-
Základní
ustanovení
ČSN
EN
520
+A1
(723611)
Sádrokartonové
desky
-
Definice,
požadavky
a
zkušební
metody
ČSN
ISO
128
-
23
Technické
výkresy
-
Pravidla
zobrazování
ČSN
36
1559
-
1
Elektrické
ruční
nářadí
Obkladač/obkladačka, 5.5.2025 1:32:22
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

ČSN
EN
14891
Vodotěsné
výrobky
nanášené
v
tekutém
stavu,
používané
pod
lepené
keramické
obklady
-
Požadavky,
metody
zkoušení,
posuzování
shody,
klasifikace
a
označování
ČSN
73
0202
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě.
Případně
další
normy
a
předpisy
(např.
vyhláška
MMR
č.
268/2006
Sb.
a
vyhláška
MMR
č.
398/2009
Sb.).
 
Vybavení
pro
realizaci
písemné
zkoušky
Sociální
a
hygienické
zázemí
Pomocný
personál.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
realizaci
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda)
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 24 až 32 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Součástí hodnoticího standardu není samostatná písemná zkouška, není tedy stanovena doba pro vykonání písemné zkoušky.
Obkladač/obkladačka, 5.5.2025 1:32:22
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
SŠ Horní Bříza
Josef Novotný – OSVČ
PhDr. Eduard Justa, OSVČ, znalec v oboru obkládání,Silikátový svaz, předseda a Cech obkladačů ČR, předseda technické komise
Obkladač/obkladačka, 5.5.2025 1:32:22
Strana 10 z 10