Kvalifikační standard

Lakýrník/lakýrnice pian (kód: 33-068-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v povrchových úpravách klávesových hudebních nástrojů
3
Diagnostika poškozených dílců klávesových hudebních nástrojů
3
Oprava poškozených dílců klávesových hudebních nástrojů
3
Aplikace nátěrových hmot při opravách klávesových hudebních nástrojů
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Lakýrník/lakýrnice pian, 30.9.2026 7:56:19
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/pracovnik
-
pro
-
povrchovou
-
#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Uchazeč
si
ke
zkoušce
přinese
vlastní
pracovní
oděv
a
obuv,
roušku,
rukavice.
 
Při
ověření
kritérií
hodnocení
způsobem
ověření
"praktické
předvedení
a
ústní
ověření"
se
požaduje
stručné
slovní
doplnění
předvedené
činnosti
ve
smyslu
vysvětlení
zvoleného
technologického
postupu.
Při
hodnocení
splnění
kritérií
bude
posuzováno
jejich
precizní
provedení
výsledná
shodnost
s
původní
povrchovou
úpravou
nástroje,
případně
s
dobovým
charakterem
povrchové
úpravy
nástroje.
Dále
bude
posuzována
zručnost
uchazeče
a
dodržování
předpisů
BOZP
a
PO.
 
V
kompetenci
"Orientace
v
povrchových
úpravách
klávesových
hudebních
nástrojů"
:
-
v
kritériu
b)
uchazeč
vyjmenuje
typy
materiálů
používaných
ve
výrobě
a
charakterizuje
jejich
základní
vlastnosti
-
masivní
materiál,
aglomerované
materiály
(PDP,
DTD,
HDF,
MDF)
a
rezonanční
materiál;
-
v
kritériu
c)
uchazeč
popíše
a
vysvětlí
technologii
přípravy
a
nanášení
historických
povrchových
úprav:
•
•šelak
a
šelakovou
polituru
transparentní,
barevný
šelak
černý
a
rezonanční
lak,
•
•původ
šelakové
pryskyřice,
její
druhy
a
práce
s
tímto
materiálem,
•
•typy
rozpouštědel,
ředitel
a
dalších
složek
této
povrchové
úpravy,
•
•typy
přírodních
pryskyřic
pro
úpravu
rezonanční
desky:
měkké,
tvrdé,
atd.
-
v
kritériu
d)
uchazeč
popíše
základní
typy
technologie
nanášení
povrchových
úprav
(ruční,
nízkotlaké,
vysokotlaké,
polévaní,
máčení,
atd.)
a
vyjmenuje
základní
typy
v
současnosti
používaných
nátěrových
hmot
(NC,
PUR,
PES,
atd.).
-
v
kritériu
e)
uchazeč
popíše
dva
základní
typy
přechodu
nátěrových
hmot
do
tuhého
stavu
(chemicky
vytvrzované
a
fyzikálně
schnoucí).
 
Autorizovaná
osoba
pro
kompetenci
„Diagnostika
poškozených
dílců
klávesových
hudebních
nástrojů“
a
pro
kompetenci
„Oprava
poškozených
dílců
klávesových
hudebních
nástrojů"
připraví
dva
různě
poškozené
dílce
(například
klopna,
horní
nebo
spodní
rámeček
apod.).
Na
jednom
dílci
je
povrchové
poškození
drobného
charakteru.
Na
druhém
dílci
je
poškození
hrubšího
charakteru.
 
Kompetence
„Diagnostika
poškozeného
dílce
klávesových
hudebních
nástrojů“
,
kritérium
a)
-
c).
Uchazeč
diagnostikuje
a
popíše
typ
poškození.
Na
jednom
dílci
diagnostikuje
a
popíše
povrchové
poškození
drobného
charakteru
(například
oděrky,
poškrábání
klopny,
horního
nebo
spodního
rámečku,
odlepená
dýha
apod.).
Na
druhém
dílci
diagnostikuje
a
popíše
poškození
hrubšího
charakteru
(například
uražení
hrany
dílce,
chybějící
dýha,
nedostatečná
nebo
chybějící
povrchová
úprava
apod.).
 
Kompetence
„
Oprava
poškozených
dílců
klávesových
hudebních
nástrojů“
,
kritérium
a)
-
c).
Uchazeč
na
jednom
dílci
přebrousí
a
přeleští
povrchové
poškození,
vybrousí
povrchovou
úpravu
a
opraví
místo
nejvhodnějším
způsobem,
např.
vysazením
dýhy,
vytmelením
nebo
tzv.
„zakápkou“.
Na
druhém
dílci
přebrousí
a
přeleští
povrchové
poškození,
poté
vybrousí
povrchovou
úpravu
a
opraví
místo
nejvhodnějším
způsobem,
např.
vymění
část
dílce,
předýhuje
dýhu,
napasuje
novou
dýhu,
případně
aplikuje
vhodnou
povrchovou
úpravu.
 
Autorizovaná
osoba
pro
kompetenci
„Aplikace
nátěrových
hmot
při
opravách
klávesových
hudebních
nástrojů“
Lakýrník/lakýrnice pian, 30.9.2026 7:56:19
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

připraví
dva
dílce,
na
kterých
provede
aplikaci
všech
uvedených
způsobů,
kritéria
a)
–
c).
Uchazeč
na
polovinu
jednoho
dílce
předvede
nízkotlaké
stříkání
nátěrové
hmoty
a
na
druhé
polovině
předvede
vysokotlaké
stříkání
–
u
obou
způsobů
stačí
jeden
nános.
Na
druhém
dílci
na
jedné
polovině
předvede
nános
nátěrové
hmoty
štětcem
a
na
druhé
polovině
polnou.
 
Lakýrník/lakýrnice pian, 30.9.2026 7:56:19
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Petrof, spol. s r. o. Hradec Králové
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové
Český klavírnický svaz, Hradec Králové
C. Bechstein Europe s. r. o. Hradec Králové
Lakýrník/lakýrnice pian, 30.9.2026 7:56:19
Strana 4 z 4