Kvalifikační standard

Montér výtahů (kód: 23-046-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:
Mechanik výtahů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů
3
Zaměřování šachty a strojovny výtahu
3
Usazování a montování šachetních dveří výtahu
3
Montování vodítek výtahu
3
Montování výtahového stroje
3
Montování klece výtahu včetně vybavení a příslušenství
3
Montování vyvažovacího závaží výtahu
3
Montování nosných prostředků výtahu
3
Montování omezovače rychlosti výtahu
3
Montování elektrické instalace výtahu v šachtě
3
Montování elektrické instalace výtahu ve strojovně (bez napětí)
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 11.07.2008 do: 31.07.2014
Montér výtahů, 9.9.2026 21:09:19
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen se zkušebním pracovištěm a souvisejícími požadavky BOZP a PO. Absolvent musí předložit doklad o seznámení s požadavky BOZP a PO vztahujícími se k činnosti montéra výtahu a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.
Vstupní požadavky – minimální úroveň je dána základním vzděláním.
Úroveň získaných znalostí a dovedností montéra výtahu bude ověřována provedením jedné nebo více vzájemně navazujících operací, ze kterých se skládá postup montáže výtahu.
Zkušební úkoly se volí z oblasti následujících činností:
orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, mazacích plánů;
zaměřování šachty a strojovny;
usazování a montáž šachetních dveří;
montáž/demontáž vodítek, stroje, klece, vyvažovacího závaží, nosných prostředků,
omezovače rychlosti;
montáž elektrické instalace výtahu v šachtě, uchycování vlečných kabelů;
provádění elektrické instalace ve strojovně výtahu (bez napětí).
 
Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací uchazečem.
 
Učební texty UVP ČR a bezpečnostní předpisy UVP ČR, na splnění jejichž požadavků je odkazováno u některých kompetencí hodnoticího standardu této dílčí kvalifikace, jsou dostupné na webových stránkách UVP ČR – www.uvp-cr.cz.
Montér výtahů, 9.9.2026 21:09:19
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Sektorová rada průřezová
Unie výtahového průmyslu ČR
NÚOV
MPO ČR
HK ČR
Montér výtahů, 9.9.2026 21:09:19
Strana 3 z 3