Kvalifikační standard

Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Truhlář; Truhlář nábytkář
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků
3
Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značkování v dřevařství, při výrobě nábytkářských výrobků
3
Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro zhotovování truhlářských výrobků
3
Volba a navrhování optimálních materiálů pro konstruované dřevařské a nábytkářské výrobky, jejich konečné zpracování a povrchové úpravy
3
Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu sesazenek
3
Příprava, úprava a opracování surovin a materiálů podle technologického postupu pro dýhování a laminátování nábytku
3
Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení
3
Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro dýhování a laminátování nábytku
3
Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro lakování v nábytkářské výrobě
3
Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů
3
Seřizování stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě pro daný druh olepovaného a olepovacího materiálu
4
Seřizování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě
3
Seřizování stacionárního nebo ručního stroje nebo strojů pro dokončování bočních ploch nábytkových dílců po olepení
3
Spouštění a základní nastavení obráběcího centra v nábytkářské výrobě
4
Spouštění a základní nastavení stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě
4
Spouštění a základní nastavování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě
3
Nastavování a spouštění vícevřetenových vrtaček
3
Nastavování a spouštění pásových brusek
3
Spouštění a nastavování širokopásových brusek
3
Nastavování a spouštění hranových brusek
3
Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě
4
Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě
3
Základní údržba strojů pro dokončení bočních ploch nábytkových dílců po olepení
3
Truhlář nábytkář, 28.9.2026 14:49:52
Strana 1 z 9

Kvalifikační standard

Základní údržba pásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů
3
Základní údržba širokopásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů
3
Základní údržba hranových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů
3
Ověřování dostupnosti programů v ovládacím softwaru obráběcích center v nábytkářské výrobě
3
Orientace v ovládacím softwaru operačního systému strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě
4
Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů
3
Povrchová úprava výrobků mořením, bělením, voskováním, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků
3
Sesazování sesazenek podle kresby a dýhování
3
Olepování bočních ploch nábytkového dílce, kontrola kvality olepení
3
Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců na stacionárním olepovacím stroji
3
Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců pomocí ručního olepovacího stroje
3
Dokončování bočních ploch po olepení
3
Vrtání na vícevřetenových vrtačkách v nábytkářské výrobě
3
Broušení na pásových bruskách
3
Broušení na širokopásových bruskách
3
Broušení na hranových bruskách
3
Opracovávání nábytkového dílce a kontrola kvality opracování
3
Příprava dílců, komponentů a materiálů pro montáž nábytku a částí nábytkových sestav
3
Dílenská montáž nábytku, částí nábytkových sestav
3
Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě
3
Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě
3
Kontrola obráběcích center v nábytkářské výrobě
3
Kontrola stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě během provozu, doplňování olepovacího materiálu a lepidla
4
Základní kontrola vrtacích strojů v nábytkářské výrobě
3
Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů
3
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce
3
Nakládání s odpadem z truhlářské výroby
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 19.06.2020 do: 20.10.2022
Truhlář nábytkář, 28.9.2026 14:49:52
Strana 2 z 9

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
není
vyžadována.
 
Při
ověřování
kritérií
hodnocení
bude
kladen
důraz
na
volbu
postupu
práce
a
vhodného
materiálu
s
přihlédnutím
k
samostatnému
rozhodování
a
ekonomickému
hledisku
výroby.
Zadávané
úkoly
budou
zaměřeny
na
práci
s
technickou
dokumentací
pro
zhotovování
truhlářského
výrobku,
na
volbu
postupu
práce,
nástrojů
a
materiálů
pro
zhotovení
požadovaného
výrobku,
na
výrobu
a
montáž
zadaného
výrobku,
manipulaci
s
materiálem,
obsluhu,
seřizování
a
běžnou
údržbu
dřevoobráběcích
strojů
a
nástrojů.
 
Uchazeč
bude
před
zkouškou
autorizovanou
osobou
(AOs)
seznámen
se
stroji,
na
nichž
bude
probíhat
ověřování
kritérií
hodnocení.
 
Uchazeč
v
rámci
zkoušky
podle
konkrétního
zadání
zpracuje
výrobní
dokumentaci
(kusovníky,
nářezové
plány)
a
podle
ní
vyrobí
tři
kusy
nábytku:
1)
Domácí
schůdky
z
masivního
dřeva
se
dvěma
stupni.
Konstrukce
bude
zhotovena
z
dřevěných
hranolků
při
použití
konstrukčních
spojů
na
čep
a
dlab,
čep
a
rozpor.
Hranolky
budou
vůči
sobě
svírat
tupý
úhel
(konstrukce
nebude
pravoúhlá).
Stupnice
(nášlapy)
budou
zhotoveny
ze
spárovky.
Kompletní
opracování,
včetně
zhotovení
konstrukčních
spojů,
bude
provedeno
na
základních
truhlářských
strojích
(zkracovací
pila,
kotoučová
pila,
pokosová
pila,
pásová
pila,
srovnávací
frézka,
tloušťkovací
frézka,
spodní
frézka,
vrtací
dlabačka,
stojanová
vrtačka)
s
ručním
dokončením
(zaoblení
čepů).
K
broušení
bude
použita
pásová
nebo
širokopásová
bruska,
hranová
bruska.
Začištění
a
stržení
hran
bude
provedeno
ručně
brusným
papírem.
Stupnice
budou
ke
konstrukci
připevněny
prostřednictvím
kolíkových
spojů
zhotovených
pomocí
ruční
elektrické
nebo
akumulátorové
vrtačky
a
ručního
vrtacího
přípravku.
Konstrukce
bude
pevná
(lepená)
nebo
kombinovaná
–
zčásti
pevná
a
zčásti
rozebíratelná
s
použitím
dalších
spojovacích
prvků
umožňujících
tzv.
suchou
montáž
a
demontáž
(vruty,
konfirmaty,
spojovací
kování).
Povrchová
úprava
bude
provedena
mořením
(ručně)
a
transparentním
lakem
(pomocí
stříkací
pistole).
2)
Konferenční
stolek
z
dýhované
dřevotřískové
desky
(DTD)
s
oválnou
nebo
elipsovitou
deskou.
Podnož
bude
tvořena
dvěma
boky
spojenými
napevno
středovým
lubem
(lepením
na
kolíky).
Deska
bude
k
podnoži
připojena
rovněž
napevno
(lepením
na
kolíky)
nebo
bez
lepení
pomocí
spojovacích
elementů
a
vrutů.
Součástí
výroby
stolku
bude
zhotovení
dýhových
sesazenek,
nařezání
přířezů
z
DTD,
jejich
tloušťková
egalizace
na
širokopásové
brusce
a
zadýhování.
Oválná
nebo
elipsovitá
deska
bude
do
konečného
tvaru
upravena
na
pásové
pile
a
spodní
frézce
s
kopírovací
sadou
(válcová
fréza
s
ložiskem)
za
pomoci
šablony,
kterou
si
uchazeč
sám
zhotoví.
Olepení
bočních
ploch
(hran)
proběhne
na
stacionární
olepovačce
hran,
k
olepení
boční
plochy
tvarové
desky
může
být
použita
stacionární
nebo
ruční
olepovačka
hran.
Vrtání
kolíkových
spojů
se
provede
na
vícevřetenové
vrtačce.
K
broušení
bude
použita
pásová
nebo
širokopásová
bruska
a
hranová
bruska
s
ručním
dokončením
hran.
Povrchová
úprava
bude
provedena
transparentním
lakem
pomocí
stříkací
pistole.
3)
Jednoduchá
skříňka
z
laminované
dřevotřískové
desky
(LTD)
s
minimálními
rozměry
(400
x
500
x
300)
mm
(šířka
x
výška
x
hloubka)
s
prosklenými
otočně
otvíravými
dveřmi.
Konstrukce
bude
v
provedení
„demont“,
tzn.
na
rozebíratelné
spoje.
Záda
budou
vsazena
do
drážky.
Přesné
formáty
budou
z
velkoplošného
materiálu
nařezány
podle
zpracovaného
nářezového
plánu
na
formátovací
kotoučové
pile.
Vrtání
a
frézování
dílců
bude
kompletně
provedeno
na
CNC
obráběcím
centru.
Dveře
budou
rovněž
zhotoveny
z
LTD,
otvor
a
polodrážka
pro
zasklení
budou
vyfrézovány
na
CNC
obráběcím
centru.
Vnitřní
rohy
zasklívací
polodrážky
budou
do
pravoúhlého
tvaru
upraveny
ručně
pomocí
dláta.
Olepení
bočních
ploch
(hran)
proběhne
na
stacionární
olepovačce
hran.
Boční
plocha
otvoru
ve
dveřích
se
zachovanými
oblými
rohy
se
olepí
ručně.
Dveře
budou
ke
korpusu
připojené
samodovíracími
závěsy
a
opatřené
úchytkou.
 
Truhlář nábytkář, 28.9.2026 14:49:52
Strana 3 z 9

Kvalifikační standard

Ověřování
odborných
kompetencí
autorizovanou
osobou:
 
1)
Orientace
v
technických
podkladech
pro
zhotovování
truhlářských
výrobků:
AOs
připraví
technickou
dokumentaci,
podle
které
uchazeč
vypracuje
kusovníky
s
potřebnými
výpočty
a
nářezovými
plány,
provede
označení
pro
dýhování,
olepování
bočních
ploch
(hran),
vrtání,
frézování,
broušení,
povrchovou
úpravu.
AOs
posoudí,
jak
se
uchazeč
pomocí
čtení
výkresů
orientuje
v
technické
dokumentaci
a
jak
zvládá
vypracovávání
výrobní
dokumentace
z
dodaných
technických
podkladů.
 
1)
Manipulace
s
materiálem,
polotovary
a
výrobky
a
jejich
značkování
v
dřevařství,
při
výrobě
nábytkářských
výrobků:
AOs
kontroluje
a
posuzuje
uchazeče
při
manipulaci
s
materiálem,
polotovary
a
výrobky
z
hlediska
bezpečnosti
práce,
eliminace
poškození
materiálu,
polotovarů
a
výrobků
a
jejich
označování
podle
konkrétního
zadání
v
souladu
s
výrobní
technickou
dokumentací.
 
1)
Volba
materiálů,
technologických
postupů,
nástrojů,
strojů
a
zařízení
a
organizace
práce
pro
zhotovování
truhlářských
výrobků:
AOs
kontroluje
a
posuzuje
uchazeče
při
výběru
materiálů,
volbě
nástrojů
a
nářadí
a
pracovních
postupů
potřebných
pro
výrobu
zadaných
truhlářských
výrobků.
 
1)
Volba
a
navrhování
optimálních
materiálů
pro
konstruované
dřevařské
a
nábytkářské
výrobky,
jejich
konečné
zpracování
a
povrchové
úpravy:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
volbě
vhodného
mořidla,
dokončovacího
materiálu
pro
povrchovou
úpravu,
aplikačního
zařízení,
nářadí,
pracovních
pomůcek
a
měřidel
a
při
volbě
pracovního
postupu
podle
konkrétního
výrobního
zadání.
 
1)
Příprava
materiálů
a
polotovarů
pro
výrobu
sesazenek:
AOs
hodnotí
odborné
znalosti
uchazeče
z
hlediska
rozměrových
a
tvarových
úprav
dýhových
listů
a
posuzuje
ho
při
volbě
postupu
práce
a
způsobu
provedení
technologických
operací,
výběru
dýhu
podle
druhu
a
rozměrů,
stanovení
množství
dýhových
listů
podle
výrobního
zadání
a
úpravy
dýhových
listů
na
potřebné
rozměry
a
tvar
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Příprava,
úprava
a
opracování
surovin
a
materiálů
podle
technologického
postupu
pro
dýhování
a
laminátování
nábytku:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
přípravě
nosného
a
povrchového
materiálu,
při
přípravě
lepidla
a
jeho
aplikaci,
při
sestavování
souborů
z
nosného
a
povrchových
materiálů
a
jejich
lisování
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Obsluha
dřevoobráběcích
strojů
a
strojních
zařízení:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
volbě
a
nastavení
strojů,
zařízení
a
jejich
bezpečnostních
prvků
a
při
jejich
obsluze
podle
výrobní
technické
dokumentace
v
souladu
s
technologickými
a
bezpečnostními
předpisy.
 
1)
Obsluha
a
údržba
strojů,
nástrojů
a
vybavení
pro
dýhování
a
laminátování
nábytku:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
kontrole,
seřízení,
nastavení,
obsluze
a
základní
údržbě
nanášecího
a
lisovacího
zařízení
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Obsluha
a
údržba
strojů,
nástrojů
a
vybavení
pro
lakování
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
na
základě
jeho
odborných
znalostí
v
oblasti
zařízení,
nářadí
a
pracovních
pomůcek
pro
aplikaci
dokončovacích
materiálů
při
výrobě
nábytku,
jejich
použití
a
údržby,
dále
při
obsluhování
ruční
stříkací
vzduchové
pistole,
tlakových
stříkacích
zařízení
s
ruční
pistolí
a
kompresorů
a
při
čištění
a
základní
údržbě
aplikačních
zařízení,
nářadí
a
pracovních
pomůcek
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Seřizování
a
údržba
dřevoobráběcích
strojů
a
nástrojů:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
přípravě
strojů,
nástrojů,
pomůcek
a
nářadí,
jejich
údržbě,
ošetření
a
uložení
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Seřizování
stroje
pro
olepování
bočních
ploch
v
nábytkářské
výrobě
pro
daný
druh
olepovaného
a
olepovacího
materiálu:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
výběru
olepovacího
materiálu
v
souladu
s
dodanou
výrobní
dokumentací
z
hlediska
materiálu,
dezénu,
tloušťky
a
šířky,
při
jeho
založení
do
podávacího
zařízení
stroje,
při
nastavování
posuvného
mechanismu
a
vodicích
prvků
stroje
pro
posuv
a
vedení
dílce
podle
tloušťky
olepovaného
dílce
a
tloušťky
a
šířky
olepovacího
materiálu.
Dále
hodnotí
jeho
dovednosti
při
nastavování
příslušného
olepovacího
programu
odpovídajícího
dodané
výrobní
dokumentaci
nebo
(pokud
program
není
k
dispozici)
provedení
individuálního
nastavení
příslušných
funkcí
a
hodnot
podle
požadavků
výrobní
dokumentace
(zejména
teploty
lepidla,
rychlosti
posuvu,
činnosti
jednotlivých
pracovních
agregátů)
a
při
ověřování
správnosti
nastavení
olepením
zkušebního
dílce
při
dodržování
zásad
BOZP.
V
rámci
této
zkoušky
AOs
nehodnotí
nastavování
a
seřizování
jednotlivých
pracovních
agregátů
olepovacího
stroje.
 
Truhlář nábytkář, 28.9.2026 14:49:52
Strana 4 z 9

Kvalifikační standard

1)
Seřizování
stacionárního
a
ručního
stroje
pro
olepování
bočních
ploch
tvarových
dílců
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
odborné
znalosti
a
dovednosti
uchazeče
při
výběru
olepovacího
materiálu
v
souladu
s
dodanou
výrobní
dokumentací
z
hlediska
materiálu,
dezénu,
tloušťky
a
šířky,
jeho
délkové
úpravy
pro
danou
operaci,
seřízení
stacionárního
nebo
ručního
stroje
pro
olepování
bočních
ploch
tvarových
dílců
pro
daný
druh
olepovaného
a
olepovacího
materiálu,
při
zakládání
olepovacího
materiálu
do
podávacího
zařízení
stacionárního
nebo
ručního
stroje
a
při
ověřování
správnosti
nastavení
olepením
zkušebního
dílce
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Seřizování
stacionárního
nebo
ručního
stroje
nebo
strojů
pro
dokončování
bočních
ploch
nábytkových
dílců
po
olepení:
AOs
posuzuje
odborné
znalosti
a
dovednosti
uchazeče
při
kontrole
stroje
před
pracovní
operací,
zejména
z
hlediska
přítomnosti
a
správné
funkce
bezpečnostních
a
ochranných
prvků,
při
volbě
obráběcího
nástroje
nebo
nástrojů
v
souladu
s
typem
použitého
stroje,
s
dodanou
výrobní
dokumentací
a
z
hlediska
olepovacího
materiálu
a
jeho
tloušťky.
Dále
při
upnutí
obráběcího
nástroje
na
pracovní
hřídel
stroje,
seřízení
a
nastavení
stroje
pro
dokončení
bočních
ploch
nábytkových
dílců
po
olepení
a
při
ověření
správnosti
nastavení
opracováním
zkušebního
dílce
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Spouštění
a
základní
nastavení
obráběcího
centra
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
ověřuje
odborné
znalosti
a
dovednosti
uchazeče
při
spuštění
a
nastavení
funkčních
částí
obráběcího
centra
mimo
nastavení
softwarového
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Spouštění
a
základní
nastavení
stroje
pro
olepování
bočních
ploch
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
uvedení
olepovacího
stroje
do
provozu
a
při
základním
nastavení
funkčních
částí
stroje
pro
olepování
bočních
ploch
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Spouštění
a
základní
nastavování
stacionárního
a
ručního
stroje
pro
olepování
bočních
ploch
tvarových
dílců
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
počáteční
kontrole
stroje,
při
nastavování
jeho
funkčních
částí,
zejména
pracovní
teploty
a
rychlosti
podávání
tak,
aby
nedošlo
k
poškození
olepovaných
dílců.
Dále
při
kontrole
stavu
lepidla
a
jeho
případném
doplnění
do
zásobníku
olepovací
jednotky
a
při
spuštění
stroje
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Nastavování
a
spouštění
vícevřetenových
vrtaček:
AOs
ověřuje
odborné
znalosti
a
dovednosti
uchazeče
při
kontrole
a
ověření
přítomnosti
a
funkčnosti
bezpečnostních,
ochranných
a
upínacích
prvků
vícevřetenové
vrtačky,
volbě
vrtáků
podle
zadání
výroby
a
jejich
osazení
do
vrtacích
vřeten
stroje,
nastavení
vícevřetenové
vrtačky
–
zejména
polohy
dorazů
pro
hloubku
vrtání
a
pro
pozici
otvorů
na
vrtaném
dílci,
polohy
upínacích
prvků
v
souladu
s
dodanou
výrobní
dokumentací.
Po
spuštění
vícevřetenové
vrtačky
AOs
posuzuje
dovednosti
uchazeče
při
ověřování
správnosti
nastavení
provedením
požadovaných
operací
na
zkušebním
dílci
a
v
případě
potřeby
při
přenastavování
stroje
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Nastavování
a
spouštění
pásových
brusek:
AOs
ověřuje
odborné
znalosti
uchazeče
o
pásových
bruskách
a
jeho
znalosti
a
dovednosti
při
volbě
brusného
pásu
podle
výrobního
zadání,
upnutí
a
seřízení
brusného
pásu
na
pásovou
brusku,
kontrole
a
ověření
přítomnosti
a
funkčnosti
bezpečnostních
a
ochranných
prvků
pásové
brusky,
nastavení
pásové
brusky
–
zejména
výšky
pracovního
stolu
podle
opracovávaného
dílce
v
souladu
s
dodanou
výrobní
dokumentací
a
spuštění
pásové
brusky
pro
opracování
dílce
při
dodržování
zásad
BOZP.
Poznámka:
Tato
kompetence
bude
ověřována
pouze
v
případě,
že
při
zkoušce
bude
použita
pásová
bruska.
 
1)
Nastavování
a
spouštění
širokopásových
brusek:
AOs
ověřuje
odborné
znalosti
uchazeče
o
širokopásových
bruskách
a
jeho
znalosti
a
dovednosti
při
volbě
brusných
pásů
podle
výrobního
zadání,
upnutí
a
seřízení
brusných
pásů,
kontrole
a
ověření
přítomnosti
a
funkčnosti
bezpečnostních
a
ochranných
prvků
širokopásové
brusky.
Dále
při
nastavení
širokopásové
brusky
podle
opracovávaného
dílce
v
souladu
s
dodanou
výrobní
dokumentací
–
především
výšky
pracovního
stolu,
resp.
tloušťky
dílce,
rychlosti
posuvu,
polohy
brusných
agregátů
a
při
spuštění
pásové
brusky
pro
opracování
dílce
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Nastavování
a
spouštění
hranových
brusek:
AOs
ověřuje
odborné
znalosti
uchazeče
o
hranových
bruskách
a
jeho
znalosti
a
dovednosti
při
volbě
brusného
pásu
podle
výrobního
zadání,
upnutí
a
seřízení
brusného
pásu
na
hranovou
brusku,
kontrole
a
ověření
přítomnosti
a
funkčnosti
bezpečnostních
a
ochranných
prvků
hranové
brusky,
nastavení
hranové
brusky
–
zejména
výšky
pracovního
stolu
podle
opracovávaného
dílce
v
souladu
s
dodanou
výrobní
dokumentací
a
spuštění
hranové
brusky
pro
opracování
dílce
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Základní
údržba
strojů
pro
olepování
bočních
ploch
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
čištění
olepovacího
agregátu
od
přetoků
a
zbytků
lepidla
a
při
celkové
kontrole
stroje
po
ukončení
práce
(kromě
kontroly
Truhlář nábytkář, 28.9.2026 14:49:52
Strana 5 z 9

Kvalifikační standard

mazacích
míst,
doplňování
maziva
a
výměny
poškozených
dílů)
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Základní
údržba
strojů
pro
olepování
bočních
ploch
tvarových
dílců
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
čištění
olepovacího
agregátu
od
přetoků
a
zbytků
lepidla
a
při
celkové
kontrole
stroje
po
ukončení
práce
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Základní
údržba
strojů
pro
dokončení
bočních
ploch
nábytkových
dílců
po
olepení:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
kontrole
a
výměně
používaného
obráběcího
nástroje,
čištění
stroje
od
zbytků
lepidla
a
olepovacího
materiálu
a
při
celkové
kontrole
stroje
po
ukončení
práce
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Základní
údržba
pásových
brusek
včetně
výměny
a
seřízení
brusných
pásů:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
čištění
brusky
od
usazeného
dřevního
prachu,
celkové
kontrole
brusky
–
zejména
bezpečnostních
prvků
a
mazacích
míst
a
při
výměně
a
seřízení
brusného
pásu
při
dodržování
zásad
BOZP.
Poznámka:
Tato
kompetence
bude
ověřována
pouze
v
případě,
že
při
zkoušce
bude
použita
pásová
bruska.
 
1)
Základní
údržba
širokopásových
brusek
včetně
výměny
a
seřízení
brusných
pásů:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
čištění
brusky
od
usazeného
dřevního
prachu,
celkové
kontrole
brusky
–
zejména
bezpečnostních
prvků
a
mazacích
míst
a
při
výměně
a
seřízení
brusných
pásů
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Základní
údržba
hranových
brusek
včetně
výměny
a
seřízení
brusných
pásů:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
čištění
brusky
od
usazeného
dřevního
prachu,
celkové
kontrole
brusky
–
zejména
bezpečnostních
prvků
a
mazacích
míst
a
při
výměně
a
seřízení
brusného
pásu
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Ověřování
dostupnosti
programů
v
ovládacím
softwaru
obráběcích
center
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
ověřuje
odborné
znalosti
a
dovednosti
uchazeče
při
ověřování
dostupnosti
nainstalovaných
programů
odpovídajících
dodané
výrobní
dokumentaci
v
databázi
řídicí
jednotky
obráběcího
centra.
 
1)
Orientace
v
ovládacím
softwaru
operačního
systému
strojů
pro
olepování
bočních
ploch
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
nastavování
základních
funkcí
a
požadovaných
parametrů
v
ovládacím
softwaru
olepovačky
podle
zadání
výroby
a
opracovávaných
materiálů
a
při
ověřování
dostupnosti
olepovacích
programů
odpovídajících
dodané
výrobní
dokumentaci
v
databázi
řídicí
jednotky
stroje.
 
1)
Obrábění
a
spojování
materiálů
ze
dřeva,
plastu,
kovů:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
volbě
a
vhodném
použití
nástrojů,
nářadí,
ručních
elektrických
strojků,
pomůcek
a
materiálů
pro
jednotlivé
operace
podle
dodané
výrobní
dokumentace,
při
volbě
a
vhodném
použití
optimálních
pracovních
postupů
řezání,
hoblování,
frézování,
tvarování,
dlabání,
vrtání,
broušení
a
lepení
při
opracování
a
spojování
materiálů
v
rámci
zadaných
výrobků.
Dále
při
seřizování
a
běžné
údržbě
nářadí,
nástrojů,
ručních
elektrických
strojků,
při
vytváření
konstrukčních
spojů
a
následném
spojování
dílců,
při
úpravě
dílců
nebo
výrobků
do
konečné
podoby
po
strojním
opracování
(úprava
vnitřních
rohů
po
frézování,
úprava
přesahů,
úprava
nedofrézovaných
a
nedobroušených
míst),
při
provádění
ručního
olepení
boční
plochy
a
úpravy
do
konečné
podoby
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Povrchová
úprava
výrobků
mořením,
bělením,
voskováním,
imitováním
dřeva,
nanášením
tmelů,
emailů
a
laků:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
přípravě
mořidla
a
jeho
aplikaci,
při
přípravě
dokončovacího
materiálu
a
provedení
povrchové
úpravy
podle
zvoleného
pracovního
postupu,
při
kontrole
dokončených
dílců
a
při
navrhování
a
provedení
oprav
případných
defektů
povrchové
úpravy.
 
1)
Sesazování
sesazenek
podle
kresby
a
dýhování:
AOs
posuzuje
dovednost
uchazeče
sestavit
dýhové
listy
podle
výrobního
zadání
a
spojit
připravené
listy
pomocí
spojovacího
materiálu
a
spojovacího
zařízení
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Olepování
bočních
ploch
nábytkového
dílce,
kontrola
kvality
olepení:
AOs
ověřuje
dovednosti
uchazeče
při
olepování
bočních
ploch
nábytkových
dílců
podle
výrobní
dokumentace,
při
kontrole
kvality
olepení
bočních
ploch
nábytkových
dílců
včetně
všech
souvisejících
operací,
jako
je
kapování,
frézování
a
čistění,
při
jejich
přípravě
pro
přepravu
na
navazující
pracoviště
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Olepování
bočních
ploch
tvarových
nábytkových
dílců
na
stacionárním
olepovacím
stroji:
AOs
ověřuje
dovednosti
uchazeče
při
olepení
bočních
ploch
tvarového
dílce
podle
výrobní
dokumentace
a
při
jeho
kontrole
před
a
po
olepení
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
Truhlář nábytkář, 28.9.2026 14:49:52
Strana 6 z 9

Kvalifikační standard

1)
Olepování
bočních
ploch
tvarových
nábytkových
dílců
pomocí
ručního
olepovacího
stroje:
AOs
ověřuje
dovednosti
uchazeče
při
olepení
bočních
ploch
tvarového
dílce
podle
výrobní
dokumentace
a
při
jeho
kontrole
před
a
po
olepení
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Dokončování
bočních
ploch
po
olepení:
AOs
ověřuje
dovednosti
uchazeče
při
odstraňování
délkových
přesahů
a
odfrézování
šířkových
přesahů
nalepeného
olepovacího
materiálu
s
případným
současným
tvarováním
hran
v
souladu
s
dodanou
výrobní
dokumentací,
při
čištění
hrany
nábytkového
dílce
od
zbytků
lepidla,
kontrole
hotového
dílce
z
hlediska
přesnosti
a
čistoty
olepení,
kapování
a
frézování
a
jeho
přípravy
pro
přepravu
na
navazující
pracoviště
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Vrtání
na
vícevřetenových
vrtačkách
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
ověřuje
dovednosti
uchazeče
při
kontrole
dílce
před
vložením
na
pracovní
plochu
vícevřetenové
vrtačky,
jeho
upnutí
s
ohledem
na
jeho
velikost
a
způsob
opracování,
při
opracování
nábytkového
dílce
podle
zadání,
při
kontrole
hotového
nábytkového
dílce
z
hlediska
přesnosti
a
čistoty
vrtání
a
jeho
přípravě
pro
přepravu
na
navazující
pracoviště
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Broušení
na
pásových
bruskách:
AOs
ověřuje
dovednosti
uchazeče
při
kontrole
dílců
před
vložením
na
pracovní
plochu
pásové
brusky,
při
broušení
dílců
a
následné
kontrole
kvality
obroušení
při
dodržování
zásad
BOZP.
Poznámka:
Tato
kompetence
se
bude
ověřovat
pouze
v
případě,
že
při
zkoušce
bude
použita
pásová
bruska.
 
1)
Broušení
na
širokopásových
bruskách:
AOs
ověřuje
dovednosti
uchazeče
při
kontrole
dílců
před
vložením
na
pracovní
plochu
širokopásové
brusky,
při
broušení
dílců
a
následné
kontrole
kvality
obroušení
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Broušení
na
hranových
bruskách:
AOs
ověřuje
dovednosti
uchazeče
při
kontrole
dílců
před
vložením
na
pracovní
plochu
hranové
brusky,
při
broušení
dílců
a
následné
kontrole
kvality
obroušení
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Opracovávání
nábytkového
dílce
a
kontrola
kvality
opracování:
AOs
ověřuje
odborné
znalosti
a
dovednosti
uchazeče
při
nastavování
programu
na
opracování
nábytkového
dílce
podle
dodané
výrobní
dokumentace
v
ovládacím
softwaru
obráběcího
centra,
při
kontrole
připraveného
dílce
před
vložením
na
pracovní
plochu
obráběcího
centra
a
při
jeho
upnutí
s
ohledem
na
jeho
velikost
a
způsob
opracování
tak,
aby
nedošlo
k
poškození
podtlakových
držáků.
Dále
při
opracování
nábytkových
dílců
podle
zadání
a
následné
kontrole
hotových
nábytkových
dílců
z
hlediska
přesnosti
a
čistoty
frézování
a
vrtání
a
jejich
přípravy
pro
přepravu
na
navazující
pracoviště
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Příprava
dílců,
komponentů
a
materiálů
pro
montáž
nábytku
a
částí
nábytkových
sestav:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
výběru
a
kontrole
nábytkových
dílců,
přípravě
potřebného
kování
a
komponentů
pro
kompletaci
nábytkových
dílců
a
montáž
nábytku,
volbě
a
přípravě
pomocných
a
spojovacích
materiálů
pro
montáž
nábytku
při
dodržování
zásad
BOZP.
Poznámka:
Montáž
sestavy
se
v
rámci
zkoušky
provádět
a
posuzovat
nebude.
 
1)
Dílenská
montáž
nábytku,
částí
nábytkových
sestav:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
volbě
vhodného
technologického
postupu
předmontáže
a
montáže
nábytku,
provedení
předmontáže
kování,
podsestav
a
montáže
nábytku,
při
zasklení
dveří,
kompletaci
a
dokončení
výrobků,
seřízení
závěsů,
očistění
a
ověření
správné
funkčnosti
výrobku,
ověřování
kvality
provedení
a
odstranění
případných
nedostatků
bez
poškození
funkčnosti
a
estetiky
při
dodržování
zásad
BOZP.
Poznámka:
Montáž
sestavy
se
v
rámci
zkoušky
provádět
a
posuzovat
nebude.
 
1)
Vstupní,
výstupní
a
mezioperační
kontrola
surovin,
materiálů,
polotovarů
a
výrobků
v
dřevařské
a
nábytkářské
výrobě:
AOs
kontroluje
a
posuzuje
uchazeče
při
vyhodnocování
kvality
používaných
materiálů
a
polotovarů.
 
1)
Kontrola
dodržování
technologických
postupů
v
dřevařské
a
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
na
základě
dodržování
technologických
postupů
daných
výrobcem
dokončovacího
materiálu
a
výrobcem
aplikačního
zařízení
v
závislosti
na
zadaném
úkolu
a
podle
provedení
konečné
úpravy
materiálu
před
vlastním
lakováním
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Kontrola
obráběcích
center
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
celkové
kontrole
obráběcího
centra
po
ukončení
práce
a
při
provedení
záznamu
o
zjištěných
závadách
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Kontrola
stroje
pro
olepování
bočních
ploch
v
nábytkářské
výrobě
během
provozu,
doplňování
olepovacího
materiálu
Truhlář nábytkář, 28.9.2026 14:49:52
Strana 7 z 9

Kvalifikační standard

a
lepidla:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
provádění
kontroly
činnosti
všech
funkčních
mechanismů
stroje
v
průběhu
olepování,
doplňování
lepidla
do
zásobníku
olepovací
jednotky
a
doplňování
olepovacího
materiálu
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Základní
kontrola
vrtacích
strojů
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
celkové
kontrole
stroje
po
ukončení
práce
a
při
doplňování
lepidla
a
kolíků
do
zásobníků
stroje
(pokud
je
tímto
zařízením
stroj
vybaven)
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Kontrola,
balení
a
expedice
truhlářských
výrobků
a
materiálů:
AOs
osoba
hodnotí,
jak
uchazeč
popíše
způsoby
a
zásady
provádění
kontroly,
balení
a
expedice,
manipulace
a
skladování
truhlářských
výrobků
a
materiálů
a
provede
označení
výrobků.
 
1)
Zaznamenávání
technických
údajů
a
výsledků
práce:
AOs
hodnotí,
jak
uchazeč
popíše
význam
technických
údajů
a
jak
zaznamená
průběh
prací
těchto
výrobků:
a)
Domácí
schůdky
z
masivního
dřeva
b)
Konferenční
stolek
z
dýhované
DTD
s
oválnou
nebo
elipsovitou
deskou
c)
Skříňka
z
LTD
 
1)
Nakládání
s
odpadem
z
truhlářské
výroby:
AOs
hodnotí,
jak
uchazeč
popíše
odpady
vzniklé
při
výrobě
zadaných
výrobků
a
jejich
skladování
a
jak
uklidí
pracoviště
a
roztřídí
odpady.
 
Kontrola
přesnosti
a
kvality
provedení
bude
autorizovanou
osobou
provedena
na
zkompletovaných
výrobcích.
 
Při
ověřování
kritérií
hodnocení
formou
praktického
předvedení
je
třeba
rovněž
přihlížet
k
bezpečnému
provádění
všech
úkonů,
ke
kvalitě
práce,
ke
kvalitě
a
funkčnosti
zhotoveného
výrobku
a
k
časovému
hledisku
zvládání
pracovních
operací.
 
Při
ověřování
kritérií
hodnocení
způsobem
„Praktické
předvedení
a
ústní
ověření“
se
požaduje
stručné
slovní
doplnění
předvedené
činnosti
ve
smyslu
vysvětlení
nebo
obhajoby
zvoleného
postupu
či
řešení.
 
Uchazeč
musí
být
při
zkoušce
vybaven
vlastním
ochranným
oděvem
a
pracovní
obuví.
Truhlář nábytkář, 28.9.2026 14:49:52
Strana 8 z 9

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
EMBRE, s. r. o.
Jitona a. s.
Dřevařský magazín
Truhlář nábytkář, 28.9.2026 14:49:52
Strana 9 z 9