Kvalifikační standard

Stavební truhlář/truhlářka (kód: 33-002-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Stavební truhlář
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci stavební a stavebně-truhlářského výrobku
3
Zpracování výrobního výkresu okna a dveří, včetně výpočtů a rozpisu materiálu
3
Zpracování výrobního výkresu příček, vestavěného nábytku, včetně výpočtů a rozpisu materiálu
3
Zpracování výrobního výkresu obkladů, schodišť a podlah, včetně výpočtů a rozpisu materiálu
3
Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování oken a dveří
3
Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při výrobě a kompletaci příček a vestavěného nábytku
3
Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování a montáži obkladů, schodišť a podlah
3
Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů
3
Výroba a montáž oken a dveří včetně osazování kování
3
Výroba a montáž příček a vestavěného nábytku
3
Výroba a montáž obkladů, schodišť a podlah
3
Povrchová úprava stavebně truhlářských výrobků
3
Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů
3
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce
3
Nakládání s odpadem z truhlářské výroby
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Stavební truhlář/truhlářka, 17.6.2026 14:07:21
Strana 1 z 5

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/stavebni
-
truhlar#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Při
ověřování
kritérií
hodnocení
bude
kladen
důraz
na
volbu
postupu
práce
a
vhodného
materiálu
s
přihlédnutím
k
samostatnému
rozhodování
a
ekonomickému
hledisku
výroby.
Zadávané
úkoly
se
zaměří
na
práci
s
technickou
dokumentací
stavební
a
stavebně
-
truhlářského
výrobku,
na
volbu
postupu
práce,
nástrojů
a
materiálů
pro
zhotovení
požadovaného
výrobku,
na
výrobu
a
montáž
zadaného
výrobku,
manipulaci
s
materiálem,
obsluhu,
seřizování
a
běžnou
údržbu
dřevoobráběcích
strojů
a
nástrojů.
 
Uchazeč
v
rámci
zkoušky
zpracuje
technickou
dokumentaci
a
vyrobí
minimálně:
1.
jeden
druh
okna
a
jeden
druh
dveří,
případně
část
okna
a
část
dveří
-
podle
náročnosti
konkrétního
úkolu,
který
musí
být
zadán
tak,
aby
byly
ověřeny
všechny
kompetence
2.
jednu
příčku
ve
tvaru
U
s
vestavěnou
skříní
nebo
příčku
ve
tvaru
L
s
vestavěnou
skříní
v
rozsahu,
který
umožní
ověřit
všechny
kompetence.
 
3.
Uchazeč
v
rámci
zkoušky
zpracuje
technickou
dokumentaci
a
podle
konkrétního
zadání
provede:
a)
výrobu
a
montáž
obkladu
o
rozměru
min.
1
m²,
který
bude
obsahovat
jeden
vnitřní
nebo
vnější
roh
a
jedno
zakončení
obkladu
-
montáž
latí
roštu
(uchazeč
navrhne
rozteč
latí)
-
montáž
palubek
(založení
obkladu,
obložení
rohu
a
ukončení
obkladu
zalištováním)
-
připevnění
palubek
(např.
pomocí
kotvicích
sponek
a
vrutů)
b)
výrobu
a
montáž
minimálně
3
schodišťových
stupňů
c)
výrobu
a
montáž
podlahy
o
rozměru
min.
2
m²:
-
výrobu
a
montáž
hranolů
roštu
(uchazeč
navrhne
rozteč
hranolů)
-
montáž
prkenné
nebo
palubové
podlahy
(založení
podlahy,
obložení
rohu
a
ukončení
podlahy
zalištováním)
-
připevnění
podlahovek
k
hranolům
bude
provedeno
pomocí
vrutů
do
per.
 
Ověřování
odborných
kompetencí
autorizovanou
osobou:
1)
Orientace
v
technické
dokumentaci
stavební
a
stavebně
-
truhlářského
výrobku:
a
utorizovaná
osoba
posoudí,
jak
se
uchazeč
pomocí
čtení
výkresů
orientuje
v
technické
dokumentaci.
 
2)
Zpracování
výrobního
výkresu
okna
a
dveří,
včetně
výpočtů
a
rozpisu
materiálu:
autorizovaná
osoba
připraví
technickou
dokumentaci,
podle
které
uchazeč
vypracuje
kusovník
s
potřebnými
výpočty
a
provede
rozkreslení
konstrukčních
spojů
pro
jeden
druh
okna
a
jeden
druh
dveří
nebo
jejich
části,
podle
náročnosti
výrobku
v
rozsahu,
který
umožní
ověřit
všechny
kompetence
-
doporučujeme
jeden
výrobek
jednodušší
a
jeden
složitější,
např.
jednoduché
okno
do
již
připraveného
rámu
a
jeden
druh
dveří
včetně
zárubně.
 
3)
Zpracování
výrobního
výkresu
příček,
vestavěného
nábytku,
včetně
výpočtů
a
rozpisu
materiálu:
autorizovaná
osoba
připraví
technickou
dokumentaci,
podle
které
uchazeč
vypracuje
kusovník
s
potřebnými
výpočty
a
provede
rozkreslení
konstrukčních
spojů
pro
jednu
příčku
ve
tvaru
U
s
vestavěnou
skříní
nebo
příčku
ve
tvaru
L
s
vestavěnou
skříní
v
rozsahu,
který
umožní
ověřit
všechny
kompetence.
 
4)
Zpracování
výrobního
výkresu
obkladů,
schodišť
a
podlah,
včetně
výpočtů
a
rozpisu
materiálu:
autorizovaná
osoba
Stavební truhlář/truhlářka, 17.6.2026 14:07:21
Strana 2 z 5

Kvalifikační standard

připraví
technickou
dokumentaci,
podle
které
uchazeč
vypracuje
kusovník
s
potřebnými
výpočty
a
provede
rozkreslení
konstrukčních
spojů
pro
výrobu
a
montáž
v
rozsahu,
který
umožní
ověřit
všechny
kompetence
pro:
a)
obklad
o
rozměru
min.
1
m²,
který
bude
obsahovat
jeden
vnitřní
nebo
vnější
roh
a
jedno
zakončení
obkladu
-
výroba
a
montáž
latí
roštu
(uchazeč
navrhne
rozteč
latí)
-
montáž
palubek
(založení
obkladu,
obložení
rohu
a
ukončení
obkladu
zalištováním)
-
připevnění
palubek
např.
pomocí
kotvicích
sponek
a
vrutů
b)
výrobu
a
montáž
minimálně
3
schodišťových
stupňů
c)
výrobu
a
montáž
podlahy
o
rozměru
min.
2
m²:
-
výroba
a
montáž
hranolů
roštu
(uchazeč
navrhne
rozteč
hranolů)
-
montáž
prkenné
nebo
palubové
podlahy
(založení
podlahy,
obložení
rohu
a
ukončení
podlahy
zalištováním)
-
připevnění
podlahovek
k
hranolům
bude
provedeno
pomocí
vrutů
do
per.
 
5)
Volba
materiálů,
technologických
postupů,
nástrojů,
strojů
a
zařízení,
organizace
práce
při
zhotovování
oken
a
dveří
:
autorizovaná
osoba
kontroluje
a
posuzuje
uchazeče
při
výběru
kvality
materiálů,
volbě
nástrojů
a
nářadí
a
pracovních
postupů
potřebných
pro
výrobu
jednoho
druhu
okna
a
jednoho
druhu
dveří
nebo
jejich
části,
podle
náročnosti
výrobku
-
doporučujeme
jeden
výrobek
jednodušší
a
jeden
složitější,
např.
jednoduché
okno
do
již
připraveného
rámu
a
jeden
druh
dveří
včetně
zárubně.
 
6)
Volba
materiálů,
technologických
postupů,
nástrojů,
strojů
a
zařízení,
organizace
práce
při
výrobě
a
kompletaci
příček
a
vestavěného
nábytku
:
autorizovaná
osoba
kontroluje
a
posuzuje
uchazeče
při
výběru
kvality
materiálů,
volbě
nástrojů
a
nářadí
a
pracovních
postupů
potřebných
pro
výrobu
jedné
příčky
ve
tvaru
U
s
vestavěnou
skříní
nebo
příčky
ve
tvaru
L
s
vestavěnou
skříní
v
rozsahu,
který
umožní
ověřit
všechny
kompetence.
 
7)
Volba
materiálů,
technologických
postupů,
nástrojů,
strojů
a
zařízení,
organizace
práce
při
zhotovování
a
montáži
obkladů,
schodišť
a
podlah:
autorizovaná
osoba
kontroluje
a
posuzuje
uchazeče
při
výběru
kvality
materiálů,
volbě
nástrojů
a
nářadí
a
pracovních
postupů
potřebných
pro
výrobu:
a)
obkladu
o
rozměru
min.
1
m²,
který
bude
obsahovat
jeden
vnitřní
nebo
vnější
roh
a
jedno
zakončení
obkladu
-
výroba
a
montáž
latí
roštu
(uchazeč
navrhne
rozteč
latí)
-
montáž
palubek
(založení
obkladu,
obložení
rohu
a
ukončení
obkladu
zalištováním)
-
připevnění
palubek
např.
pomocí
kotvicích
sponek
a
vrutů
b)
výrobu
a
montáž
minimálně
3
schodišťových
stupňů
c)
výrobu
a
montáž
podlahy
o
rozměru
min.
2
m²
-
výroba
a
montáž
hranolů
roštu
(uchazeč
navrhne
rozteč
hranolů)
-
montáž
prkenné
nebo
palubové
podlahy
(založení
podlahy,
obložení
rohu
a
ukončení
podlahy
zalištováním)
-
připevnění
podlahovek
k
hranolům
bude
provedeno
pomocí
vrutů
do
per.
 
8)
Obrábění
a
spojování
materiálů
ze
dřeva,
plastu,
kovů
:
autorizovaná
osoba
posuzuje
uchazeče
při
volbě
a
vhodném
použití
strojů
a
nástrojů,
optimálních
pracovních
postupů
při
opracování
a
spojování
materiálů
v
rámci
zadaných
výrobků.
 
9)
Výroba
a
montáž
oken
a
dveří
včetně
osazování
kování:
autorizovaná
osoba
kontroluje
a
posuzuje
pracovní
postupy
uchazeče
a
zhotovený
výrobek
-
jeden
druh
okna
a
jeden
druh
dveří
nebo
jejich
části,
podle
náročnosti
výrobku
(doporučujeme
jeden
výrobek
jednodušší
a
jeden
složitější
např.
jednoduché
okno
do
již
připraveného
rámu
a
jeden
druh
dveří
včetně
zárubně).
 
10)
Výroba
a
montáž
příček
a
vestavěného
nábytku:
autorizovaná
osoba
kontroluje
a
posuzuje
pracovní
postupy
uchazeče
a
zhotovený
výrobek
-
příčku
ve
tvaru
U
s
vestavěnou
skříní
nebo
příčku
ve
tvaru
L
s
vestavěnou
skříní.
 
11)
Výroba
a
montáž
obkladů,
schodišť
a
podlah
:
autorizovaná
osoba
kontroluje
a
posuzuje
pracovní
postupy
uchazeče
při
výrobě
a
montáži:
a)
obkladu
o
rozměru
min.
1
m²,
který
bude
obsahovat
jeden
vnitřní
nebo
vnější
roh
a
jedno
zakončení
obkladu
-
výroba
a
montáž
latí
roštu
(uchazeč
navrhne
rozteč
latí)
-
montáž
palubek
(založení
obkladu,
obložení
rohu
a
ukončení
obkladu
zalištováním)
-
připevnění
palubek
např.
pomocí
kotvicích
sponek
a
vrutů
b)
minimálně
3
schodišťových
stupňů
c)
podlahy
o
rozměru
min.
2
m²
-
výroba
a
montáž
hranolů
roštu
(uchazeč
navrhne
rozteč
hranolů)
-
montáž
prkenné
nebo
palubové
podlahy
(založení
podlahy,
obložení
rohu
a
ukončení
podlahy
zalištováním)
Stavební truhlář/truhlářka, 17.6.2026 14:07:21
Strana 3 z 5

Kvalifikační standard

-
připevnění
podlahovek
k
hranolům
bude
provedeno
pomocí
vrutů
do
per.
 
12)
Povrchová
úprava
stavebně
truhlářských
výrobků
:
autorizovaná
osoba
vybere
jeden
z
uvedených
způsobů
povrchové
úpravy
výrobků
-
moření,
voskování,
bělení,
imitování
dřeva,
nanášení
tmelů,
emailů
a
laků
strojně
nebo
ručně
pro
každý
typ
výrobku.
Uchazeč
povrchovou
úpravu
podle
zadání
aplikuje
na
části
okna
nebo
dveří,
na
části
příčky
nebo
na
části
vestavěného
nábytku
a
na
části
obkladu
nebo
na
schodišťovém
stupni
nebo
na
části
podlahy.
 
13)
Kontrola,
balení
a
expedice
stavebně
truhlářských
výrobků
a
materiálů:
uchazeč
popíše
způsoby
a
zásady
provádění
kontroly,
balení
a
expedice,
manipulace
a
skladování
stavebně
truhlářských
výrobků
a
materiálů
a
provede
označení
stavebních
prvků
minimálně
na
třech
různých
výrobcích
-
okno
nebo
dveře,
části
příčky
nebo
vestavěného
nábytku,
části
obkladu
nebo
schodišťových
stupňů
nebo
podlahy.
 
14)
Zaznamenávání
technických
údajů
a
výsledků
práce
:
uchazeč
popíše
význam
technických
údajů
a
zaznamená
průběh
prací
těchto
výrobků:
a)
zhotoveného
okna
nebo
dveří
b)
části
vyrobené
příčky
nebo
vestavěného
nábytku
c)
části
obkladu
nebo
schodišťových
stupňů
nebo
podlahy.
15)
Nakládání
s
odpadem
z
truhlářské
výroby:
uchazeč
popíše
odpady
vzniklé
při
výrobě
zadaných
výrobků,
jejich
skladování
a
další
zpracování,
roztřídí
je
a
uklidí
pracoviště.
 
Při
ověřování
kritérií
hodnocení
způsobem
ověření
"Praktické
předvedení
a
ústní
ověření"
se
požaduje
stručné
slovní
doplnění
předvedené
činnosti
ve
smyslu
vysvětlení
nebo
obhajoby
zvoleného
postupu
či
řešení.
Při
ověřování
kritérií
hodnocení
formou
praktického
předvedení
je
třeba
přihlížet
především
k
bezpečnému
provádění
všech
úkonů,
ke
kvalitě
zhotoveného
výrobku
a
k
časovému
hledisku
zvládání
operací.
 
Uchazeč
si
na
zkoušku
přinese
vlastní
ochranný
oděv
a
pracovní
obuv.
Stavební truhlář/truhlářka, 17.6.2026 14:07:21
Strana 4 z 5

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
KODA s. r. o., Blatno 118
ESOZ Chomutov
LINETA, a. s., Praha
Radek Nový - RN střechy
Stavební truhlář/truhlářka, 17.6.2026 14:07:21
Strana 5 z 5