Hodnoticí standard

Montér/montérka suchých staveb (kód: 36-021-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Montér suchých staveb
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb a používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb
3
Orientace v technologických postupech montáže konstrukcí suchých staveb stanovených výrobci a technickými předpisy
3
Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb stěn a podhledů
3
Vyměřování polohy konstrukcí suchých staveb
3
Výpočet spotřeby materiálů
3
Doprava a skladování materiálů
3
Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů
3
Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením
3
Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb včetně jejich napojování na navazující stavební konstrukce
3
Opláštění stěn stavebních konstrukcí a stěn suchých staveb deskami
3
Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb
3
Příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech
3
Zhotovování instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn
3
Upevňování předmětů na stěny a stropní podhledy
3
Napojování stěn
3
Osazování zárubní a rámů
3
Opláštění nosníků a sloupů
3
Zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů
3
Opláštění stropních podhledů
3
Zhotovování podhledových systémů kazetových podhledů
3
Zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů
3
Zhotovování půdních vestaveb systémem suchých staveb s dřevěnými a kovovými nosnými konstrukcemi
3
Provádění suchých plovoucích podlah
3
Orientace ve zhotovování konstrukcí se zvýšenou pevností, akustických a bezpečnostních konstrukcí a protipožárních příček
3
Montér/montérka suchých staveb, 3.7.2024 7:36:12
Strana 1 z 14

Hodnoticí standard

Orientace v opravách a bourání konstrukcí suchých staveb
2
Platnost standardu
Standard je platný od:
11.02.2022
Montér/montérka suchých staveb, 3.7.2024 7:36:12
Strana 2 z 14

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb a používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů
Praktické předvedení
b) Orientovat se v prováděcí dokumentaci suchých staveb
Praktické předvedení
c) Číst prováděcí stavební výkresy pozemních staveb (podle ČSN 01 3420) - minimálně 3 různé výkresy
Praktické předvedení
d) Číst prováděcí výkresy suchých staveb - minimálně 3 různé výkresy
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v technologických postupech montáže konstrukcí suchých staveb stanovených výrobci a technickými předpisy
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v technologických postupech montáže suchých staveb
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vybrat technologický postup odpovídající zadání, odůvodnit výběr
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Pracovat s technickou firemní dokumentací
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb stěn a podhledů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Volit materiály, nářadí a pracovní pomůcky
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Vyměřování polohy konstrukcí suchých staveb
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst prováděcí výkresy - minimálně 3 různé výkresy
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vyměřit polohu konstrukce suché stavby vůči navazujícím stavebním konstrukcím
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Výpočet spotřeby materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vypočítat spotřebu materiálů podle zadání
Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit kritérium.
Montér/montérka suchých staveb, 3.7.2024 7:36:12
Strana 3 z 14

Hodnoticí standard

Doprava a skladování materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat dopravu materiálů na místo zpracování
Ústní ověření
b) Popsat způsoby skladování materiálů
Ústní ověření
c) Přemístit a uskladnit materiály na pracovišti v souladu s technologickými postupy a BOZP
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst prováděcí výkresy - minimálně 3 různé výkresy
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Upravit rozměry a tvary desek
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Upravit rozměry a tvary konstrukčních materiálů
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Popsat různé typy tmelení a jejich způsob zpracování v návaznosti na kvalitu povrchu konstrukcí suché výstavby
Ústní ověření
c) Bandážovat spoje na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Ručně tmelit spoje a šrouby na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Upravit plochu desek celoplošným tmelením na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
f) Brousit tmelené plochy na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
g) Upravit povrch penetrováním na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb včetně jejich napojování na navazující stavební konstrukce
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Vyměřit polohu konstrukce vůči navazující stavební konstrukci
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Upravit prvky nosné konstrukce na požadované rozměry a tvary
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka suchých staveb, 3.7.2024 7:36:12
Strana 4 z 14

Hodnoticí standard

Opláštění stěn stavebních konstrukcí a stěn suchých staveb deskami
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Upravit rozměry a tvar desek
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Upevnit desky na nosnou konstrukci stěny v jedné vrstvě na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Upevnit desky na nosnou konstrukci stěny ve dvou vrstvách na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Upravit stavební konstrukci jako podklad pro opláštění deskami na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
f) Připravit lepidlo na desky
Praktické předvedení s vysvětlením
g) Lepit desky na masivní konstrukci na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit kritéria a), b), f), z kritérií c), d), e) a g) je potřeba splnit alespoň jedno dle zadání přidělené autorizovanou osobou.
Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Volit a správně používat ruční nářadí a pracovní pomůcky pro práci s izolačními materiály
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Upravit rozměry a tvary izolačních materiálů
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Instalovat izolační materiály do konstrukcí stěn nebo podhledů na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy elektroinstalací
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Rozměřit a zhotovit min. 1 otvor pro osazení elektroinstalačních zařízení
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy instalačních stěn, popsat konstrukci
Praktické předvedení
b) Zhotovit instalační stěnu podle konkrétního zadání na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Montér/montérka suchých staveb, 3.7.2024 7:36:12
Strana 5 z 14

Hodnoticí standard

Upevňování předmětů na stěny a stropní podhledy
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Volit upevňovací prostředky podle velikosti a způsobu zatížení, odůvodnit volbu
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Upevnit 2 předměty na sádrokartonovou konstrukci (1. předmět do opláštění s desek SDK při zatížení do 10 kg  a s těžištěm  e=0 (mm); 2. předmět/břemeno do 6 kg do podhledu SDK 12,5 mm na jeden kotevní bod)
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Napojování stěn
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy detailů napojování stěn vzájemně nebo na stavební konstrukci, popsat detail napojení
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Popsat zásady provádění dilatací a řešení dilatačních spár
Ústní ověření
c) Napojit vzájemně stěny zhotovené systémem suché montáže v délce min. 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Napojit stěnu na stavební konstrukci v délce min. 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium a) a b) a jedno z kritérií c), d).
Osazování zárubní a rámů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyměřit polohu zárubně podle prováděcího výkresu
Praktické předvedení
b) Upravit nosné konstrukce stěny pro osazení zárubně nebo rámu
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Osadit a kontrolovat polohu zárubně nebo rámu
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Provést výměnu nad zárubní nebo rámem
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Opláštit jednu stranu stěny na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Opláštění nosníků a sloupů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkres opláštění a popsat konstrukci opláštění
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Obložit dřevěnou konstrukci jednovrstvým nebo vícevrstvým obkladem v rozsahu obvodu obdélníku opsaného profilu do 60 cm a délce (výšce) 200 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Obložit ocelovou konstrukci přímým připevněním  v rozsahu obvodu obdélníku opsaného profilu do 60 cm a délce (výšce) 200 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Obložit ocelovou konstrukci připevněním na profily  v rozsahu obvodu obdélníku opsaného profilu do 60 cm a délce (výšce) 200 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b), c) nebo d).
Montér/montérka suchých staveb, 3.7.2024 7:36:12
Strana 6 z 14

Hodnoticí standard

Zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy nosných konstrukcí stropních podhledů, popsat konstrukci
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Upravit rozměry prvků nosné konstrukce
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce
Praktické předvedení s vysvětlením
f) Kontrolovat polohu nosné konstrukce
Praktické předvedení s vysvětlením
g) Upevnit táhla systémového závěsu
Praktické předvedení s vysvětlením
h) Upevnit druhou osnovu nosných profilů
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Opláštění stropních podhledů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Upravit rozměry a tvar desek
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Upevnit desky na nosnou konstrukci na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování podhledových systémů kazetových podhledů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy konstrukcí stropů, popsat konstrukci
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Upravit rozměry prvků nosné konstrukce
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce pro plochu min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
f) Kontrolovat polohu nosné konstrukce
Praktické předvedení s vysvětlením
g) Upevnit táhla systémového závěsu
Praktické předvedení s vysvětlením
h) Upevnit druhou osnovu nosných profilů pro plochu min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
i) Osadit kazety do nosné konstrukce na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka suchých staveb, 3.7.2024 7:36:12
Strana 7 z 14

Hodnoticí standard

Zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy konstrukcí stěn a podhledů, popsat konstrukci
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Upravit rozměry prvků nosné konstrukce
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce stěny nebo podhledu
Praktické předvedení s vysvětlením
f) Kontrolovat polohu nosné konstrukce
Praktické předvedení s vysvětlením
g) Upevnit táhla systémového závěsu podhledu
Praktické předvedení s vysvětlením
h) Upevnit druhou osnovu nosných profilů podhledu
Praktické předvedení s vysvětlením
i) Upravit rozměry a tvary desek
Praktické předvedení s vysvětlením
j) Upevnit desky na nosnou konstrukci
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování půdních vestaveb systémem suchých staveb s dřevěnými a kovovými nosnými konstrukcemi
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy půdních vestaveb systémem suchých staveb, popsat konstrukci
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zhotovit dřevěnou nebo kovovou nosnou konstrukci půdních vestaveb na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Zhotovit tepelné izolace střech, stěn a podlah na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Popsat účel parozábrany a zásady jejího použití, zhotovit parozábranu na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Opláštit nosné konstrukce deskami na ploše min. 250 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
f) Popsat druhy střešních oken, jejich vlastnosti a požadavky na ně, postup montáže opláštění
Ústní ověření
g) Opláštit ostění střešního okna
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka suchých staveb, 3.7.2024 7:36:12
Strana 8 z 14

Hodnoticí standard

Provádění suchých plovoucích podlah
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy suchých podlah, popsat konstrukci
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Popsat konstrukční systémy a fyzikální požadavky na suché podlahy s nakreslením schématu podlahy
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Připravit podklad na ploše min. 180 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Zhotovit vyrovnávací a izolační vrstvu na ploše min. 180 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Zhotovit nášlapnou vrstvu suché podlahy ze sádrokartonových desek na ploše min. 180 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
f) Provést povrchovou úpravu podlahových desek penetrací, resp. přetmelením pro pokládku nášlapných vrstev z povlakových krytin, dlažby a dřevěných podlah na ploše min. 180 x 250 cm
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace ve zhotovování konstrukcí se zvýšenou pevností, akustických a bezpečnostních konstrukcí a protipožárních příček
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat účel, funkci a použití konstrukcí se zvýšenou pevností
Ústní ověření
b) Popsat způsob zhotovení podkonstrukcí pod desky se zvýšenou pevností
Ústní ověření
c) Popsat druhy akustických desek (složení, vlastnosti, použití)
Ústní ověření
d) Popsat postupy a systémy opláštění akustickými a sádrovláknitými deskami
Ústní ověření
e) Popsat účel, funkci a použití bezpečnostních příček a mezistropů, jejich konstrukci a podmínky montáže
Ústní ověření
f) Popsat účel, funkci a použití požárních příček odolných proti mechanickému poškození během požáru
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v opravách a bourání konstrukcí suchých staveb
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat příčiny vzniku trhlin v sádrokartonových konstrukcích
Ústní ověření
b) Popsat způsoby provedení oprav sádrokartonových konstrukcí, vč. použití záplat na sádrokarton
Ústní ověření
c) Popsat opravy konstrukcí poškozených vodou (havárie, povodeň)
Ústní ověření
d) Popsat zásady bourání, dodatečné zhotovení otvoru, BOZP při bourání, demontáž konstrukcí, likvidace odpadu
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka suchých staveb, 3.7.2024 7:36:12
Strana 9 z 14

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
 
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://nsp.cz/jednotka
-
prace/monter
-
suchych
-
staveb
-
74ae#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Uchazeč
musí
být
vybaven
vlastním
pracovním
oděvem,
obuví
a
osobními
ochrannými
pracovními
prostředky
odpovídajícími
prováděným
pracím.
 
Všechna
kritéria
v
kompetenci
Zhotovování
obloukových
konstrukcí
stěn
a
podhledů
jsou
ověřována
prostřednictvím
zhotovení
podhledu
o
minimálním
poloměru
ohnutí
desek uvnitř
600
mm
a
vně
oblouku
1000
mm.
 
Při
ověřování
odborných
kompetencí
je
třeba
respektovat
ustanovení
následujících
právních
předpisů
a
technických
norem
v
platném
znění:
Právní
předpisy:
·
vyhláška
č.
268/2009
Sb.,
ve
znění
vyhlášky
č.
20/2012
Sb.,
o
technických
požadavcích
na
stavby,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
NV
č.
378/2001
Sb.,
kterým
se
stanoví
bližší
požadavky
na
bezpečný
provoz
a
používání
strojů,
technických
zařízení,
přístrojů
a
nářadí,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
Vyhláška
č.
499/2006
Sb.
o
dokumentaci
staveb,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
další
nově
vydané
odpovídající
právní
předpisy
a
technické
normy
a
změny
platných
právních
předpisů
a
technických
norem,
které
vstoupily
v
platnost
v
době
platnosti
standardu
PK.
Technické
normy:
·
ČSN
EN
520+A1
(723611)
Sádrokartonové
desky
-
Definice,
požadavky
a
zkušební
metody
·
ČSN
EN
14195
(72
3612)
Kovové
konstrukční
profily
prvky
pro
sádrokartonové
systémy
–
Definice,
požadavky
a
zkušební
metody
·
ČSN
EN
13963
(72
2495)
Spárovací
materiály
pro
sádrokartonové
desky
–
Definice,
požadavky
a
zkušební
metody
·
ČSN
EN
14566
(72
3616)
Mechanické
upevňovací
prostředky
pro
systémy
ze
sádrokartonových
desek
–
Definice,
požadavky
a
zkušební
metody
·
ČSN
01
3420
(013420)
Výkresy
pozemních
staveb
-
Kreslení
výkresů
stavební
části
·
Technické
podmínky
výrobců
materiálů.
 
Při
způsobu
ověření
„Praktické
předvedení
s
vysvětlením“
uchazeč
praktické
předvedení
doplní
ústním
vysvětlením.
 
Při
praktickém
ověřování
zvládnutí
kritérií
hodnocení
je
třeba
v
odpovídajících
případech
hodnotit
organizaci
práce,
dodržování
předepsaných
technologických
postupů,
volbu
a
dodržování
pracovních
postupů,
volbu
a
používání
nářadí,
zařízení
a
pracovních
pomůcek.
Dále
je
hodnoceno
dodržování
předpisů
BOZP
a
používání
osobních
ochranných
pracovních
prostředků,
dodržování
předpisů
PO
a
hygieny
práce,
hospodárnost
při
zpracovávání
materiálů.
Pokud
během
zkoušky
při
praktickém
či
ústním
ověřování
dojde
ze
strany
uchazeče
k
porušení
či
nerespektování
předpisů
BOZP,
uchazeč
předmětnou
kompetenci/kompetence
nesplnil.
 
Montér/montérka suchých staveb, 3.7.2024 7:36:12
Strana 10 z 14

Hodnoticí standard

Nedílnou
součástí
hodnocení
je
hodnocení
kvality
provedení
prací.
Při
hodnocení
se
zohledňuje
samostatný
projev
a
schopnost
používání
odborné
terminologie.
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
činností
při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
nezbytné
uchazeči
zajistit
pomoc
dalších
osob
nebo
mechanizační
prostředky.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Montér/montérka suchých staveb, 3.7.2024 7:36:12
Strana 11 z 14

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-66-H/01 Montér suchých staveb a nejméně 5 let praxe v povolání montér suchých staveb
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví, zaměření pozemní stavby a nejméně 5 let praxe v povolání montér suchých staveb
c)	Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na pozemní stavby a nejméně 5 let praxe v oblasti suchých montáží
d)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství a nejméně 5 let praxe v oblasti suchých montáží 
e)	Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborného výcviku dle § 9 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36 – 66 – H/01 Montér suchých staveb nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku
f)	Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborných předmětů dle § 9 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36 – 66 – H/01 Montér suchých staveb nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborných předmětů
g)	Osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-021-H Montér/montérka suchých staveb, střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let praxe v oblasti suchých montáží.
 
Další požadavky:
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Měřidla:
dřevěný
skládací
metr
v
délce
2
m,
magnetická
vodováha
v
délce
2
m,
hadicová
vodováha,
laserová
vodováha
se
stativem.
Nářadí
a
zařízení:
úhelník,
nůžky
na
stříhání
plechu
ruční
a
elektrické,
univerzální
odlamovaní
nůž,
nůž
na
řezání
sádrovláknitých
desek,
nůž
na
řezání
MF,
struhák,
kulatá
rašple,
brusná
mřížka,
držák
na
brusnou
mřížku,
hoblík
na
seřezávání
hran,
pila
ocaska,
prořezávací
pila,
sada
přiřezávacích
kotoučků,
vanička
na
míchání
tmelu,
špachtle
šíře
50
mm,
špachtle
s
bitem
šíře
120
mm,
špachtle
šíře
200
mm,
špachtle
šíře
300
mm,
štětec
plochý
šíře
10
mm,
vědro,
lis
na
kartuše,
kladívko
200
g,
sponkovačka,
křížový
šroubovák,
kleště
perforovací,
kleště
kombinované,
kleště
na
molly
hmoždinky,
hladítko
nerez
350
mm,
vodicí
a
strhávací
latě
s
nivelací,
sada
vrtáků
do
betonu,
sada
vrtáků
na
kov,
zvedák
na
desky.
Aku
vrtačka,
úhlová
vrtačka,
aku
šroubovák
s
nastavitelným
utahovacím
momentem,
elektrický
šroubovák
s
nastavitelným
utahovacím
momentem,
vrtací
kladivo,
okružní
pila
s
kotoučem
ze
slinutých
karbidů,
sponkovací
pistole,
kompresor,
montážní
svítidlo
150W,
elektrický
prodlužovací
kabel
délka
25
m
–
230
V.
Pomůcky
:
držák
na
manipulaci
s
deskami,
šňůra
zednická
„brnkací“,
tužka
tesařská,
pracovní
obuv,
pracovní
oděv,
ochranná
helma,
pracovní
rukavice,
košťátko,
lopatka.
Lešení
Montér/montérka suchých staveb, 3.7.2024 7:36:12
Strana 12 z 14

Hodnoticí standard

Materiál:
·
desky
a
konstrukční
materiály
(dřevěné
a
kovové)
suchých
staveb
pro
realizaci
v rozsahu
určeném
v kritériích
·
tmely,
penetrace
a
lepidla,
napojovací
těsnění,
výztužné
pásky,
lišty
do
tmelu pro
realizaci
v rozsahu
určeném
v kritériích
·
připevňovací
a
spojovací
prostředky 
·
izolační
materiály
do
konstrukcí
stěn,
podlah
a
podhledů
pro
realizaci
v rozsahu
určeném
v kritériích
·
zárubeň
a
rám
pro
realizaci
v rozsahu
určeném
v kritériích
·
kazety
pro
zhotovení
kazetových
podhledů
pro
realizaci
v rozsahu
určeném
v kritériích
·
2
předměty
k
upevnění
na
sádrokartonovou
konstrukci
(1.
předmět
do
opláštění
do
10
kg;
2.
předmět/břemeno
do
podhledu
do
6
kg)
Zdroj
elektrické
energie
230
V
Odborné
materiály:
·
stavební
výkresová
dokumentace
pozemních
staveb
–
min.
3
soubory
·
technická
výkresová
dokumentace
konstrukcí
suchých
staveb
–
min.
3
soubory
·
předepsané
technologické
postupy
a
informační
materiály
(např.
technické
listy)
·
technická
firemní
dokumentace
minimálně
dvou
výrobců
materiálů
(technické
podmínky)
·
výkresy
elektroinstalací
-
min.
3
soubory
Pomocný
personál
Právní
předpisy
v
tištěné
nebo
elektronické
podobě:
·
vyhláška
č.
268/2009
Sb.,
ve
znění
vyhlášky
č.
20/2012
Sb.,
o
technických
požadavcích
na
stavby,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
NV
č.
378/2001
Sb.,
kterým
se
stanoví
bližší
požadavky
na
bezpečný
provoz
a
používání
strojů,
technických
zařízení,
přístrojů
a
nářadí,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
vyhláška
č.
499/2006
Sb.
o
dokumentaci
staveb,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
další
nově
vydané
odpovídající
právní
předpisy
a
technické
normy
a
změny
platných
právních
předpisů
a
technických
norem,
které
vstoupily
v
platnost
v
době
platnosti
standardu
PK.
Technické
normy:
·
ČSN
EN
520+A1
(723611)
Sádrokartonové
desky
-
Definice,
požadavky
a
zkušební
metody
·
ČSN
EN
14195
(72
3612)
Kovové
konstrukční
profily
prvky
pro
sádrokartonové
systémy
–
Definice,
požadavky
a
zkušební
metody
·
ČSN
EN
13963
(72
2495)
Spárovací
materiály
pro
sádrokartonové
desky
–
Definice,
požadavky
a
zkušební
metody
·
ČSN
EN
14566
(72
3616)
Mechanické
upevňovací
prostředky
pro
systémy
ze
sádrokartonových
desek
–
Definice,
požadavky
a
zkušební
metody
·
Technické
podmínky
výrobců
materiálů
(technická
dokumentace
výrobců).
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
vykonání
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda)
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 14 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška musí být rozložena do více dnů. 
Montér/montérka suchých staveb, 3.7.2024 7:36:12
Strana 13 z 14

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Cech suché výstavby
Komont spol. s r. o.
Vladimír Kovář - technik (OSVČ) v oblasti montáží suchých staveb
Montér/montérka suchých staveb, 3.7.2024 7:36:12
Strana 14 z 14