Hodnoticí standard

Tesař (kód: 36-051-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Tesař
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí
3
Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáž, demontáž a údržbu tesařských konstrukcí
3
Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí
3
Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí
3
Zaměřování a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí
3
Kontrolování parametrů tesařských konstrukcí
3
Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky
3
Výpočet spotřeby materiálů
3
Ruční opracování dřevěných materiálů
3
Zhotovování dřevěných prvků tesařských konstrukcí
3
Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky
3
Povrchové upravování dřeva mořením, lazurováním a lakováním
3
Zhotovování, montáž a opravy tesařsky vázaných konstrukcí krovů
3
Zhotovování, montáž a opravy tesařských konstrukcí podlah, schodišť, zábradlí a obkladů
3
Montáž a demontáž tesařských a systémových bednění betonových a železobetonových konstrukcí
3
Výroba tesařsky vázaných panelů budov
3
Zhotovování, montáž a opravy tesařsky vázaných konstrukcí budov
3
Montáž a demontáž budov z panelů na bázi dřeva
3
Provádění ochrany dřevěných konstrukcí proti klimatickým vlivům a biotickým škůdcům
3
Strojní obrábění dřevěných materiálů
3
Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení
3
Zhotovování pracovních a ochranných lešení a vytyčování ochranného pásma
3
Doprava materiálu a uložení na místě zpracování
2
Zhotovování bednění a laťování střech
2
Platnost standardu
Standard je platný od: 04.02.2009 do: 20.10.2022
Tesař, 25.2.2026 3:56:33
Strana 1 z 12

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů
Praktické předvedení s výkladem
b) Číst stavební výkresy (ČSN 01 3420)
Praktické předvedení s výkladem
c) Číst prováděcí výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3431 a ČSN 01 3487)
Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáž, demontáž a údržbu tesařských konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit druhy technické dokumentace
Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
b) Používat technickou dokumentaci pro řešení zadaného úkolu
Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol
Písemně nebo slovně s vysvětlením
b) Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup
Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 2810.
Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresovou dokumentaci
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Zaměřit tesařskou nebo navazující stavební konstrukci
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Volit pracovní pomůcky a nářadí
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Rozvrhnout konstrukční prvky
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Měřit, rozvrhovat a orýsovat dřevěné prvky dle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
f) Konstruovat délky nárožních a úžlabních krokví
Graficky
Je třeba splnit všechna kritéria.
Tesař, 25.2.2026 3:56:33
Strana 2 z 12

Hodnoticí standard

Zaměřování a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst stavební výkresy
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Číst výkresy tesařských konstrukcí
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Zaměřit skutečný stav stavby
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Kontrolovat stav stavebních konstrukcí (částí stavby) navazujících na tesařské konstrukce včetně popisu kontrolovaných parametrů
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kontrolování parametrů tesařských konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat parametry tesařských konstrukcí
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Číst výkresy tesařských konstrukcí
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Uvést kontrolované parametry a povolené odchylky
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Kontrolovat parametry tesařských konstrukcí dle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést parametry kvality materiálů
Písemně nebo slovně
b) Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit
Prakticky s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
Výpočet spotřeby materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit zásady měření a výpočtu spotřeby dřevěných materiálů
Písemně – výpočet s vysvětlením
b) Vysvětlit zásady výpočtu spotřeby spojovacích materiálů
Písemně – výpočet s vysvětlením
c) Vypočíst spotřebu materiálů na konstrukci dle zadání
Písemně – výpočet s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Tesař, 25.2.2026 3:56:33
Strana 3 z 12

Hodnoticí standard

Ruční opracování dřevěných materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy tesařských konstrukcí
Čtení výkresů, slovně popsat postupy
b) Popsat pracovní postupy ručního opracování dřevěných materiálů (řezáním, hoblováním, dlabáním, vrtáním a broušením) dle zadání včetně nástrojů a nářadí
Čtení výkresů, slovně popsat postupy
c) Připravit nástroje, nářadí a pracovní pomůcky pro ruční opracování
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Měřit a orýsovat materiál
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Ručně opracovat materiál dle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
f) Kontrolovat provedenou práci
Praktické předvedení s vysvětlením
g) Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování dřevěných prvků tesařských konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy tesařských konstrukcí
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Zhotovit prvek tesařské konstrukce dle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Kontrolovat provedenou práci
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 2810, ČSN 73 3150, EN 336 a ČSN EN 912.
Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy tesařských konstrukcí a spojů
Praktické předvedení s výkresem
b) Nakreslit a popsat základní druhy tesařských spojů, vysvětlit jejich použití
Praktické předvedení s výkresem
c) Popsat dřevěné a kovové spojovací prostředky, vysvětlit jejich použití
Praktické předvedení s výkresem
d) Zhotovit tesařský spoj dle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Zhotovit spoj spojovacími prostředky dle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
f) Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky
Praktické předvedení s vysvětlením
g) Kontrolovat provedenou práci
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 3150 a ČSN EN 912.
Tesař, 25.2.2026 3:56:33
Strana 4 z 12

Hodnoticí standard

Povrchové upravování dřeva mořením, lazurováním a lakováním
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby a účel úpravy dřeva
Písemně nebo slovně
b) Popsat nátěrové hmoty, jejich základní vlastnosti a způsoby nanášení
Písemně nebo slovně
c) Připravit podklad
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Připravit nátěrové hmoty
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Nanášet nátěrové hmoty různými technikami
Praktické předvedení s vysvětlením
f) Vysvětlit vliv nátěrových hmot na životní prostředí a způsoby zacházení s odpady
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování, montáž a opravy tesařsky vázaných konstrukcí krovů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy tesařských konstrukcí
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Zhotovit prvky tesařské konstrukce dle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Zhotovit tesařsky vázanou konstrukci krovu dle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Kontrolovat provedenou práci
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 2810.
Zhotovování, montáž a opravy tesařských konstrukcí podlah, schodišť, zábradlí a obkladů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst prováděcí výkresy tesařských konstrukcí
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Zhotovit tesařskou konstrukci dle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Kontrolovat provedenou práci
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž a demontáž tesařských a systémových bednění betonových a železobetonových konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst prováděcí výkresy bednění
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Vypočítat spotřebu materiálů
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Rozměřit bednění
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Zhotovit bednění dle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky
Praktické předvedení s vysvětlením
f) Kontrolovat tvar a rozměry bednění
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Tesař, 25.2.2026 3:56:33
Strana 5 z 12

Hodnoticí standard

Výroba tesařsky vázaných panelů budov
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy tesařských konstrukcí
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Zhotovit prvky panelů
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Vyrobit panel
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Kontrolovat provedenou práci
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování, montáž a opravy tesařsky vázaných konstrukcí budov
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy tesařských konstrukcí
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Zhotovit prvky tesařské konstrukce dle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Rozměřit a založit konstrukci
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Zhotovit tesařsky vázanou konstrukci budovy dle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky
Praktické předvedení s vysvětlením
f) Kontrolovat provedenou práci
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž a demontáž budov z panelů na bázi dřeva
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst montážní výkresy panelových staveb
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Montovat budovu z panelů na bázi dřeva dle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Kontrolovat provedenou práci
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění ochrany dřevěných konstrukcí proti klimatickým vlivům a biotickým škůdcům
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat účinky klimatu na dřevěné konstrukce, způsoby ochrany, používané ochranné prostředky a způsoby jejich aplikace
Písemně
b) Popsat biotické škůdce, jejich vliv na dřevěné konstrukce, způsoby ochrany, používané ochranné prostředky a způsoby jejich aplikace
Písemně
c) Popsat rizika při aplikaci ochranných prostředků z hlediska BOZP, hygieny práce a ochrany životního prostředí
Písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
Tesař, 25.2.2026 3:56:33
Strana 6 z 12

Hodnoticí standard

Strojní obrábění dřevěných materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pracovní postupy strojního obrábění dřevěných materiálů dle zadání včetně nástrojů a strojů
Písemně
b) Připravit nástroje, stroje a pracovní pomůcky pro strojní obrábění
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Měřit a orýsovat materiály
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Strojně obrábět materiály dle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky
Praktické předvedení s vysvětlením
f) Kontrolovat provedenou práci
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Pracovat s technickou dokumentací strojů a strojních zařízení, vybrat potřebné informace a vysvětlit je
Písemně nebo slovně
b) Popsat konstrukci a výkonové parametry strojů a strojních zařízení
Písemně nebo slovně
c) Vyjmenovat základní předpisy BOZ při práci se stroji a strojními zařízeními
Písemně nebo slovně
d) Popsat osobní ochranné pracovní prostředky
Písemně nebo slovně
e) Popsat údržbu strojů a strojních zařízení
Písemně nebo slovně
f) Popsat obsluhu strojů nebo strojních zařízení
Praktické předvedení s vysvětlením
g) Obsluhovat stroje a strojní zařízení
Praktické předvedení s vysvětlením
h) Dodržovat předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky
Praktické předvedení s vysvětlením
i) Předvést údržbu strojů a strojních zařízení
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování pracovních a ochranných lešení a vytyčování ochranného pásma
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat a schematicky nakreslit lešení včetně postupu montáže
Písemně
b) Popsat pravidla BOZ při práci na lešení
Písemně
c) Vysvětlit pojem „ochranné pásmo“ a uvést jeho rozměry
Písemně
d) Navrhnout ochranné lešení dle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Zhotovit ochranné lešení dle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Tesař, 25.2.2026 3:56:33
Strana 7 z 12

Hodnoticí standard

Doprava materiálu a uložení na místě zpracování
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat dopravní prostředky a jejich použití
Písemně
b) Popsat způsoby ukládání materiálu na místě zpracování
Písemně
c) Dopravit materiál na místo zpracování
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Uložit materiál na místě zpracování
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování bednění a laťování střech
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vypočítat plochu bednění a laťování z rozměrů měřených nebo odečtených z výkresu
Praktické předvedení s výpočtem
b) Vypočítat spotřebu materiálů
Praktické předvedení s výpočtem
c) Zhotovit bednění nebo laťování dle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Tesař, 25.2.2026 3:56:33
Strana 8 z 12

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).
Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jejich zvládnutí.
Kritériem hodnocení může být:
- proces (např. pracovní postup)
- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)
- proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo)
Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.
Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem a pravidel:
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části
ČSN 01 3431 Kreslení střech
ČSN 01 3487 Výkresy dřevěných stavebních konstrukcí
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky
EN 912 Spojovací prostředky pro dřevo – Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo
Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.
Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.
Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení
Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.
Tesař, 25.2.2026 3:56:33
Strana 9 z 12

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba musí splňovat jednu z následujících variant požadavků:
Vyučení v oboru vzdělání s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra tesařských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
Alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oboru vzdělání tesař, tesařské práce, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra (vedoucího) dílny, provozu nebo úseku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 
Další požadavky:
- Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
- Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestné prohlášení).
- Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestné prohlášení).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
Tesař, 25.2.2026 3:56:33
Strana 10 z 12

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Vybavení pracoviště
Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými tesařskými materiály, nástroji, nářadím, strojním zařízením pro provádění tesařských prací, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.
Měřidla: metr skládací, metr svinovací, pásmo, posuvné měřidlo, tyčové měřidlo, vodováha pevná, vodováha hadicová, sklonoměr
Rýsovací pomůcky: tesařská tužka, rudka s kolovrátkem a šňůrou, olovnice, ocelový tesařský úhelník, nastavovací a pevné pokosníky, dřevěné rýsovadlo, bodce, kružítko obyčejné a s obloukem
Nářadí a zařízení: tesařské kozy, tesařské skoby, ztužidla, podpírací pahýlek, svěrák, dřevěná čelisťová vložka, železné stahovalo, pokosnice, střihovačka, tesařské ruční pily, tesařské sekery, tesařská dláta, tesařské vrtáky na dřevo, ruční hoblíky, rašple, pilníky na opracování dřeva a kovů, kladiva, dřevěné a pryžové paličky, nářadí na přípravu pil a seker (pilníky na ostření pil a seker, rozváděcí kleště na rozvádění pil, měřidla rozvodu pil, šablona na měření ostří seker), šroubováky, průbojníky, zednické sekáče, klíče na matice a šrouby, štětce na provádění nátěrů lepidly a ochrannými prostředky.
Ruční řetězová pila, ruční elektrická pila kotoučová, stolová kotoučová pila, elektrická vrtačka a šroubovák, elektrická ruční bruska, přenosné a stabilní srovnávací frézky, nástroje na čepování, řetězová dlabačka.
Materiál: dle zadání úkolu
Zdroj elektrické energie
Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)
Pomocný personál
 
Uchazeč
Pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.
 
K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.
Tesař, 25.2.2026 3:56:33
Strana 11 z 12

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Národní ústav odborného vzdělávání
Sektorová rada ve stavebnictví
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
Tesař, 25.2.2026 3:56:33
Strana 12 z 12