Hodnoticí standard

Zedník (kód: 36-020-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Zedník
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
3
Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
3
Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
3
Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů
3
Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek
3
Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky
3
Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací
3
Výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání
3
Provádění a opravy vícevrstvých omítek
3
Provádění a opravy tenkovrstvých omítek
3
Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí
2
Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů, včetně osazování a zazdívání zárubní
3
Provádění svislých konstrukcí z betonu
3
Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě
3
Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu
3
Zdění komínů jednovrstvých
3
Stavění komínů vícevrstvých
3
Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť
3
Obsluha strojních zařízení pro zednické práce a omítkářské práce
2
Platnost standardu
Standard je platný od: 03.02.2009 do: 19.08.2020
Zedník, 18.12.2025 0:50:37
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů
Praktické předvedení s výkladem
b) Číst prováděcí stavební výkresy (dle ČSN 01 3420)
Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit obě kritéria.
Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat a vysvětlit postup prací pro dva běžně užívané druhy zdících materiálů, odůvodnit výběr
Výběr z technické dokumentace s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium.
Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat a vysvětlit pracovní postup odpovídající zadané práci, odůvodnit výběr
Výběr z technické dokumentace s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium.
Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit (dle ČSN 73 2310)
Písemně nebo slovně
Je třeba splnit kritérium.
Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit (dle ČSN EN 13914-1)
Písemně nebo slovně
Je třeba splnit kritérium.
Zedník, 18.12.2025 0:50:37
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést parametry kvality materiálů
Písemně nebo slovně
b) Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit
Prakticky s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat postup vytyčení konstrukčních prvků podle výkresové dokumentace
Písemně nebo slovně
b) Vytyčit jednoduchou stavební konstrukci
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vypočítat plochy a objemy z údajů zjištěných ve stavebních výkresech nebo naměřených na stavbě
Písemně a prakticky s výpočtem
b) Vypočítat spotřebu materiálů pro zdění
Písemně a prakticky s výpočtem
c) Vypočítat teoretickou spotřebu materiálů pro omítání
Písemně a prakticky s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění a opravy vícevrstvých omítek
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Měřit odchylky podkladu
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Upravit podklad pod omítky
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Zhotovit maltové omítníky, resp. osadit dřevěné nebo kovové omítníky
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Omítnout stěnu jádrovou omítkou
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Upravit povrch jádrové omítky štukováním
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN EN 13914-1, část 1 a 2.
Zedník, 18.12.2025 0:50:37
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Provádění a opravy tenkovrstvých omítek
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit podklad
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Nanést omítku a upravit povrch omítky (dle ČSN 73 3713)
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Provést povrchovou úpravu omítky hydrofobizačním nebo barevným nátěrem
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pracovní postup
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Připravit maltu nebo čerstvý beton ze suchých směsí (dle ČSN 72 2430)
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 72 2430.
Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů, včetně osazování a zazdívání zárubní
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pracovní postup pracovního úkolu podle zadání
Písemně nebo slovně
b) Provést přípravné práce pro zdění – výškové a polohové vytyčení konstrukce, organizovat pracoviště (připravit materiál, nářadí a pracovní pomůcky)
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Zdít konstrukci podle zadání (dle ČSN 73 2310)
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Osadit a zazdít zárubeň
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Popsat druhy lešení, BOZ při práci na lešení, dopravu materiálů a pracovníků na lešení
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění svislých konstrukcí z betonu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Příprava prostoru pro betonáž
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Dopravit a uložit beton do prostoru pro betonáž
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Zhutnit beton a upravit povrch
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN P ENV 13670-1. Kritérium a) pokud je v zadání úkolu.
Zedník, 18.12.2025 0:50:37
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy výztuže trámu, překladu, věnce
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Dělit výztuž na předepsané délky
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Ohýbat výztuž
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Vázat výztuž
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Uložit výztuž do bednění nebo konstrukce
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uložit výztuž do bednění nebo konstrukce
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Zhotovit vodící pásy z betonu nebo osadit vodící latě
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Dopravit a uložit beton
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Zhutnit beton a upravit povrch
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria, kritérium a) pokud je v zadání úkolu.
Zdění komínů jednovrstvých
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pracovní postup zdění jednovrstvého komínu podle zadání, včetně cihelných vazeb a druhu materiálů
Písemně nebo slovně
b) Založit komínové zdivo podle prováděcího výkresu
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Zdít komínové zdivo z plných cihel (dle ČSN 73 2310 a ČSN 73 4210)
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Omítnout vnitřní povrch komínového průduchu
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Omítnout vnější plášť komínového tělesa
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stavění komínů vícevrstvých
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pracovní postup stavby vícevrstvého volně stojícího komínu podle zadání včetně druhu materiálů
Písemně
b) Založit komínové zdivo podle prováděcího výkresu
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Stavět vícevrstvý komín (dle ČSN 73 4210)
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zedník, 18.12.2025 0:50:37
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pracovní postup osazování prefabrikátů rovného nadpraží okenního otvoru v nosné zdi
Písemně nebo slovně
b) Osadit prefabrikáty rovného nadpraží podle zadání
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Obsluha strojních zařízení pro zednické práce a omítkářské práce
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat stroje a zařízení používané při zednických pracích
Písemně nebo slovně
b) Obsluha, ošetřování a údržba strojů a zařízení uvedených v kritériu a)
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Zedník, 18.12.2025 0:50:37
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
stanoví,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Dále
stanoví,
které
pomůcky
uchazeč
při
zkoušce
nesmí
používat.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
práce
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO).
Hodnotící
standard
je
nástrojem
ověřování
zvládnutí
odborných
způsobilostí
nezbytných
k
výkonu
činností,
které
jsou
vymezeny
kvalifikačním
standardem
úplné
nebo
dílčí
kvalifikace.
Hodnotící
standard
stanovuje
kritéria
hodnocení
a
způsob
ověřování
jednotlivých
odborných
způsobilostí.
Kritériem
hodnocení
může
být:
-
proces
(např.
pracovní
postup)
-
výsledek
procesu
(výpočet
hodnot,
výrobek)
-
proces
i
výsledek
(pracovní
postup
na
jehož
konci
je
výsledek
–
hotové
dílo).
Vzhledem
k
tomu,
že
hodnotící
standard
nemůže
vzít
v
úvahu
všechny
možné
varianty
ověřování
odborných
způsobilostí,
hodnotitel
rozpracuje
(upřesní)
kritéria
hodnocení
tak,
aby
odpovídala
konkrétnímu
zadání.
Přitom
nemůže
měnit
obecný
charakter
kritérií
hodnocení
ani
žádné
povinné
kritérium
vypustit.
Na
příklad
při
ověřování
odborné
způsobilosti
„zdění
zdiva“
může
zadat
zdění
zdiva
z
různých
materiálů.
Při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
třeba
respektovat
ustanovení
následujících
norem:
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
Kreslení
výkresů
stavební
části
ČSN
72
2430
Malty
pro
stavební
účely
ČSN
73
0202
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě
–
Základní
ustanovení
ČSN
73
0210
-
1
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě
–
Podmínky
provádění
–
Část
1:
Přesnost
osazení
ČSN
73
0210
-
2
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě
–
Podmínky
provádění
–
Část
2:
Přesnost
monolitických
betonových
konstrukcí
ČSN
73
0212
-
1
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě
–
Kontrola
přesnosti
–
Část
1:
základní
ustanovení
ČSN
ISO
1803
(73
0201)
Tolerance
–
Vyjadřování
přesnosti
rozměrů
–
Zásady
a
názvosloví
ČSN
ISO
7078
Pozemní
stavby
–
Postupy
měření
a
vytyčování
–
slovník
a
vysvětlivky
ČSN
73
2310
Provádění
zděných
konstrukcí
ČSN
EN
13914
-
1
Navrhování,
příprava
a
provádění
vnějších
a
vnitřních
omítek
–
Část
1:
Vnější
omítky
ČSN
EN
13914
-
1
Navrhování,
příprava
a
provádění
vnějších
a
vnitřních
omítek
–
Část
2:
Příprava
návrhů
a
základní
postupy
pro
vnitřní
omítky
ČSN
73
2901
Provádění
vnějších
tepelně
izolačních
kompozitních
systémů
(ETICS)
ČSN
73
3450
Obklady
keramické
a
skleněné
ČSN
74
4505
Podlahy
–
společná
ustanovení
ČSN
EN
206
-
1
Beton
–
Část
1:
Specifikace,
vlastnosti,
výroba
a
shoda
P
ENV
13670
-
1
Provádění
betonových
konstrukcí
–
Část
1:
Společná
ustanovení
ČSN
73
3713
Navrhování,
příprava
a
provádění
vnitřních
polymerových
omítkových
systémů
EN
12391
-
1
Komíny
a
kouřovody
–
Navrhování,
provádění
a
připojování
spotřebičů
paliv
EN
1443
Komíny
–
všeobecné
požadavky
ČSN
73
8101
Lešení
–
Společná
ustanovení
EN
12811
-
1
Dočasné
stavební
konstrukce
–
Část
1:
Pracovní
lešení
–
Požadavky
na
provedení
a
obecný
návrh
ČSN
P
73
0600
Hydroizolace
staveb
–
Základní
ustanovení
P
73
0606
Hydroizolace
staveb
–
Povlakové
hydroizolace
–
Základní
ustanovení
P
ENV
13670
-
1
Provádění
betonových
konstrukcí
–
Část
1:
Společná
ustanovení.
Při
praktickém
ověřování
jednotlivých
kompetencí
je
třeba
v
odpovídajících
případech
hodnotit
organizaci
práce,
dodržování
předepsaných
technologických
postupů,
volbu
a
dodržování
pracovních
postupů,
volbu
a
používání
nářadí,
zařízení
a
pracovních
pomůcek.
Dále
je
hodnoceno
dodržování
předpisů
BOZP
a
používání
osobních
ochranných
pracovních
prostředků,
dodržování
předpisů
PO
a
hygieny
práce.
Nedílnou
součástí
hodnocení
je
hodnocení
kvality
provedení
prací.
Kritéria
kvality
pro
odbornou
způsobilost
č.
9,
10
a
12:
a.
odchylka
lícovaného
povrchu
(rovinnosti)
zdiva
určeného
k
omítání
kontrolovaná
příměrnou
latí
délky
2000
mm:
+/
-
10
mm.
b.
odchylka
lícovaného
povrchu
(rovinnosti)
omítek
kontrolovaná
příměrnou
latí
délky
2000
mm
omítka
hrubá
venkovní:
+/
-
5
mm,
hrubá
omítka:
+/
-
5
mm,
hladká
omítka:
+/
-
2,5
mm.
Kritéria
kvality
pro
odbornou
způsobilost
č.
12,
kritérium
c):
i.
odchylka
vodorovné
spáry
na
deseti
metrech:
+/
-
20
mm
Zedník, 18.12.2025 0:50:37
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

ii.
odchylka
svislosti
zdiva
na
výšku
jednoho
podlaží:
10
mm
iii.
odchylka
v
tloušťce
zdiva
a
rozměrech
otvorů:
+/
-
10
mm
iv.
odchylka
lícovaného
povrchu
(rovinnosti)
zdiva
určeného
k
omítání
kontrolovaná
příměrnou
latí
délky
2000
mm:
+/
-
10
mm
Kritéria
kvality
pro
odbornou
způsobilost
č.
15:
c.
odchylka
rovinnosti
povrchu
betonové
mazaniny
(cementového
potěru)
kontrolovaná
příměrnou
latí
délky
2
000
mm:
+/
-
3
mm
Vzhledem
k
charakteru
některých
činností
při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
nezbytné
uchazeči
zajistit
pomoc
dalších
osob
nebo
mechanizační
prostředky.

Výsledné hodnocení
Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba musí splňovat jednu z následujících variant požadavků:
Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zedník + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pozemní stavby nebo stavitelství a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
Vyšší odborné vzdělání v oblasti pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 
Další požadavky:
- Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
- Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestné prohlášení).
- Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestné prohlášení).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
Zedník, 18.12.2025 0:50:37
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými stavebními materiály, mechanizmy pro přípravu stavebních směsí a dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.
Vybavení pracoviště
Měřidla: dřevěný skládací metr dl. 2 m, svinovací pásmo dl. 20 m, hadicová vodováha, vodováha 0,8 m a 2 m, olovnice.
Nářadí a zařízení: míchačka stavební, mísící zařízení na přípravu stavebních lepidel, ruční nebo elektrická pila na řezaní (dělení) cihel a tvárnic, zařízení na zhutňování čerstvého betonu (ponorný a deskový vibrátor), kolečko stavební, zařízení pro svislou dopravu stavebních materiálů, nádoby na maltu a stavební lepidlo, zednické lžíce, zednické spárovačky, zednická naběračka, zednické kladivo, zednická palička gumová, hladítko dřevěné, novodurové, polystyrénové, plstěné a ocelové, ocelové nebo dřevěné vodící latě, lať na rovnání mazaniny (potěru), štětka, nářadí na dělení a ohýbání betonářské oceli, lešení.
Pro osazování zárubně: pila ruční na dřevo, ocelový úhelník, dřevěné klíny, dřevěná lať - 2 m, hranoly nebo latě pro fixování polohy zárubně
Pracovní pomůcky: zednické skoby, šňůra zednická, tužka tesařská, hřebíky, nůž.
Materiál: dle zadání úkolu
Zdroj elektrické energie
Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)
Pomocný personál
Uchazeč
Ruční nářadí, pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.
K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.
Zedník, 18.12.2025 0:50:37
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Sektorová rada ve stavebnictví
Národní ústav odborného vzdělávání
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Zedník, 18.12.2025 0:50:37
Strana 10 z 10