Hodnoticí standard

Zedník/zednice (kód: 36-020-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Zedník
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
3
Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
3
Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
3
Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, příček, kleneb a komínů
3
Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek
3
Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky
3
Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací
3
Výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání
3
Provádění a opravy vícevrstvých omítek
3
Provádění a opravy tenkovrstvých omítek
3
Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí
2
Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní
3
Provádění svislých konstrukcí z betonu
3
Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě
3
Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu
3
Zdění komínů jednovrstvých
3
Montáž komínů z komínových tvárnic
3
Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť
3
Obsluha strojních zařízení pro zednické práce a omítkářské práce
2
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Zedník/zednice, 3.7.2024 7:27:30
Strana 1 z 11

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Číst prováděcí stavební výkresy (podle ČSN 01 3420)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout postup prací pro dva užívané druhy zdicích materiálů (pálené cihly Porotherm, porobetonové tvárnice Ytong), odůvodnit výběr
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vysvětlit postup prací pro zdicí materiály Porotherm a Ytong
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout postup zhotovení vícevrstvé omítky na příčce z plných cihel, odůvodnit výběr
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Navrhnout postup zhotovení tenkovrstvé omítky na přesném zdivu, odůvodnit výběr
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, příček, kleneb a komínů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup zdění nosné stěny z keramických cihel a návrh zdůvodnit
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Navrhnout pracovní postup zdění příček, kleneb, komínů a návrh odůvodnit
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup zhotovení vápenocementové omítky u keramického zdiva, návrh odůvodnit
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Navrhnout pracovní postup zhotovení sádrové stěrky pro sádrokartonovou konstrukci, návrh odůvodnit
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Zedník/zednice, 3.7.2024 7:27:30
Strana 2 z 11

Hodnoticí standard

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést parametry kvality materiálů a povinnosti výrobců
Ústní ověření
b) Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly - metr, laserový metr, laserový nivelační přístroj, vodováha), posudek odůvodnit
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout postup vytyčení konstrukčních prvků u vyzdívání nosného obvodového zdiva
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vytyčit jednoduchou konstrukci nosného obvodového zdiva
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vypočítat plochy a objemy z údajů zjištěných ve stavebních výkresech nebo naměřených na stavbě
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vypočítat a nacenit spotřebu materiálů pro zdění v dokumentaci vybrané části obvodového zdiva
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vypočítat teoretickou spotřebu vápenocementové vnitřní omítky tl. 10 mm na ploše 2,40 x 3 m
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění a opravy vícevrstvých omítek
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Měřit odchylky podkladu srovnávací latí
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Upravit podklad pod omítky
Praktické předvedení
c) Zhotovit maltové omítníky, resp. osadit dřevěné nebo kovové omítníky
Praktické předvedení
d) Omítnout stěnu 2 x 2 m jádrovou omítkou
Praktické předvedení
e) Upravit povrch jádrové omítky štukováním
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN EN 13914-1, část 1 a 2.
Zedník/zednice, 3.7.2024 7:27:30
Strana 3 z 11

Hodnoticí standard

Provádění a opravy tenkovrstvých omítek
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit podklad pod omítku
Praktické předvedení
b) Nanést tenkovrstvou omítku na plochu 2 x 2 m a upravit povrch
Praktické předvedení
c) Provést povrchovou úpravu omítky hydrofobizačním nebo barevným nátěrem
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pracovní postup výroby malty a betonu ze suché směsi
Ústní ověření
b) Připravit maltu nebo čerstvý beton ze suchých směsí (podle ČSN 72 2430)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 72 2430.
Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup zdění nosné stěny a volně stojícího pilíře
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Provést přípravné práce pro zdění – výškové a polohové vytyčení konstrukce, organizovat pracoviště (připravit materiál, nářadí a pracovní pomůcky)
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zdít konstrukci nosné stěny - keramické cihly na maltu
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Osadit a zazdít dveřní zárubeň
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Popsat druhy lešení, BOZ při práci na lešení, dopravu materiálů a pracovníků na lešení
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění svislých konstrukcí z betonu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit prostor pro betonáž nosné stěny
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Dopravit a uložit beton do prostoru pro betonáž
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zhutnit beton a upravit povrch
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN P ENV 13670-1.
Zedník/zednice, 3.7.2024 7:27:30
Strana 4 z 11

Hodnoticí standard

Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy výztuže trámu, překladu, věnce
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Dělit výztuž na předepsané délky
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Ohýbat a vázat výztuž
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Uložit výztuž do bednění nebo konstrukce
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uložit výztuž do bednění nebo konstrukce
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zhotovit vodicí pásy z betonu nebo osadit vodicí latě
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Dopravit a uložit beton
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Zhutnit beton a upravit povrch
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zdění komínů jednovrstvých
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pracovní postup zdění jednovrstvého komínu podle zadání, včetně cihelných vazeb a druhu materiálů
Ústní ověření
b) Založit komínové zdivo podle prováděcího výkresu
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zdít komínové zdivo z plných cihel (podle ČSN 73 2310 a ČSN 73 4210)
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Omítnout vnitřní povrch komínového průduchu
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Omítnout vnější plášť komínového tělesa
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž komínů z komínových tvárnic
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pracovní postup zdění jednoprůduchového komína z komínových tvárnic
Ústní ověření
b) Založit komín podle prováděcího výkresu
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zdít komín z jednoprůduchových tvárnic 360x360x250 mm nebo (250x250x330 mm) a montovat šamotovou komínovou vložku o průměru 160 mm, a to včetně izolace
Praktické předvedení
d) Omítnout vnější plášť komínového tělesa
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zedník/zednice, 3.7.2024 7:27:30
Strana 5 z 11

Hodnoticí standard

Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pracovní postup osazování prefabrikátů rovného nadpraží okenního otvoru v nosné zdi
Ústní ověření
b) Osadit prefabrikát rovného okenního nadpraží pro stěnu tl. 440 mm
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Obsluha strojních zařízení pro zednické práce a omítkářské práce
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat stroje a zařízení používané při zednických pracích
Ústní ověření
b) Obsluhovat, ošetřovat a udržovat stroje a zařízení pro zednické práce
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Zedník/zednice, 3.7.2024 7:27:30
Strana 6 z 11

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
práce
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
není
vyžadována.
 
Při
ověřování
odborných
kompetencí
formou
praktického
předvedení
je
třeba
přihlížet
k
bezpečnému
provádění
všech
úkonů
a
dodržování
předpisů.
Pro
způsoby
ověření
„Písemné
a
ústní
ověření"
autorizovaná
osoba
připraví
písemná
zadání,
která
budou
obsahově
vycházet
z
kritérií
hodnocení.
Po
vyhodnocení
písemné
zkoušky
může
autorizovaná
osoba
požadovat
po
uchazeči
ústní
upřesnění
odpovědí.
 
Kritériem
hodnocení
může
být:
-
proces
(např.
pracovní
postup)
-
výsledek
procesu
(výpočet
hodnot,
výrobek)
-
proces
i
výsledek
(pracovní
postup,
na
jehož
konci
je
výsledek
–
hotové
dílo).
 
Při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
třeba
respektovat
ustanovení
následujících
norem
v
platném
znění:
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
Kreslení
výkresů
stavební
části
ČSN
72
2430
Malty
pro
stavební
účely
ČSN
73
0202
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě
–
Základní
ustanovení
ČSN
73
0210
-
1
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě
–
Podmínky
provádění
–
Část
1:
Přesnost
osazení
ČSN
73
0210
-
2
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě
–
Podmínky
provádění
–
Část
2:
Přesnost
monolitických
betonových
konstrukcí
ČSN
73
0212
-
1
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě
–
Kontrola
přesnosti
–
Část
1:
Základní
ustanovení
ČSN
ISO
1803
(73
0201)
Tolerance
–
Vyjadřování
přesnosti
rozměrů
–
Zásady
a
názvosloví
ČSN
ISO
7078
Pozemní
stavby
–
Postupy
měření
a
vytyčování
–
slovník
a
vysvětlivky
ČSN
73
2310
Provádění
zděných
konstrukcí
ČSN
73
2901
Provádění
vnějších
tepelně
izolačních
kompozitních
systémů
(ETICS)
ČSN
73
3450
Obklady
keramické
a
skleněné
ČSN
74
4505
Podlahy
–
společná
ustanovení
ČSN
EN
206
-
1
Beton
–
Část
1:
Specifikace,
vlastnosti,
výroba
a
shoda
P
ENV
13670
-
1
Provádění
betonových
konstrukcí
–
Část
1:
Společná
ustanovení
ČSN
73
3713
Navrhování,
příprava
a
provádění
vnitřních
polymerových
omítkových
systémů
EN
12391
-
1
Komíny
a
kouřovody
–
Navrhování,
provádění
a
připojování
spotřebičů
paliv
EN
1443
Komíny
–
všeobecné
požadavky
ČSN
73
8101
Lešení
–
Společná
ustanovení
EN
12811
-
1
Dočasné
stavební
konstrukce
–
Část
1:
Pracovní
lešení
–
Požadavky
na
provedení
a
obecný
návrh
P
ENV
13670
-
1
Provádění
betonových
konstrukcí
–
Část
1:
Společná
ustanovení.
 
Při
praktickém
ověřování
jednotlivých
kompetencí
je
třeba
v
odpovídajících
případech
hodnotit
organizaci
práce,
dodržování
předepsaných
technologických
postupů,
volbu
a
dodržování
pracovních
postupů,
volbu
a
používání
nářadí,
zařízení
a
pracovních
pomůcek.
Dále
je
hodnoceno
dodržování
předpisů
BOZP
a
používání
osobních
ochranných
pracovních
prostředků,
dodržování
předpisů
PO
a
hygieny
práce.
 
Nedílnou
součástí
hodnocení
je
hodnocení
kvality
provedení
prací.
 
Zedník/zednice, 3.7.2024 7:27:30
Strana 7 z 11

Hodnoticí standard

Kritéria
kvality
pro
odbornou
způsobilost
č.
9,
10
a
12:
a.
odchylka
lícovaného
povrchu
(rovinnosti)
zdiva
určeného
k
omítání
kontrolovaná
příměrnou
latí
délky
2000
mm:
+/
-
10
mm.
b.
odchylka
lícovaného
povrchu
(rovinnosti)
omítek
kontrolovaná
příměrnou
latí
délky
2000
mm
omítka
hrubá
venkovní:
+/
-
5
mm,
hrubá
omítka:
+/
-
5
mm,
hladká
omítka:
+/
-
2,5
mm.
Kritéria
kvality
pro
odbornou
způsobilost
č.
12,
kritérium
c):
i.
odchylka
vodorovné
spáry
na
deseti
metrech:
+/
-
20
mm
ii.
odchylka
svislosti
zdiva
na
výšku
jednoho
podlaží:
10
mm
iii.
odchylka
v
tloušťce
zdiva
a
rozměrech
otvorů:
+/
-
10
mm
iv.
odchylka
lícovaného
povrchu
(rovinnosti)
zdiva
určeného
k
omítání
kontrolovaná
příměrnou
latí
délky
2000
mm:
+/
-
10
mm
 
Kritéria
kvality
pro
odbornou
způsobilost
Obsluha
strojních
zařízení
pro
zednické
práce:
c.
odchylka
rovinnosti
povrchu
betonové
mazaniny
(cementového
potěru)
kontrolovaná
příměrnou
latí
délky
2
000
mm:
+/
-
3
mm
Vzhledem
k
charakteru
některých
činností
při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
nezbytné
uchazeči
zajistit
pomoc
dalších
osob
nebo
mechanizační
prostředky.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci..
Zedník/zednice, 3.7.2024 7:27:30
Strana 8 z 11

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zedník + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavební výroby.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pozemní stavby nebo stavitelství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavební výroby.
c)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavební výroby.
d)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti stavební výroby.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Zedník/zednice, 3.7.2024 7:27:30
Strana 9 z 11

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
– Pracoviště umožňující provedení zkoušek vybavené potřebnými stavebními materiály, mechanizmy pro přípravu stavebních směsí a dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. lešením), odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.
Vybavení pracoviště:
Měřidla: dřevěný skládací metr délky 2 m, svinovací pásmo délky 20 m, hadicová vodováha, vodováha 0,8 m a 2 m, olovnice, laserové měřidlo.
Nářadí a zařízení: míchačka stavební, mísicí zařízení na přípravu stavebních lepidel, ruční nebo elektrická pila na řezání (dělení) cihel a tvárnic, zařízení na zhutňování čerstvého betonu (ponorný a deskový vibrátor), kolečko stavební, zařízení pro svislou dopravu stavebních materiálů, nádoby na maltu a stavební lepidlo, zednické lžíce, zednické spárovačky, zednická naběračka, zednické kladivo, zednická palička gumová; hladítko dřevěné, novodurové, polystyrénové, plstěné a ocelové; ocelové nebo dřevěné vodicí latě, lať na rovnání mazaniny (potěru), štětka, nářadí na dělení a ohýbání betonářské oceli.
Pro osazování zárubně: pila ruční na dřevo, ocelový úhelník, dřevěné klíny, dřevěná lať délky 2 m, hranoly nebo latě pro fixování polohy zárubně.
Pracovní pomůcky: zednické skoby, šňůra zednická, tužka tesařská, hřebíky, nůž.
– Zdroj elektrické energie.
– Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy).
– Pomocný personál včetně úklidových prostředků.
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 30 až 35 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Zedník/zednice, 3.7.2024 7:27:30
Strana 10 z 11

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Metrostav, a. s.
SPS ČR
SŠ stavebních řemesel, Brno Bosonohy
EMV s. r. o.
 
Zedník/zednice, 3.7.2024 7:27:30
Strana 11 z 11