Kvalifikační standard

Zedník (kód: 36-020-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Zedník
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
3
Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
3

3
Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů
3
Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek
3
Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky
3
Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací
3
Výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání
3
Provádění a opravy vícevrstvých omítek
3
Provádění a opravy tenkovrstvých omítek
3
Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí
2
Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů, včetně osazování a zazdívání zárubní
3

3
Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě
3

3
Zdění komínů jednovrstvých
3
Stavění komínů vícevrstvých
3
Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť
3
Obsluha strojních zařízení pro zednické práce a omítkářské práce
2
Platnost standardu
Standard je platný od: 03.02.2009 do: 19.08.2020
Zedník, 7.7.2026 12:26:02
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
stanoví,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Dále
stanoví,
které
pomůcky
uchazeč
při
zkoušce
nesmí
používat.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
práce
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO).
Hodnotící
standard
je
nástrojem
ověřování
zvládnutí
odborných
způsobilostí
nezbytných
k
výkonu
činností,
které
jsou
vymezeny
kvalifikačním
standardem
úplné
nebo
dílčí
kvalifikace.
Hodnotící
standard
stanovuje
kritéria
hodnocení
a
způsob
ověřování
jednotlivých
odborných
způsobilostí.
Kritériem
hodnocení
může
být:
-
proces
(např.
pracovní
postup)
-
výsledek
procesu
(výpočet
hodnot,
výrobek)
-
proces
i
výsledek
(pracovní
postup
na
jehož
konci
je
výsledek
–
hotové
dílo).
Vzhledem
k
tomu,
že
hodnotící
standard
nemůže
vzít
v
úvahu
všechny
možné
varianty
ověřování
odborných
způsobilostí,
hodnotitel
rozpracuje
(upřesní)
kritéria
hodnocení
tak,
aby
odpovídala
konkrétnímu
zadání.
Přitom
nemůže
měnit
obecný
charakter
kritérií
hodnocení
ani
žádné
povinné
kritérium
vypustit.
Na
příklad
při
ověřování
odborné
způsobilosti
„zdění
zdiva“
může
zadat
zdění
zdiva
z
různých
materiálů.
Při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
třeba
respektovat
ustanovení
následujících
norem:
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
Kreslení
výkresů
stavební
části
ČSN
72
2430
Malty
pro
stavební
účely
ČSN
73
0202
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě
–
Základní
ustanovení
ČSN
73
0210
-
1
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě
–
Podmínky
provádění
–
Část
1:
Přesnost
osazení
ČSN
73
0210
-
2
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě
–
Podmínky
provádění
–
Část
2:
Přesnost
monolitických
betonových
konstrukcí
ČSN
73
0212
-
1
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě
–
Kontrola
přesnosti
–
Část
1:
základní
ustanovení
ČSN
ISO
1803
(73
0201)
Tolerance
–
Vyjadřování
přesnosti
rozměrů
–
Zásady
a
názvosloví
ČSN
ISO
7078
Pozemní
stavby
–
Postupy
měření
a
vytyčování
–
slovník
a
vysvětlivky
ČSN
73
2310
Provádění
zděných
konstrukcí
ČSN
EN
13914
-
1
Navrhování,
příprava
a
provádění
vnějších
a
vnitřních
omítek
–
Část
1:
Vnější
omítky
ČSN
EN
13914
-
1
Navrhování,
příprava
a
provádění
vnějších
a
vnitřních
omítek
–
Část
2:
Příprava
návrhů
a
základní
postupy
pro
vnitřní
omítky
ČSN
73
2901
Provádění
vnějších
tepelně
izolačních
kompozitních
systémů
(ETICS)
ČSN
73
3450
Obklady
keramické
a
skleněné
ČSN
74
4505
Podlahy
–
společná
ustanovení
ČSN
EN
206
-
1
Beton
–
Část
1:
Specifikace,
vlastnosti,
výroba
a
shoda
P
ENV
13670
-
1
Provádění
betonových
konstrukcí
–
Část
1:
Společná
ustanovení
ČSN
73
3713
Navrhování,
příprava
a
provádění
vnitřních
polymerových
omítkových
systémů
EN
12391
-
1
Komíny
a
kouřovody
–
Navrhování,
provádění
a
připojování
spotřebičů
paliv
EN
1443
Komíny
–
všeobecné
požadavky
ČSN
73
8101
Lešení
–
Společná
ustanovení
EN
12811
-
1
Dočasné
stavební
konstrukce
–
Část
1:
Pracovní
lešení
–
Požadavky
na
provedení
a
obecný
návrh
ČSN
P
73
0600
Hydroizolace
staveb
–
Základní
ustanovení
P
73
0606
Hydroizolace
staveb
–
Povlakové
hydroizolace
–
Základní
ustanovení
P
ENV
13670
-
1
Provádění
betonových
konstrukcí
–
Část
1:
Společná
ustanovení.
Při
praktickém
ověřování
jednotlivých
kompetencí
je
třeba
v
odpovídajících
případech
hodnotit
organizaci
práce,
dodržování
předepsaných
technologických
postupů,
volbu
a
dodržování
pracovních
postupů,
volbu
a
používání
nářadí,
zařízení
a
pracovních
pomůcek.
Dále
je
hodnoceno
dodržování
předpisů
BOZP
a
používání
osobních
ochranných
pracovních
prostředků,
dodržování
předpisů
PO
a
hygieny
práce.
Nedílnou
součástí
hodnocení
je
hodnocení
kvality
provedení
prací.
Kritéria
kvality
pro
odbornou
způsobilost
č.
9,
10
a
12:
a.
odchylka
lícovaného
povrchu
(rovinnosti)
zdiva
určeného
k
omítání
kontrolovaná
příměrnou
latí
délky
2000
mm:
+/
-
10
mm.
b.
odchylka
lícovaného
povrchu
(rovinnosti)
omítek
kontrolovaná
příměrnou
latí
délky
2000
mm
omítka
hrubá
venkovní:
+/
-
5
mm,
hrubá
omítka:
+/
-
5
mm,
hladká
omítka:
+/
-
2,5
mm.
Kritéria
kvality
pro
odbornou
způsobilost
č.
12,
kritérium
c):
i.
odchylka
vodorovné
spáry
na
deseti
metrech:
+/
-
20
mm
Zedník, 7.7.2026 12:26:02
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

ii.
odchylka
svislosti
zdiva
na
výšku
jednoho
podlaží:
10
mm
iii.
odchylka
v
tloušťce
zdiva
a
rozměrech
otvorů:
+/
-
10
mm
iv.
odchylka
lícovaného
povrchu
(rovinnosti)
zdiva
určeného
k
omítání
kontrolovaná
příměrnou
latí
délky
2000
mm:
+/
-
10
mm
Kritéria
kvality
pro
odbornou
způsobilost
č.
15:
c.
odchylka
rovinnosti
povrchu
betonové
mazaniny
(cementového
potěru)
kontrolovaná
příměrnou
latí
délky
2
000
mm:
+/
-
3
mm
Vzhledem
k
charakteru
některých
činností
při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
nezbytné
uchazeči
zajistit
pomoc
dalších
osob
nebo
mechanizační
prostředky.
Zedník, 7.7.2026 12:26:02
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Sektorová rada ve stavebnictví
Národní ústav odborného vzdělávání
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Zedník, 7.7.2026 12:26:02
Strana 4 z 4