Hodnoticí standard

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Instalatér – topenář
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci a normách vnitřního vodovodu a kanalizace
3
Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty
3
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž vnitřních vodovodů a kanalizace, armatur, zařizovacích předmětů a zařízení
3
Měření rozměrů potrubí
3
Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace
3
Provádění tlakových zkoušek vnitřních vodovodů a zkoušek těsnosti vnitřní kanalizace
3
Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů
3
Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu rozebíratelnými spoji
3
Spojování částí potrubí vnitřní kanalizace rozebíratelnými spoji
3
Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji
3
Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění
3
Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí
3
Montáž vnitřního vodovodu a armatur
3
Montáž vnitřní kanalizace
3
Montáž zařizovacích předmětů a armatur
3
Montáž technologických zařízení pro vnitřní vodovody
3
Montáž technologických zařízení pro vnitřní kanalizace
3
Údržba a opravy vnitřních vodovodů
3
Údržba a opravy vnitřní kanalizace
3
Zhotovování tepelných izolací potrubí vnitřního vodovodu
3
Nakládání s odpady
3
Dodržování BOZP a PO při montáži vnitřního rozvodu vody a kanalizace
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
30.01.2024
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 27.7.2024 1:37:51
Strana 1 z 12

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technické dokumentaci a normách vnitřního vodovodu a kanalizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy vnitřních vodovodů a zařízení, stavební výkres, technickou zprávu, situace, instalační výkres a příslušné technické normy
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Provést výpis materiálu z výkresové dokumentace
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro vnitřní vodovody
Ústní ověření
b) Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro vnitřní kanalizaci
Ústní ověření
c) Vyjmenovat jednotlivé druhy armatur a zařízení pro montáž vnitřního vodovodu a kanalizace, jejich význam a použití
Ústní ověření
d) Vyjmenovat jednotlivé druhy zařizovacích předmětů, jejich význam a použití
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž vnitřních vodovodů a kanalizace, armatur, zařizovacích předmětů a zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat nářadí a pracovní pomůcky potřebné k montáži vnitřního vodovodu a kanalizace, zařizovacích předmětů, armatur a zařízení
Ústní ověření
b) Navrhnout pracovní postup montáže vnitřních vodovodů
Praktické předvedení
c) Navrhnout pracovní postup montáže vnitřní kanalizace
Praktické předvedení
d) Navrhnout pracovní postup montáže zařizovacích předmětů
Praktické předvedení
e) Navrhnout pracovní postup montáže armatur a zařízení
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Měření rozměrů potrubí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy používaných měřidel a předvést způsob jejich použití
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 27.7.2024 1:37:51
Strana 2 z 12

Hodnoticí standard

Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy kompenzací délkových změn potrubí a jejich použití
Ústní ověření
b) Navrhnout řešení kompenzace potrubního rozvodu vody podle výkresové dokumentace
Praktické předvedení
c) Popsat důvody délkových změn potrubí a vypočítat velikost délkové
změny
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění tlakových zkoušek vnitřních vodovodů a zkoušek těsnosti vnitřní kanalizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat zkušební podmínky pro provedení tlakové zkoušky vnitřních vodovodů a kanalizací
Ústní ověření
b) Provést tlakovou zkoušku vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4
Praktické předvedení
c) Provést zkoušku těsnosti vnitřní kanalizace podle ČSN 75 6760
Praktické předvedení
d) Vypsat protokoly (zápisy) o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálu
Ústní ověření
b) Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálu
Ústní ověření
c) Ručně zpracovat materiál kovového potrubí řezáním, broušením a zhotovením závitu pro jeden spoj závitový a pájený
Praktické předvedení
d) Ručně zpracovat materiál plastového potrubí řezáním, broušením a odhrotováním pro jeden spoj svařovaný a lisovaný
Praktické předvedení
e) Strojně obrobit materiál kovového potrubí řezáním, broušením a zhotovením závitu pro jeden spoj závitový a pájený
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu rozebíratelnými spoji
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu
Ústní ověření
b) Zhotovit jeden rozebíratelný spoj kovového potrubí vnitřního vodovodu
Praktické předvedení
c) Zhotovit jeden rozebíratelný spoj plastového potrubí vnitřního vodovodu
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 27.7.2024 1:37:51
Strana 3 z 12

Hodnoticí standard

Spojování částí potrubí vnitřní kanalizace rozebíratelnými spoji
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí vnitřní kanalizace
Ústní ověření
b) Zhotovit jeden rozebíratelný spoj plastového potrubí vnitřní kanalizace
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu
Ústní ověření
b) Zhotovit jeden nerozebíratelný spoj plastového potrubí vnitřního vodovodu lisováním
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí vnitřního vodovodu, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění
Ústní ověření
b) Zhotovit jeden spoj potrubí pájením naměkko
Praktické předvedení
c) Zhotovit jeden spoj potrubí polyfúzním svařováním
Praktické předvedení
d) Zhotovit jeden spoj měděného potrubí lisováním
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek
Ústní ověření
b) Popsat druhy a způsoby utěsňování prostupů potrubí ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení
Ústní ověření
c) Zhotovit jeden prostup a drážku délky min. 2 m pro rozvod potrubí v konstrukci
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 27.7.2024 1:37:51
Strana 4 z 12

Hodnoticí standard

Montáž vnitřního vodovodu a armatur
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit podmínky pro montáž vnitřního vodovodu a armatur – zpracovat výpis materiálu, rozměřit rozvod vodovodu pro dvě armatury, potrubí délky min. 2 m
Praktické předvedení
b) Namontovat vnitřní vodovod včetně armatur
Praktické předvedení
c) Připevnit vodovodní potrubí ke konstrukci
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž vnitřní kanalizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat uložení kanalizačního potrubí v zemi
Ústní ověření
b) Připravit podmínky pro montáž vnitřní kanalizace – zpracovat výpis materiálu, rozměřit rozvod kanalizace pro dva zařizovací předměty, potrubí délky min. 2 m
Praktické předvedení
c) Namontovat dva zařizovací předměty včetně potrubí délky min. 2 m
Praktické předvedení
d) Připevnit kanalizační potrubí ke konstrukci
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž zařizovacích předmětů a armatur
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit podmínky pro montáž jednoho zařizovacího předmětů včetně armatury
Praktické předvedení
b) Namontovat jeden zařizovací předmět včetně armatury
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Montáž technologických zařízení pro vnitřní vodovody
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy technologických zařízení pro vnitřní vodovody
Ústní ověření
b) Namontovat redukční ventil včetně jeho nastavení
Praktické předvedení
c) Vyjmenovat způsoby přípravy teplé vody (TV), druhy zásobníků (tlakové, beztlaké)
Ústní ověření
d) Vyjmenovat podmínky pro přípravu a montáž zařízení TV, připojení rozvodů TV
Ústní ověření
e) Vyjmenovat armatury a zařízení pro připojení TV
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 27.7.2024 1:37:51
Strana 5 z 12

Hodnoticí standard

Montáž technologických zařízení pro vnitřní kanalizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy technologických zařízení pro vnitřní kanalizace
Ústní ověření
b) Namontovat přečerpávací stanici pro čerpání odpadní vody z toalety do kanalizace
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Údržba a opravy vnitřních vodovodů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyměnit vadné plastové potrubí délky min. 2 m včetně zhotovení dvou spojů svařováním nebo lisováním
Praktické předvedení
b) Vyměnit jedno vadné zařízení nebo armaturu
Praktické předvedení
c) Opravit jedno vadné zařízení nebo armaturu
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Údržba a opravy vnitřní kanalizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby a postup čištění kanalizace
Ústní ověření
b) Opravit vadné části vnitřního kanalizačního potrubí
Praktické předvedení
c) Dodatečně vysadit odbočky na potrubí
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování tepelných izolací potrubí vnitřního vodovodu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy a vlastnosti tepelných izolací používaných pro potrubí vnitřního vodovodu
Ústní ověření
b) Zhotovit tepelnou izolaci min. 2 m potrubí a jedné tvarovky vnitřního vodovodu
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 27.7.2024 1:37:51
Strana 6 z 12

Hodnoticí standard

Nakládání s odpady
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru
Ústní ověření
b) Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek
Ústní ověření
c) Popsat vliv profesních činností na životní prostředí
Ústní ověření
d) Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály
Ústní ověření
e) Nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Dodržování BOZP a PO při montáži vnitřního rozvodu vody a kanalizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat znalost v předpisech BOZP a PO relevantních pro montážní práce při rozvodu vody a kanalizace
Ústní ověření
b) Zvolit a používat osobní ochranné pracovní prostředky
Praktické předvedení
c) Dodržovat BOZP a PO při provádění montážních prací rozvodu vody a kanalizace
Praktické předvedení
d) Dodržovat BOZP a PO při práci s ručním nářadím a mechanizovanými nástroji
Praktické předvedení
e) Identifikovat rizika spojené s montáží vnitřních rozvodů vody a kanalizace
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 27.7.2024 1:37:51
Strana 7 z 12

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce
Uchazečem
o
zkoušku
může
být
každá
fyzická
osoba
starší
18
let,
která
získala
alespoň
základy
vzdělání,
nebo
účastník
rekvalifikace
podle
zákona
č.
435/2004
Sb.,
zákon
o
zaměstnanosti.
 
Uchazeč
o
zkoušku
musí
být
dále
držitelem
platných
dokladů:
a)
osvědčení
ZK
942
31
pro
pájení
naměkko
b)
osvědčení
ZK
15
P
2
pro
polyfúzní
svařování
plastů
c)
osvědčení
Lisování
mědi
pro
spojování
potrubí
z
mědi
nerozebíratelnými
spoji
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
–
https://nsp.cz/jednotka
-
prace/instalater
-
topenar#zdravotni
-
zpusobilost
).
 
Autorizovaná
osoba
zároveň
s
odesláním
pozvánky
ke
zkoušce
písemnou
formou
sdělí,
kde
a
jakým
způsobem
se
uchazeč
může
informovat
o
svých
povinnostech
a
průběhu
zkoušky
a
které
doklady/dokumenty
musí
uchazeč
předložit
bezprostředně
před
započetím
zkoušky.
 
Uchazeč
musí
být
vybaven
vlastním
pracovním
oděvem,
obuví
a
osobními
ochrannými
pracovními
prostředky
odpovídajícími
prováděným
pracím.
 
2.
Průběh
zkoušky
Před
zahájením
zkoušky
uchazeč
předloží
zkoušejícímu
průkaz
totožnosti
a
případně
další
dokumenty
opravňující
k
připuštění
ke
zkoušce
uvedené
v
části
1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce.
 
Bezprostředně
před
zahájením
zkoušky
autorizovaná
osoba
seznámí
uchazeče
s
pracovištěm,
s
organizací
zkoušky,
s
jeho
právy
a
povinnostmi
v
rámci
zkoušky
dle
zákona
č.
179/2006
Sb.
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Zkoušející
uzná,
a
tedy
nemusí
ověřovat,
ty
odborné
způsobilosti,
které
byly
již
dříve
u
uchazeče
ověřeny
v
rámci
zkoušky
z
jiné
profesní
kvalifikace
(nutno
doložit
osvědčením
o
získání
profesní
kvalifikace),
a
které
jsou
shodné
svým
rozsahem
i
obsahem.
Rozsah
a
obsah
odborné
způsobilosti
určují
její
jednotlivá
kritéria
a
pokyny
k
realizaci
zkoušky
popsané
v
hodnoticím
standardu.
Zkoušející
tyto
odborné
způsobilosti
neuzná
jako
již
ověřené,
pokud
by
tím
nebylo
zajištěno
řádné
ověření
ostatních
požadavků
stanovených
tímto
hodnotícím
standardem
(například
při
nutnosti
dodržení
technologických
postupů
a
časové
souslednosti
různých
činností).
 
Zkouška
se
koná
v
českém
jazyce.
 
Zkouška
je
veřejná.
Praktická
část
zkoušky
a
praktická
zkouška
není
veřejná
v
případech,
kdy
to
je
nutné
z
hygienických
důvodů
nebo
z
důvodu
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
práce.
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
pracovních
činností
je
nutné
při
ověřování
způsobilostí
zajistit
uchazeči
pomoc
další
osoby
(např.
při
manipulaci
materiálem).
 
Odborná
způsobilost
Orientace
v
technické
dokumentaci
a
normách
vnitřního
vodovodu
a
kanalizace
Kritérium
a)
uchazeč
používá
příslušné
technické
normy:
·
ČSN
EN
806
-
1
až
5
Vnitřní
vodovod
pro
rozvod
vody
určené
k
lidské
spotřebě.
Části
1
až
5
·
ČSN
EN
1717
Ochrana
proti
znečištění
pitné
vody
ve
vnitřních
vodovodech
a
všeobecné
požadavky
na
zařízení
na
ochranu
proti
znečištění
zpětným
průtokem
·
ČSN
75
5409
Vnitřní
vodovody
 
Odborná
způsobilost
Dodržování
BOZP
a
PO
při
montáži
vnitřního
rozvodu
vody
a
kanalizace
bude
ověřována
v
průběhu
celé
zkoušky.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 27.7.2024 1:37:51
Strana 8 z 12

Hodnoticí standard

ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
autorizovaná
osoba
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Při
ověřování
ostatních
odborných
způsobilostí
je
třeba
respektovat
ustanovení
technických
norem
v
platném
znění:
 
·
TNI
CEN/TR
16355
Doporučení
pro
prevenci
zvyšování
koncentrace
bakterií
rodu
Legionella
ve
vnitřních
vodovodech
pro
rozvod
vody
určené
k
lidské
spotřebě
·
ČSN
EN
12056
-
1
až
5
Vnitřní
kanalizace
–
Gravitační
systémy.
Části
1
až
5
·
ČSN
EN
752
Odvodňovací
a
stokové
systémy
vně
budov
·
ČSN
75
6760
Vnitřní
kanalizace
·
ČSN
EN
476
Obecné
požadavky
na
stavební
dílce
kanalizačních
systémů
·
ČSN
EN
1610
Provádění
stok
a
kanalizačních
přípojek
a
jejich
zkoušení
·
ČSN
01
3450
Technické
výkresy
-
Instalace
-
Zdravotnětechnické
a
plynovodní
instalace

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.
 
Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:
·	„splnil“, nebo
·	„nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.
 
Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:
·	„vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo
·	„nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.
 
Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 27.7.2024 1:37:51
Strana 9 z 12

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání instalatér a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti vnitřního rozvodu vody a kanalizace nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oborech vzdělání instalatér nebo technická zařízení budov nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. 
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technická zařízení budov nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení nebo stavebnictví se zaměřením na pozemní stavby a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti vnitřního rozvodu vody a kanalizace nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání technická zařízení budov nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. 
c)	Vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti vnitřního rozvodu vody a kanalizace, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oborech vzdělání instalatér nebo technická zařízení budov nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.
d)	Vysokoškolské vzdělání v oboru vzdělání technická zařízení budov nebo pozemní stavby a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti vnitřního rozvodu vody a kanalizace nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oborech vzdělání instalatér nebo technická zařízení budov nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. 
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: (Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.)

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

·
Zkušební
místnost
(stoly,
židle)
·
Pracoviště
vybavené:
·
vodoměrnou
sestavou
·
redukčním
ventilem
·
umyvadlem
a
závěsným
WC
(včetně
konstrukce
pro
jejich
uchycení)
·
elektrickým
bojlerem
(uchycen
ke
konstrukci)
·
stojánkovou
umyvadlovou
baterií
·
kotvicím
materiálem
pro
připevnění
vodovodního
a
kanalizačního
potrubí
ke
konstrukci
·
přečerpávací
stanicí
pro
čerpání
odpadní
vody
z
toalety
do
kanalizace
·
potrubím
a
tvarovkami
pro
instalaci
rozvodu
vody
·
rozebíratelné
a
nerozebíratelné
spoje
(kov,
plast,
měď)
·
potrubí
a
tvarovkami
pro
instalaci
rozvodu
kanalizace
a
zhotovení
rozebíratelných
a
nerozebíratelných
spojů
(plast)
·
Měřidla:
·
metr
·
vodováha
·
posuvné
měřítko
·
pásmo
·
ocelové
měřítko
·
úhelník
·
Pracovní
nářadí
a
strojní
zařízení:
·
stůl
se
svěrákem
čelisťovým
a
trubkovým
·
souprava
pro
polyfúzní
svařování
plastů
·
souprava
pro
pájení
mědi
naměkko
·
souprava
pro
spojování
trubek
z
oceli,
mědi
a
plastů
lisováním
·
ohýbačka
na
měděné
trubky
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 27.7.2024 1:37:51
Strana 10 z 12

Hodnoticí standard

·
odřezávač
plastových
trubek
·
úkosovací
přístroj
na
vnější
hrany
·
sada
stranových
klíčů
·
gola
sada
·
příklepová
vrtačka
·
sada
vrtáků
do
betonu
a
do
kovu
·
sada
šroubováků
·
stupňovitý
klíč
s
ráčnou
·
pilka
na
kov
·
kladivo,
sekáč
·
elektrické
vrtací
a
bourací
kladivo
·
souprava
na
řezání
trubkových
závitů
·
kleště
kombinované
·
kleště
sika
·
hasák
·
úhlová
bruska
·
prodlužovací
kabel
·
sada
pilníků
·
kartáč
ocelový
·
pumpa
na
tlakové
zkoušky
·
Pomůcky:
tužka,
lihový
fix
·
Zdroj
elektrické
energie
230
V
·
Projektová
dokumentace
související
s
hodnocenými
činnostmi,
předepsané
technologické
postupy
a
informační
materiály
(např.
technické
listy)
·
Přístup
(dálkový
nebo
normy
tištěné
podobě)
k
věcně
dotčeným
technickým
normám:
·
ČSN
EN
806
-
1
až
5
Vnitřní
vodovod
pro
rozvod
vody
určené
k
lidské
spotřebě.
Části
1
až
5
·
ČSN
EN
1717
Ochrana
proti
znečištění
pitné
vody
ve
vnitřních
vodovodech
a
všeobecné
požadavky
na
zařízení
na
ochranu
proti
znečištění
zpětným
průtokem
·
ČSN
75
5409
Vnitřní
vodovody
·
TNI
CEN/TR
16355
Doporučení
pro
prevenci
zvyšování
koncentrace
bakterií
rodu
Legionella
ve
vnitřních
vodovodech
pro
rozvod
vody
určené
k
lidské
spotřebě
·
ČSN
EN
12056
-
1
až
5
Vnitřní
kanalizace
–
Gravitační
systémy.
Části
1
až
5
·
ČSN
EN
752
Odvodňovací
a
stokové
systémy
vně
budov
·
ČSN
75
6760
Vnitřní
kanalizace
·
ČSN
EN
476
Obecné
požadavky
na
stavební
dílce
kanalizačních
systémů
·
ČSN
EN
1610
Provádění
stok
a
kanalizačních
přípojek
a
jejich
zkoušení
·
ČSN
01
3450
Technické
výkresy
-
Instalace
-
Zdravotnětechnické
a
plynovodní
instalace
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda).

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 27.7.2024 1:37:51
Strana 11 z 12

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 27.7.2024 1:37:51
Strana 12 z 12