Hodnoticí standard

Topenář/topenářka (kód: 36-004-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Instalatér – topenář
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci a normách otopných soustav
3
Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, zdroje tepla a otopná tělesa používaných v budovách
3
Orientace v armaturách a zabezpečovacích zařízeních používaných pro otopné soustavy v budovách
3
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže otopných soustav a zařízení
3
Měření rozměrů potrubí
3
Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace
3
Provádění zkoušek otopných soustav
3
Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů
3
Spojování částí potrubí otopné soustavy rozebíratelnými spoji
3
Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji
3
Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění
3
Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí
3
Montáž potrubí otopných soustav
3
Instalace zařízení otopných soustav
3
Údržba a opravy zařízení otopných soustav
3
Zhotovování tepelných izolací na rozvodech otopných soustav
3
Nakládání s odpady
3
Dodržování BOZP a PO při topenářských pracích
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
30.01.2024
Topenář/topenářka, 17.4.2024 6:56:18
Strana 1 z 11

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technické dokumentaci a normách otopných soustav
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy vnitřních rozvodů vytápění a zařízení, stavební výkresy, technické zprávy, situace, instalační výkresy
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Provést výpis materiálu z výkresové dokumentace
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Číst schémata otopných soustav
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, zdroje tepla a otopná tělesa používaných v budovách
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy materiálů pro rozvody tepelných soustav v budovách
Ústní ověření
b) Vyjmenovat druhy zdrojů tepla používaných v budovách
Ústní ověření
c) Vyjmenovat druhy otopných těles používaných v budovách
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v armaturách a zabezpečovacích zařízeních používaných pro otopné soustavy v budovách
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy armatur a zařízení tepelných otopných soustav, jejich vlastnosti a použití
Ústní ověření
b) Vyjmenovat druhy pojišťovacích a zabezpečovacích zařízení, otopných soustav v budovách, jejich vlastnosti a použití
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže otopných soustav a zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže
Ústní ověření
b) Navrhnout pracovní postup montáže rozvodu vytápění
Praktické předvedení
c) Navrhnout postup montáže zdrojů tepla a otopných těles
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Měření rozměrů potrubí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy používaných měřidel a předvést způsob jejich použití
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Topenář/topenářka, 17.4.2024 6:56:18
Strana 2 z 11

Hodnoticí standard

Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy kompenzací délkových změn potrubí a jejich použití
Ústní ověření
b) Popsat důvody délkových změn potrubí a vypočítat velikost délkové změny
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Provádění zkoušek otopných soustav
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat zkušební podmínky pro provedení zkoušek  otopné soustavy
Ústní ověření
b) Provést zkoušku těsnosti otopné soustavy
Praktické předvedení
c) Vysvětlit postup provedení topné zkoušky
Ústní ověření
d) Vyhotovit protokol o zkoušce těsnosti otopné soustavy
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby ručního zpracování instalatérského materiálu
Ústní ověření
b) Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálu
Ústní ověření
c) Ručně zpracovat materiál kovového potrubí řezáním, broušením a zhotovením závitu pro jeden spoj závitový a pájený
Praktické předvedení
d) Ručně zpracovat materiál plastového potrubí řezáním, broušením a odhrotováním pro jeden spoj svařovaný a lisovaný
Praktické předvedení
e) Strojně obrobit materiál kovového potrubí řezáním, broušením a zhotovením závitu pro jeden spoj závitový a pájený
Praktické předvedení
f) Strojně obrobit materiál plastového potrubí řezáním, broušením a odhrotováním pro jeden spoj svařovaný a lisovaný
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Spojování částí potrubí otopné soustavy rozebíratelnými spoji
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí otopné soustavy
Ústní ověření
b) Zhotovit rozebíratelné spojení potrubí otopné soustavy jedním spojem závitovým a přírubovým
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Topenář/topenářka, 17.4.2024 6:56:18
Strana 3 z 11

Hodnoticí standard

Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí otopné soustavy
Ústní ověření
b) Zhotovit nerozebíratelné spojení potrubí otopné soustavy jedním spojem svařovaným, pájením naměkko, natvrdo  a lisovaním
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí otopné soustavy, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění
Ústní ověření
b) Zhotovit jeden spoj potrubí pájením naměkko a pájením natvrdo
Praktické předvedení
c) Zhotovit jeden spoj potrubí svařováním plamenem
Praktické předvedení
d) Zhotovit jeden spoj měděného potrubí lisováním
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek
Ústní ověření
b) Popsat druhy a způsoby utěsňování prostupů potrubí ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení
Ústní ověření
c) Zhotovit jeden prostup a drážku délky min. 2 m pro rozvod potrubí v konstrukci
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž potrubí otopných soustav
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit podmínky pro montáž rozvodného potrubí otopné soustavy – zpracovat výpis materiálu, rozměřit rozvod potrubí pro dvě otopná tělesa a potrubí délky min. 2 m
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Smontovat rozvodné potrubí otopné soustavy
Praktické předvedení
c) Připevnit rozvodné potrubí otopné soustavy ke konstrukci
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Topenář/topenářka, 17.4.2024 6:56:18
Strana 4 z 11

Hodnoticí standard

Instalace zařízení otopných soustav
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat regulaci otopných soustav
Ústní ověření
b) Připravit podmínky pro instalaci zdrojů tepla a otopných těles
Praktické předvedení
c) Instalovat oběhové čerpadlo nebo expanzní nádobu
Praktické předvedení
d) Připojit otopnou soustavu k rozvodu nerozebíratelným způsobem ocelovým potrubím (ohýbání trubek za tepla)
Praktické předvedení
e) Připojit velkoplošné soustavy k rozdělovači včetně montáže armatur a regulace
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Údržba a opravy zařízení otopných soustav
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyměnit vadnou část potrubí v délce min. 2 m
Praktické předvedení
b) Vyměnit jedno z uvedených zařízení: termostatický regulační ventil, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba
Praktické předvedení
c) Opravit zařízení
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování tepelných izolací na rozvodech otopných soustav
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy, vlastnosti a způsoby montáže tepelných izolací potrubí a tvarovek používaných pro otopné soustavy
Ústní ověření
b) Zhotovit tepelnou izolaci potrubí otopné soustavy délky min. 2 m
Praktické předvedení
c) Zhotovit tepelnou izolaci 2 armatur  nebo tvarovek
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Nakládání s odpady
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru
Ústní ověření
b) Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek
Ústní ověření
c) Popsat vliv profesních činností na životní prostředí
Ústní ověření
d) Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály
Ústní ověření
e) Nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Topenář/topenářka, 17.4.2024 6:56:18
Strana 5 z 11

Hodnoticí standard

Dodržování BOZP a PO při topenářských pracích
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat znalost v předpisech BOZP a PO relevantních pro topenářské práce
Ústní ověření
b) Zvolit a používat osobní ochranné pracovní prostředky
Praktické předvedení
c) Dodržovat BOZP a PO při provádění topenářských prací
Praktické předvedení
d) Identifikovat rizika spojené s topenářskými pracemi
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Topenář/topenářka, 17.4.2024 6:56:18
Strana 6 z 11

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce
Uchazečem
o
zkoušku
může
být
každá
fyzická
osoba
starší
18
let,
která
získala
alespoň
základy
vzdělání,
nebo
účastník
rekvalifikace
podle
zákona
č.
435/2004
Sb.,
zákon
o
zaměstnanosti.
 
Uchazeč
o
zkoušku
musí
být
dále
držitelem
platných
dokladů:
a)
osvědčení
ZK
942
31
pro
pájení
naměkko
b)
osvědčení
ZK
311
1.1
pro
svařování
kovů
plamenem
c)
osvědčení
Lisování
mědi
pro
spojování
potrubí
z
mědi
nerozebíratelnými
spoji
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
NSP
–
https://nsp.cz/jednotka
-
prace/instalater
-
topenar#zdravotni
-
zpusobilost
 
Autorizovaná
osoba
zároveň
s
odesláním
pozvánky
ke
zkoušce
písemnou
formou
sdělí,
kde
a
jakým
způsobem
se
uchazeč
může
informovat
o
svých
povinnostech
a
průběhu
zkoušky
a
které
doklady/dokumenty
musí
uchazeč
předložit
bezprostředně
před
započetím
zkoušky.
 
Uchazeč
musí
být
vybaven
vlastním
pracovním
oděvem,
obuví
a
osobními
ochrannými
pracovními
prostředky
odpovídajícími
prováděným
pracím.
 
2.
Průběh
zkoušky
Před
zahájením
zkoušky
uchazeč
předloží
zkoušejícímu
průkaz
totožnosti
a
případně
další
dokumenty
opravňující
k
připuštění
ke
zkoušce
uvedené
v
části
1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce.
 
Bezprostředně
před
zahájením
zkoušky
autorizovaná
osoba
seznámí
uchazeče
s
pracovištěm,
s
organizací
zkoušky,
s
jeho
právy
a
povinnostmi
v
rámci
zkoušky
dle
zákona
č.
179/2006
Sb.
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Zkoušející
uzná,
a
tedy
nemusí
ověřovat,
ty
odborné
způsobilosti,
které
byly
již
dříve
u
uchazeče
ověřeny
v
rámci
zkoušky
z
jiné
profesní
kvalifikace
(nutno
doložit
osvědčením
o
získání
profesní
kvalifikace),
a
které
jsou
shodné
svým
rozsahem
i
obsahem.
Rozsah
a
obsah
odborné
způsobilosti
určují
její
jednotlivá
kritéria
a
pokyny
k
realizaci
zkoušky
popsané
v
hodnoticím
standardu.
Zkoušející
tyto
odborné
způsobilosti
neuzná
jako
již
ověřené,
pokud
by
tím
nebylo
zajištěno
řádné
ověření
ostatních
požadavků
stanovených
tímto
hodnotícím
standardem
(například
při
nutnosti
dodržení
technologických
postupů
a
časové
souslednosti
různých
činností).
 
Zkouška
se
koná
v
českém
jazyce.
 
Zkouška
je
veřejná.
Praktická
část
zkoušky
a
praktická
zkouška
není
veřejná
v
případech,
kdy
to
je
nutné
z
hygienických
důvodů
nebo
z
důvodu
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
práce.
 
Odborná
způsobilost
Dodržování
BOZP
a
PO
při
topenářských
pracích
bude
ověřována
v
průběhu
celé
zkoušky.
 
Při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
třeba
respektovat
ustanovení
technických
norem
v
platném
znění:
 
·
ČSN
EN
12170
Tepelné
soustavy
(otopné
soustavy)
v
budovách
–
Návod
pro
provoz,
obsluhu,
údržbu
a
užívání
-
Tepelné
soustavy
(otopné
soustavy)
vyžadující
kvalifikovanou
obsluhu
·
ČSN
EN
12171
Tepelné
soustavy
(otopné
soustavy)
v
budovách
–
Návod
pro
provoz,
obsluhu,
údržbu
a
užívání
-
Tepelné
soustavy
(otopné
soustavy)
nevyžadující
kvalifikovanou
obsluhu
·
ČSN
06
0310
Tepelné
soustavy
v
budovách
–
Projektování
a
montáž
·
ČSN
06
0830
Tepelné
soustavy
v
budovách
–
Zabezpečovací
zařízení
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
autorizovaná
osoba
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
Topenář/topenářka, 17.4.2024 6:56:18
Strana 7 z 11

Hodnoticí standard

vlastní
žádost.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.
 
Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:
·	„splnil“, nebo
·	„nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.
 
Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:
·	„vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo
·	„nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.
 
Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
a)	Střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání instalatér nebo montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení a nejméně 5 let odborné praxe v povolání topenář nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oborech vzdělání instalatér nebo technická zařízení budov nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. 
b)	Vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání stavebnictví a nejméně 5 let odborné praxe v povolání topenář nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oborech vzdělání instalatér nebo technická zařízení budov nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. 
c)	Vysokoškolské vzdělání v oboru vzdělání technická zařízení budov nebo pozemní stavby a nejméně 5 let odborné praxe v zhotovování technických zařízení budov (topení) nebo ve funkci učitele odborných předmětu nebo učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oborech vzdělání instalatér nebo technická zařízení budov nebo mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. 
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

·
Zkušební
místnost
vybavená:
·
stoly
·
židlemi
·
psacími
potřebami
·
připojení
k
internetu
·
Pracoviště
vybavené:
·
plynovým
kotlem
s
napojením
na
ústřední
topení
·
expanzní
nádobou
Topenář/topenářka, 17.4.2024 6:56:18
Strana 8 z 11

Hodnoticí standard

·
uzavíracími
armaturami
·
filtrem
·
pojistným
ventilem
·
termostatickými
ventily
(2
ks)
·
otopnými
tělesy
včetně
příslušenství
(2
ks)
·
oběhovým
teplovodním
čerpadlem
·
potrubím
a
tvarovkami
pro
instalaci
rozvodu
otopné
soustavy
·
rozebíratelnými
a
nerozebíratelnými
spoji
(kov,
plast,
měď)
·
materiály
pro
tepelnou
izolaci
potrubí
·
Měřidla:
·
metr
·
vodováha
·
posuvné
měřítko
·
pásmo
·
ocelové
měřítko
·
úhelník
·
Pracovní
nářadí
a
strojní
zařízení:
·
stůl
se
svěrákem
čelisťovým
a
trubkovým
·
souprava
pro
svařování
plamenem
·
pomůcky
pro
ohýbání
trubek
·
souprava
pro
pájení
mědi
naměkko
·
souprava
pro
spojování
trubek
z
oceli,
mědi
a
plastů
lisováním
·
ohýbačka
na
měděné
trubky
·
sada
stranových
klíčů
·
gola
sada
·
příklepová
vrtačka
·
sada
vrtáků
do
betonu
a
do
kovu
·
sada
šroubováků
·
stupňovitý
klíč
s
ráčnou
·
pilka
na
kov
·
kladivo
·
sekáč
·
elektrické
vrtací
a
bourací
kladivo
·
souprava
na
řezání
trubkových
závitů
·
kleště
kombinované
·
kleště
sika
·
hasák
·
úhlová
bruska
·
prodlužovací
kabel
·
sada
pilníků
·
ocelový
kartáč
·
pumpa
na
tlakové
zkoušky
·
Pomůcky:
·
tužka
·
lihový
fix
·
Zdroj
elektrické
energie
230
V
·
Projektová
dokumentace
související
s
hodnocenými
činnostmi,
předepsané
technologické
postupy
a
informační
materiály
(např.
technické
listy)
·
Přístup
(dálkový
nebo
normy
v
tištěné
podobě)
k
věcně
dotčeným
technickým
normám
·
ČSN
EN
12170
Tepelné
soustavy
(otopné
soustavy)
v
budovách
-
Návod
pro
provoz,
obsluhu,
údržbu
a
užívání
-
Tepelné
soustavy
(otopné
soustavy)
vyžadující
kvalifikovanou
obsluhu
·
ČSN
EN
12171
Tepelné
soustavy
(otopné
soustavy)
v
budovách
-
Návod
pro
provoz,
obsluhu,
údržbu
a
užívání
-
Tepelné
soustavy
(otopné
soustavy)
nevyžadující
kvalifikovanou
obsluhu
·
ČSN
06
0310
Tepelné
soustavy
v
budovách
-
Projektování
a
montáž
·
ČSN
06
0830
Tepelné
soustavy
v
budovách
-
Zabezpečovací
zařízení
Topenář/topenářka, 17.4.2024 6:56:18
Strana 9 z 11

Hodnoticí standard

 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda).

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).
Topenář/topenářka, 17.4.2024 6:56:18
Strana 10 z 11

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace
Topenář/topenářka, 17.4.2024 6:56:18
Strana 11 z 11