Kvalifikační standard

Dělník výroby bednění (kód: 33-026-E)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Dělník výroby bednění
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
2
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí
2
Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí
2
Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými prostředky
2
Bednění základového pásu, bednění sloupu čtvercového průřezu, bednění trámu
2
Montáž a demontáž tesařských systémových bednění
2
Platnost standardu
Standard je platný od: 29.11.2016 do: 19.08.2020
Dělník výroby bednění, 30.9.2026 4:44:25
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101929&kod_sm1=31).
 
Při ověřování kritérií hodnocení budou uchazeči zadávány operace (pracovní úkony) náležející k příslušným odborným kompetencím. Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na vlastní provádění operace, tak na výsledek pracovní činnosti.
 
Během zkoušky uchazeč předvede vykonání těchto pracovních činností:
1)	měření, rozvržení, orýsování a opracování jednoduchých dřevěných prvků pro tesařské konstrukce bednění dle konkrétního zadání,
2)	zhotovení minimálně jednoho druhu jednoduchého bednění, a to z těchto možností: 
·	•bednění základového pásu v rozsahu: minimální délka cca 1500 mm, šířka cca 250 mm, výška cca 300 mm, s jedním rohem,
·	•bednění sloupu čtvercového průřezu: průřez cca 300 x 300 mm, výška cca 1000 mm,
·	•bednění trámu: minimálně s jedou řadou stojek, délka cca 1000 mm, šířka cca 300 mm, výška cca 300 mm,
1)	montáž a demontáž systémového bednění včetně příslušenství pro bednění jednoho z výše uvedených bednění, např. sloupu, trámu.
 
Při ověřování kritérií způsobem "praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu nebo řešení. 
 
Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.
Dělník výroby bednění, 30.9.2026 4:44:25
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
KODA, s. r. o., Blatno
ESOZ Chomutov, příspěvková organizace
KERNER, s. r. o., Chomutov
DTV, s. r. o., Stárkov

Dělník výroby bednění, 30.9.2026 4:44:25
Strana 3 z 3