Kvalifikační standard

Správce sítí pro malé a střední organizace (kód: 26-002-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Správce IT
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Vytváření návrhů a struktury přepínaných sítí
4
Vytváření návrhů a struktury směrovaných sítí
4
Vytváření návrhů a struktury bezdrátových sítí
4
Návrh a implementace bezpečnosti datových sítí
4
Uvádění počítačových sítí do provozu a nastavování jejich parametrů
4
Monitorování provozu počítačových sítí
4
Detekování chyb a snížení průchodnosti sítí
4
Platnost standardu
Standard je platný od: 01.02.2013 do: 28.06.2019
Správce sítí pro malé a střední organizace, 9.9.2026 23:02:11
Strana 1 z 5

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO).
Zdravotní
způsobilost
není
vyžadována.
Zkouška
probíhá
na
některé
z
kombinací
operačních
systémů
Microsoft
Windows,
distribuci
Linux
a
Mac
OS
X.
Zkouška
probíhá
na
LAN
přepínačích,
směrovačích
a
dalším
hardware.
Autorizovaná
osoba
je
povinna
zveřejnit
informace
o
použitých
operačních
systémech
a
výrobci
a
typu
LAN
přepínačů,
směrovačů
a
dalším
hardware.
Pokud
autorizovaná
osoba
nabízí
zkoušku
na
více
platformách,
má
uchazeč
právo
si
platformu
vybrat
prostřednictvím
přihlášky.
Uchazeč
prokáže
znalosti
písemným
testem
a
následně
praktickým
předvedením
svých
dovedností.
Pro
písemný
test
autorizovaná
osoba
vypracuje
soubor
testových
otázek,
zaměřených
na
ověření
znalostní
složky
vybraných
způsobilostí
následovně:
Vytváření
návrhů
a
struktury
přepínaných
sítí,
část
a)
–
24
otázek
Vytváření
návrhů
a
struktury
přepínaných
sítí,
část
b)
–
12
otázek
Vytváření
návrhů
a
struktury
přepínaných
sítí,
část
c)
–
12
otázek
Vytváření
návrhů
a
struktury
přepínaných
sítí,
část
d)
–
12
otázek
Vytváření
návrhů
a
struktury
přepínaných
sítí,
část
e)
–
12
otázek
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
a)
–
24
otázek
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
b)
–
24
otázek
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
c)
–
24
otázek
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
d)
–
12
otázek
Vytváření
návrhů
a
struktury
bezdrátových
sítí,
část
a)
–
12
otázek
Vytváření
návrhů
a
struktury
bezdrátových
sítí,
část
b)
–
12
otázek
Návrh
a
implementace
bezpečnosti
datových
sítí,
část
a)
–
24
otázek
Návrh
a
implementace
bezpečnosti
datových
sítí,
část
d)
–
12
otázek
Návrh
a
implementace
bezpečnosti
datových
sítí,
část
f)
–
12
otázek
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
a)
–
12
otázek
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
f)
–
12
otázek
Detekování
chyb
a
snížení
průchodnosti
sítí,
část
a)
–
12
otázek
 
Testové
otázky
budou
uzavřené,
sestavené
ze
čtyř
odpovědí,
z
nichž
právě
jedna
je
správná.
Všechny
otázky
jsou
bodově
rovnocenné.
 
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče;
test
bude
sestaven
z
66
otázek
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
oblastí
podle
způsobilostí:
 
Vytváření
návrhů
a
struktury
přepínaných
sítí,
část
a)
–
6
otázek
Vytváření
návrhů
a
struktury
přepínaných
sítí,
část
b)
–
3
otázky
Vytváření
návrhů
a
struktury
přepínaných
sítí,
část
c)
–
3
otázky
Vytváření
návrhů
a
struktury
přepínaných
sítí,
část
d)
–
3
otázky
Vytváření
návrhů
a
struktury
přepínaných
sítí,
část
e)
–
3
otázky
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
a)
–
6
otázek
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
b)
–
6
otázek
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
c)
–
6
otázek
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
d)
–
3
otázky
Vytváření
návrhů
a
struktury
bezdrátových
sítí,
část
a)
–
3
otázky
Vytváření
návrhů
a
struktury
bezdrátových
sítí,
část
b)
–
3
otázky
Návrh
a
implementace
bezpečnosti
datových
sítí,
část
a)
–
6
otázek
Návrh
a
implementace
bezpečnosti
datových
sítí,
část
d)
–
3
otázky
Návrh
a
implementace
bezpečnosti
datových
sítí,
část
f)
–
3
otázky
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
a)
–
3
otázky
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
f)
–
3
otázky
Detekování
chyb
a
snížení
průchodnosti
sítí,
část
a)
–
3
otázky
 
Předpokládané
trvání
testu
je
150
minut.
 
Správce sítí pro malé a střední organizace, 9.9.2026 23:02:11
Strana 2 z 5

Kvalifikační standard

Pro
úspěšné
hodnocení
testu
je
třeba
dosáhnout
alespoň
50%
úspěšnosti
zodpovězení
otázek
za
každou
část
a
zároveň
alespoň
75%
úspěšnosti
v
testu
jako
celku.
 
Autorizovaná
osoba
dále
vypracuje
soubor
otázek/scénářů,
jež
jsou
následně
uchazečem
předváděny.
U
kompetence
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
b),
c),
d),
e)
a
g)
autorizovaná
osoba
zajistí
publikování
seznamů
nástrojů,
k
nimž
jsou
otázky
vztaženy.
Počet
variant/otázek
je
následovný:
 
Vytváření
návrhů
a
struktury
přepínaných
sítí,
část
f)
–
5
variant
Vytváření
návrhů
a
struktury
přepínaných
sítí,
část
g)
–
5
variant
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
e)
–
5
variant
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
f)
–
5
variant
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
g)
–
3
varianty
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
h)
–
5
variant
Vytváření
návrhů
a
struktury
bezdrátových
sítí,
část
c)
–
5
variant
Vytváření
návrhů
a
struktury
bezdrátových
sítí,
část
d)
–
3
varianty
Vytváření
návrhů
a
struktury
bezdrátových
sítí,
část
e)
–
3
varianty
Návrh
a
implementace
bezpečnosti
datových
sítí,
část
b)
–
3
varianty
Návrh
a
implementace
bezpečnosti
datových
sítí,
část
c)
–
3
varianty
Návrh
a
implementace
bezpečnosti
datových
sítí,
část
e)
–
5
variant
Uvádění
počítačových
sítí
do
provozu
a
nastavování
jejich
parametrů,
společně
část
a)
až
d)
–
5
variant
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
b)
–
12
otázek
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
c)
–
12
otázek
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
d)
–
24
otázek
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
e)
–
24
otázek
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
g)
–
24
otázek
Detekování
chyb
a
snížení
průchodnosti
sítí,
část
b)
–
5
variant
Detekování
chyb
a
snížení
průchodnosti
sítí,
část
c)
–
5
variant
Detekování
chyb
a
snížení
průchodnosti
sítí,
část
d)
–
5
variant
 
U
kompetence
Uvádění
počítačových
sítí
do
provozu
a
nastavování
jejich
parametrů
obsahuje
každá
varianta
komplexní
scénář
pokrývající
bod
a)
až
d).
Pro
jednotlivé
body
jsou
na
scénář
tyto
požadavky:
část
a)
–
síť
musí
obsahovat
alespoň
tři
přepínače;
síť
musí
obsahovat
alespoň
dva
směrovače,
z
nichž
jeden
je
součástí
sítě
a
druhý
simuluje
poskytovatele
připojení
k
Internetu;
síť
musí
obsahovat
metalické
i
optické
propoje;
síť
musí
obsahovat
alespoň
jedno
bezdrátové
AP;
síť
musí
obsahovat
nejméně
dva
počítače
připojené
do
LAN
a
jeden
do
WLAN
část
b)
–
síť
musí
obsahovat
alespoň
dvě
z
platforem
Windows,
Linux
nebo
OS
X;
počítače
musí
být
nejméně
ve
dvou
různých
VLAN;
síť
musí
obsahovat
alespoň
dva
přepínače
spojené
dle
802.1q;
na
směrovači
je
třeba
nastavit
směrování
mezi
vnitřními
VLAN;
v
síti
je
třeba
nastavit
IPv4
i
IPv6
adresy
(dual
stack)
část
c)
–
je
třeba
nastavit
IP
adresaci
(IPv4
i
IPv6)
internetového
připojení
a
směrování;
je
třeba
nastavit
bezpečnostní
prvky
samotného
směrovače;
je
třeba
nastavit
bezpečnostní
mechanismy
pro
ochranu
připojované
sítě
před
přístupem
z
internetu
část
d)
–
nastavit
jedno
AP
s
nejméně
dvěma
SSID
v
oddělených
VLAN;
spojit
AP
s
přepínačem
nebo
směrovačem
dle
standartu
802.1q;
ověřit
připojení
PC
pomocí
bezdrátové
sítě
postupně
k
oběma
SSID
 
U
kompetence
Detekování
chyb
a
snížení
průchodnosti
sítí,
část
b)
musí
každá
z
variant
obsahovat
chyby
z
každé
z
vrstev
fyzická,
linková,
síťová,
transportní
a
aplikační
dle
ISO/OSI
modelu.
 
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče,
sestaveného
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
oblastí
dle
způsobilostí:
 
Vytváření
návrhů
a
struktury
přepínaných
sítí,
část
f)
–
1
scénář
Vytváření
návrhů
a
struktury
přepínaných
sítí,
část
g)
–
1
scénář
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
e)
–
1
scénář
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
f)
–
1
scénář
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
g)
–
1
scénář
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
h)
–
1
scénář
Vytváření
návrhů
a
struktury
bezdrátových
sítí,
část
c)
–
1
scénář
Vytváření
návrhů
a
struktury
bezdrátových
sítí,
část
d)
–
1
scénář
Správce sítí pro malé a střední organizace, 9.9.2026 23:02:11
Strana 3 z 5

Kvalifikační standard

Vytváření
návrhů
a
struktury
bezdrátových
sítí,
část
e)
–
1
scénář
Návrh
a
implementace
bezpečnosti
datových
sítí,
část
b)
–
1
scénář
Návrh
a
implementace
bezpečnosti
datových
sítí,
část
c)
–
1
scénář
Návrh
a
implementace
bezpečnosti
datových
sítí,
část
e)
–
1
scénář
Uvádění
počítačových
sítí
do
provozu
a
nastavování
jejich
parametrů,
společně
část
a)
až
d)
–
1
scénář
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
b)
–
3
otázky
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
c)
–
3
otázky
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
d)
–
6
otázek
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
e)
–
6
otázek
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
g)
–
6
otázek
Detekování
chyb
a
snížení
průchodnosti
sítí,
část
b)
–
1
scénář
Detekování
chyb
a
snížení
průchodnosti
sítí,
část
c)
–
1
scénář
Detekování
chyb
a
snížení
průchodnosti
sítí,
část
d)
–
1
scénář
 
Předpokládaná
doba
zpracování
scénářů
a
otázek
je
480
minut.
 
Pro
hodnocení
jednotlivých
scénářů
a
otázek
jsou
stanovena
tato
kritéria:
 
Vytváření
návrhů
a
struktury
přepínaných
sítí,
část
f)
–
výsledný
návrh
musí
odpovídat
všem
požadavkům
zadání
Vytváření
návrhů
a
struktury
přepínaných
sítí,
část
g)
–
výsledný
návrh
musí
odpovídat
všem
požadavkům
zadání
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
e)
–
výsledný
návrh
musí
odpovídat
všem
požadavkům
zadání
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
f)
–
výsledný
návrh
musí
odpovídat
všem
požadavkům
zadání
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
g)
–
výsledný
návrh
musí
odpovídat
všem
požadavkům
zadání
Vytváření
návrhů
a
struktury
směrovaných
sítí,
část
h)
–
výsledný
návrh
musí
odpovídat
všem
požadavkům
zadání
Vytváření
návrhů
a
struktury
bezdrátových
sítí,
část
c)
–
výsledný
návrh
musí
odpovídat
všem
požadavkům
zadání
Vytváření
návrhů
a
struktury
bezdrátových
sítí,
část
d)
–
výsledný
návrh
musí
odpovídat
všem
požadavkům
zadání
Vytváření
návrhů
a
struktury
bezdrátových
sítí,
část
e)
–
výsledný
návrh
musí
odpovídat
všem
požadavkům
zadání
Návrh
a
implementace
bezpečnosti
datových
sítí,
část
b)
–
výsledný
návrh
musí
odpovídat
všem
požadavkům
zadání
Návrh
a
implementace
bezpečnosti
datových
sítí,
část
c)
–
výsledný
návrh
musí
odpovídat
všem
požadavkům
zadání
Návrh
a
implementace
bezpečnosti
datových
sítí,
část
e)
–
výsledný
návrh
musí
odpovídat
všem
požadavkům
zadání
Uvádění
počítačových
sítí
do
provozu
a
nastavování
jejich
parametrů,
společně
část
a)
–
sestavená
síť
musí
být
funkční
a
splňovat
všechny
požadavky
zadání,
zkoušený
přistupuje
k
problému
systematicky,
je
volena
správná
kabeláž
Uvádění
počítačových
sítí
do
provozu
a
nastavování
jejich
parametrů,
společně
část
b)
–
sestavená
síť
musí
být
funkční
a
splňovat
všechny
požadavky
zadání
Uvádění
počítačových
sítí
do
provozu
a
nastavování
jejich
parametrů,
společně
část
c)
–
sestavená
síť
musí
být
funkční
a
splňovat
všechny
požadavky
zadání
Uvádění
počítačových
sítí
do
provozu
a
nastavování
jejich
parametrů,
společně
část
d)
–
sestavená
síť
musí
být
funkční
a
splňovat
všechny
požadavky
zadání
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
b)
–
musí
být
správně
popsán
úkol
jednotlivých
nástrojů
a
popsány
jejich
výstupy
či
činnost
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
c)
–
musí
být
správně
popsán
úkol
jednotlivých
nástrojů
a
popsány
jejich
výstupy
či
činnost
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
d)
–
musí
být
správně
popsán
úkol
jednotlivých
nástrojů
a
popsány
jejich
výstupy
či
činnost
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
e)
–
musí
být
správně
popsán
úkol
jednotlivých
nástrojů
a
popsány
jejich
výstupy
či
činnost
Monitorování
provozu
počítačových
sítí,
část
g)
–
musí
být
správně
popsán
úkol
jednotlivých
nástrojů
a
popsány
jejich
výstupy
či
činnost
Detekování
chyb
a
snížení
průchodnosti
sítí,
část
b)
–
musí
být
vyřešeny
všechny
problémy
zkoumané
sítě
Detekování
chyb
a
snížení
průchodnosti
sítí,
část
c)
–
musí
být
zachyceny
správné
pakety
a
správně
popsán
jejich
obsah
Detekování
chyb
a
snížení
průchodnosti
sítí,
část
d)
–
musí
být
identifikovány
chyby
a
navržena
smysluplná
úprava
parametrů
 
Veškeré
písemné
podklady
a
přípravy
uchazeče
budou
autorizovanou
osobou
archivovány.
Správce sítí pro malé a střední organizace, 9.9.2026 23:02:11
Strana 4 z 5

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard připravila SR pro IT a telekomunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Cisco Systems (Czech republic), s. r. o.
Gopas, a. s.
NET-SYSTÉM, s. r. o.
TETA, s. r. o.
Správce sítí pro malé a střední organizace, 9.9.2026 23:02:11
Strana 5 z 5