Kvalifikační standard

Montér/montérka výplní stavebních otvorů (kód: 36-054-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Zedník
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v projektové dokumentaci pro montáž stavebních výplní
3
Orientace v normách a předpisech pro montáž výplní stavebních otvorů
3
Návrh pracovních postupů a technologických podmínek pro montáž, demontáž, seřizování a opravy výplní stavebních otvorů
3
Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky
3
Volba, použití a údržba nářadí a pomůcek pro montáže výplní stavebních otvorů
2
Doprava, skladování a příprava materiálů před zpracováním
2
Zaměření a úprava stavebního otvoru před osazením výplní
3
Montáž kotevních konstrukcí a ukotvení
3
Montáž, demontáž, seřizování a opravy výplní stavebních otvorů dle stavební a technické dokumentace
3
Úprava připojovací spáry
3
Kontrola provedení montáže výplně otvorů
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Montér/montérka výplní stavebních otvorů, 30.9.2026 2:44:13
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/zednik#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Při
ověřování
odborných
kompetencí
je
třeba
respektovat
ustanovení
následujících
norem
v
platném
znění:
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
Kreslení
výkresů
stavební
části
TNI
746077
–
Okna
a
vnější
dveře
–
požadavky
na
zabudování
ČSN
EN
14351
-
1
+A1(74
6075)
Okna
a
dveře
–
Norma
výrobku,
funkční
vlastnosti
ČSN
EN
12519
(74
6032)
Okna
a
dveře
-
Terminologie
ČSN
73
0540
-
1
Tepelná
ochrana
budov
-
část
1
–
Terminologie
ČSN
73
0540
-
2
Tepelná
ochrana
budov
-
část
2
–
Požadavky
ČSN
73
2901
Provádění
vnějších
tepelně
izolačních
kompozitních
systémů
(ETICS)
EN
ISO
7345
Tepelná
izolace
–
Fyzikální
veličiny
a
definice
EN
13499
(72
7101)
Tepelně
izolační
výrobky
pro
použití
ve
stavebnictví
–
Vnější
tepelně
izolační
kompozitní
systémy
(ETICS)
z
pěnového
polystyrénu
–
Specifikace
EN
13500
(72
7102)
Tepelně
izolační
výrobky
pro
použití
ve
stavebnictví
–
Vnější
tepelně
izolační
kompozitní
systémy
(ETICS)
z
minerální
vlny
–
Specifikace
TPZ
2001
-
1
Technická
pravidla
CZB
2001.
Technická
pravidla
pro
navrhování,
ověřování
a
provádění
VKZS
(vnějších
kompozitních
zateplovacích
systémů);
CZB,
Praha,
2000
ČSN
73
3713
Navrhování,
příprava
a
provádění
vnitřních
polymerových
omítkových
systémů
EN
12811
-
1
Dočasné
stavební
konstrukce
–
Část
1:
Pracovní
lešení
–
Požadavky
na
provedení
a
obecný
návrh
 
Kompetence
Posuzování
kvality
stavebních
materiálů
dostupnými
prostředky
(g11.D.3901)
pro
ověření
kritéria
b)
AOs
připraví
níže
uvedené
materiály
z
nichž
pro
zkoušku
vybere
minimálně
tři:
plastové
nebo
dřevěné
EURO
okno,
ocelová
dveřní
zárubeň,
obložková
dveřní
zárubeň
(dřevěná
nebo
laminátová),
dřevěné
nebo
laminátové
interiérové
dveřní
křídlo,
ocelové
protipožární
dveře,
garážová
vrata,
interiérová
parapetní
deska
laminátová,
venkovní
okenní
parapet
laminátový
nebo
plechový.
 
Kompetence
Doprava,
skladování
a
příprava
materiálů
před
zpracováním
(g11.A.6022)
pro
ověření
kritéria
a)
doprava
materiálu
na
místo
zpracování
a
jeho
správné
uložení
AOs
použije
nejméně
tři
zvolané
materiály
z
kompetence
(g11.D.3901).
pro
ověření
kritéria
b)
připrava
materiálu
před
zpracováním,
úprava
tvarů
a
rozměrů
materiálu
AOs
použije
nejméně
tři
zvolané
materiály
z
kompetence
(g11.D.3901).
 
Kompetence
Montáž
kotevních
konstrukcí
a
ukotvení
(g11.A.3223)
pro
ověření
kritéria
a)
b)
AOs
připraví
materiál
pro
minimálně
jednu
z
níže
uvedených
variant,
pro
zkoušku
vybere
jednu
z
variant:
-
plastové
nebo
dřevěné
EURO
okno,
-
ocelová
dveřní
zárubeň
nebo
obložková
dveřní
zárubeň
(dřevěná
nebo
laminátová)
včetně
dveřního
křídla,
-
ocelové
protipožární
dveře
včetně
zárubně
a
dveřního
křídla,
-
garážová
vrata
včetně
dveřního
rámu
a
výplně.
 
Kompetence
Montáž,
demontáž,
seřizování
a
opravy
výplní
stavebních
otvorů
dle
stavební
a
technické
dokumentace
(g11.A.3149)
pro
ověření
kritéria
a)
b)
AOs
připraví
materiál
pro
minimálně
jednu
z
níže
uvedených
variant
(včetně
technické
dokumentace),
pro
zkoušku
vybere
jednu
z
variant:
-
plastové
nebo
dřevěné
EURO
okno,
-
ocelová
dveřní
zárubeň
nebo
obložková
dveřní
zárubeň
(dřevěná
nebo
laminátová)
včetně
dveřního
křídla,
-
ocelové
protipožární
dveře
včetně
zárubně
a
dveřního
křídla,
-
garážová
vrata
včetně
dveřního
rámu
a
výplně.
 
Montér/montérka výplní stavebních otvorů, 30.9.2026 2:44:13
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Při
praktickém
ověřování
jednotlivých
odborných
kompetencí
je
třeba
v
odpovídajících
případech
hodnotit
organizaci
práce,
dodržování
předepsaných
technologických
postupů,
volbu
a
dodržování
pracovních
postupů,
volbu
a
používání
nářadí,
zařízení
a
pracovních
pomůcek.
Nedílnou
součástí
hodnocení
je
hodnocení
kvality
provedení
prací.
Vzhledem
k
charakteru
některých
činností
při
ověřování
odborných
kompetencí
je
nezbytné
uchazeči
zajistit
pomoc
dalších
osob
nebo
pomoc
mechanizačními
prostředky.
Montér/montérka výplní stavebních otvorů, 30.9.2026 2:44:13
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Metrostav, a. s.
SPS ČR
SŠ stavebních řemesel, Brno Bosonohy
 
Montér/montérka výplní stavebních otvorů, 30.9.2026 2:44:13
Strana 4 z 4