Kvalifikační standard

Stavební klempíř/klempířka pro zhotovování drážkových krytin (kód: 36-106-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Stavební klempíř
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí
3
Orientace ve zhotovování tepelných izolací střešního pláště
3
Posuzování kvality klempířských materiálů pro zhotovování klempířských konstrukcí drážkových krytin
3
Výpočet plochy střechy, spotřeby materiálů a příprava kladečského plánu pro zhotovování klempířských konstrukcí drážkových krytin
3
Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu pro zhotovování klempířských konstrukcí drážkových krytin
3
Volba technologických postupů pro zhotovování a montáž klempířských konstrukcí drážkových krytin
3
Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek pro zhotovování klempířských konstrukcí drážkových krytin
3
Spojování materiálů měkkým pájením pro zhotovování klempířských konstrukcí drážkových krytin
3
Zhotovování a upravování podkladu a pojistné hydroizolace pod drážkové krytiny
3
Upravování svitků na formát drážkové krytiny ručním nářadím a strojním zařízením
3
Zhotovování systémových prvků drážkových krytin
3
Montáž systémových prvků drážkových krytin
3
Montáž drážkových krytin
3
Montáž odvodňovacího systému střechy
3
Nakládání s odpady při zhotovování klempířských konstrukcí drážkových krytin
3
Dodržování BOZP, PO a hygieny práce při pracích stavebního klempíře pro zhotovování drážkových krytin
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 18.10.2024
Stavební klempíř/klempířka pro zhotovování drážkových krytin, 10.9.2026 0:10:24
Strana 1 z 5

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce
Uchazečem
o
zkoušku
může
být
každá
fyzická
osoba
starší
18
let,
která
získala
alespoň
základy
vzdělání,
nebo
účastník
rekvalifikace
podle
zákona
č.
435/2004
Sb.,
zákon
o
zaměstnanosti.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
–
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/stavebni
-
klempir
).
 
Uchazeč
musí
být
vybaven
osobními
ochrannými
prostředky
-
pracovní
oděv,
obuv.
 
Zkoušku
lze
vykonat
na
cvičné
stěně,
střeše
nebo
na
reálné
stavbě.
 
Autorizovaná
osoba
zároveň
s
odesláním
pozvánky
ke
zkoušce
písemnou
formou
sdělí,
kde
a
jakým
způsobem
se
uchazeč
může
informovat
o
svých
povinnostech
a
průběhu
zkoušky
a
které
doklady/dokumenty
musí
uchazeč
předložit
bezprostředně
před
započetím
zkoušky.
 
2.
Průběh
zkoušky
Před
zahájením
zkoušky
uchazeč
předloží
zkoušejícímu
průkaz
totožnosti
a
případně
další
dokumenty
opravňující
k
připuštění
ke
zkoušce
uvedené
v
části
1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce.
 
Bezprostředně
před
zahájením
zkoušky
autorizovaná
osoba
seznámí
uchazeče
s
pracovištěm,
s
organizací
zkoušky,
s
jeho
právy
a
povinnostmi
v
rámci
zkoušky
dle
zákona
č.
179/2006
Sb.
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Zkoušející
uzná,
a
tedy
nemusí
ověřovat,
ty
odborné
způsobilosti,
které
byly
již
dříve
u
uchazeče
ověřeny
v
rámci
zkoušky
z
jiné
profesní
kvalifikace
(nutno
doložit
osvědčením
o
získání
profesní
kvalifikace),
a
které
jsou
shodné
svým
rozsahem
i
obsahem.
Rozsah
a
obsah
odborné
způsobilosti
určují
její
jednotlivá
kritéria
a
pokyny
k
realizaci
zkoušky
popsané
v
hodnoticím
standardu.
Zkoušející
tyto
odborné
způsobilosti
neuzná
jako
již
ověřené,
pokud
by
tím
nebylo
zajištěno
řádné
ověření
ostatních
požadavků
stanovených
tímto
hodnotícím
standardem
(například
při
nutnosti
dodržení
technologických
postupů
a
časové
souslednosti
různých
činností).
 
Zkouška
se
koná
v
českém
jazyce.
 
Zkouška
je
veřejná.
Praktická
část
zkoušky
a
praktická
zkouška
není
veřejná
v
případech,
kdy
to
je
nutné
z
hygienických
důvodů
nebo
z
důvodu
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
práce.
 
Odborná
způsobilost
Výpočet
plochy
střechy,
spotřeby
materiálu
a
příprava
kladečského
plánu
pro
oplechování
a
odvodnění
střech
z
tvrdých
krytin
Minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
30°,
s
okapní
hranou
délky
minimálně
10
m,
štítovou
hranou
délky
minimálně
5
m,
nárožím
délky
minimálně
5
m,
úžlabím
délky
minimálně
5
m
a
okapním
svodem
délky
minimálně
3
m
pro
střešní
krytinu
stanovenou
zkoušejícím.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
Kritérium
a)
-
b)
uchazeč
změří
část
plochy
fasády
do
30
m
2
a
vypočítá
plochu
střechy.
Kritérium
c)
uchazeč
zhotoví
kladečský
plán
a
plochu
fasády
do
10
m
2
.
Kritérium
d)
uchazeč
vypočítá
spotřebu
materiálu
na
plochu
fasády
do
10
m
2
.
 
Odborná
způsobilost
Spojování
materiálů
měkkým
pájením
pro
zhotovování
drážkových
krytin
Kritérium
d)
Zhotovit
vodorovný
spoj
měkkým
pájením:
minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
Kritérium
e)
Zhotovit
svislý
spoj
měkkým
pájením:
minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
Kritérium
f)
Zhotovit
koutový
spoj
měkkým
pájením:
minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
 
Odborná
způsobilost
Zhotovování
a
upravování
podkladu
a
pojistné
hydroizolace
pod
drážkové
krytiny
Kritérium
c)
a
d)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
zhotoví
podklad
pro
krytinu
výšky
2
m
a
šířky
3
m
včetně
pojistné
hydroizolace.
Stavební klempíř/klempířka pro zhotovování drážkových krytin, 10.9.2026 0:10:24
Strana 2 z 5

Kvalifikační standard

 
Odborná
způsobilost
Upravování
svitků
na
formát
drážkové
krytiny
ručním
nářadím
a
strojním
zařízením
Kritérium
b)
Profilovat
svitek
na
formát
ručním
nářadím:
maximální
rozvinutá
šířka
svitku
0,67
m,
délka
3
m.
Kritérium
c)
Profilovat
svitek
na
formát
strojním
zařízením:
maximální
rozvinutá
šířka
svitku
0,67
m,
délka
3
m.
 
Odborná
způsobilost
Zhotovování
systémových
prvků
drážkových
krytin
Kritérium
b)
Zhotovit
systémové
oplechování
okapní
hrany:
minimální
délka
dílce
oplechování
okapové
hrany
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
c)
Zhotovit
systémové
úžlabí:
minimální
délka
oplechování
úžlabí
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
d)
Zhotovit
systémové
oplechování
štítové
hrany:
minimální
délka
oplechování
štítové
hrany
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
e)
Zhotovit
systémové
oplechování
hřebenů:
minimální
délka
oplechování
hřebene
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
f)
Zhotovit
systémové
oplechování
okapní
hrany
nároží:
minimální
délka
oplechování
nároží
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
g)
Zhotovit
systémové
oplechování
průniků
ve
střešní
ploše:
minimální
požadavek
oplechování
čtvercového
komína
300
x
300
mm
a
průniku
kruhového
tvaru
průměr
0,1
m.
 
Odborná
způsobilost
Montáž
systémových
prvků
drážkových
krytin
Kritérium
b)
Namontovat
systémové
oplechování
okapní
hrany:
minimální
délka
dílce
oplechování
okapové
hrany
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
c)
Namontovat
systémové
úžlabí:
minimální
délka
oplechování
úžlabí
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
d)
Namontovat
systémové
oplechování
štítové
hrany:
minimální
délka
dílce
oplechování
štítové
hrany
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
e)
Namontovat
systémové
oplechování
hřebenů:
minimální
délka
oplechování
hřebene
2
m,
vždy
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
f)
Namontovat
systémové
oplechování
okapní
hrany
nároží:
minimální
délka
oplechování
nároží
2
m,
vždy
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
kritérium
g)
Namontovat
systémové
oplechování
průniků
ve
střešní
ploše:
minimální
požadavek
oplechování
čtvercového
komína
300
x
300
mm
a
průniku
kruhového
tvaru
průměr
0,1
m.
 
Odborná
způsobilost
Montáž
drážkových
krytin
Kritérium
a)
Namontovat
krytinu:
minimální
rozměr
střechy
2
x
3
m.
 
Odborná
způsobilost
Montáž
odvodňovacího
systému
střechy
Kritérium
a)
Popsat
a
navrhnout
způsob
odvodnění
střechy:
minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
30°,
s
okapní
hranou
délky
min.
10
m,
štítovou
hranou
délky
min.
5
m,
nárožím
délky
min.
5
m,
úžlabím
délky
min.
5
m
pro
střešní
krytinu
stanovenou
autorizovanou
osobou.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
Kritérium
b)
Namontovat
žlabové
háky:
minimální
délka
okapové
hrany
2
m.
Kritérium
c)
Namontovat
okapní
žlaby
do
háků:
minimální
délka
žlabů
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
d)
Namontovat
okapní
svody
pro
odvodnění:
minimální
délka
svodů
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
 
Odborná
způsobilost
Dodržování
BOZP,
PO
a
hygieny
práce
při
pracích
stavebního
klempíře
pro
zhotovování
plechových
fasád
bude
dodržována
v
průběhu
celé
zkoušky.
 
Při
ověřování
odborných
kompetencí
je
třeba
respektovat
ustanovení
platných
technických
norem
a
právních
předpisů:
Technické
normy:
 
•
ČSN
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
kreslení
výkresů
stavební
části
•
ČSN
73
1901
-
1
Navrhování
střech
-
základní
ustanovení
•
ČSN
73
3610
Navrhování
klempířských
konstrukcí
•
ČSN
12056
-
3
Vnitřní
kanalizace
–
Část
3:
Odvádění
dešťových
vod
ze
střech
-
Navrhování
a
výpočet
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
činností
při
ověřování
kritérií
hodnocení
je
nezbytné
zajistit
pomoc
dalších
osob.
Postačuje
jedna
osoba,
která
provádí
asistenční
práce
(spojování,
ohýbání,
stříhání
plechů
apod.).
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
Stavební klempíř/klempířka pro zhotovování drážkových krytin, 10.9.2026 0:10:24
Strana 3 z 5

Kvalifikační standard

ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
autorizovaná
osoba
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Stavební klempíř/klempířka pro zhotovování drážkových krytin, 10.9.2026 0:10:24
Strana 4 z 5

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
·	RHEINZINK ČR, s. r. o., Poděbrady
·	Fas Maniny, Praha
·	Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
·	Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Stavební klempíř/klempířka pro zhotovování drážkových krytin, 10.9.2026 0:10:24
Strana 5 z 5