Hodnoticí standard

Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny (kód: 36-107-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Stavební klempíř
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí
3
Orientace v technické dokumentaci pro montáž, demontáž a údržbu plechových skládaných krytin
3
Orientace v technologických postupech montáže a oprav krytin střech předepsaných normami a výrobci materiálů pro střechy nebo projektanty
3
Posuzování kvality plechových krytin a doplňkových materiálů dostupnými prostředky
3
Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů
3
Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách
3
Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu
3
Volba, používání a údržba ručního a mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek pro klempířské práce
3
Spojování klempířských materiálů měkkým pájením
3
Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny včetně pojistné hydroizolace
3
Návrh pracovního postupu montáže a oprav skládaných krytin plechových malo a velkoformátových
3
Úprava rozměrů a tvarů plechových krytin ručním a mechanizovaným nářadím
3
Zhotovování systémových prvků skládaných plechových krytin
3
Montáž systémových prvků skládaných plechových krytin
3
Montáž malo a velkoformátových plechových krytin
3
Prokazování znalostí příslušenství pro skládané plechové krytiny
3
Montáž odvodňovacího systému střechy
3
Orientace ve zhotovování tepelných izolací střešního pláště
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 20.4.2024 8:28:22
Strana 1 z 12

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Orientovat se v prováděcí dokumentaci klempířských konstrukcí
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Číst stavební výkresy (dle ČSN 01 3420)
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Číst prováděcí výkresy klempířských konstrukcí
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v technické dokumentaci pro montáž, demontáž a údržbu plechových skládaných krytin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit druhy technické dokumentace (montážní postupy, technické výkresy, materiálové listy) vysvětlit její význam pro provádění střech
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Používat technickou dokumentaci pro řešení zadaného pracovního úkolu
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Orientace v technologických postupech montáže a oprav krytin střech předepsaných normami a výrobci materiálů pro střechy nebo projektanty
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol (dle ČSN 731901, ČSN 731901)
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b) Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit jeho výběr
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Posuzování kvality plechových krytin a doplňkových materiálů dostupnými prostředky
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést parametry kvality materiálů dle technické dokumentace výrobců
Ústní ověření
b) Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 20.4.2024 8:28:22
Strana 2 z 12

Hodnoticí standard

Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Změřit rozměry plochy střechy nebo číst rozměry z výkresové dokumentace
Praktické předvedení
b) Vypočítat plochu střechy dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení s výpočtem
c) Zpracovat kladečský plán
Praktické předvedení s náčrtem
d) Vypočítat spotřebu krytin a doplňkových materiálů
Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pravidla BOZ při práci na střeše s přihlédnutím k NV č.362/2005 Sb.
Písemné ověření
b) Popsat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu zaměstnanců a způsoby ochrany proti pádu
Ústní ověření
c) Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu zaměstnanců technickou konstrukcí – ochranná lešení
Ústní ověření s nakreslením náčrtu
d) Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu předmětů a materiálu
Ústní ověření
e) Vysvětlit pojem „ochranné pásmo“ a uvést jeho rozměry
Ústní ověření s nakreslením náčrtu
Je třeba splnit všechna kritéria.
Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat manipulační prostředky pro dopravu krytin a jejich použití
Písemné ověření
s ústním vysvětlením
b) Popsat způsoby manipulace a ukládání materiálů na střechu
Písemné ověření
s ústním vysvětlením
c) Uložit materiály na střeše
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Dodržovat ustanovení BOZP a NV 362/2005 Sb.
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 20.4.2024 8:28:22
Strana 3 z 12

Hodnoticí standard

Volba, používání a údržba ručního a mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek pro klempířské práce
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit a použít ruční nářadí pro klempířské práce, vysvětlit jeho údržbu
Praktické předvedení
b) Zvolit a použít mechanizované nářadí pro klempířské práce, vysvětlit jeho údržbu
Praktické předvedení
c) Zvolit a použít strojní zařízení pro klempířské práce, vysvětlit jeho údržbu
Praktické předvedení
d) Zvolit a použít pracovní pomůcky
Praktické předvedení
e) Dodržovat pravidla BOZP
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Spojování klempířských materiálů měkkým pájením
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat technologii měkkého pájení
Písemné ověření
b) Popsat materiály, u kterých lze použít spojování měkkým pájením a uvést hlavní rozdíly v technologiích pájení
Písemné ověření s vysvětlením
c) Popsat nástroje a nářadí potřebné pro provádění spojů měkkým pájením
Písemné ověření s vysvětlením
d) Zhotovit vodorovný spoj měkkým pájením dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení
e) Zhotovit svislý spoj měkkým pájením dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení
f) Zhotovit koutový spoj měkkým pájením dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení
g) Dodržovat ustanovení BOZP a hygieny práce
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny včetně pojistné hydroizolace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy podkladů pod krytiny a postupy jejich zhotovování (ČSN 73 1901, ČSN 73 3610)
Ústní ověření s nakreslením náčrtu
b) Popsat postup založení laťování a bednění, stanovení spádnice a pravých úhlů
Ústní ověření s nakreslením náčrtu
c) Zhotovit podklad pod krytinu podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Popsat funkci pojistné hydroizolace, používané materiály a způsoby zhotovování (fólie a asfaltové pásy)
Písemné ověření s nakreslením náčrtku
e) Zhotovit pojistnou hydroizolaci z fólií nebo asfaltových pásů podle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f) Dodržovat ustanovení BOZP a NV 362/2005 Sb.
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 20.4.2024 8:28:22
Strana 4 z 12

Hodnoticí standard

Návrh pracovního postupu montáže a oprav skládaných krytin plechových malo a velkoformátových
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol s přihlédnutím k ČSN 73 1901, ČSN 73 3610 a technickým podkladům výrobců krytin
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b) Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Úprava rozměrů a tvarů plechových krytin ručním a mechanizovaným nářadím
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit pracovní postupy úprav rozměrů a tvarů plechových krytin
Ústní ověření s nakreslením náčrtku
b) Popsat používané ruční a mechanizované nářadí
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Upravit rozměry a tvary krytin ručním a mechanizovaným nářadím podle zadání
Praktické předvedení
d) Dodržovat ustanovení BOZP a hygieny práce
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování systémových prvků skládaných plechových krytin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat systémové prvky skládaných krytin (ČSN 73 3610)
Písemné a ústní ověření
b) Zhotovit systémové oplechování okapní hrany dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení
c) Zhotovit systémové úžlabí dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení
d) Zhotovit systémové oplechování štítové hrany dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení
e) Zhotovit systémové oplechování hřebenů dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení
f) Zhotovit systémové oplechování nároží dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení
g) Zhotovit systémové oplechování průniků ve střešní ploše dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení
h) Dodržovat ustanovení BOZP a hygieny práce
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 20.4.2024 8:28:22
Strana 5 z 12

Hodnoticí standard

Montáž systémových prvků skládaných plechových krytin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby montáže systémových prvků skládaných krytin
Ústní ověření
b) Namontovat systémové oplechování okapní hrany dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení
c) Namontovat systémové úžlabí dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení
d) Namontovat systémové oplechování štítové hrany dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení
e) Namontovat systémové oplechování hřebenů dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení
f) Namontovat systémové oplechování nároží dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení
g) Namontovat systémové oplechování průniků ve střešní ploše dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení
h) Dodržovat ustanovení BOZP a NV 362/2005 Sb.
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž malo a velkoformátových plechových krytin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Namontovat krytinu dle pokynů k realizaci zkoušky a ČSN 73 3610
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Upravit krytinu v místě střešních prostupů, úžlabí, štítů, hřebene a nároží
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Namontovat příslušenství krytin dle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Dodržovat ustanovení BOZP a NV 362/2005 Sb.
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Prokazování znalostí příslušenství pro skládané plechové krytiny
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat systémové příslušenství pro skládané plechové krytiny
Ústní ověření
b) Popsat rozdíly v systémovém příslušenství jednotlivých výrobců
Ústní ověření
c) Vypočítat spotřebu systémového příslušenství dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 20.4.2024 8:28:22
Strana 6 z 12

Hodnoticí standard

Montáž odvodňovacího systému střechy
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout způsob odvodnění střechy dle pokynů k realizaci zkoušky aČSN 12056-3
Písemné ověření
b) Namontovat žlabové háky dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Namontovat okapní žlaby do háků dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení
d) Namontovat okapní svody pro odvodnění dle pokynů k realizaci zkoušky
Praktické předvedení
e) Dodržovat ustanovení BOZP a NV 362/2005 Sb.
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace ve zhotovování tepelných izolací střešního pláště
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit účel tepelné izolace a skladbu vrstev střešního pláště
Ústní ověření
b) Popsat materiály používané na tepelné izolace střešního pláště
Písemné ověření
c) Popsat pracovní postup zhotovení tepelné izolace
Ústní ověření s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 20.4.2024 8:28:22
Strana 7 z 12

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO).
Zdravotní
způsobilost
je
vyžadována
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).
 
Aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy
musí
uchazeč
předložit
doklad
o
všeobecném
školení
z
BOZ
při
práci
ve
výškách
dle
NV
362/2005
Sb.
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
na
pracovištích
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky.
Uchazeč
musí
být
vybaven
vlastním
pracovním
oděvem,
obuví
a
osobními
ochrannými
pracovními
prostředky
odpovídajícími
prováděným
pracím.
 
Zkoušku
lze
realizovat
buď
na
cvičné
střeše,
nebo
na
reálné
stavbě.
 
Pokyny
k
plnění
kompetencí:
Pokyny
k
plnění
kompetence
Výpočet
plochy
střechy
a
spotřeby
materiálů
Ke
kritériu:
b)
Vypočítat
plochu
střechy
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky;
Minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
30°,
s
okapní
hranou
délky
min.
10
m,
štítovou
hranou
délky
min.
5
m,
nárožím
délky
min.
5
m,
úžlabím
délky
min.
5
m
pro
střešní
krytinu
stanovenou
autorizovanou
osobou.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
 
Pokyny
k
plnění
kompetence
Spojování
klempířských
materiálů
měkkým
pájením
Ke
kritériu:
d)
Zhotovit
vodorovný
spoj
měkkým
pájením
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky
;
Minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
e)
Zhotovit
svislý
spoj
měkkým
pájením
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky;
Minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
f)
Zhotovit
koutový
spoj
měkkým
pájením
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky;
Minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
 
Pokyny
k
plnění
kompetence
Zhotovování
systémových
prvků
skládaných
plechových
krytin
Ke
kritériu:
b)
Zhotovit
systémové
oplechování
okapní
hrany
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky;
Minimální
délka
dílce
oplechování
okapové
hrany
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
c)
Zhotovit
systémové
úžlabí
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky;
Minimální
délka
oplechování
úžlabí
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
d)
Zhotovit
systémové
oplechování
štítové
hrany
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky;
Minimální
délka
dílce
oplechování
štítové
hrany
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
e)
Zhotovit
systémové
oplechování
hřebenů
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky
;
Minimální
délka
oplechování
hřebene
2
m
vždy
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
f)
Zhotovit
systémové
oplechování
okapní
hrany
nároží
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky
;
Minimální
délka
oplechování
nároží
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
g)
Zhotovit
systémové
oplechování
průniků
ve
střešní
ploše
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky
;
Minimální
požadavek
na
oplechování
čtvercového
komína
300
x
300
mm
a
průniku
kruhového
tvaru
průměr
0,1
m.
 
Pokyny
k
plnění
kompetence
Montáž
systémových
prvků
skládaných
plechových
krytin
Ke
kritériu
:
b)
Namontovat
systémové
oplechování
okapní
hrany
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky
;
Minimální
délka
dílce
oplechování
okapové
hrany
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
c)
Namontovat
systémové
úžlabí
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky;
Minimální
délka
oplechování
úžlabí
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
d)
Namontovat
systémové
oplechování
štítové
hrany
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky;
Minimální
délka
dílce
oplechování
štítové
hrany
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
e)
Namontovat
systémové
oplechování
hřebenů
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky;
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 20.4.2024 8:28:22
Strana 8 z 12

Hodnoticí standard

Minimální
délka
oplechování
hřebene
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
f)
Namontovat
systémové
oplechování
okapní
hrany
nároží
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky;
Minimální
délka
oplechování
nároží
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
g)
Namontovat
systémové
oplechování
průniků
ve
střešní
ploše
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky;
Minimální
požadavek
oplechování
čtvercového
komína
300
x
300
mm
a
průniku
kruhového
tvaru
průměr
0,1
m.
 
Pokyny
k
plnění
kompetence
Montáž
malo
a
velkoformátových
plechových
krytin
Ke
kritériu:
a)
Namontovat
krytinu
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky
a
ČSN
73
3610
Minimální
rozměr
střechy
2
x
3
m.
 
Pokyny
k
plnění
kompetence
Prokazování
znalostí
příslušenství
pro
skládané
plechové
krytiny
Ke
kritériu:
c)
Vypočítat
spotřebu
systémového
příslušenství
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky;
Minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
30°,
s
okapní
hranou
délky
min.
10
m,
štítovou
hranou
délky
min.
5
m,
nárožím
délky
min.
5
m,
úžlabím
délky
min.
5
m
pro
střešní
krytinu
stanovenou
autorizovanou
osobou.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
 
Pokyny
k
plnění
kompetence
Montáž
odvodňovacího
systému
střechy
Ke
kritériu:
a)
Navrhnout
způsob
odvodnění
střechy
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky;
Minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
30°,
s
okapní
hranou
délky
min.
10
m,
štítovou
hranou
délky
min.
5
m,
nárožím
délky
min.
5
m,
úžlabím
délky
min.
5
m
pro
střešní
krytinu
stanovenou
autorizovanou
osobou.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
b)
Namontovat
žlabové
háky
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky
;
Minimální
délka
okapové
hrany
2
m.
c)
Namontovat
okapní
žlaby
do
háků
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky;
Minimální
délka
žlabů
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
d)
Namontovat
okapní
svody
pro
odvodnění
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky;
Minimální
délka
svodů
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
 
Při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
třeba
respektovat
ustanovení
následujících
právních
předpisů
a
technických
norem:
Nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky.
ČSN
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
Kreslení
výkresů
stavební
části
ČSN
73
1901
Navrhování
střech
-
základní
ustanovení
ČSN
73
3610
Navrhování
klempířských
konstrukcí
ČSN
12056
-
3
Vnitřní
kanalizace
-
Část
3:
Odvádění
dešťových
vod
ze
střech
-
Navrhování
a
výpočet
 
Při
praktickém
ověřování
jednotlivých
kompetencí
je
třeba
v
odpovídajících
případech
hodnotit
organizaci
práce,
dodržování
předepsaných
technologických
postupů,
volbu
a
dodržování
pracovních
postupů,
volbu
a
používání
nářadí,
zařízení
a
pracovních
pomůcek.
Podmínkou
úspěšného
hodnocení
je
bezpodmínečné
dodržování
předpisů
BOZP,
používání
osobních
ochranných
pracovních
prostředků,
dodržování
předpisů
požární
ochrany
a
hygieny
práce
během
zkoušky.
 
Nedílnou
součástí
hodnocení
je
hodnocení
kvality
provedení
prací.
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
činností
při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
nezbytné
uchazeči
zajistit
pomoc
dalších
osob
nebo
mechanizační
prostředky.
Autorizovaná
osoba
zajistí
manipulační
prostředky
pro
dopravu
materiálů
na
střechu
včetně
jejich
obsluhy.
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 20.4.2024 8:28:22
Strana 9 z 12

Hodnoticí standard

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 23–55–H/01 Klempíř, zaměření stavební klempíř, 5 let praxe v povolání stavební klempíř,
b) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 23–55–H/01 Klempíř, zaměření stavební klempíř a pedagogické vzdělání dle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, 5 let praxe v povolání učitel odborného výcviku v oboru vzdělání 23–55–H/01 Klempíř, zaměření stavební klempíř, nebo 23–55–E/01 Klempířské práce, 
c) Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na pozemní stavby, 5 let praxe v oblasti stavebně klempířských prací,
d) Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na pozemní stavby a pedagogické vzdělání dle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, 5 let praxe v povolání učitel odborného výcviku v oboru vzdělání 23–55–H/01 Klempíř, zaměření stavební klempíř, nebo 23–55–E/01 Klempířské práce, 
e) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství, 5 let praxe v oblasti stavebně klempířských prací,
f) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství a pedagogické vzdělání dle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, 5 let praxe v povolání učitel odborného výcviku v oboru vzdělání 23–55–H/01 Klempíř, zaměření stavební klempíř, nebo 23–55–E/01 Klempířské práce.
 
Další požadavky:
a)	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
b)	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 20.4.2024 8:28:22
Strana 10 z 12

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými klempířskými materiály, nářadím a zařízeními pro klempířské práce, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími z hlediska BOZP a hygienických předpisů. Zkoušku lze realizovat buď na cvičné střeše, nebo na reálné stavbě.
 
Měřidla: ocelové pravítko délka 500 mm a 1000 mm, skládací metr dřevěný délka 2000 mm, svinovací metr délka 4000 mm, sklonoměr, úhelník
 
Nářadí a zařízení: nůžky přímé dlouhé, nůžky přímé krátké, nůžky vystřihovací kulaté pravé, nůžky vystřihovací kulaté levé, děrovací nůžky, kleště falcovací rovné, kleště falcovací zahnuté 45°, kleště krycí, kleště kulaté, kladívko zámečnické 300 g, palička dřevěná, palička plastová, přeložník-drážkovnice, ohýbačka 2m, segmentová ohýbačka, nůžky pákové nebo padací, pájecí souprava s kladívkem 500 g
 
Pomůcky: žebřík, pracovní stůl, provázek, vodováha, salmiak, pájecí kapalina, štětec, ocelový kartáč, hadřík, zapalovač
 
Materiál: dle zadání úkolu
 
Zdroj elektrické energie: 230 V, 380 V
 
Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi
 
Předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy, technické podklady výrobců daného materiálu)
 
Právní předpisy:
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 
Technické normy:
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části
ČSN 73 1901 Navrhování střech- základní ustanovení
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
ČSN 12056-3 Vnitřní kanalizace - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet
 
Pomocný personál.
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 24 až 30 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). 
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 20.4.2024 8:28:22
Strana 11 z 12

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
RHEINZINK ČR, s. r. o., Poděbrady
Fas Maniny, Praha
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 20.4.2024 8:28:22
Strana 12 z 12