Kvalifikační standard

Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny (kód: 36-107-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Stavební klempíř
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí
3
Orientace ve zhotovování tepelných izolací střešního pláště
3
Posuzování kvality klempířských materiálů pro zhotovování klempířských konstrukcí skládaných plechových krytin
3
Výpočet plochy střechy, spotřeby materiálů a příprava kladečského plánu pro zhotovování skládaných plechových krytin
3
Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu pro zhotovování skládaných plechových krytin
3
Volba technologických postupů pro zhotovování a montáž skládaných plechových krytin
3
Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek pro zhotovování skládaných plechových krytin
3
Spojování materiálů měkkým pájením pro zhotovování skládaných plechových krytin
3
Zhotovování a upravování podkladu a pojistné hydroizolace pod skládané plechové krytiny
3
Upravování rozměrů a tvarů skládaných plechových krytin ručním a mechanizovaným nářadím
3
Zhotovování systémových prvků skládaných plechových krytin
3
Montáž systémových prvků skládaných plechových krytin
3
Montáž plechových maloformátových a velkoformátových skládaných krytin
3
Montáž odvodňovacího systému střechy
3
Nakládání s odpady při zhotovování klempířských konstrukcí plechových fasád
3
Dodržování BOZP, PO a hygieny práce při pracích stavebního klempíře pro zhotovování skládaných plechových krytin
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 18.10.2024
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 17.4.2026 1:51:25
Strana 1 z 5

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce
Uchazečem
o
zkoušku
může
být
každá
fyzická
osoba
starší
18
let,
která
získala
alespoň
základy
vzdělání,
nebo
účastník
rekvalifikace
podle
zákona
č.
435/2004
Sb.,
zákon
o
zaměstnanosti.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
–
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/stavebni
-
klempir
).
 
Uchazeč
musí
být
vybaven
osobními
ochrannými
prostředky
-
pracovní
oděv,
obuv.
 
Zkoušku
lze
vykonat
na
cvičné
stěně,
střeše
nebo
na
reálné
stavbě.
 
Autorizovaná
osoba
zároveň
s
odesláním
pozvánky
ke
zkoušce
písemnou
formou
sdělí,
kde
a
jakým
způsobem
se
uchazeč
může
informovat
o
svých
povinnostech
a
průběhu
zkoušky
a
které
doklady/dokumenty
musí
uchazeč
předložit
bezprostředně
před
započetím
zkoušky.
 
2.
Průběh
zkoušky
Před
zahájením
zkoušky
uchazeč
předloží
zkoušejícímu
průkaz
totožnosti
a
případně
další
dokumenty
opravňující
k
připuštění
ke
zkoušce
uvedené
v
části
1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce.
 
Bezprostředně
před
zahájením
zkoušky
autorizovaná
osoba
seznámí
uchazeče
s
pracovištěm,
s
organizací
zkoušky,
s
jeho
právy
a
povinnostmi
v
rámci
zkoušky
dle
zákona
č.
179/2006
Sb.
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Zkoušející
uzná,
a
tedy
nemusí
ověřovat,
ty
odborné
způsobilosti,
které
byly
již
dříve
u
uchazeče
ověřeny
v
rámci
zkoušky
z
jiné
profesní
kvalifikace
(nutno
doložit
osvědčením
o
získání
profesní
kvalifikace),
a
které
jsou
shodné
svým
rozsahem
i
obsahem.
Rozsah
a
obsah
odborné
způsobilosti
určují
její
jednotlivá
kritéria
a
pokyny
k
realizaci
zkoušky
popsané
v
hodnoticím
standardu.
Zkoušející
tyto
odborné
způsobilosti
neuzná
jako
již
ověřené,
pokud
by
tím
nebylo
zajištěno
řádné
ověření
ostatních
požadavků
stanovených
tímto
hodnotícím
standardem
(například
při
nutnosti
dodržení
technologických
postupů
a
časové
souslednosti
různých
činností).
 
Zkouška
se
koná
v
českém
jazyce.
 
Zkouška
je
veřejná.
Praktická
část
zkoušky
a
praktická
zkouška
není
veřejná
v
případech,
kdy
to
je
nutné
z
hygienických
důvodů
nebo
z
důvodu
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
práce.
 
Odborná
způsobilost
Výpočet
plochy
střechy,
spotřeby
materiálu
a
příprava
kladečského
plánu
pro
oplechování
a
odvodnění
střech
z
tvrdých
krytin
Minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
30°,
s
okapní
hranou
délky
minimálně
10
m,
štítovou
hranou
délky
minimálně
5
m,
nárožím
délky
minimálně
5
m,
úžlabím
délky
minimálně
5
m
a
okapním
svodem
délky
minimálně
3
m
pro
střešní
krytinu
stanovenou
zkoušejícím.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
Kritérium
a)
-
b)
uchazeč
změří
část
plochy
fasády
do
30
m
2
a
vypočítá
plochu
střechy.
Kritérium
c)
uchazeč
zhotoví
kladečský
plán
a
plochu
fasády
do
10
m
2
.
Kritérium
d)
uchazeč
vypočítá
spotřebu
materiálu
na
plochu
fasády
do
10
m
2
.
 
Odborná
způsobilost
Spojování
materiálů
měkkým
pájením
pro
zhotovování
skládaných
plechových
krytin
Kritérium
d)
Zhotovit
vodorovný
spoj
měkkým
pájením:
minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
Kritérium
e)
Zhotovit
svislý
spoj
měkkým
pájením:
minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
Kritérium
f)
Zhotovit
koutový
spoj
měkkým
pájením:
minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
 
Odborná
způsobilost
Zhotovování
a
upravování
podkladu
a
pojistné
hydroizolace
pod
skládané
plechové
krytiny
Kritérium
c)
a
d)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
zhotoví
podklad
pod
fasádu
výšky
2
m
a
šířky
3
m
včetně
pojistné
hydroizolace.
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 17.4.2026 1:51:25
Strana 2 z 5

Kvalifikační standard

 
Odborná
způsobilost
Zhotovování
systémových
prvků
skládaných
plechových
krytin
Kritérium
b)
Zhotovit
systémové
oplechování
okapní
hrany:
minimální
délka
dílce
oplechování
okapové
hrany
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
c)
Zhotovit
systémové
úžlabí:
minimální
délka
oplechování
úžlabí
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
d)
Zhotovit
systémové
oplechování
štítové
hrany:
minimální
délka
dílce
oplechování
štítové
hrany
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
e)
Zhotovit
systémové
oplechování
hřebenů:
minimální
délka
oplechování
hřebene
2
m,
vždy
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
f)
Zhotovit
systémové
oplechování
nároží:
minimální
délka
oplechování
nároží
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
g)
Zhotovit
systémové
oplechování
průniků
ve
střešní
ploše:
minimální
požadavek
na
oplechování
čtvercového
komína
300
x
300
mm
a
průniku
kruhového
tvaru
průměr
0,1
m.
 
Odborná
způsobilost
Montáž
systémových
prvků
skládaných
plechových
krytin
Kritérium
b)
Namontovat
systémové
oplechování
okapní
hrany:
minimální
délka
dílce
oplechování
okapové
hrany
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
c)
Namontovat
systémové
oplechování
úžlabí:
minimální
délka
oplechování
úžlabí
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
d)
Namontovat
systémové
oplechování
štítové
hrany:
minimální
délka
dílce
oplechování
štítové
hrany
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
e)
Namontovat
systémové
oplechování
hřebenů:
minimální
délka
oplechování
hřebene
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
f)
Namontovat
systémové
oplechování
nároží:
minimální
délka
oplechování
nároží
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
g)
Namontovat
systémové
oplechování
průniků
ve
střešní
ploše:
minimální
požadavek
oplechování
čtvercového
komína
300
x
300
mm
a
průniku
kruhového
tvaru
průměr
0,1
m.
 
Odborná
způsobilost
Montáž
plechových
maloformátových
a
velkoformátových
skládaných
krytin
Kritérium
a)
Namontovat
krytinu
dle
ČSN
73
3610:
minimální
rozměr
střechy
2
x
3
m.
 
Odborná
způsobilost
Prokazování
znalostí
příslušenství
pro
skládané
plechové
krytiny
Kritérium
c)
Vypočítat
spotřebu
systémového
příslušenství:
minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
30°,
s
okapní
hranou
délky
min.
10
m,
štítovou
hranou
délky
min.
5
m,
nárožím
délky
min.
5
m,
úžlabím
délky
min.
5
m
pro
střešní
krytinu
stanovenou
autorizovanou
osobou.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
 
Odborná
způsobilost
Montáž
odvodňovacího
systému
střechy
Kritérium
a)
Popsat
a
navrhnout
způsob
odvodnění
střechy:
minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
30°,
s
okapní
hranou
délky
min.
10
m,
štítovou
hranou
délky
min.
5
m,
nárožím
délky
min.
5
m,
úžlabím
délky
min.
5
m
pro
střešní
krytinu
stanovenou
autorizovanou
osobou.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
Kritérium
b)
Namontovat
žlabové
háky:
minimální
délka
okapové
hrany
2
m.
Kritérium
c)
Namontovat
okapní
žlaby
do
háků:
minimální
délka
žlabů
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
d)
Namontovat
okapní
svody
pro
odvodnění:
minimální
délka
svodů
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
 
Odborná
způsobilost
Dodržování
BOZP,
PO
a
hygieny
práce
při
pracích
stavebního
klempíře
pro
zhotovování
plechových
fasád
bude
dodržována
v
průběhu
celé
zkoušky.
 
Při
ověřování
odborných
kompetencí
je
třeba
respektovat
ustanovení
platných
technických
norem
a
právních
předpisů:
Technické
normy:
 
·
ČSN
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
kreslení
výkresů
stavební
části
·
ČSN
73
1901
-
1
Navrhování
střech
-
základní
ustanovení
·
ČSN
73
3610
Navrhování
klempířských
konstrukcí
·
ČSN
12056
-
3
Vnitřní
kanalizace
–
Část
3:
Odvádění
dešťových
vod
ze
střech
-
Navrhování
a
výpočet
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
činností
při
ověřování
kritérií
hodnocení
je
nezbytné
zajistit
pomoc
dalších
osob.
Postačuje
jedna
osoba,
která
provádí
asistenční
práce
(spojování,
ohýbání,
stříhání
plechů
apod.).
 
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 17.4.2026 1:51:25
Strana 3 z 5

Kvalifikační standard

Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
autorizovaná
osoba
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 17.4.2026 1:51:25
Strana 4 z 5

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
·	RHEINZINK ČR, s. r. o., Poděbrady
·	Fas Maniny, Praha
·	Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
·	Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny, 17.4.2026 1:51:25
Strana 5 z 5