Kvalifikační standard

Montér/montérka metalických kabelů (kód: 26-053-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Montér metalických kabelů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v základních pojmech, vztazích a vlastnostech materiálů metalických telekomunikačních a datových vedení
3
Orientace v normách a v technické dokumentaci pro montáž, rekonstrukci a opravy na elektronických telekomunikačních zařízeních a vedeních
3
Provádění přípravných prací před montáží metalických kabelů
3
Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních metalických telekomunikačních a datových vedení
3
Měření technických veličin a parametrů při provádění instalace, údržby a oprav na metalických telekomunikačních a datových vedeních
3
Čištění telekomunikačních zařízení, spolupráce při jejich údržbě
3
Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 01.09.2023
Montér/montérka metalických kabelů, 31.7.2026 12:55:39
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/monter
-
metalickych
-
kabelu#zdravotni
-
zpusobilost).
V
případě,
že
uchazeč
není
držitelem
stupně
odborné
způsobilosti
elektrotechnik,
či
vedoucí
elektrotechnik,
autorizovaná
osoba
před
začátkem
zkoušky
provede
školení
a
přezkoušení
dle
§
9,
nařízení
vlády
č.
194/2022
Sb.
o
požadavcích
na
odbornou
způsobilost
k
výkonu
činností
na
elektrickém
zařízení
a
na
odbornou
způsobilost
v elektrotechnice,
a
to
na
činnosti
nelektrických
zařízeních,
se
kterými
uchazeč
při
zkoušce
přijde
do
styku
a
bude
s
nimi
manipulovat.
O
školení
a
přezkoušení
provede
autorizovaná
osoba
písemný
záznam.
Čas
na
školení
a
přezkoušení
není
zahrnut
do
doby
vykonávání
zkoušky,
a
ani
do
doby
přípravy
na
zkoušku.
V
rámci
zkoušky
budou
vykonávány
činnosti
na
zařízeních
do
1
kV
AC/
1,5
kV
DC
v
objektu
bez
nebezpečí
výbuchu.
 
Písemné
ověření
bude
provedeno
formou
testu
(rozsah
asi
45
minut
–
45
otázek).
 
Autorizovaná
osoba
vypracuje
soubor
testových
úloh,
zaměřených
na
ověření
znalostní
složky
vybraných
způsobilostí,
kde
je
u
kritérii
hodnocení
stanoven
způsob
ověření
„Písemný
test“
následovně:
 
Orientace
v
základních
pojmech,
vztazích
a
vlastnostech
a
materiálů
datových
vedení
-
120
otázek
Orientace
v
normách
a
technické
dokumentaci
elektronických
telekomunikačních
zařízení
a
vedení
-
120
otázek
Zásady
ochrany
zdraví
a
majetku,
ochrana
před
úrazem
elektrickým
proudem,
bezpečnost
při
práci
na
elektrickém
zařízení
-
120
otázek.
 
Testové
otázky
jsou
uzavřené,
sestavené
ze
dvou
až
čtyř
odpovědí,
z
nichž
právě
jedna
je
správná.
Všechny
otázky
jsou
bodově
rovnocenné.
 
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče
sestaveného
z
45
otázek
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
oblastí
podle
způsobilostí:
Orientace
v
základních
pojmech,
vztazích
a
vlastnostech
a
materiálů
datových
vedení
-
15
otázek
Orientace
v
normách
a
technické
dokumentaci
elektronických
telekomunikačních
zařízeníc
a
vedení
-
15
otázek
Zásady
ochrany
zdraví
a
majetku,
ochrana
před
úrazem
elektrickým
proudem,
bezpečnost
při
práci
na
elektrickém
zařízení
-
15
otázek.
 
Pravidla
pro
aplikaci
testů
jako
způsobu
ověřování
profesní
kvalifikace
Soubor
otázek
pro
testy
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
 
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
•
Testy
pro
jednotlivé
uchazeče
musí
být
vygenerovány
z
dostatečně
velkého
souboru
otázek
(počet
otázek
z
jednotlivých
kompetencí
upřesněn
níže),
aby
bylo
možné
vytvářet
dostatečné
počty
různě
sestavených
testů
•
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
•
Pro
každé
kritérium
existuje
několik
otázek
•
Každý
uchazeč
má
ve
svém
testu
pro
každé
kritérium
alespoň
jednu
otázku
 
Pro
úspěšné
hodnocení
testu
je
třeba
dosáhnout
alespoň
50%
úspěšnosti
zodpovězení
otázek
za
každou
oblast
reprezentovanou
hodnoticím
kritériem
příslušné
způsobilosti
a
zároveň
alespoň
75%
úspěšnosti
v
testu
jako
celku.
 
Pro
ústní
ověření
připraví
autorizovaná
osoba
sérii
otázek,
ze
kterých
bude
uchazeč
losovat.
Dovednostní
složku
způsobilostí
prokáže
uchazeč
praktickým
předvedením
a
ústní
obhajobou.
 
U
kompetence
"Provádění
přípravných
prací
před
montáží
metalických
kabelů",
v
kritériu
a)
bude
uchazeč
odpovídat
na
otázky
tohoto
typu:
·
Jaký
způsob
zabezpečení
kabelu
při
přepravě
zvolíte,
aby
nešlo
k
jeho
poškození
nebo
degradaci
parametrů?
·
Jaký
způsob
manipulace
s
kabelem
při
odvíjení
z
bubnu/cívky
zvolíte,
aby
nedošlo
k
degradaci
přenosových
Montér/montérka metalických kabelů, 31.7.2026 12:55:39
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

parametrů
kabelu?
·
Jaký
způsob
manipulace
s
kabelem
při
odvíjení
z
necívkového
balení
kabelu
zvolíte,
aby
nedošlo
k
degradaci
přenosových
parametrů
kabelu?
·
Pro
které
aplikace
je
vhodnější
nestíněná,
a
pro
které
stíněná
kabeláž?
·
Jaké
jsou
požadavky
na
řešení
tras
a
pokládku
kabelů
Cat.6A?
·
Jak
dlouhý
může
být
kabel
linky
Cat.6A
a
jak
to
zjistíte?
·
Ve
kterých
případech
je
vhodnější
použít
zářezové
bloky
IDC110?
·
Ve
kterých
případech
je
vhodnější
použít
zářezové
bloky
LSA+?
·
Ve
kterých
případech
je
vhodnější
použít
(Žádný
návrh)?
·
Jaké
jsou
požadavky
na
řešení
tras
a
pokládku
kabelů
Cat.6A?
·
Jak
hlubokou
budete
potřebovat
krabici
(pr.
68mm)
ve
zdi
pro
montáž
zásuvku
v
Cat.6A?
·
V
kterých
případech
použijete
kabeláž
Cat.5,
Cat.6
a
Cat.6A?
·
Čím
se
liší
princip
samozářezových
systémů
se
zářezovou
hlavou,
zářezovou
klapkou
nebo
víčkem
od
zářezových
systémů
typu
PunchDown
(narážecím
nástrojem)
a
jaký
to
má
vliv
na
přenosové
parametry?
·
Jaké
výhody
má
použití
kabelu
s
H
křížem?
·
Jaký
vliv
na
přenosové
parametry
má
zatahování
kabelů
do
trubek
u
dlouhých
tras?
 
U
kompetence
"Provádění
přípravných
prací
před
montáží
metalických
kabelů",
v
kritériu
b)
bude
řešit
uchazeč
např.
tato
zadání:
 
Propojení
ranžíru
pro
telefonní
ústřednu
s
podružnými
rozvaděči
v
objektu.
Zvolte
-
technologii,
materiál,
nástroje,
měřicí
přístroje
Soubor
horizontálních
linek
v
provedení
UTP
Cat.6A
Zvolte
-
technologii,
materiál,
nástroje,
měřicí
přístroje.
Soubor
horizontálních
linek
v
provedení
S/FTP
Cat.6A
Zvolte
-
technologii,
materiál,
nástroje,
měřicí
přístroje.
 
Pokyny
k
praktickému
ověření:
V
kompetenci
"Montáž
a
demontáž
nadzemních,
podzemních
a
vnitřních
metalických
telekomunikačních
a
datových
vedení"
-
u
kritéria
b)
použít
technologii
PunchDown,
samozářezové
systémy
se
zářezovou
hlavou,
klapkou
a
víčkem.
 
V
kompetenci
"Měření
technických
veličin
a
parametrů
při
provádění
instalace,
údržby
a
oprav
telekomunikačních
a
datových
vedení"
-
u
kritéria
a)
měření
provádět
výhradně
certifikačním
testerem
(nikoliv
validátorem).
 
Pro
potřeby
přezkoumání
zkoušky
uchazeče
bude
autorizovanou
osobou
archivováno
zadání
testu
včetně
odpovědí
po
dobu
jednoho
roku.
 
Požadavky
pro
činnost
dle
této
profesní
kvalifikace:
Pro
výkon
povolání/činnosti
je
potřeba
splňovat
požadavky
na
odbornou
způsobilost
v elektrotechnice,
a
to
minimálně
v rozsahu
§
6
(elektrotechnik),
nařízení
vlády
č.
194/2022
Sb.
o
požadavcích
na
odbornou
způsobilost
k
výkonu
činností
na
elektrickém
zařízení
a
na
odbornou
způsobilost
v elektrotechnice.
Montér/montérka metalických kabelů, 31.7.2026 12:55:39
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro IT a el. komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
HARICOM, spol. s r. o.
Aerodata, s. r. o.
ŠINDY, a. s.
Michlovský - stavební, s. r. o.
KASSEX, s. r. o.
Telefónica Czech Republic, a. s.
Montér/montérka metalických kabelů, 31.7.2026 12:55:39
Strana 4 z 4