Kvalifikační standard

Montér/montérka metalických kabelů (kód: 26-053-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Montér metalických kabelů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v základních pojmech, vztazích a vlastnostech materiálů metalických telekomunikačních a datových vedení
3
Orientace v normách a v technické dokumentaci pro montáž, rekonstrukci a opravy na elektronických telekomunikačních zařízeních a vedeních
3
Provádění přípravných prací před montáží metalických kabelů
3
Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních metalických telekomunikačních a datových vedení
3
Měření technických veličin a parametrů při provádění instalace, údržby a oprav na metalických telekomunikačních a datových vedeních
3
Čištění telekomunikačních zařízení, spolupráce při jejich údržbě
3
Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022 do: 31.08.2023
Montér/montérka metalických kabelů, 31.7.2026 18:20:05
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/monter
-
metalickych
-
kabelu#zdravotni
-
zpusobilost).
Podmínkou
pro
připuštění
ke
zkoušce
je
doložení
elektrotechnické
způsobilosti
podle
§
6
vyhlášky
č.
50/1978
Sb.,
v
platném
znění“.
 
Písemné
ověření
bude
provedeno
formou
testu
(rozsah
asi
45
minut
–
45
otázek).
 
Autorizovaná
osoba
vypracuje
soubor
testových
úloh,
zaměřených
na
ověření
znalostní
složky
vybraných
způsobilostí,
kde
je
u
kritérii
hodnocení
stanoven
způsob
ověření
„Písemný
test“
následovně:
 
Orientace
v
základních
pojmech,
vztazích
a
vlastnostech
a
materiálů
datových
vedení
-
120
otázek
Orientace
v
normách
a
technické
dokumentaci
elektronických
telekomunikačních
zařízení
a
vedení
-
120
otázek
Zásady
ochrany
zdraví
a
majetku,
ochrana
před
úrazem
elektrickým
proudem,
bezpečnost
při
práci
na
elektrickém
zařízení
-
120
otázek.
 
Testové
otázky
jsou
uzavřené,
sestavené
ze
dvou
až
čtyř
odpovědí,
z
nichž
právě
jedna
je
správná.
Všechny
otázky
jsou
bodově
rovnocenné.
 
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče
sestaveného
z
45
otázek
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
oblastí
podle
způsobilostí:
Orientace
v
základních
pojmech,
vztazích
a
vlastnostech
a
materiálů
datových
vedení
-
15
otázek
Orientace
v
normách
a
technické
dokumentaci
elektronických
telekomunikačních
zařízeníc
a
vedení
-
15
otázek
Zásady
ochrany
zdraví
a
majetku,
ochrana
před
úrazem
elektrickým
proudem,
bezpečnost
při
práci
na
elektrickém
zařízení
-
15
otázek.
 
Pravidla
pro
aplikaci
testů
jako
způsobu
ověřování
profesní
kvalifikace
Soubor
otázek
pro
testy
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
 
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
•
Testy
pro
jednotlivé
uchazeče
musí
být
vygenerovány
z
dostatečně
velkého
souboru
otázek
(počet
otázek
z
jednotlivých
kompetencí
upřesněn
níže),
aby
bylo
možné
vytvářet
dostatečné
počty
různě
sestavených
testů
•
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
•
Pro
každé
kritérium
existuje
několik
otázek
•
Každý
uchazeč
má
ve
svém
testu
pro
každé
kritérium
alespoň
jednu
otázku
 
Pro
úspěšné
hodnocení
testu
je
třeba
dosáhnout
alespoň
50%
úspěšnosti
zodpovězení
otázek
za
každou
oblast
reprezentovanou
hodnoticím
kritériem
příslušné
způsobilosti
a
zároveň
alespoň
75%
úspěšnosti
v
testu
jako
celku.
 
Pro
ústní
ověření
připraví
autorizovaná
osoba
sérii
otázek,
ze
kterých
bude
uchazeč
losovat.
Dovednostní
složku
způsobilostí
prokáže
uchazeč
praktickým
předvedením
a
ústní
obhajobou.
 
U
kompetence
"Provádění
přípravných
prací
před
montáží
metalických
kabelů",
v
kritériu
a)
bude
uchazeč
odpovídat
na
otázky
tohoto
typu:
·
•Jaký
způsob
zabezpečení
kabelu
při
přepravě
zvolíte,
aby
nešlo
k
jeho
poškození
nebo
degradaci
parametrů?
·
•Jaký
způsob
manipulace
s
kabelem
při
odvíjení
z
bubnu/cívky
zvolíte,
aby
nedošlo
k
degradaci
přenosových
parametrů
kabelu?
·
•Jaký
způsob
manipulace
s
kabelem
při
odvíjení
z
necívkového
balení
kabelu
zvolíte,
aby
nedošlo
k
degradaci
přenosových
parametrů
kabelu?
·
•Pro
které
aplikace
je
vhodnější
nestíněná,
a
pro
které
stíněná
kabeláž?
·
•Jaké
jsou
požadavky
na
řešení
tras
a
pokládku
kabelů
Cat.6A?
Montér/montérka metalických kabelů, 31.7.2026 18:20:05
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

·
•Jak
dlouhý
může
být
kabel
linky
Cat.6A
a
jak
to
zjistíte?
·
•Ve
kterých
případech
je
vhodnější
použít
zářezové
bloky
IDC110?
·
•Ve
kterých
případech
je
vhodnější
použít
zářezové
bloky
LSA+?
·
•Ve
kterých
případech
je
vhodnější
použít
(Žádný
návrh)?
·
•Jaké
jsou
požadavky
na
řešení
tras
a
pokládku
kabelů
Cat.6A?
·
•Jak
hlubokou
budete
potřebovat
krabici
(pr.
68mm)
ve
zdi
pro
montáž
zásuvku
v
Cat.6A?
·
•V
kterých
případech
použijete
kabeláž
Cat.5,
Cat.6
a
Cat.6A?
·
•Čím
se
liší
princip
samozářezových
systémů
se
zářezovou
hlavou,
zářezovou
klapkou
nebo
víčkem
od
zářezových
systémů
typu
PunchDown
(narážecím
nástrojem)
a
jaký
to
má
vliv
na
přenosové
parametry?
·
•Jaké
výhody
má
použití
kabelu
s
H
křížem?
·
•Jaký
vliv
na
přenosové
parametry
má
zatahování
kabelů
do
trubek
u
dlouhých
tras?
 
U
kompetence
"Provádění
přípravných
prací
před
montáží
metalických
kabelů",
v
kritériu
b)
bude
řešit
uchazeč
např.
tato
zadání:
 
Propojení
ranžíru
pro
telefonní
ústřednu
s
podružnými
rozvaděči
v
objektu.
Zvolte
-
technologii,
materiál,
nástroje,
měřicí
přístroje
Soubor
horizontálních
linek
v
provedení
UTP
Cat.6A
Zvolte
-
technologii,
materiál,
nástroje,
měřicí
přístroje.
Soubor
horizontálních
linek
v
provedení
S/FTP
Cat.6A
Zvolte
-
technologii,
materiál,
nástroje,
měřicí
přístroje.
 
Pokyny
k
praktickému
ověření:
V
kompetenci
"Montáž
a
demontáž
nadzemních,
podzemních
a
vnitřních
metalických
telekomunikačních
a
datových
vedení"
-
u
kritéria
b)
použít
technologii
PunchDown,
samozářezové
systémy
se
zářezovou
hlavou,
klapkou
a
víčkem.
 
V
kompetenci
"Měření
technických
veličin
a
parametrů
při
provádění
instalace,
údržby
a
oprav
telekomunikačních
a
datových
vedení"
-
u
kritéria
a)
měření
provádět
výhradně
certifikačním
testerem
(nikoliv
validátorem).
 
Pro
potřeby
přezkoumání
zkoušky
uchazeče
bude
autorizovanou
osobou
archivováno
zadání
testu
včetně
odpovědí
po
dobu
jednoho
roku.
 
Montér/montérka metalických kabelů, 31.7.2026 18:20:05
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro IT a el. komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
HARICOM, spol. s r. o.
Aerodata, s. r. o.
ŠINDY, a. s.
Michlovský - stavební, s. r. o.
KASSEX, s. r. o.
Telefónica Czech Republic, a. s.
Montér/montérka metalických kabelů, 31.7.2026 18:20:05
Strana 4 z 4