Hodnotící standard

Lešenář – montážník / lešenářka – montážnice (kód: 36-103-E)
Autorizující orgán:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Lešenář montážník
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
2
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v základech bezpečnosti práce ve výškách
2
Orientace v základních požadavcích na montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí
2
Montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí
2
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Lešenář – montážník / lešenářka – montážnice, 31.7.2026 18:21:26
Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v základech bezpečnosti práce ve výškách
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést obecné požadavky na zajištění pracovníka při práci ve výškách
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Vysvětlit způsoby použití osobního zajištění proti pádu
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Vysvětlit způsoby použití kolektivního zajištění
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v základních požadavcích na montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat znalost základního názvosloví pro dočasné stavební konstrukce
Písemné ověření
b) Prokázat znalost základních požadavků na lešení
Písemné ověření
c) Identifikovat a popsat dílce a spoje různých typů lešení
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Vyhledat chyby a nedostatky v provedení konstrukce lešení - podle obrázků
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kriitéria.
Montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž trubkových lešení
Ústní ověření, případně praktické předvedení
b) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž dílcových rámových lešení
Ústní ověření, případně praktické předvedení
c) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž dílcových modulových lešení
Ústní ověření, případně praktické předvedení
d) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž systému dočasné ochrany volného okraje
Ústní ověření, případně praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria ústně a jedno kritérium s praktickým předvedením.
Lešenář – montážník / lešenářka – montážnice, 31.7.2026 18:21:26
Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
pro
práci
ve
výškách
ve
smyslu
vyhlášky
č.
79/2013
§
11
odst.
(3)
a
příloha
č.
2
část
II.9
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/lesenar
-
montaznik#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Při
zkoušce
jsou
používány
reálné
prvky
a
dílce
konkrétních
typů
lešení.
Rovněž
se
používají
reálné
návody
na
montáž,
demontáž
a
používání
určené
pro
jednotlivé
typy
lešení.
Pro
ověřování
kompetence
Montáže
a
demontáže
dočasných
stavebních
konstrukcí
kritérium
a)
až
d)
musí
autorizovaná
osoba
disponovat
dostatečným
prostorem
pro
montáž
nejméně
jednoho
lešení
o
délce
8
m
a
výšce
3
m,
s
možností
zakotvení
tohoto
lešení
do
objektu.
Pro
montáž
musí
být
k
dispozici
nejméně
jeden
kotvicí
bod
pro
použití
OOPP.
Rovněž
musí
být
k
dispozici
konstrukce
pro
osazení
systému
dočasné
ochrany
volného
okraje
v
délce
min.
6
m.
 
Ověřování
kompetence
Orientace
v
základních
požadavcích
na
montáž
a
demontáž
dočasných
stavebních
konstrukcí
-
kritérium
c)
je
založeno
na
praktickém
přezkoušení
s
příslušnými
dílci
lešení.
Uchazeč
musí
popsat
5
předložených
dílců
a
způsoby
jejich
napojení
v
konstrukci.
 
Ověřování
kompetence
Orientace
v
základních
požadavcích
na
montáž
a
demontáž
dočasných
stavebních
konstrukcí
-
kritérium
d)
je
založeno
na
posouzení
5
fotografií
různých
lešení
a
určení
odchylek
a
rozporů
s
normovými
požadavky
a
požadavky
správné
praxe.
 
Ověřování
kompetence
Montáže
a
demontáže
dočasných
stavebních
konstrukcí
-
kritérium
a)
až
c)
-
je
založeno
na
ústním
ověření
znalosti
montáže
a
demontáže
typů
lešení
uvedených
v
kritériích.
Prakticky
uchazeč
předvede
montáž
pouze
jednoho
vybraného
typu
lešení.
Montáž
lešení
podle
zbývajících
kritérií
uchazeč
pouze
ústně
vysvětlí
s
pomocí
vzorků
lešeňového
materiálu.
Lešení
montuje
uchazeč
společně
s
jedním
nebo
dvěma
figuranty
s
dostatečnými
teoretickými
a
praktickými
zkušenostmi,
kteří
při
práci
vycházejí
z
jeho
pokynů.
Pokud
je
ke
zkoušce
přihlášeno
více
uchazečů,
mohou
z
nich
být
vytvořeny
dvou
-
až
tříčlenné
skupiny,
které
montují
lešení
společně,
bez
účasti
figurantů.
Komise
pak
posuzuje
v
této
části
zkoušky
všechny
uchazeče
ve
skupině
současně.
Jako
dokumentace
slouží
příslušný
návod
k
danému
lešení.
Vytvořená
skupina
musí
smontovat
lešení
o
půdorysném
rozměru
dvou
polí
a
výšce
dvou
pater.
Kontroluje
se
správné
založení
lešení,
dodržení
správného
postupu
montáže
(včetně
osobního
nebo
kolektivního
zajištění
při
montáži),
ztužení
konstrukce,
její
zakotvení,
výstupy,
kompletace
zábradlí
a
dalších
potřebných
součástí
konstrukce.
Předváděná
montáž
je
zakončena
modelovým
předáním
konstrukce
lešení
do
provozu,
poté
je
lešení
opět
demontováno.
Bezpečně
provedená
demontáž
je
rovněž
součástí
plnění
tohoto
kritéria.
 
Ověřování
kompetence
Montáže
a
demontáže
dočasných
stavebních
konstrukcí
-
kritérium
d)
-
je
založeno
na
praktickém
předvedení
montáže
systému
dočasné
ochrany
volného
okraje.
Montáž
provádí
uchazeč
společně
s
jedním
figurantem
s
dostatečnými
teoretickými
a
praktickými
zkušenostmi.
Pokud
je
ke
zkoušce
přihlášeno
více
uchazečů,
mohou
z
nich
být
vytvořeny
dvoučlenné
skupiny,
které
provedou
montáž
společně,
bez
účasti
figuranta.
Komise
pak
posuzuje
v
této
části
zkoušky
oba
uchazeče
ve
skupině
současně.
Jako
dokumentace
slouží
příslušný
návod.
Předváděná
montáž
je
zakončena
modelovým
předáním
systému
do
provozu,
poté
je
systém
opět
demontován.
Bezpečně
provedená
demontáž
je
rovněž
součástí
plnění
tohoto
kritéria.
Při
montáži
i
demontáži
se
kontroluje
dodržování
návodu
a
požadavků
na
bezpečnou
práci
ve
výškách.
 
Pravidla
pro
aplikaci
písemných
testů
jako
způsobu
ověřování
 
Písemné
ověřování
kritérií
se
u
vybraných
kompetencí
provádí
prostřednictvím
písemného
testu
při
dodržení
těchto
pravidel:
 
Soubor
otázek
pro
testy
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
a)
Testy
pro
jednotlivé
uchazeče
musí
být
generovány
ze
souboru
60
otázek,
aby
bylo
umožněno
vytvoření
několika
desítek
různě
sestavených
testů
b)
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu.
To
znamená,
že
v
případě,
kdy
Lešenář – montážník / lešenářka – montážnice, 31.7.2026 18:21:26
Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Prokázat
znalost
základního
názvosloví
pro
dočasné
stavební
konstrukce

15
otázek

Prokázat
znalost
základních
požadavků
na
lešení

45
otázek

Prokázat
znalost
základního
názvosloví
pro
dočasné
stavební
konstrukce

5
otázek

Prokázat
znalost
základních
požadavků
na
lešení

20
otázek
se
některé
kompetence
nebo
kritéria
ověřují
pomocí
testů,
musí
být
splněny
následující
podmínky:
·
•Pro
celkový
soubor
otázek,
z
něhož
se
generují
jednotlivé
testy:
Pro
jednotlivé
vygenerované
testy:
Každý
uchazeč
má
ve
svém
testu
pro
každé
kritérium
(u
něhož
je
test
způsobem
ověření)
alespoň
jednu
otázku;
·
•Pro
úspěšné
hodnocení
testu:
Je
třeba
dosáhnout
alespoň
75
%
úspěšnosti
zodpovězení
otázek
za
každé
kritérium
a
zároveň
80
%
úspěšnosti
v
testu
jako
celku.
 
Autorizovaná
osoba
vypracuje
soubor
testových
otázek
zaměřených
na
ověření
znalostní
složky
vybraných
kompetencí
popsaných
kritérii
hodnocení
následovně:

Testové
otázky
budou
uzavřené,
sestavené
ze
tří
odpovědí,
z
nichž
jedna
je
správná.
Všechny
otázky
jsou
bodově
rovnocenné.
 
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče,
sestaveného
z
25
otázek
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
kritérií:

Pravidla
pro
aplikaci
ústního
ověřování
formou
losovaných
otázek
 
Soubor
otázek
pro
ústní
ověřování
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
 
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu.
To
znamená,
že
v
případě,
kdy
se
některé
kompetence
nebo
kritéria
ověřují
pomocí
losovaných
otázek,
musí
být
splněny
následující
dvě
podmínky:
a)
Pro
celkový
soubor
otázek:
Každé
kritérium
je
zohledněno
v
několika
otázkách
b)
Pro
soubor
vylosovaných
otázek
konkrétního
uchazeče:
Každý
uchazeč
musí
mít
v
souboru
svých
vylosovaných
otázek
zohledněno
alespoň
jednou
každé
kritérium
(myslí
se
kritérium,
u
něhož
jsou
losované
otázky
způsobem
ověření
a
v
návaznosti
na
pokyn,
která
kritéria
je
třeba
u
zkoušky
splnit).
 
Všichni
členové
zkušební
komise
musí
být
přítomni
u
zkoušky
po
celou
dobu
zkoušení
uchazečů.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.
Lešenář – montážník / lešenářka – montážnice, 31.7.2026 18:21:26
Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve stavebním nebo strojním oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti montáže dočasných stavebních konstrukcí.
b)	Vysokoškolské vzdělání ve stavebním nebo strojním oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti montáže dočasných stavebních konstrukcí.
 
Další požadavky:
·	•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	•Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.
Lešenář – montážník / lešenářka – montážnice, 31.7.2026 18:21:26
Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná
osoba
musí
disponovat
následujícími
předpisy
a
podklady
 
Právní
předpisy
ve
znění
pozdějších
předpisů:
 
·
•Zákon
č.
22/1997
Sb.,
o
technických
požadavcích
na
výrobky
a
o
změně
a
doplnění
některých
zákonů,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
•Nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
na
pracovištích
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky
·
•Nařízení
vlády
č.
495/2001
Sb.,
kterým
se
stanoví
rozsah
a
bližší
podmínky
poskytování
osobních
ochranných
pracovních
prostředků,
mycích,
čisticích
a
dezinfekčních
prostředků
 
České
technické
normy
v
platném
znění:
 
·
•ČSN
73
8101
Lešení
-
Společná
ustanovení
(738101)
·
•ČSN
73
8102
Pojízdná
a
volně
stojící
lešení
(738102)
·
•ČSN
73
8106
Ochranné
a
záchytné
konstrukce
(738106)
·
•ČSN
73
8107
Trubková
lešení
(738107)
·
•ČSN
EN
74
-
1
Spojky,
středicí
trny
a
nánožky
pro
pracovní
a
podpěrná
lešení
-
Část
1:
Spojky
trubek
-
Požadavky
a
zkušební
postupy
(738109)
·
•ČSN
EN
74
-
2
Spojky,
středicí
trny
a
nánožky
pro
pracovní
a
podpěrná
lešení
-
Část
2:
Speciální
spojky
-
Požadavky
a
zkušební
postupy
(738109)
·
•ČSN
EN
74
-
3
Spojky,
středicí
trny
a
nánožky
pro
pracovní
a
podpěrná
lešení
-
Část
3:
Ploché
nánožky
a
středicí
trny
-
Požadavky
a
zkušební
postupy
(738109)
·
•ČSN
EN
12810
-
1
Fasádní
dílcová
lešení
-
Část
1:
Požadavky
na
výrobky
(738111)
·
•ČSN
EN
12810
-
2
Fasádní
dílcová
lešení
-
Část
2:
Zvláštní
postupy
při
navrhování
konstrukce
(738111)
·
•ČSN
EN
12811
-
1
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Část
1:
Pracovní
lešení
-
Požadavky
na
provedení
a
obecný
návrh
(738123)
·
•ČSN
EN
12811
-
2
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Část
2:
Informace
o
materiálech
(738123)
·
•ČSN
EN
12811
-
3
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Část
3:
Zatěžovací
zkoušky
(738123)
·
•ČSN
EN
1004
Pojízdná
pracovní
dílcová
lešení
-
Materiály,
rozměry,
návrhová
zatížení,
požadavky
na
provedení
a
bezpečnost
(738112)
·
•ČSN
EN
1298
Pojízdná
pracovní
lešení
-
Pravidla
a
zásady
pro
vypracování
návodu
na
montáž
a
používání
(738113)
·
•ČSN
EN
12812
Podpěrná
lešení
-
Požadavky
na
provedení
a
obecný
návrh
(738108)
·
•ČSN
EN
12813
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Podpěrné
dílcové
věže
-
Zvláštní
postupy
při
navrhování
(738124)
·
•ČSN
EN
13374
Systémy
dočasné
ochrany
volného
okraje
-
Specifikace
výrobku,
zkušební
metody
(738125)
·
•ČSN
EN
1263
-
2
Záchytné
sítě
-
Část
2:
Bezpečnostní
požadavky
pro
osazování
záchytných
sítí
(738114)
·
•ČSN
P
CEN/TR
15563
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Doporučení
pro
zajištění
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
(738127)
 
Návody
a
další
textové
podklady:
 
·
•VLASÁK
S;
PICEK
Z.;
ŠKRÉTA
K.;
WALD
F.
Konstrukce
z
lešení
podle
evropských
norem.
Praha
České
vysoké
učení
technické,
Fakulta
stavební,
Květen
2010,
ISBN
978
-
80
-
01
-
04362
-
2
·
•DOLEJŠ
J.;
PICEK
Z.;
ŠKRÉTA
K.,;
VLASÁK
M.;
VLASÁK
S.
Navrhování
konstrukcí
z
lešení
I.
Praha
České
vysoké
učení
technické,
Fakulta
stavební,
Prosinec
2011,
ISBN
978
-
80
-
01
-
04363
-
2.
·
•Návod
na
montáž
a
používání
trubkového
lešení
FKK,
návod
na
montáž
a
používání
trubkového
lešení
HESCO
·
•Nejméně
pět
návodů
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
rámových
lešení:
ALFIX,
ALTRAD
Bauman
-
ProfiTech;
ALTRAD
plettac
assco
-
SL
70,
assco
quadro
70,
assco
quadro
70V;
CK;
Czechwood
Trading
-
MPI
-
CW;
EKRO
-
EURO
-
SYSTÉM;
GET
-
PLATINO;
Graf;
Hünnebeck
(Harsco)
-
BOSTA;
Layher
Blitz;
MJ
-
UNI
70,
UNI
CONNECT
70,
UNI
TOP
65;
Müba
-
FIX;
Officine
Villalta
-
MERCURY;
PERI
UP
T
70;
RINGER
-
Doppelgeländergerüst
DG
0,65;
Scafom
-
rux
-
RUX
Super;
SCASERV
(Harsco
-
SGB)
-
Sprint;
Termosprzęt;
ULMA
-
DORPA.
·
•Nejméně
pět
návodů
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
modulových
lešení:
ALFIX
MODUL
plus;
ALTRAD
Bauman
-
VarioTech;
ALTRAD
plettac
assco
-
assco
futuro,
assco
futuro
V;
BODIS;
HAKI
IV;
Lešenář – montážník / lešenářka – montážnice, 31.7.2026 18:21:26
Strana 6 z 9

Hodnotící standard

HARSCO
-
SGB
-
CUPLOK;
Hünnebeck
(Harsco)
-
Modex;
JEKA;
Layher
Allround,
Allround
STAR;
PERI
UP
Rosett,
PERI
UP
Rosett
Flex;
Scafom
-
rux
-
RUX
-
Variant,
RINGSCAFF;
ULMA
-
BRIO
·
•Nejméně
pět
návodů
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
pojízdných
lešení:
ALFIX
-
ALUFIX;
ALBERT;
Alfeko
(Saleko)
-
FLIS;
ALTRAD
Bauman
-
RapidTech;
ALTRAD
plettac
assco
-
Alu
Quick,
Alu
Star,
Alu
Treppen;
Altrex;
ALVE;
AMICHA;
AXIAL;
BOSS;
CUSTERS
-
Handy,
Handy
Treppen,
Handy
Chico;
Dovín
-
DoMini;
EKRO
-
Montage
-
gerüstturm;
FARAONE
Modello,
MT;
HAILO
-
ProfiStep
multi;
HAKI
UNI,
MIDI;
HORA
MONT
-
HM
1000;
Hünnebeck
(Harsco)
-
Alu
-
Mobilgerüst,
Alu
-
Faltgerüst;
HYMER,
Kleingerüst,
Euroform;
ISG,
FC,
ECL;
KRAUSE
-
RollTec,
ClimTecMobilGerüst,
ProTec
-
Standard,
STABILO;
LAMA
DUE
-
BLIZ,
SEMPLICE;
Layher
-
UniStandard,
UniBreit,
StaroRollbock,
Zifa;
Müba
-
Fahrgerüst,
Rollgerüst
typ
Boy;
Scafom
-
rux
-
Rux
-
Mobilo;
SDM
-
Pedal
Lift,
PL;
Termosprzęt;
UpRight
International
-
SPAN,
TREPPEN,
SNAP
-
OUT
(KASSEL),
SNAPPY;
ZARGES
-
Professional,
Favorit;
ZIG
-
ZAG
·
•Nejméně
tři
návody
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
podpěrných
lešení:
HARSCO
-
SGB
CUPLOK,
DOKA
-
STAXO,
LAYHER,
MODEX,
PERI,
RUX,
ULMA
-
BRIO,
věž
T60
·
•Nejméně
tři
různé
návody
na
montáž
a
používání
systému
ochrany
volného
okraje
 
Požadavky
na
materiálně
-
technické
vybavení
 
Autorizovaná
osoba
musí
mít
pro
zkoušku
k
dispozici
následující
lešeňový
materiál:
 
·
•Trubkové
lešení
podle
ČSN
73
8107:
modelová
stavebnice,
upínací
hákové
a
nastavovací
segmentové
spojky,
nánožky,
ocelové
trubky
svařované
o
jmenovité
světlosti
40
mm
(1
1/2“)
z
oceli
11
375
(S235JRG2)
a
dřevěné
podlahové
dílce
typ
V
a
typ
Y,
to
vše
v
množství,
které
umožní
postavit
konstrukci
trubkového
lešení
o
půdorysném
rozměru
dvou
polí
a
výšce
4
m.
·
•Objímkové
upínací
a
otočné
spojky
a
objímkové
nastavovací
spojky
podle
ČSN
EN
74
nejméně
od
tří
výrobců
v
počtu
nejméně
50
ks,
15
ks
výřezů
ocelových
pozinkovaných
a
hliníkových
trubek
o
jmenovité
světlosti
40
mm
(1
1/2“)
a
délce
cca
0,3
m
-
0,5
m
·
•Dílcové
rámové
lešení
-
západoevropský
systém
(min.
3
varianty),
rakouský
systém
(min.
1
varianta)
a
švýcarsko
-
italský
systém
(min.
1
varianta).
Patky,
rámy,
podlahy,
úhlopříčná
ztužidla,
zábradelní
dílce,
konzoly
a
další
materiál
v
množství,
které
umožní
postavit
konstrukci
rámového
lešení
o
půdorysném
rozměru
dvou
polí
a
výšce
cca
4
m.
·
•Dílcové
modulové
lešení
-
minimálně
tři
různé
systémy
s
kotouči
a
jeden
systém
s
třmínky.
Patky,
sloupky
různých
délek,
podlahy,
úhlopříčná
ztužidla,
podélníky,
příčníky
a
další
materiál
v
množství,
které
umožní
postavit
konstrukci
modulového
lešení
o
půdorysném
rozměru
dvou
polí
a
výšce
asi
4
m.
·
•Vzorky
sperciálních
podpěrných
lešení
(min.
2
varianty).
·
•Pojízdné
lešení:
vzorky
spojů
(min.
5
variant),
pojezdová
kola
(min.
3
varianty).
·
•Systém
ochrany
volného
okraje
-
minimálně
tři
různé
varianty.
Sloupky
s
připevňovacím
systémem,
zábradelní
prvky
a
další
materiál
v
množství,
které
umožní
sestavit
konstrukci
o
délce
2
pole.
·
•Montážní
zábradlí
pro
používané
typy
lešení.
·
•Vzorky
pro
zakrytí
lešení
-
sítě
a
plachty.
·
•Kotvicí
materiál
a
potřebné
nářadí,
včetně
vhodné
vrtačky.
·
•Tahoměr
pro
ověřování
kotevních
sil.
·
•Osobní
ochranné
prostředky
pro
každého
zkoušeného
(ochranné
přilby,
ochranné
rukavice
proti
mechanickým
rizikům,
zachycovací
postroje
s
tlumičem
energie
pádu
a
dalším
vybavením,
jako
např.
lana
a
spojky
-
min.
3
soupravy).
·
•Zatahovací
zachycovač
pádu
·
•Ráčna
pro
každého
zkoušeného
·
•Kladivo
500
g
pro
každého
uchazeče
·
•Svinovací
metr,
pásmo
·
•Nejméně
100
fotografií
(v
elektronické
podobě,
formát
*.jpg)
různých
realizací
lešení
s
chybami
(musí
zahrnovat
všechny
druhy
lešení
-
trubková,
rámová,
modulová,
pojízdná,
podpěrná)
·
•Tabule
s
příslušenstvím
(flipchart)
·
•Dataprojektor
a
promítací
plátno
·
•Počítač
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda)
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.
Lešenář – montážník / lešenářka – montážnice, 31.7.2026 18:21:26
Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Lešenář – montážník / lešenářka – montážnice, 31.7.2026 18:21:26
Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Českomoravská komora lešenářů, o. s.
Bilfinger Industrial Services Czech, s. r. o.
EUROMONT LEŠENÍ, spol. s r. o.
FSOP, s. r. o.
LAVEL MB, s. r. o.
PKL servis, s. r. o.
SCASERV, a. s.
VÚBP, v. v. i.
Lešenář – montážník / lešenářka – montážnice, 31.7.2026 18:21:26
Strana 9 z 9