Hodnoticí standard

Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka (kód: 36-102-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Lešenář šéfmontér
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Zpracovávání jednoduché dokumentace pro lešení
3
Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí
3
Stanovení postupu práce pro montáž a demontáž různých druhů lešení a pravidel pro jejich užívání
3
Příprava a výběr potřebného množství lešenářských prvků pro stavbu lešení
3
Orientace v bezpečnosti práce ve stavebnictví
3
Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách
3
Orientace v technických parametrech lešení
3
Montáž a demontáž lešení v rozsahu oprávnění
3
Montáže a demontáže ochranných a záchytných konstrukcí z lešeňových prvků a dílců
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 27.3.2026 17:41:04
Strana 1 z 11

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Zpracovávání jednoduché dokumentace pro lešení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zpracovat náčrt jednoduché lešeňové konstrukce se základními technickými údaji (dále jen náčrt)
Praktické předvedení a ústní ověření s písemnou přípravou
b) Uvést základní požadavky na dokumentaci lešení
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat znalost základního názvosloví pro dočasné stavební konstrukce
Písemné ověření
b) Prokázat znalost základních požadavků na lešení trubková, dílcová, podpěrná a pojízdná
Písemné ověření
c) Získat potřebné informace z předložených stavebních výkresů
Praktické předvedení a ústní ověření nad zpracovaným náčrtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stanovení postupu práce pro montáž a demontáž různých druhů lešení a pravidel pro jejich užívání
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat základní požadavky na montáž a demontáž lešení
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Vysvětlit způsoby kotvení v různých stavebních materiálech a ověření jejich únosnosti
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
Příprava a výběr potřebného množství lešenářských prvků pro stavbu lešení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat vhodný typ lešení pro konkrétní zadání
Praktické předvedení a ústní ověření nad zpracovaným náčrtem
b) Zpracovat materiálové specifikace trubkového lešení
Praktické předvedení a ústní ověření nad zpracovaným náčrtem
c) Zpracovat materiálové specifikace dílcového lešení
Praktické předvedení a ústní ověření nad zpracovaným náčrtem
Je třeba splnit kritéria. a) + b) nebo kritéria a) + c)
Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 27.3.2026 17:41:04
Strana 2 z 11

Hodnoticí standard

Orientace v bezpečnosti práce ve stavebnictví
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit odpovědnosti osob na staveništi z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Vysvětlit principy plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Vysvětlit problematiku hodnocení rizik
Ústní ověření s písemnou přípravou
d) Vysvětlit správný výběr a používání osobních ochranných pracovních prostředků
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat znalost obecných požadavků na zajištění pracovníka při práci ve výškách
Písemné ověření
b) Vysvětlit způsoby osobního zajištění proti pádu včetně způsobů evakuace
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Vysvětlit způsoby kolektivního zajištění
Ústní ověření s písemnou přípravou
d) Popsat požadavky na zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v technických parametrech lešení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat znalost technických parametrů lešení trubkových, dílcových, podpěrných a pojízdných
Ústní ověření
b) Identifikovat a popsat dílce a spoje různých typů lešení
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vyhledat chyby a nedostatky v provedení konstrukce lešení - podle obrázků
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 27.3.2026 17:41:04
Strana 3 z 11

Hodnoticí standard

Montáž a demontáž lešení v rozsahu oprávnění
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž trubkových lešení podle ČSN 73 8107
Ústní ověření, případně praktické předvedení
b) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž dílcových rámových lešení západoevropského typu
Ústní ověření, případně praktické předvedení
c) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž dílcových rámových lešení švýcarsko-italského typu
Ústní ověření, případně praktické předvedení
d) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž dílcových rámových lešení rakouského typu
Ústní ověření, případně praktické předvedení
e) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž dílcových modulových lešení s kotouči
Ústní ověření, případně praktické předvedení
f) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž dílcových modulových lešení s třmínky
Ústní ověření, případně praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria ústně a jedno s praktickým předvedením.
Montáže a demontáže ochranných a záchytných konstrukcí z lešeňových prvků a dílců
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž systému dočasné ochrany pro zabránění pádu z volného okraje
Ústní ověření, případně praktické předvedení
b) S použitím vzorků předvést montáž a demontáž systému dočasné ochrany pro zachycení pádu z volného okraje
Ústní ověření, případně praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria ústně a jedno s praktickým předvedením.
Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 27.3.2026 17:41:04
Strana 4 z 11

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
pro
práci
ve
výškách
ve
smyslu
vyhlášky
č.
79/2013
§
11
odst.
(3)
a
příloha
č.
2
část
II.9
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/lesenar
-
sefmonter#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Při
zkoušce
jsou
používány
reálné
prvky
a
dílce
konkrétních
typů
lešení.
Rovněž
jsou
používány
reálné
návody
na
montáž,
demontáž
a
používání
určené
pro
jednotlivé
typy
lešení.
Pro
ověřování
kompetence
Montáž
a
demontáž
lešení
v
rozsahu
oprávnění
kritérium
a)
až
f)
musí
autorizovaná
osoba
disponovat
dostatečným
prostorem
pro
montáž
nejméně
jednoho
lešení
o
délce
8
m
a
výšce
3
m,
s
možností
zakotvení
tohoto
lešení
do
objektu.
Pro
montáž
musí
být
k
dispozici
nejméně
jeden
kotvicí
bod
pro
použití
OOPP.
Rovněž
musí
být
k
dispozici
konstrukce
pro
osazení
systému
dočasné
ochrany
volného
okraje
v
délce
min.
6
m.
 
Ověření
kompetence
Zpracování
jednoduché
dokumentace
pro
lešení
kritérium
a)
spočívá
ve
vypracování
náčrtu
lešeňové
konstrukce,
včetně
ztužení,
kotvení,
případně
vzepření.
Jako
podklad
předá
autorizovaná
osoba
základní
výkresovou
dokumentaci
stavebního
objektu
(minimální
výška
24
m,
pohledy
na
fasády,
rozměry,
fasádní
materiály,…),
požadavky
na
užitné
zatížení
a
další
požadavky
vymezující
tvar
lešení
(otvory
ve
fasádě,
překlenutí
vchodů,
výkopů,
prostupy
technologií
atd.).
Náčrt
bude
dále
sloužit
k
ověření
kompetence
Orientace
v
normách,
v
technických
podkladech
a
projektech
pro
montáž
a
demontáž
dočasných
stavebních
konstrukcí
-
kritérium
c)
a
pro
ověření
kompetence
Příprava
a
výběr
potřebného
množství
lešenářských
prvků
pro
stavbu
lešení
-
kritérium
a)
až
c).
Při
hodnocení
zpracovaného
návrhu
se
bude
přihlížet
zejména
k
bezpečnosti
navrženého
řešení.
 
Při
ověřování
kompetence
Příprava
a
výběr
potřebného
množství
lešenářských
prvků
pro
stavbu
lešení
-
kritérium
a)
použije
uchazeč
jím
zpracovaný
náčrt
a
v
rámci
plnění
kritéria
a)
zdůvodní
svůj
výběr
typu
lešení.
Následně
si
vylosuje
kritérium
b)
nebo
c)
a
podle
výsledku
navrhne
materiálovou
specifikaci
pro
zpracovaný
náčrt
ve
variantě
trubkového
nebo
dílcového
lešení.
 
Ověřování
kompetence
Orientace
v
technických
parametrech
lešení
-
kritérium
b)
je
založeno
na
praktickém
přezkoušení
s
příslušnými
dílci
lešení.
Uchazeč
musí
popsat
5
předložených
dílců
a
způsoby
jejich
napojení
v
konstrukci.
 
Ověřování
kompetence
Orientace
v
technických
parametrech
lešení
-
kritérium
c)
je
založeno
na
posouzení
10
fotografií
různých
lešení
a
určení
odchylek
a
rozporů
s
normovými
požadavky
a
požadavky
správné
praxe.
 
Ověřování
kompetence
Montáž
a
demontáž
lešení
v
rozsahu
oprávnění
-
kritérium
a)
až
f)
-
je
založeno
na
ústním
ověření
znalostí
montáže
a
demontáže
všech
typů
lešení.
Prakticky
uchazeč
předvede
montáž
pouze
jednoho
vybraného
typu
lešení.
Montáž
lešení
podle
zbývajících
bodů
uchazeč
pouze
ústně
vysvětlí
s
pomocí
vzorků
lešeňového
materiálu.
Uchazeč
v
modelové
funkci
lešenáře
šéfmontéra
řídí
stavbu
lešení,
kterou
provádějí
2
až
3
figuranti
-
lešenáři
s
dostatečnými
teoretickými
a
praktickými
znalostmi,
kteří
při
práci
vycházejí
z
jeho
pokynů.
Jako
dokumentace
slouží
příslušný
návod
k
danému
lešení.
Vytvořená
skupina
musí
smontovat
lešení
o
půdorysném
rozměru
dvou
polí
a
výšce
dvou
pater.
Kontroluje
se
správné
založení
lešení,
dodržení
správného
postupu
montáže
(včetně
osobního
nebo
kolektivního
zajištění
při
montáži),
ztužení
konstrukce,
její
zakotvení,
výstupy,
kompletace
zábradlí
a
dalších
potřebných
součástí
konstrukce.
Předváděná
montáž
je
zakončena
modelovým
předáním
konstrukce
lešení
do
provozu,
poté
je
lešení
opět
demontováno.
,
Bezpečně
provedená
demontáž
je
rovněž
součástí
plnění
tohoto
kritéria.
Ověřování
kompetence
Montáže
a
demontáže
ochranných
a
záchytných
konstrukcí
z
lešeňových
prvků
a
dílců
-
kritérium
a)
a
b)
-
je
založeno
na
ústním
ověření
znalostí
montáže
a
demontáže
obou
typů
konstrukcí.
Prakticky
předvede
montáž
pouze
jednoho
vybraného
typu.
Montáž
druhé
konstrukce
uchazeč
pouze
ústně
vysvětlí
s
pomocí
vzorků
lešeňového
materiálu.
Uchazeč
v
modelové
funkci
lešenáře
šéfmontéra
řídí
stavbu
příslušné
konstrukce,
kterou
provádějí
2
až
3
figuranti
-
lešenáři
s
dostatečnými
teoretickými
a
praktickými
znalostmi,
kteří
při
práci
vycházejí
z
jeho
pokynů.
Postupuje
se
obdobně,
jako
v
kompetenci
Montáž
a
demontáž
lešení
v
rozsahu
oprávnění.
 
Pravidla
pro
aplikaci
písemných
testů
jako
způsobu
ověřování
 
Písemné
ověřování
kritérií
se
u
vybraných
kompetencí
provádí
prostřednictvím
písemného
testu
při
dodržení
těchto
Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 27.3.2026 17:41:04
Strana 5 z 11

Hodnoticí standard

Prokázat
znalost
základního
názvosloví
pro
dočasné
stavební
konstrukce

30
otázek

Prokázat
znalost
základních
požadavků
na
lešení
trubková,
dílcová,
podpěrná
a
pojízdná

90
otázek

Prokázat
znalost
obecných
požadavků
na
zajištění
pracovníka
při
práci
ve
výškách

30
otázek

Prokázat
znalost
základního
názvosloví
pro
dočasné
stavební
konstrukce

8
otázek

Prokázat
znalost
základních
požadavků
na
lešení
trubková,
dílcová,
podpěrná
a
pojízdná

24
otázek

Prokázat
znalost
obecných
požadavků
na
zajištění
pracovníka
při
práci
ve
výškách

8
otázek
pravidel:
 
Soubor
otázek
pro
testy
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
·
Testy
pro
jednotlivé
uchazeče
musí
být
generovány
ze
souboru
150
otázek,
aby
bylo
možné
vytvořit
několik
desítek
různě
sestavených
testů
·
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu.
To
znamená,
že
v
případě,
kdy
se
některé
kompetence
nebo
kritéria
ověřují
pomocí
testů,
musí
být
splněny
následující
podmínky:
·
Pro
celkový
soubor
otázek,
z
něhož
se
generují
jednotlivé
testy:
Pro
každé
kritérium
existuje
níže
uvedený
počet
otázek;
·
Pro
jednotlivé
vygenerované
testy:
Každý
uchazeč
má
ve
svém
testu
pro
každé
kritérium
(u
něhož
je
test
způsobem
ověření)
alespoň
jednu
otázku;
·
Pro
úspěšné
hodnocení
testu:
Je
třeba
dosáhnout
alespoň
75
%
úspěšnosti
zodpovězení
otázek
za
každé
kritérium
a
zároveň
80
%
úspěšnosti
v
testu
jako
celku.
 
Autorizovaná
osoba
vypracuje
soubor
testových
otázek
zaměřených
na
ověření
znalostní
složky
vybraných
kompetencí
popsaných
kritérii
hodnocení
následovně

Testové
otázky
budou
uzavřené,
sestavené
ze
tří
odpovědí,
z
nichž
jedna
je
správná.
Všechny
otázky
jsou
bodově
rovnocenné.
 
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče,
sestaveného
ze
40
otázek
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
kritérií:

Pravidla
pro
aplikaci
ústního
ověřování
formou
losovaných
otázek
 
Soubor
otázek
pro
ústní
ověřování
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
 
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu.
To
znamená,
že
v
případě,
kdy
se
některé
kompetence
nebo
kritéria
ověřují
pomocí
losovaných
otázek,
musí
být
splněny
následující
dvě
podmínky:
a)
Pro
celkový
soubor
otázek:
Každé
kritérium
je
zohledněno
v
několika
otázkách
b)
Pro
soubor
vylosovaných
otázek
konkrétního
uchazeče:
Každý
uchazeč
musí
mít
v
souboru
svých
vylosovaných
otázek
zohledněno
alespoň
jednou
každé
kritérium
(myslí
se
kritérium,
u
něhož
jsou
losované
otázky
způsobem
ověření
a
v
návaznosti
na
pokyn,
která
kritéria
je
třeba
u
zkoušky
splnit).
 
Všichni
členové
zkušební
komise
musí
být
přítomni
u
zkoušky
po
celou
dobu
zkoušení
uchazečů.
 
Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 27.3.2026 17:41:04
Strana 6 z 11

Hodnoticí standard

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve stavebním nebo strojním oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti montáže dočasných stavebních konstrukcí.
b)	Vysokoškolské vzdělání ve stavebním nebo strojním oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti montáže dočasných stavebních konstrukcí.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná
osoba
musí
disponovat
následujícími
předpisy
a
podklady
 
Právní
předpisy
ve
znění
pozdějších
předpisů:
 
·
Zákon
č.
22/1997
Sb.,
o
technických
požadavcích
na
výrobky
a
o
změně
a
doplnění
některých
zákonů,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
Nařízení
vlády
č.
173/1997
Sb.,
kterým
se
stanoví
vybrané
výrobky
k
posuzování
shody,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
Nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
na
pracovištích
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky
Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 27.3.2026 17:41:04
Strana 7 z 11

Hodnoticí standard

·
Nařízení
vlády
č.
495/2001
Sb.,
kterým
se
stanoví
rozsah
a
bližší
podmínky
poskytování
osobních
ochranných
pracovních
prostředků,
mycích,
čisticích
a
dezinfekčních
prostředků
 
České
technické
normy
v
platném
znění:
 
·
ČSN
73
8101
Lešení
-
Společná
ustanovení
(738101)
·
ČSN
73
8102
Pojízdná
a
volně
stojící
lešení
(738102)
·
ČSN
73
8106
Ochranné
a
záchytné
konstrukce
(738106)
·
ČSN
73
8107
Trubková
lešení
(738107)
·
ČSN
EN
74
-
1
Spojky,
středicí
trny
a
nánožky
pro
pracovní
a
podpěrná
lešení
-
Část
1:
Spojky
trubek
-
Požadavky
a
zkušební
postupy
(738109)
·
ČSN
EN
74
-
2
Spojky,
středicí
trny
a
nánožky
pro
pracovní
a
podpěrná
lešení
-
Část
2:
Speciální
spojky
-
Požadavky
a
zkušební
postupy
(738109)
·
ČSN
EN
74
-
3
Spojky,
středicí
trny
a
nánožky
pro
pracovní
a
podpěrná
lešení
-
Část
3:
Ploché
nánožky
a
středicí
trny
-
Požadavky
a
zkušební
postupy
(738109)
·
ČSN
EN
12810
-
1
Fasádní
dílcová
lešení
-
Část
1:
Požadavky
na
výrobky
(738111)
·
ČSN
EN
12810
-
2
Fasádní
dílcová
lešení
-
Část
2:
Zvláštní
postupy
při
navrhování
konstrukce
(738111)
·
ČSN
EN
12811
-
1
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Část
1:
Pracovní
lešení
-
Požadavky
na
provedení
a
obecný
návrh
(738123)
·
ČSN
EN
12811
-
2
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Část
2:
Informace
o
materiálech
(738123)
·
ČSN
EN
12811
-
3
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Část
3:
Zatěžovací
zkoušky
(738123)
·
ČSN
EN
1004
Pojízdná
pracovní
dílcová
lešení
-
Materiály,
rozměry,
návrhová
zatížení,
požadavky
na
provedení
a
bezpečnost
(738112)
·
ČSN
EN
1298
Pojízdná
pracovní
lešení
-
Pravidla
a
zásady
pro
vypracování
návodu
na
montáž
a
používání
(738113)
·
ČSN
EN
12812
Podpěrná
lešení
-
Požadavky
na
provedení
a
obecný
návrh
(738108)
·
ČSN
EN
12813
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Podpěrné
dílcové
věže
-
Zvláštní
postupy
při
navrhování
(738124)
·
ČSN
EN
13374
Systémy
dočasné
ochrany
volného
okraje
-
Specifikace
výrobku,
zkušební
metody
(738125)
·
ČSN
EN
1263
-
2
Záchytné
sítě
-
Část
2:
Bezpečnostní
požadavky
pro
osazování
záchytných
sítí
(738114)
·
ČSN
P
CEN/TR
15563
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Doporučení
pro
zajištění
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
(738127)
 
Návody
a
další
textové
podklady:
 
·
VLASÁK
S;
PICEK
Z.;
ŠKRÉTA
K.;
WALD
F.
Konstrukce
z
lešení
podle
evropských
norem.
Praha
-
České
vysoké
učení
technické,
Fakulta
stavební,
Květen
2010,
ISBN
978
-
80
-
01
-
04362
-
2
·
DOLEJŠ
J.;
PICEK
Z.;
ŠKRÉTA
K.,;
VLASÁK
M.;
VLASÁK
S.
Navrhování
konstrukcí
z
lešení
I.
Praha
-
České
vysoké
učení
technické,
Fakulta
stavební,
Prosinec
2011,
ISBN
978
-
80
-
01
-
04363
-
2.
·
Návod
na
montáž
a
používání
trubkového
lešení
FKK,
návod
na
montáž
a
používání
trubkového
lešení
HESCO
·
Nejméně
pět
návodů
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
rámových
lešení:
ALFIX,
ALTRAD
Bauman
–
ProfiTech;
ALTRAD
plettac
assco
–
SL
70,
assco
quadro
70,
assco
quadro
70V;
CK;
Czechwood
Trading
–
MPI
-
CW;
EKRO
-
EURO
-
SYSTÉM;
GET
–
PLATINO;
Graf;
Hünnebeck
(Harsco)
-
BOSTA;
Layher
Blitz;
MJ
–
UNI
70,
UNI
CONNECT
70,
UNI
TOP
65;
Müba
–
FIX;
Officine
Villalta
–
MERCURY;
PERI
UP
T
70;
RINGER
-
Doppelgeländergerüst
DG
0,65;
Scafom
-
rux
-
RUX
Super;
SCASERV
(Harsco
-
SGB)
-
Sprint;
Termosprzęt;
ULMA
–
DORPA.
·
Nejméně
pět
návodů
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
modulových
lešení:
ALFIX
MODUL
plus;
ALTRAD
Bauman
–
VarioTech;
ALTRAD
plettac
assco
–
assco
futuro,
assco
futuro
V;
BODIS;
HAKI
IV;
HARSCO
-
SGB
-
CUPLOK;
Hünnebeck
(Harsco)
–
Modex;
JEKA;
Layher
Allround,
Allround
STAR;
PERI
UP
Rosett,
PERI
UP
Rosett
Flex;
Scafom
-
rux
–
RUX
-
Variant,
RINGSCAFF;
ULMA
–
BRIO
·
Nejméně
pět
návodů
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
pojízdných
lešení:
ALFIX
–
ALUFIX;
ALBERT;
Alfeko
(Saleko)
–
FLIS;
ALTRAD
Bauman
–
RapidTech;
ALTRAD
plettac
assco
–
Alu
Quick,
Alu
Star,
Alu
Treppen;
Altrex;
ALVE;
AMICHA;
AXIAL;
BOSS;
CUSTERS
-
Handy,
Handy
Treppen,
Handy
Chico;
Dovín
–
DoMini;
EKRO
-
Montage
-
gerüstturm;
FARAONE
Modello,
MT;
HAILO
-
ProfiStep
multi;
HAKI
UNI,
MIDI;
HORA
MONT
-
HM
1000;
Hünnebeck
(Harsco)
–
Alu
-
Mobilgerüst,
Alu
-
Faltgerüst;
HYMER,
Kleingerüst,
Euroform;
ISG,
FC,
ECL;
KRAUSE
–
RollTec,
ClimTecMobilGerüst,
ProTec
-
Standard,
STABILO;
LAMA
DUE
–
BLIZ,
SEMPLICE;
Layher
–
UniStandard,
UniBreit,
StaroRollbock,
Zifa;
Müba
–
Fahrgerüst,
Rollgerüst
typ
Boy;
Scafom
-
rux
–
Rux
-
Mobilo;
SDM
-
Pedal
Lift,
PL;
Termosprzęt;
UpRight
International
-
SPAN,
TREPPEN,
SNAP
-
OUT
(KASSEL),
SNAPPY;
ZARGES
-
Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 27.3.2026 17:41:04
Strana 8 z 11

Hodnoticí standard

Professional,
Favorit;
ZIG
-
ZAG
·
Nejméně
tři
návody
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
podpěrných
lešení:
HARSCO
-
SGB
CUPLOK,
DOKA
-
STAXO,
LAYHER,
MODEX,
PERI,
RUX,
ULMA
–
BRIO,
věž
T60
·
Nejméně
tři
různé
návody
na
montáž
a
používání
systému
ochrany
volného
okraje
 
Požadavky
na
materiálně
-
technické
vybavení
 
Autorizovaná
osoba
musí
mít
pro
zkoušku
k
dispozici
následující
lešeňový
materiál:
 
·
Trubkové
lešení
podle
ČSN
73
8107:
modelová
stavebnice,
upínací
hákové
a
nastavovací
segmentové
spojky,
nánožky,
ocelové
trubky
svařované
o
jmenovité
světlosti
40
mm
(1
1/2“)
z
oceli
11
375
(S235JRG2)
a
dřevěné
podlahové
dílce
typ
V
a
typ
Y,
to
vše
v
množství,
které
umožní
postavit
konstrukci
trubkového
lešení
o
půdorysném
rozměru
dvou
polí
a
výšce
4
m.
·
Objímkové
upínací
a
otočné
spojky
a
objímkové
nastavovací
spojky
podle
ČSN
EN
74
nejméně
od
tří
výrobců
v
počtu
nejméně
50
ks,
15
ks
výřezů
ocelových
pozinkovaných
a
hliníkových
trubek
o
jmenovité
světlosti
40
mm
(1
1/2“)
a
délce
cca
0,3
m
–
0,5
m
·
Dílcové
rámové
lešení
-
západoevropský
systém
(min.
3
varianty),
rakouský
systém
(min.
1
varianta)
a
švýcarsko
-
italský
systém
(min.
1
varianta).
Patky,
rámy,
podlahy,
úhlopříčná
ztužidla,
zábradelní
dílce,
konzoly
a
další
materiál
v
množství,
které
umožní
postavit
konstrukci
rámového
lešení
o
půdorysném
rozměru
dvou
polí
a
výšce
cca
4
m.
·
Dílcové
modulové
lešení
-
minimálně
tři
různé
systémy
s
kotouči
a
jeden
systém
s
třmínky.
Patky,
sloupky
různých
délek,
podlahy,
úhlopříčná
ztužidla,
podélníky,
příčníky
a
další
materiál
v
množství,
které
umožní
postavit
konstrukci
modulového
lešení
o
půdorysném
rozměru
dvou
polí
a
výšce
cca
4
m.
·
Vzorky
speciálních
podpěrných
lešení
(min.
2
varianty).
·
Pojízdné
lešení:
vzorky
spojů
(min.
5
variant),
pojezdová
kola
(min.
3
varianty).
·
Systém
ochrany
volného
okraje
-
minimálně
tři
různé
varianty.
Sloupky
s
připevňovacím
systémem,
zábradelní
prvky
a
další
materiál
v
množství,
které
umožní
sestavit
konstrukci
o
délce
2
pole.
·
Montážní
zábradlí
pro
používané
typy
lešení.
·
Vzorky
pro
zakrytí
lešení
-
sítě
a
plachty.
·
Kotvicí
materiál
a
potřebné
nářadí,
včetně
vhodné
vrtačky.
·
Tahoměr
pro
ověřování
kotevních
sil.
·
Osobní
ochranné
prostředky
(ochranné
přilby
min.
5
ks,
ochranné
rukavice
proti
mechanickým
rizikům
min.
10
párů,
zachycovací
postroje
s
tlumičem
energie
pádu
a
dalším
vybavením,
jako
např.
lana
a
spojky
-
min.
3
soupravy).
·
Zatahovací
zachycovač
pádu.
·
Ráčna
5
ks
·
Kladivo
500
g
5
ks
·
Svinovací
metr,
pásmo
·
Nejméně
150
fotografií
(v
elektronické
podobě,
formát
*.jpg)
různých
realizací
lešení
s
chybami
(musí
zahrnovat
všechny
druhy
lešení
–
trubková,
rámová,
modulová,
pojízdná,
podpěrná)
·
Nejméně
tři
různé
soubory
zadávací
dokumentace
pro
lešení
(základní
výkresová
dokumentace
stavebního
objektu
o
minimální
výšce
24
m,
pohledy
na
fasády,
rozměry
objektu,
fasádní
materiály,
požadavky
na
užitné
zatížení
podlah
a
další
požadavky
vymezující
tvar
lešení
-
otvory
ve
fasádě,
překlenutí
vchodů,
výkopů,
prostupy
technologií
atd.)
·
Tabule
s
příslušenstvím
(flipchart)
·
Dataprojektor
a
promítací
plátno
·
Počítač
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda)
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO. 
Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 27.3.2026 17:41:04
Strana 9 z 11

Hodnoticí standard

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 27.3.2026 17:41:04
Strana 10 z 11

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Českomoravská komora lešenářů, o. s.
Bilfinger Industrial Services Czech, s. r. o.
EUROMONT LEŠENÍ, spol. s r. o.
FSOP, s. r. o.
LAVEL MB, s. r. o.
PKL servis, s. r. o.
SCASERV, a. s.
VÚBP, v. v. i.
Lešenář – šéfmontér / lešenářka – šéfmontérka, 27.3.2026 17:41:04
Strana 11 z 11