Hodnoticí standard

Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb (kód: 33-043-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí
3
Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků masivních bloků dřevostaveb
3
Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí
3
Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení
3
Spojování jednotlivých konstrukčních prvků masivních bloků dřevostaveb dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky
3
Výroba jednotlivých částí masivních bloků dřevostaveb
3
Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace
3
Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií
3
Osazování stavebních otvorů okny a dveřmi
3
Impregnace stavebních prvků masivních bloků dřevostaveb ochrannými látkami a povrchová úprava nátěrovými hmotami, fasádními materiály strojně nebo ručně
3
Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků
3
Kontrola, balení a expedice jednotlivých materiálů a stavebních prvků dřevostaveb
3
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb
3
Nakládání s odpadem z výroby a montáže při výrobě dřevostaveb
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb, 25.4.2024 11:30:29
Strana 1 z 11

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst dodanou konstrukční a technologickou dokumentaci v tištěné i elektronické formě, orientovat se ve značení materiálu a kótování
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Číst výrobní dokumentaci a orientovat se v ní
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Volba a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků masivních bloků dřevostaveb
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit druh, množství a kvalitu materiálů pro výrobu masivních bloků dřevostaveb podle konkrétního zadání, zdůvodnit výběr
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Rozměřit, rozkreslit a orýsovat konstrukční prvky masivních bloků podle výrobní dokumentace
Praktické předvedení
c) Popsat vlastnosti a chování dřeva jako stavebního materiálu
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat základní druhy ručního a strojního opracování, materiálové provedení a důležité parametry geometrie obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných materiálů
Ústní ověření
b) Zvolit, zdůvodnit a použít pracovní postupy podle konkrétního zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Obrobit a opracovat dřevěné materiály v odpovídající kvalitě
Praktické předvedení
d) Dodržovat zásady BOZP a PO a vyjmenovat nebezpečí a rizika při práci na dřevoobráběcích strojích
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb, 25.4.2024 11:30:29
Strana 2 z 11

Hodnoticí standard

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat základní části dřevoobráběcích strojů, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby
Ústní ověření
b) Připravit a nastavit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy
Praktické předvedení
c) Obsluhovat dřevoobráběcí stroje, ruční stroje a ruční zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce
Praktické předvedení
d) Provést údržbu strojů a zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce
Praktické předvedení
e) Ošetřit a uložit nástroje a nářadí používané při opracování dřeva v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy a pokyny výrobce
Praktické předvedení
f) Při všech činnostech dodržovat zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Spojování jednotlivých konstrukčních prvků masivních bloků dřevostaveb dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat základní druhy dřevěných a kovových spojovacích prostředků a používaných lepidel
Ústní ověření
b) Uvést druhy konstrukčních spojů pro spojování masivních bloků dřevostaveb podle konkrétního zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Určit a vybrat vhodné dřevěné a kovové spojovací prostředky pro výrobu zadaných druhů masivních bloků dřevostaveb podle konkrétního zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výroba jednotlivých částí masivních bloků dřevostaveb
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat a popsat druhy masivních bloků dřevostaveb
Ústní ověření
b) Popsat technologické postupy při výrobě jednotlivých částí masivních bloků dřevostaveb
Ústní ověření
c) Zvolit a zdůvodnit tvar a vhodný druh dřeviny, řeziva a ostatních materiálů pro výrobu jednotlivých částí masivních bloků dřevostaveb a vyrobit je podle konkrétního zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Při všech operacích dodržovat BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb, 25.4.2024 11:30:29
Strana 3 z 11

Hodnoticí standard

Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyčíst z výkresové dokumentace druhy a rozměry otvorů
Praktické předvedení
b) Popsat postup a pořadí operací při vyřezávání otvorů
Ústní ověření
c) Určit vhodné druhy strojů, nástrojů a zařízení pro vyřezávání otvorů podle konkrétního zadání
Praktické předvedení
d) Vyřezat a začistit stavební otvory podle konkrétního zadání
Praktické předvedení
e) Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Osazování izolačních materiálů, parozábran a difuzních fólií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy izolací a charakterizovat materiály pro jednotlivé izolace
Ústní ověření
b) Vysvětlit rozdíl při osazování parozábran a difuzních fólií
Ústní ověření
c) Osadit parozábrany, difuzní fólie a izolační materiály podle technologických postupů
Praktické předvedení
d) Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Osazování stavebních otvorů okny a dveřmi
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Specifikovat podle výkresové dokumentace okna a dveře konkrétního zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vyjmenovat nástroje a prostředky pro správné osazení oken a dveří
Ústní ověření
c) Určit dle prováděcího výkresu způsob osazení jednotlivých druhů oken a dveří
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Navrhnout úpravu ostění, parapetů a nadpraží
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Provést osazení jednotlivých oken nebo dveří podle zadání
Praktické předvedení
f) Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb, 25.4.2024 11:30:29
Strana 4 z 11

Hodnoticí standard

Impregnace stavebních prvků masivních bloků dřevostaveb ochrannými látkami a povrchová úprava nátěrovými hmotami, fasádními materiály strojně nebo ručně
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat důvody použití a parametry impregnací a ochranných nátěrů masivních bloků dřevostaveb
Ústní ověření
b) Vyjmenovat nejpoužívanější druhy impregnačních látek a nátěrových hmot
Ústní ověření
c) Popsat způsoby aplikace a aplikovat impregnační látky, nátěrové hmoty a fasádní materiály na stavební prvky podle konkrétního zadání při dodržení technologických postupů a BOZP
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy podsestav
Ústní ověření
b) Definovat pojem vyšší funkční celek
Ústní ověření
c) Charakterizovat použití masivních bloků pro jednotlivé podsestavy
Ústní ověření
d) Popsat kompletaci dílců a podsestav do vyšších funkčních celků masivních bloků dřevostaveb
Ústní ověření
e) Zkompletovat vyrobené dílce a podsestavy do vyššího funkčního celku podle konkrétního zadání
Praktické předvedení
f) Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kontrola, balení a expedice jednotlivých materiálů a stavebních prvků dřevostaveb
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování materiálů a stavebních prvků
Ústní ověření
b) Popsat zásady označování, popsat a označit určené stavební prvky
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat balení jednotlivých materiálů a stavebních prvků podle charakteru a množství a způsoby expedice a dopravy
Ústní ověření
d) Popsat způspby expedice a dopravy materiálů a stavebních prvků masivních bloků  dřevostveb včetně zásad BOZP a PO
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb, 25.4.2024 11:30:29
Strana 5 z 11

Hodnoticí standard

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zaznamenat průběh prací a technologického procesu při výrobě dřevostaveb do stavebního deníku
Praktické předvedení
b) Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení při výrobě dřevostaveb
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Nakládání s odpadem z výroby a montáže při výrobě dřevostaveb
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat odpady vzniklé při výrobě dřevostaveb a vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při výrobě a montáži dřevostaveb
Ústní ověření
b) Uklidit pracoviště a roztřídit vzniklý odpad při výrobě dřevostavby podle konkrétního zadání
Praktické předvedení
c) Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb, 25.4.2024 11:30:29
Strana 6 z 11

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/pracovnik
-
vyroby
-
drevosta#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Při
zkoušce
uchazeč
zhotoví:
·
minimálně
dva
různé
typy
masivních
bloků
dřevostaveb
·
vyřízne
v
jednom
z
nich
stavební
otvor,
který
osadí
oknem
nebo
dveřmi
podle
zadání
určeného
autorizovanou
osobou.
 
Při
ověřování
kritérií
hodnocení
bude
kladen
důraz
na
volbu
postupu
práce
a
vhodného
materiálu
s
přihlédnutím
na
samostatnost
rozhodování
a
ekonomické
hledisko
výroby.
Při
zadávání
úkolů
se
zkoušející
zaměří
zejména
na:
·
práci
s
dodanou
konstrukční
a
technologickou
dokumentací
·
manipulaci
s
materiálem
·
volbu,
obsluhu,
seřizování
a
běžnou
údržbu
dřevoobráběcích
strojů
a
nástrojů
pro
zhotovení
požadovaného
výrobku
·
způsob
zpracování,
výrobu
a
montáž
zadaného
výrobku.
 
Při
ověřování
kritérií
hodnocení
způsobem
"Praktické
předvedení
a
ústní
ověření"
se
požaduje
stručné
slovní
doplnění
předvedené
činnosti
ve
smyslu
vysvětlení
nebo
obhajoby
zvoleného
postupu
či
řešení.
 
Při
ověřování
kritérií
hodnocení
formou
praktického
předvedení
je
třeba
přihlížet
především
k
bezpečnému
provádění
všech
úkonů,
ke
kvalitě
práce
a
ke
kvalitě
a
funkčnosti
zhotoveného
výrobku.
 
Při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
třeba
respektovat
ustanovení
následujících
dokumentů,
ve
znění
pozdějších
předpisů:
·
ČSN
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
Kreslení
výkresů
stavební
části
·
ČSN
01
3431
Kreslení
střech
·
ČSN
01
3487
Výkresy
dřevěných
stavebních
konstrukcí
·
ČSN
73
3150
Tesařské
spoje
dřevěných
konstrukcí
·
ČSN
73
2810
Dřevěné
stavební
konstrukce.
Provádění
·
EN
336
Konstrukční
dřevo
-
Rozměry,
dovolené
odchylky
·
EN
912
Spojovací
prostředky
pro
dřevo
–
Specifikace
pro
speciální
hmoždíky
pro
dřevo
·
Nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky.
·
ČSN
73
0540
–
2
Tepelná
ochrana
budov
–
požadavky
(izolace
v
konstrukcích
a
osazení
parozábran)
 
Pro
ověřování
odborných
kompetencí:
a)
Orientace
ve
stavebních
a
prováděcích
výkresech
a
technické
dokumentaci
tesařských
konstrukcí:
AOs
posoudí,
jak
se
uchazeč
pomocí
čtení
výkresů
dokáže
orientovat
v
technické
dokumentaci.
b)
Volba
a
příprava
vhodných
materiálů,
rýsování,
rozměřování
a
rozkreslování
konstrukčních
prvků
masivních
bloků
dřevostaveb
:
AOs
hodnotí
uchazeče,
jak
věcně
správně
čte
prováděcí
výkresy
tesařských
konstrukcí,
zda
výklad
je
přesný
a
správně
používá
odbornou
terminologii.
Zdůvodnění
je
v
souladu
s
platnými
normami
a
předpisy.
Uchazeč
vypočítá
a
vypracuje
kusovník
nebo
výpis
spotřeby
materiálů
na
výrobu
konkrétní
části
dvou
různých
masivních
bloků
dřevostaveb
na
základě
konkrétního
zadání.
c)
Ruční
a
strojní
opracování
dřevěných
materiálů,
zhotovení
dřevěných
prvků
konstrukcí:
AOs
posoudí
správnost
pracovního
postupu,
v
souladu
s
výkresovou
dokumentací
a
předpisy
BOZP,
zda
uchazeč
dodržuje
logickou
návaznost
pracovních
postupů
a
navržený
postup
splňuje
nároky
na
platné
ČSN.
d)
Obsluha,
základní
údržba
a
nastavení
dřevoobráběcích
strojů,
ručních
strojů
a
strojních
zařízení:
AOs
sleduje
a
posuzuje
uchazeče
při
volbě
a
použití
strojů
a
nástrojů,
pracovních
postupů
opracování
materiálů
a
zda
používá
odbornou
terminologii.
e)
Spojování
jednotlivých
konstrukčních
prvků
masivních
bloků
dřevostaveb
dřevěnými
a
kovovými
spojovacími
Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb, 25.4.2024 11:30:29
Strana 7 z 11

Hodnoticí standard

prostředky:
AOs
posoudí
věcnou
správnost
uchazečova
vysvětlení
podle
konkrétního
zadání.
f)
Výroba
jednotlivých
částí
masivních
bloků
dřevostaveb:
AOs
posoudí
uchazeče,
jak
se
správně
orientuje
v
zadání
a
samostatně
vyrobí
podle
zadání
minimálně
dva
druhy
masivního
bloku
dřevostaveb
a
zhodnotí
věcnou
správnost
jeho
postupu.Tolerovány
jsou
drobné
nepřesnosti.
Samostatně
a
přesně
zhotoví
jednotlivé
prvky
konstrukce
masivního
bloku
s
použitím
správného
nářadí
a
nástrojů.
Dodrží
stanovený
časový
limit,
který
odpovídá
složitosti
a
množství
prvků.
Dodržuje
zásady
BOZP.
Vysvětlí
a
připraví
lepící
směsi
(lepidlo
a
přísady)
pro
lepení
jednotlivých
dílců
masivního
bloku.
g)
Vyřezávání
stavebních
otvorů
a
otvorů
pro
technické
instalace:
AOs
sleduje,
zda
uchazeč
postupuje
podle
zadání
při
dodržování
technologických
postupů
a
dodržení
BOZP.
Hodnotí
se
celková
zručnost,
věcná
správnost
postupu
a
dodržení
časového
limitu,
vzhledem
ke
složitosti
a
rozsahu
zadané
konstrukce.
h)
Osazování
izolačních
materiálů,
parozábran
a
difuzních
fólií:
AOs
sleduje,
zda
vysvětlení
je
věcně
správné,
pracovní
postup
dodržen,
včetně
BOZP.
ch)
Osazování
stavebních
otvorů
okny
a
dveřmi:
AOs
sleduje,
zda
uchazeč
správně
osadí
jeden
stavební
otvor
oknem
nebo
dveřmi
podle
konkrétního
zadání.
i)
Impregnace
stavebních
prvků
masivních
bloků
dřevostaveb
ochrannými
látkami
a
povrchová
úprava
nátěrovými
hmotami,
fasádními
materiály
strojně
nebo
ručně
:
AOs
posoudí,
jak
uchazeč
vysvětlí
vhodnost
ošetření
masivního
bloku
ochrannou
látkou
proti
dřevokazným
škůdcům.
Dále
pak
rozdílnost
způsobu
aplikace
-
nátěr,
nástřik,
ponor,
a
jak
při
práci
dodržuje
BOZP.
j)
Kompletace
dílců
a
podsestav
do
vyšších
funkčních
celků:
AOs
posuzuje
technologickou
správnost
kompletace,
zda
uchazeč
dodržuje
předpisy
BOZP,
zda
používá
osobní
ochranné
pracovní
prostředky
a
provádí
kontrolu
provedené
práce.
 
Uchazeč
musí
být
vybaven
vlastním
pracovním
oděvem,
obuví
a
osobními
ochrannými
pracovními
prostředky.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb, 25.4.2024 11:30:29
Strana 8 z 11

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání stavební truhlář nebo tesař a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby, stavebně truhlářské výroby nebo dřevostaveb nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti dřevovýroby, dřevostaveb nebo stavebního truhlářství.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti dřevovýroby nebo zpracování dřeva se zaměřením na stavebnictví, dřevostavby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby, dřevostaveb nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti dřevovýroby, dřevostaveb nebo stavebního truhlářství.
c)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti dřevovýroby nebo zpracování dřeva se zaměřením na stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti dřevovýroby, dřevostaveb nebo stavebního truhlářství.
d)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast dřevovýroby nebo zpracování dřeva se zaměřením na stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dřevovýroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti dřevovýroby, dřevostaveb nebo stavebního truhlářství.
e)	Profesní kvalifikace 33-043-H Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby dřevostaveb. 
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb, 25.4.2024 11:30:29
Strana 9 z 11

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici pracoviště s minimálním následujícím materiálně-technickým vybavením:
 
– Prostory a zdroj potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
– Materiály a polotovary pro zhotovování masivních bloků dřevostaveb
– Konstrukční, technologická a výrobní dokumentace v tištěné i elektronické formě
– Normy a předpisy v platném znění (viz pokyny k realizaci zkoušky)
– Technologické vybavení pro výrobu dřevostaveb:
a) stroje a zařízení
• formátovací kotoučová pila na plošný materiál
• formátovací pila na řezivo
• stojanová pásová pila
• srovnávací frézka minimální šíře záběru 300 mm
• tloušťkovací frézka minimální šíře záběru 300 mm
• spodní stolová frézka s průměrem hřídele 30 mm
• vrtací dlabačka s upínací hlavou do minimálního průměru 25 mm
• stojanová vrtačka se sklíčidlem do průměru 13 mm
• vrtačka vysukovací
• pásová bruska s minimální šíří brusného pásu 150 mm
• bruska hranová (tvarová)
• ruční elektrické nářadí: kotoučové a přímočaré pily, vrtačky, hoblíky pásové a vibrační brusky
• ruční pneumatická zařízení ‒ sponkovačky, vlnkovačky a hřebíkovačky
b) Pomůcky, nástroje, nářadí:
truhlářská hoblice, úhelník dřevěný s příložníkem (200 mm), příložník ocelový, úhelník stavitelný (120 mm), úhelník ocelový (120 mm), pokosník dřevěný, pokosník ocelový, palička dřevěná (např. 250 g), palička gumová (Ø 60 x 120 mm), pokosnice, metr skládací, metr svinovací, ztužidlo truhlářské 200 mm, profi svěrka, sada dlát (6 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm, 26 mm), sada šroubováků, pachole, dřevěné kozy, kleště štípací, kleště kombinované, pila truhlářská sklopná 800 mm, pila ocaska, pila děrovka, pila čepovka, kleště rozváděcí na pilové listy, pilník na pily tříhranný, pilník hrubý na dřevo, rašple plochá, stěrka malířská (špachtle), vodováha, smetáček, tužka, kladivo 
c) Stavební deník
d) Počítač nebo tablet se základní softwarovou výbavou
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 16 až 20 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů.
Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb, 25.4.2024 11:30:29
Strana 10 z 11

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
KODA, s. r. o., Blatno 118
ESOZ Chomutov
KERNER, s. r. o., Chomutov
Sřední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
LINETA, a. s., Praha
 
Výrobce/výrobkyně masivních bloků dřevostaveb, 25.4.2024 11:30:29
Strana 11 z 11