Hodnotící standard

Inspektor/inspektorka průmyslových komínů (kód: 36-158-T)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Inspektor průmyslových komínů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
7
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Stanovení zásad návrhu průmyslového komínu
7
Vypracování technologického posudku průmyslového komínu
7
Orientace v konstrukčních řešeních a materiálech pro stavbu různých typů průmyslových komínů
7
Provedení rozboru technologických údajů o provozu průmyslového komínu
7
Organizování sběru dat o stavu průmyslového komínu
7
Stanovení kritických míst komínu
7
Nedestruktivní zkoušení komínu
7
Odebírání vzorků pro laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků při revizi průmyslových komínů
7
Zaměření komínu pro zpracování náhradní projektové dokumentace
7
Vyhodnocení zpracovaných posudků a studií průmyslového komínu
7
Stanovení zbytkové životnosti průmyslového komína z výsledků prohlídky
7
Vypracování závěrečné zprávy o stavu průmyslového komínu
7
Orientace v normách a předpisech pro průmyslové komíny
7
Orientace v odborné terminologii v oboru průmyslových komínů
7
Ověření příslušenství průmyslových komínů
7
Orientace v konstrukci horkých průmyslových komínů
7
Orientace v konstrukci mokrých průmyslových komínů
7
Dodržování BOZP při revizi průmyslových komínů
7
Kontrola hloubky uložení výztuže při stavbě komínu
7
Kontrola karbonatace při stavbě komínu
7
Vyhotovení situačních schémat závad zjištěných při revizi komínu
7
Vypracování technické inspekční zprávy
7
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Inspektor/inspektorka průmyslových komínů, 30.9.2026 1:40:15
Strana 1 z 13

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Stanovení zásad návrhu průmyslového komínu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat technické podklady potřebné k návrhu komínu
Písemně s ústní obhajobou
b) Uvést postup používaný při návrhu komínu
Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
Vypracování technologického posudku průmyslového komínu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat technické podklady potřebné pro vypracování technologického posudku komínu
Písemně s ústní obhajobou
b) Provést výpočet tahu pro dané technické parametry komínu
Praktické předvedení s ústní obhajobou
c) Odůvodnit vznik přetlakových zón v komíně
Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v konstrukčních řešeních a materiálech pro stavbu různých typů průmyslových komínů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat rozdělení průmyslových komínů podle typu
Písemně s ústní obhajobou
b) Specifikovat technické parametry jednotlivých typů průmyslových komínů
Písemně s ústní obhajobou
c) Zvolit materiály pro nosnou konstrukci komínu (typ, vlastnosti a rozsah použití)
Písemně s ústní obhajobou
d) Zvolit materiály pro zděná pouzdra (typ, vlastnosti a použití)
Písemně s ústní obhajobou
e) Zvolit materiály pro ocelová pouzdra (typ, vlastnosti a použití)
Písemně s ústní obhajobou
f) Zvolit materiály pro plastová pouzdra (typ, vlastnosti a použití)
Písemně s ústní obhajobou
g) Popsat technické podklady potřebné k návrhu komínu
Písemně s ústní obhajobou
h) Uvést postup používaný při návrhu komínu
Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provedení rozboru technologických údajů o provozu průmyslového komínu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Specifikovat skladbu požadovaných technologických údajů
Písemně s ústní obhajobou
b) Posoudit vliv nedostatečných technologických informací o provozu komínu na kvalitu inspekční zprávy
Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
Inspektor/inspektorka průmyslových komínů, 30.9.2026 1:40:15
Strana 2 z 13

Hodnotící standard

Organizování sběru dat o stavu průmyslového komínu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Specifikovat informace požadované pro řádné posouzení stavu průmyslového komínu
Ústní ověření
b) Popsat způsoby, jakými lze získat informace o stavu komínu
Písemně s ústní obhajobou
c) Uvést možné typy inspekcí komínu
Písemně s ústní obhajobou
d) Popsat způsob provádění inspekce komínu
Písemně s ústní obhajobou
e) Popsat složení pracovního týmu pro inspekci průmyslových komínů
Písemně s ústní obhajobou
f) Specifikovat revizní a jiné činnosti, které jsou prováděny během inspekce komínu
Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stanovení kritických míst komínu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat kritická místa a důvody jejich určení
Písemně s ústní obhajobou
b) Stanovit kritická místa podle typu,  konstrukce a provozních podmínek komínu na základě předložených dílčích podkladů
Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
Nedestruktivní zkoušení komínu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat jednotlivé typy nedestruktivních zkoušek prováděných u komínů
Písemně s ústní obhajobou
b) Interpretovat výsledky nedestruktivních zkoušek
Písemně s ústní obhajobou
c) Popsat metody diagnostiky konstrukce komínu (geometrické a geodetické imperfekce)
Písemně s ústní obhajobou
d) Popsat metody zkoušení betonů
Písemně s ústní obhajobou
e) Popsat metody zkoušení žáruvzdorných hmot
Písemně s ústní obhajobou
f) Popsat metody zkoušení těsnících hmot
Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Odebírání vzorků pro laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků při revizi průmyslových komínů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést způsoby odebírání vzorků pro laboratorní zkoušky a odebrat vzorek
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Specifikovat rozměry odebíraných vzorků pro laboratorní zkoušky
Písemné ověření s ústní obhajobou
c) Provést zkoušku na odebraném vzorku
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Blíže určit kvalifikaci osoby provádějící laboratorní zkoušky
Písemně s ústní obhajobou
e) Interpretovat výsledky laboratorních zkoušek
Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Inspektor/inspektorka průmyslových komínů, 30.9.2026 1:40:15
Strana 3 z 13

Hodnotící standard

Zaměření komínu pro zpracování náhradní projektové dokumentace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Odůvodnit nutnost vypracování  náhradní  projektové dokumentace
Písemně s ústní obhajobou
b) Specifikovat důležité rozměry komínu pro zpracování náhradní projektové dokumentace
Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
Vyhodnocení zpracovaných posudků a studií průmyslového komínu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést případy, kdy je vyžadován statický posudek komínu
Písemně s ústní obhajobou
b) Blíže určit kvalifikaci osoby oprávněné vyhotovit statický posudek komínu
Písemně s ústní obhajobou
c) Vyhodnotit závěry statického posudku komínu
Praktické předvedení
d) Uvést účel vyhotovení rozptylové studie z hlediska provozu komínu
Písemně s ústní obhajobou
e) Blíže určit kvalifikaci osoby oprávněné zpracovat rozptylovou studii
Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Stanovení zbytkové životnosti průmyslového komína z výsledků prohlídky
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Definovat pojem životnost komínu
Písemně s ústní obhajobou
b) Uvést nejdůležitější podklady nutné pro stanovení životnosti komínu
Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
Vypracování závěrečné zprávy o stavu průmyslového komínu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Specifikovat podklady, z kterých vychází závěrečná zpráva
Písemně s ústní obhajobou
b) Popsat obsah a skladbu závěrečné zprávy
Písemně s ústní obhajobou
c) Charakterizovat jednotlivé konstrukce komína – definovat jejich použitelnost a bezpečnost
Písemně s ústní obhajobou
d) Vyhodnotit zjištěnou hloubku karbonatace a armovací výztuže
Praktické předvedení
e) Vyhodnotit výsledky z nedestruktivních zkoušek provedených na komíně
Praktické předvedení
f) Vyhodnotit laboratorní výsledky zkoušek vzorků odebraných na komíně
Praktické předvedení
g) Vyhodnotit předchozí provoz komínu
Praktické předvedení
h) Vyhodnotit zjištěné tahové poměry v komíně
Praktické předvedení
i) Posoudit důležitost znalosti provozních podmínek komína, historie komínu a tahových poměrů v komíně
Písemně s ústní obhajobou
j) Uvést východiska návrhu opatření pro bezpečný provoz komínu
Písemně s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Inspektor/inspektorka průmyslových komínů, 30.9.2026 1:40:15
Strana 4 z 13

Hodnotící standard

Orientace v normách a předpisech pro průmyslové komíny
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat nejdůležitější normy a předpisy pro navrhování, stavbu a kontrolu průmyslových komínů
Písemné a ústní ověření
b) Uvést subjekt, který je oprávněn provést školení BOZP
Písemné a ústní ověření
c) Uvést povinné certifikáty pro zaměstnance provádějícího inspekci průmyslových komínů
Písemné a ústní ověření
d) Uvést subjekt, který je oprávněn ověřit zdravotní způsobilost zaměstnance pro práci ve výškách
Písemné a ústní ověření
e) Uvést subjekt, který je oprávněn uspořádat kurs průmyslového lezení
Písemné a ústní ověření
f) Uvést předpisový zdroj požadavku na inspekci komínů
Písemné a ústní ověření
g) Specifikovat termíny prováděných inspekcí komínů
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v odborné terminologii v oboru průmyslových komínů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Definovat odbornou terminologii v oboru průmyslových komínů
Písemné a ústní ověření
b) Specifikovat zdroje terminologie v oboru průmyslových komínů
Písemné a ústní ověření
c) Vysvětlit rozdíly mezi pojmy prohlídka, revize a inspekce komínu
Písemné a ústní ověření
d) Rozdělit inspekce komínu do skupin podle náročnosti a rozsahu
Písemné a ústní ověření
e) Definovat inspekci I., II. a III. stupně
Písemné a ústní ověření
f) Definovat pasportizaci komínu
Písemné a ústní ověření
g) Definovat monitorovací plán a odůvodnit jeho účelnost
Písemné a ústní ověření
h) Definovat termovizní měření a odůvodnit jeho účelnost
Písemné a ústní ověření
i) Definovat frekvenční analýzu a odůvodnit její účelnost
Písemné a ústní ověření
j) Definovat akustické trasování a vysvětlit jeho význam
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Inspektor/inspektorka průmyslových komínů, 30.9.2026 1:40:15
Strana 5 z 13

Hodnotící standard

Ověření příslušenství průmyslových komínů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat konstrukční prvky hromosvodu
Písemné a ústní ověření
b) Uvést zásady návrhu hromosvodu, technickou normu pro  hromosvod
Písemné a ústní ověření
c) Popsat kvalifikaci osoby oprávněné revidovat hromosvod a četnost těchto revizí
Písemné a ústní ověření
d) Vyjmenovat prvky osvětlení a popsat způsob jejich použití
Písemné a ústní ověření
e) Uvést zásady návrhu osvětlení komína, technickou normu
Písemné a ústní ověření
f) Blíže určit kvalifikaci osoby, která je oprávněna revidovat osvětlení a četnost těchto revizí
Písemné a ústní ověření
g) Uvést druhy leteckého značení instalované na komíně
Písemné a ústní ověření
h) Vyjmenovat předpisy a zásady leteckého značení komína
Písemné a ústní ověření
i) Blíže určit subjekt, který určuje povinnost značit komín jako leteckou překážku
Písemné a ústní ověření
j) Uvést zásady návrhu denního leteckého značení komína
Písemné a ústní ověření
k) Uvést zásady návrhu nočního leteckého značení komína
Písemné a ústní ověření
l) Specifikovat nátěrové systémy pro denní letecké značení komína
Písemné a ústní ověření
m) Vyjmenovat používané druhy návěstidel (původní a současné)
Písemné a ústní ověření
n) Odůvodnit vznik požadavku na útlum hluku v komíně
Písemné a ústní ověření
o) Posoudit, zda je komín zdrojem hluku ve smyslu příslušných hygienických předpisů
Písemné a ústní ověření
p) Popsat způsob útlumu hluku v komíně
Písemné a ústní ověření
q) Uvést zdroje a příčiny vzniku kmitání komína
Písemné a ústní ověření
r) Popsat způsob, jakým se tlumí kmitání komína
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v konstrukci horkých průmyslových komínů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Definovat horké komíny
Písemné a ústní ověření
b) Popsat konstrukční řešení používaná pro horké komíny
Písemné a ústní ověření
c) Specifikovat materiály používané pro horké komíny
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Inspektor/inspektorka průmyslových komínů, 30.9.2026 1:40:15
Strana 6 z 13

Hodnotící standard

Orientace v konstrukci mokrých průmyslových komínů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Definovat mokré komíny
Písemné a ústní ověření
b) Popsat konstrukční řešení mokrých komínů
Písemné a ústní ověření
c) Specifikovat materiály mokrých komínů
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Dodržování BOZP při revizi průmyslových komínů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pracovní výstroj zaměstnance provádějícího revizi komínu
Písemné a ústní ověření
b) Vyjmenovat nejdůležitější zákony, vyhlášky a předpisy týkající se zajištění BOZP při revizi komína
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Kontrola hloubky uložení výztuže při stavbě komínu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsob měření hloubky uložení výztuže
Písemné a ústní ověření
b) Posoudit možná ovlivnění interpretace naměřených hodnot
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Kontrola karbonatace při stavbě komínu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsob měření hloubky karbonatace a provést zkoušku
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Posoudit možná ovlivnění interpretace naměřených hodnot
Písemně s ústním ověřením
Je třeba splnit obě kritéria.
Vyhotovení situačních schémat závad zjištěných při revizi komínu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést důvody pořizování schémat závad
Písemné a ústní ověření
b) Vyjmenovat zásady vytváření schémat závad
Písemné a ústní ověření
c) Vyhotovit situační schéma závad
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Inspektor/inspektorka průmyslových komínů, 30.9.2026 1:40:15
Strana 7 z 13

Hodnotící standard

Vypracování technické inspekční zprávy
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést členění inspekční zprávy průmyslových komínů
Písemné a ústní ověření
b) Určit skladbu textové části inspekční zprávy
Písemné a ústní ověření
c) Určit skladbu přílohy fotodokumentace
Písemné a ústní ověření
d) Vypracovat inspekční zprávu na základě předložených dílčích dokladů
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Uvést zásady pořizování  obrazové dokumentace závad na komíně
Písemné a ústní ověření
f) Uvést zásady pořizování videa zjištěných závad na komíně
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Inspektor/inspektorka průmyslových komínů, 30.9.2026 1:40:15
Strana 8 z 13

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
Uchazeč musí splňovat tyto kvalifikační předpoklady: 
1) Magisterské vysokoškolské vzdělání - inženýr stavebního nebo strojního směru
a současně
2) Autorizace v oboru inženýrské stavby, technologická zařízení nebo pozemní stavby, zkoušení a diagnostika staveb, dle zákona 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Doklady předkládané uchazečem:
Vysokoškolský diplom
Osvědčení o autorizaci
2 x ( originál + 1 kopie) výstupní dokument z činnosti žadatele, která souvisí s průmyslovými komíny (technická zpráva stavby, projektová dokumentace stavby, protokoly o zkouškách stavebních konstrukcí, statické nebo dynamické výpočty staveb,zpráva o stavebně technickém nebo inženýrském průzkumu, technická zpráva o diagnostice stavby) 
Doklady o délce odborné praxe
 
Všichni členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Inspektor/inspektorka průmyslových komínů, 30.9.2026 1:40:15
Strana 9 z 13

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná právnická osoba, resp. autorizovaný zástupce podnikající fyzické nebo právnické osoby musí splňovat tyto kvalifikační požadavky:
 
a)	Vysokoškolské vzdělání - inženýr stavebního nebo strojního směru a praxi v oboru projektování nebo výstavby průmyslových komínů v délce min. 5 let a autorizace v oboru inženýrské stavby, technologická zařízení nebo pozemní stavby nebo diagnostika staveb.
 
Další požadavky:
·	•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Inspektor/inspektorka průmyslových komínů, 30.9.2026 1:40:15
Strana 10 z 13

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zkoušející
autorizovaná
osoba
bude
disponovat
těmito
technickými
normami,
dalšími
předpisy,
dokumentací
a
zařízením:
 
A/
Technické
normy,
ve
znění
pozdějších
předpisů
 
1)
ČSN
EN
13084
Volně
stojící
komíny
2)
ČSN
734110
Vysoké
komíny
zděné
3)
ČSN
73
0212
-
3
Geometrická
přesnost
ve
výstavbě
4)
ČSN
734201
Komíny
a
kouřovody
–
Navrhování,
provádění
a
připojování
spotřebičů
paliv
5)
ČSN
743282
Pevné
kovové
žebříky
pro
stavby
6)
ČSN
743305
Ochranná
zábradlí
7)
ČSN
EN
10088
korozivzdorné
oceli
8)
ČSN
EN
1015
Zkušební
metody
malt
pro
zdivo
9)
ČSN
EN
1052
Zkušební
metody
pro
zdivo
10)
ČSN
EN
1090
Provádění
ocelových
konstrukcí
a
hliníkových
konstrukcí
11)
ČSN
EN
12350
Zkoušení
čerstvého
betonu
12)
ČSN
EN
12390
Zkoušení
ztvrdlého
betonu
13)
ČSN
EN
13670
Provádění
betonových
konstrukcí
14)
ČSN
EN
197
Cement
15)
ČSN
EN
1990
Zásady
navrhování
konstrukcí
16)
ČSN
EN
1991
Eurokód
1:
Zatížení
konstrukcí
17)
ČSN
EN
1992
Eurokód
2:
Navrhování
betonových
konstrukcí
18)
ČSN
EN
1993
Eurokód
3:
Navrhování
ocelových
konstrukcí
19)
ČSN
EN
1996
Eurokód
6:
Navrhování
zděných
konstrukcí
20)
ČSN
EN
1998
-
6
Navrhování
konstrukcí
odolných
proti
zemětřesení
-
Část
6:
Věže,
stožáry
a
komíny
21)
ČSN
EN
206
Beton
22)
ČSN
EN
62305
Ochrana
před
bleskem
23)
ČSN
EN
771
Specifikace
zdících
prvků
24)
ČSN
EN
772
–
1
Zkušební
metody
pro
zdící
prvky
25)
ČSN
EN
795
Prostředky
pro
ochranu
osob
proti
pádu.
Kotvící
zařízení
26)
ČSN
EN
998
Specifikace
malt
pro
zdivo
27)
ČSN
EN
ISO
12944
Nátěrové
hmoty
–
protikorozní
ochrana
28)
ČSN
ISO
13822
Zásady
navrhování
konstrukcí
–
Hodnocení
existujících
konstrukcí
29)
ČSN
ISO
2394
Obecné
zásady
spolehlivosti
konstrukcí
30)
ČSN
73
2011
Nedestruktivní
zkoušení
betonových
konstrukcí
31)
ČSN
EN
13
791
Posuzování
pevnosti
betonu
v
tlaku
v
konstrukcích
a
prefabrikovaných
betonových
dílcích
32)
ČSN
EN
12
504
-
2
Část
2
Nedestruktivní
zkoušení
–
Stanovení
tvrdosti
odrazovým
tvrdoměrem
33)
ČSN
EN
14
630
Stanovení
hloubky
zasažení
karbonatací
v
zatvrdlém
betonu
pomocí
fenolftaleinové
metody
34)
ČSN
73
1370
Nedestruktivní
zkoušení
betonu
–
Společná
ustanovení
35)
ČSN
73
1373
Nedestruktivní
zkoušení
betonu
–
Tvrdoměrné
metody
zkoušení
betonu
36)
ČSN
EN
12
504
-
1
Část
1:
Vývrty
–
Odběr,
vyšetření
a
zkoušení
v
tlaku.
Technické
podmínky
pro
sanaci
betonových
konstrukcí
TP
SSBK
III
37)
ČSN
73
2011
Nedestruktivní
zkoušení
betonových
konstrukcí
38)
ČSN
EN
1504
Výrobky
pro
ochranu
a
opravy
betonových
konstrukcí
 
B/
Předpisy,
vyhlášky
a
zákony,
ve
znění
pozdějších
předpisů.
 
1)
Vyhláška
62/2013
Sb.,
(změna
vyhlášky
499/2006
Sb.,
dokumentace
staveb)
ve
znění
pozdějších
předpisů
2)
Nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
na
pracovištích
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky
3)
Letecký
předpis
L
-
14
ve
znění
pozdějších
předpisů
4)
Nařízení
vlády
č.
91/2010
Sb.,
s
komentářem
–
O
podmínkách
požární
bezpečnosti
při
provozu
komínů,
ve
znění
pozdějších
předpisů
5)
Nařízení
vlády
č.
361/2007
Sb.,
podmínky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci,
ve
znění
pozdějších
předpisů
6)
Nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
bezpečnost
práce
ve
výšce,
ve
znění
pozdějších
předpisů
7)
Nařízení
vlády
č.
378/2001
Sb.,
kterým
se
stanoví
bližší
požadavky
na
bezpečný
provoz
a
používání
strojů,
technických
zařízení,
přístrojů
a
nářadí,
ve
znění
pozdějších
předpisů
Inspektor/inspektorka průmyslových komínů, 30.9.2026 1:40:15
Strana 11 z 13

Hodnotící standard

8)
Nařízení
vlády
č.
495/2001
Sb.,
kterým
se
stanoví
rozsah
a
bližší
podmínky
poskytování
osobních
ochranných
pracovních
prostředků,
ve
znění
pozdějších
předpisů
9)
Nařízení
vlády
č.
591/2006
Sb.,
o
bližších
minimálních
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
na
staveništích,
ve
znění
pozdějších
předpisů
10)
Zákon
č.
86/2002
Sb.,
o
ochraně
ovzduší
ve
znění
pozdějších
předpisů
11)
Zákon
č.
309/2006
Sb.,
o
zajištění
dalších
podmínek
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
ve
znění
pozdějších
předpisů
12)
Zákon
č.
89/2012
Sb.,
občanský
zákoník
ve
znění
pozdějších
předpisů
13)
Zákon
č.
183/2006
Sb.,
stavební
zákon
ve
znění
pozdějších
předpisů
14)
Zákon
č.
360/1992
Sb.
o
výkonu
povolání
autorizovaných
architektů
a
o
výkonu
povolání
autorizovaných
inženýrů
a
techniků
činných
ve
výstavbě
ve
znění
pozdějších
předpisů
 
C/
Dokumentace,
příručky
a
postupy
 
1)
Projektová
dokumentace
pro
jednotlivé
typy
komínů
včetně
technických
parametrů
nutných
pro
výpočet
tahu
2)
Technologické
předpisy
výstavby
(Omega
Teplotechna
Praha,
a.
s.)
3)
Metodické
postupy
a
příručky
pro
kontroly
a
opravy
komínů
(Omega
Teplotechna
Praha,
a.
s.)
4)
Technické
podmínky
revize
komína
obsahující
postupy
při
úrazu
na
komíně,
způsob
záchrany
a
doprava
zraněného
na
úroveň
terénu
a
minimální
počet
pracovníku
pro
výstup
na
komín
 
D.
Zařízení
1)
Školní
tabule,
křída,
hadr,
popřípadě
flipchart
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
realizaci
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
svého
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Pokud
žadatel
bude
při
zkouškách
využívat
materiálně
-
technické
vybavení
jiného
subjektu,
přiloží
k
žádosti
o
udělení
nebo
prodloužení
platnosti
autorizace
smlouvu
(popřípadě
smlouvy)
umožňující
jeho
užívání
nejméně
po
dobu
5
let
ode
dne
podání
žádosti
o
udělení
nebo
prodloužení
platnosti
autorizace
(např.
nájemní
smlouvu,
smlouvu
o
užívání,
prohlášení
o
zapůjčení
apod.)
včetně
dokladu
typu
smlouvy
o
smlouvě
budoucí
dávajícího
předpoklad
dlouhodobějšího
disponování
s
příslušným
vybavením.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Inspektor/inspektorka průmyslových komínů, 30.9.2026 1:40:15
Strana 12 z 13

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě standardu se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Asociace pracovníků tlakových zařízení
Omega-Teplotechna Praha, a. s.
BETONCONSULT, s. r. o.
Inspektor/inspektorka průmyslových komínů, 30.9.2026 1:40:15
Strana 13 z 13