|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Image00001.jpeg |  | Kvalifikační standard |
|  |
|  |
|  |
| Montér/montérka prací pod napětím NN do 1000 V (kód: 26-049-H)  |
|  |
| Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
|  |
| Skupina oborů: | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) |
| Týká se povolání: | Elektromechanik pro silnoproud |
|  |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 3 |
|  |
| **Odborná způsobilost** |
|  |
| Název | Úroveň |
| Dodržování zásad BOZP při montáži a připojování kabelových souborů k energetické síti | 3 |
| Orientace v technické dokumentaci a normách | 3 |
| Provádění přechodu svazkových vodičů na zemní kabel | 3 |
| Výměna pojistkových spodků v kabelových skříních NN | 3 |
| Montáž přípojky odběratele z kabelu NN pomocí odbočovací svorky a odbočné spojky | 3 |
| Montáž průběžné spojky na plastovém kabelu NN | 3 |
| Výměna vyhřátého kabelového oka v jedné fázi bez přerušení proudové zátěže | 3 |
| Vedení dokumentace a záznamů o provedené práci | 3 |
| Kontrola stavu použitých ochranných osobních pomůcek a nářadí | 3 |
|  |
|  |
|  |
| Montér/montérka prací pod napětím NN do 1000 V, 28.03.2024 23:21:46 | Strana 1 z 2 |  |
| Image00001.jpeg |  | Kvalifikační standard |
|  |
|  |
|  |
| Platnost standardu |
| Standard je platný od: 15.10.2022 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Montér/montérka prací pod napětím NN do 1000 V, 28.03.2024 23:21:46 | Strana 2 z 2 |  |