Hodnoticí standard

Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v legislativě, normách a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů
4
Orientace v provedení tepelných čerpadel
4
Orientace v činnosti tepelného čerpadla
4
Výpočty soustav s tepelným čerpadlem
4
Instalace soustav s tepelnými čerpadly
4
Údržba a opravy soustav s tepelnými čerpadly
4
Využití geotermálních zdrojů pro tepelná čerpadla
4
Platnost standardu
Standard je platný od:
28.10.2022
Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 11.5.2024 12:24:11
Strana 1 z 7

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v legislativě, normách a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést základní požadavky národní a evropské legislativy týkající se energetické náročnosti systémů s tepelnými čerpadly
Ústní ověření
b) Uvést požadavky na instalaci a provoz zařízení s obsahem chladiv a olejů
Ústní ověření
c) Popsat požadavky legislativy pro primární okruhy vrtů země-voda a voda-voda, oprávnění projektanti, rozsah dokumentace, postup schvalovacího procesu
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v provedení tepelných čerpadel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Ukázat a popsat typy provedení tepelných čerpadel podle zdrojů tepla
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vyjmenovat komponenty tepelných čerpadel, jejich druhy a funkce v systému
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Orientace v činnosti tepelného čerpadla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pracovní cyklus tepelného čerpadla a jednotlivé pochody probíhající při jednom pracovním cyklu tepelného čerpadla
Ústní ověření
b) Popsat a vysvětlit požadavky na chladivo a mazací olej v tepelném čerpadle
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Výpočty soustav s tepelným čerpadlem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vypočítat potřebný výkon tepelného čerpadla podle zadaných hodnot (tepelná ztráta budovy, parametry otopné soustavy, spotřeba teplé vody)
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vypočítat úsporu energie po instalaci tepelného čerpadla do stávající budovy
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vypočítat sezonní topný faktor tepelného čerpadla
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 11.5.2024 12:24:11
Strana 2 z 7

Hodnoticí standard

Instalace soustav s tepelnými čerpadly
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Z předložené projektové dokumentace popsat postup instalace soustavy tepelného čerpadla
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b) Provést napojení tepelného čerpadla na otopnou soustavu a nastavit průtok v otopné soustavě s ohledem na práci tepelného čerpadla
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Provést funkční zkoušku a uvést zařízení do zkušebního provozu
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Údržba a opravy soustav s tepelnými čerpadly
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat průběh pravidelné údržby tepelného čerpadla a vyjmenovat riziková místa častých závad
Ústní ověření
b) Provést kontrolu funkce tepelného čerpadla (měření teplot, tlaků a příkonu), vyhodnotit kontrolu, určit příčinu závady a vyplnit protokol o kontrole zařízení tepelného čerpadla
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
Využití geotermálních zdrojů pro tepelná čerpadla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat vliv geologických podmínek na volbu systému země-voda nebo voda-voda
Ústní ověření
b) Orientačně stanovit dimenzování díla pro systémy země-voda a voda-voda, popsat,  jaké vstupy jsou nutné pro výpočet a návrh primárního okruhu, uvést základní poučky pro návrh primárního okruhu (konstrukce vrtů, materiál, technologie,…)
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 11.5.2024 12:24:11
Strana 3 z 7

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.
 
Jedná se o PK, pro účely § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (Zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
 
Vstupní podmínkou pro zařazení uchazeče ke zkoušce je splnění některého z následujících požadavků:
- střední odborné vzdělání s výučním listem v technickém oboru a praxe v oboru minimálně 3 roky
- střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
- vyšší odborné vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
- vysokoškolské vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
- řádné ukončení rekvalifikace pro pracovní činnost instalatér nebo topenář nebo mechanik chladicích zařízení nebo elektromontér a 3 roky praxe v oboru instalatérství, topenářství nebo chladicí techniky nebo elektrotechniky.
 
Ověřování splnění kritérií probíhá ústním ověřením a praktickým předvedením. Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací. K přezkoušení těchto kompetencí určí zkoušející část tepelného čerpadla. K přezkoušení kompetence Instalace, údržba a servis tepelného čerpadla zkoušející simuluje závadu na určené části soustavy s tepelným čerpadlem.
 
Členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 11.5.2024 12:24:11
Strana 4 z 7

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na chladicí a klimatizační techniku a alespoň 5 let praxe v oblasti instalace a servisu tepelných čerpadel.
b)	Vyšší odborné vzdělání v oboru stavebním nebo strojním nebo elektrotechnickém a alespoň 5 let praxe v oblasti technologie tepelných čerpadel.
c)	Vysokoškolské vzdělání v oboru stavebním nebo strojním nebo elektrotechnickém a alespoň 5 let praxe v oblasti technologie tepelných čerpadel.
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí prokázat lektorskou činnost v oboru tepelných čerpadel nejméně tři roky před udělením autorizace.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro
zajištění
zkoušky
podle
tohoto
hodnoticího
standardu
je
třeba
mít
k
dispozici
instalatérskou
dílnu
vybavenou
minimálně:
 
Českými
technickými
normami
z
oblasti
tepelných
čerpadel
a
topení
-
v
aktuálním
znění:
-
ČSN
EN
378
-
1+A1
(14
0647)
–
06/2011
Chladicí
zařízení
a
tepelná
čerpadla
–
Bezpečnostní
a
environmentální
požadavky
–
Část
1:
Základní
požadavky,
definice,
klasifikace
a
kritéria
volby
-
ČSN
EN
378
-
2+A1
(14
0647)
–
11/2009
Chladicí
zařízení
a
tepelná
čerpadla
–
Bezpečnostní
a
environmentální
požadavky
–
Část
2:
Konstrukce,
výroba,
zkoušení,
značení
a
dokumentace
-
ČSN
EN
378
-
3
(14
0647)
–
10/2008
Chladicí
zařízení
a
tepelná
čerpadla
–
Bezpečnostní
a
environmentální
požadavky
–
Část
3:
Instalační
místo
a
ochrana
osob
-
ČSN
EN
378
-
4
(14
0647)
–
10/2008
Chladicí
zařízení
a
tepelná
čerpadla
–
Bezpečnostní
a
environmentální
požadavky
–
Část
4:
Provoz,
údržba,
oprava
a
rekuperace
-
ČSN
EN
13313
(14
0120)
–
06/2011
Chladicí
zařízení
a
tepelná
čerpadla
–
Odborná
způsobilost
osob
-
ČSN
EN
14511
-
1
Klimatizátory
vzduchu,
jednotky
pro
chlazení
kapalin
a
tepelná
čerpadla
s
elektricky
poháněnými
kompresory
pro
ohřívání
a
chlazení
prostoru
-
Část
1:
Termíny
a
definice
-
ČSN
EN
14511
-
2
Klimatizátory
vzduchu,
jednotky
pro
chlazení
kapalin
a
tepelná
čerpadla
s
elektricky
poháněnými
kompresory
pro
ohřívání
a
chlazení
prostoru
-
Část
2:
Zkušební
podmínky
-
ČSN
EN
14511
-
3
Klimatizátory
vzduchu,
jednotky
pro
chlazení
kapalin
a
tepelná
čerpadla
s
elektricky
poháněnými
kompresory
pro
ohřívání
a
chlazení
prostoru
-
Část
3:
Zkušební
metody
-
ČSN
EN
15450
Tepelné
soustavy
v
budovách
-
Navrhování
tepelných
soustav
s
tepelnými
čerpadly
-
ČSN
EN
15316
-
2
Tepelné
soustavy
v
budovách
-
Výpočtová
metoda
pro
stanovení
potřeby
energie
a
účinností
soustavy
-
Část
2:
Sdílení
tepla
pro
vytápění
Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 11.5.2024 12:24:11
Strana 5 z 7

Hodnoticí standard

-
ČSN
EN
15316
-
3
Tepelné
soustavy
v
budovách
-
Výpočtová
metoda
pro
stanovení
potřeb
energie
a
účinností
soustavy
-
Část
3:
Soustavy
teplé
vody
-
ČSN
EN
14825
Klimatizátory
vzduchu,
jednotky
pro
chlazení
kapalin
a
tepelná
čerpadla
s
elektricky
poháněnými
kompresory
pro
ohřívání
a
chlazení
prostoru
-
Zkoušení
a
klasifikace
za
podmínek
částečného
zatížení
a
výpočet
při
sezonním
nasazení
 
V
oblasti
tepelných
čerpadel
se
zdrojem
tepla
ze
země:
Zákon
č.
183/2006
Sb.,
o
územním
plánování
a
stavebním
řádu
(stavební
zákon),
ve
znění
pozdějších
předpisů
Zákon
č.
254/2001
Sb.,
o
vodách
a
o
změně
některých
zákonů
(vodní
zákon),
ve
znění
pozdějších
předpisů
Zákon
č.
61/1988
Sb.,
o
hornické
činnosti,
výbušninách
a
o
státní
báňské
správě,
ve
znění
pozdějších
předpisů
Zákon
č.
62/1988
Sb.,
o
geologických
pracích,
ve
znění
pozdějších
předpisů
 
V
oblasti
tepelných
čerpadel
se
zdrojem
tepla
z
vody:
ČSN
755115
Jímání
podzemní
vody
 
Pozn.:
zákony
a
normy
vždy
v
aktuálním
znění
v
době
konání
zkoušky
 
Technickou
dokumentací,
montážními
výkresy,
schématy,
postupy,
katalogy
součástek,
strojními
tabulkami
Souvisejícími
předpisy
z
oblasti
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
Výkresovou
dokumentací
podle
projektu
tepelného
čerpadla
–
stavební
a
montážní
část
Návody
výrobců
tepelných
čerpadel
 
Prostory
pro
ověřování
kritérií
formou
praktického
předvedení
–
místnost
s
tepelnými
čerpadly,
akumulačními
nádobami
a
otopnou
soustavou
Nejméně
tři
tepelná
čerpadla,
jedno
typu
voda
-
voda,
jedno
typu
vzduch
-
voda
a
jedno
typu
země
-
voda;
dvě
z
nich
funkční,
na
kterých
je
možné
simulovat
závadu
 
Na
každé
funkční
tepelné
čerpadlo:
baterie
manometrová
nebo
baterie
digitální,
včetně
uzavíracích
ventilů
a
hadic,
s
manometry
–
nízkotlaký,
vysokotlaký
pro
chladiva
použitá
v
daných
tepelných
čerpadlech
 
Montážní
materiál
potřebný
pro
ověřování
kritérií
formou
praktického
předvedení
Materiál
a
nářadí
potřebné
k
připojení
tepelného
čerpadla
na
akumulační
nádobu
a
otopnou
soustavu
 
Poznámka:
použitý
materiál
závisí
na
tom,
jaký
druh
tepelného
čerpadla
se
použije.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
realizaci
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda)
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
 
Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 11.5.2024 12:24:11
Strana 6 z 7

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Asociace pro využití tepelných čerpadel
České vysoké učení technické v Praze
Školicí středisko CHKT a TČ, s. r. o.
Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, 11.5.2024 12:24:11
Strana 7 z 7