Hodnoticí standard

Mechanik pneuservisu osobních motorových vozidel (kód: 23-087-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v zásadách BOZP, PO, životního prostředí a právních předpisů v pneuservisu osobních vozidel
3
Orientace v jednotlivých kategoriích osobních vozidel
3
Orientace v konstrukci a technologii výroby pláště osobního vozidla
3
Orientace v konstrukci ráfku osobních vozidel
3
Volba pracovního postupu při demontáži kola z osobního vozidla
3
Volba pracovního postupu a provedení demontáže pneumatiky osobního vozidla na montážním stroji
3
Vyvažování pneumatik
3
Volba pracovního postupu při montáži kola osobního vozidla
3
Posouzení vhodnosti pneumatik pro opravu
3
Diagnostika závad dle opotřebení pneumatik
3
Orientace v systémech pro nouzové dojetí osobních vozidel
3
Charakterizovat TPMS-Tyre Presseure Monitoring System-a jeho použití v osobních vozidlech
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 14.10.2015 do: 20.10.2019
Mechanik pneuservisu osobních motorových vozidel, 30.3.2026 12:24:40
Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v zásadách BOZP, PO, životního prostředí a právních předpisů v pneuservisu osobních vozidel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat předpisy BOZP a PO při činnostech souvisejících s pracemi v  pneuservise osobních vozidel
Ústní ověření
b) Popsat předpokládaná rizika poškození zdraví při práci s pneumatikami, nebezpečnými látkami a chemikáliemi používanými při práci v pneuservise osobních vozidel
Ústní ověření
c) Používat ochranné pomůcky při činnostech v pneuservise osobních vozidel
Praktické předvedení
d) Dodržovat zásady ekologického nakládání, třídění, další využití a likvidaci nebezpečného odpadu při činnosti pneuservisu
Písemné a ústní ověření
e) Orientovat se v podmínkách stanovených vyhláškou o schvalování technické způsobilosti a  technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zákon 341/2002 Sb.
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v jednotlivých kategoriích osobních vozidel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) a)	Orientovat se v kategoriích osobních vozidel dle vyhlášky MD Č.56/2001 Sb.
Ústní ověření
b) b)	Popsat jednotlivé druhy osobních vozidel zařazených do kategorií dle vyhlášky MD Č.56/2001 Sb.
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v konstrukci a technologii výroby pláště osobního vozidla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat charakteristické rozměry pneumatiky
Ústní ověření
b) Popsat jednotlivé částí  pneumatiky, rozdělení dle konstrukce, směsi, dezénu a  oblasti použití u osobních vozidel
Ústní ověření
c) Popsat rozdíl konstrukcí pláště diagonální a radiální, možné výhody a nevýhody, pojmenovat konstrukční skladby plášťů dle druhu provozu a povrchu vozovky
Ústní ověření
d) Popsat technologii výroby pláště, použité materiály a jejich význam pro správnou funkci pneumatiky na vozidle
Ústní ověření
e) Popsat možné výrobní vady plášťů a jejich projevy včetně vlivu jízdní vlastnosti vozidla
Ústní ověření
f) f) Vysvětlit nové značení pneumatik štítkováním a popsat číselné značení štítku
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik pneuservisu osobních motorových vozidel, 30.3.2026 12:24:40
Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Orientace v konstrukci ráfku osobních vozidel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat značení vysvětlující rozměry a provedení ráfku, vyjmenovat hlavní části ráfku, popsat konstrukci ráfku a diskového kola
Ústní ověření
b) Vysvětlit pravidla a důležitá specifika pro výběr ráfků k danému typu osobního vozidla
Ústní ověření
c) Orientovat se v katalozích výrobců ráfků a určit vhodný typ pro dané vozidlo
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba pracovního postupu při demontáži kola z osobního vozidla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést předepsaným a bezpečným způsobem zvednutí osobního vozidla
Praktické předvedení
b) Popsat jednotlivé typy zvedacích zařízení jejich nosnost, výhody a nevýhody
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat způsoby uchycení kol a postup jejich odborné demontáže
Ústní ověření
d) Zvolit vhodné pomůcky, nářadí a určit zásady postupu demontáže kola z osobního vozidla
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba pracovního postupu a provedení demontáže pneumatiky osobního vozidla na montážním stroji
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat obsluhu montážního stroje s pomocným ramenem, vysvětlit jeho hlavní části, příslušenství a speciální nářadí
Ústní ověření
b) Provést odbornou demontáž /odmáčknutí/patek pláště pneumatiky a vysvětlit pravidla demontáže pneumatiky osobního vozidla
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Provést odbornou montáž pneumatiky, pryžového ventilu s popisem jejich typů, pravidel jejich výměny a příčiny poškození
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Popsat pravidla demontáže pláště z kol se systémem nouzového dojetí
Ústní ověření
e) Popsat pravidla demontáže a montáže pláště z ráfku při použití čidla TPMS
Ústní ověření
f) Popsat zásady hustění pneumatik husticím manometrem, tlakovým dělem a dodržovat zásady použití
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik pneuservisu osobních motorových vozidel, 30.3.2026 12:24:40
Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

Vyvažování pneumatik
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat obsluhu vyvažovacího stroje, vysvětlit jeho hlavní části a funkci
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Popsat význam vyvážení pneumatiky pro správný provoz a charakterizovat možné závady na plášti a podvozku při nesprávném vyvážení
Písemné a ústní ověření
c) Provést vyvážení pneumatiky na vyvažovacím stroji, umístění a připevnění závaží na ráfek, charakterizovat nejzávažnější a nejčastější chyby při vyvažování pneumatiky
Praktické předvedení
d) Popsat vyvažování pneumatik u atypických kol
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba pracovního postupu při montáži kola osobního vozidla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pravidla montáže kol osobního vozidla, ošetření náboje a dosedací plochy
Ústní ověření
b) Zvolit vhodné pomůcky a nářadí pro montáž kol osobních vozidel
Praktické předvedení
c) Zvolit předepsaný utahovací moment a zásady použití momentového klíče pro dotažení kola osobního vozidla
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Popsat typy šroubů a matic pro uchycení kola osobního vozidla (dosedací plochy)
Ústní ověření
e) Popsat zásady následné kontroly u Alu kol
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Posouzení vhodnosti pneumatik pro opravu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat jednotlivé části pláště a jejich význam pro bezpečnou funkci pneumatiky, určit místa na plášti, která jsou možná pro opravu poškození aniž by došlo k omezení bezpečné funkce pneumatiky a provozu vozidla, určit, co lze a nelze opravit a navrhnout způsob opravy
Písemné a ústní ověření
b) Určit vhodný opravný materiál a dle pokynů jeho výrobce opravit průpich u radiálního pláště a vysvětlit jednotlivé fáze opravy
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vysvětlit důvody oprav teplou vulkanizací s použitím zařízení Thermopress
Písemné a ústní ověření
d) Orientovat se v podmínkách vhodnosti protektorování pneumatik osobních vozidel
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik pneuservisu osobních motorových vozidel, 30.3.2026 12:24:40
Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Diagnostika závad dle opotřebení pneumatik
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Diagnostikovat příčiny nerovnoměrného opotřebení pneumatik
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Identifikace příčin nerovnoměrného opotřebení pneumatik a jeho dopad na jízdní vlastnosti vozidla
Písemné a ústní ověření
c) Vysvětlit pojem aquaplaning, příčiny a důsledky
Písemné a ústní ověření
d) Orientovat se v základních prvcích geometrie náprav s dopadem na opotřebení pneumatik
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v systémech pro nouzové dojetí osobních vozidel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v součastných systémech pro nouzové dojetí. /Run-Flat, CSR, ContiComfort Kit a p./
Písemné a ústní ověření
b) Popsat funkci, konstrukci a princip činnosti dojezdových pneumatik /run-flat/
Písemné a ústní ověření
c) Zvolit postup pro aplikaci tekutých systémů pro nouzové dojetí a určit rizika použití
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Charakterizovat TPMS-Tyre Presseure Monitoring System-a jeho použití v osobních vozidlech
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést důvody zavedení monitoringu tlakového media v pneumatikách do sériové výroby automobilů
Písemné a ústní ověření
b) Charakterizovat přímý a nepřímý měřicí sytém TPMS, popsat rozdíly, výhody a nevýhody
Písemné a ústní ověření
c) Provést demontáž a montáž čidel TPMS, včetně použití speciálního nářadí
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Uvést možnosti klonování čidel, kalibrace s vozidlem a diagnostiku TPMS
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik pneuservisu osobních motorových vozidel, 30.3.2026 12:24:40
Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP -
http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=102482&kod_sm1=37).
 
Vstupním požadavkem uchazeče o zkoušku je oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.
 
Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je nutné přihlížet k:
·	dodržování pravidel BOZP, PO a hygieny práce
·	používání ochranných pomůcek
·	nakládání s odpady
·	pochopení a dodržování předepsaných technologických postupů 

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Mechanik pneuservisu osobních motorových vozidel, 30.3.2026 12:24:40
Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
·	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na konstrukci a opravy motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských,vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti oprav osobních motorových vozidel, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
·	Vyšší odborné vzdělání zaměřené na konstrukci a opravy osobních motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských, vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti oprav osobních motorových vozidel, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
·	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na konstrukci motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských, vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti oprav osobních motorových vozidel, z toho minimálně jeden rok v posledních dvou letech před podáním žádosti o udělení autorizace.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Mechanik pneuservisu osobních motorových vozidel, 30.3.2026 12:24:40
Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoužky:
·	dílenské prostory splňující zákonné podmínky pro provozování pneuservisu osobních vozidel,s odpovídajícím hygienickým, požárním a bezpečnostním vybavením
·	ochranné osobní pomůcky
·	elektronickou příručku pro opravy osobních motorových vozidel
·	elektronický katalog dílů a pneumatik
·	přístup do aktualisací technické dokumentace výrobců pneumatik a ráfků
·	návody k obsluze servisních zařízení
·	samostatná kola pro demontáž, montáž a vyvážení pneumatik
·	určené osobní motorové vozidlo 
·	zařízení pro demontáž a montáž pneumatik z ráfku, včetně příslušenství, přípravků a speciálního nářadí
·	vyvažovací stroj včetně sad přípravků pro uchcení kol
·	nářadí na naklepávání a upevňování závaží
·	materiály na opravy poškození pneumatik
·	zdroj stlačeného vzduch s příslušenstvím pro hustění a měření tlaku
·	duše a bezdušové ventilky, pasty pro montáž, přípravky na montáž ventilků
·	kalibrovaný momentový klíč
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Mechanik pneuservisu osobních motorových vozidel, 30.3.2026 12:24:40
Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
SAČR
ContiTrade Services
ISŠA
AD Technik
Mechanik pneuservisu osobních motorových vozidel, 30.3.2026 12:24:40
Strana 9 z 9