Hodnotící standard

Kamnář konstruktér / kamnářka konstruktérka individuálně stavěných topidel (kód: 36-125-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Kamnář
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v normách a technických podkladech pro stavbu individuálně stavěných topidel
3
Analýza zadání individuálně stavěného topidla
3
Dimenzování individuálně stavěného topidla
3
Vypracování technické dokumentace individuálně stavěného topidla
3
Technická příprava stavby individuálních topidel
3
Organizace realizace stavby individuálně stavěného topidla
3
Obchodní jednání s klientem a subdodavateli
3
Stavba, přestavba a opravy individuálně stavěných topidel
3
Dimenzování spalinových cest, připojování spotřebičů paliv, požární a provozní bezpečnost spotřebičů a spalinových cest
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Kamnář konstruktér / kamnářka konstruktérka individuálně stavěných topidel, 31.7.2026 11:24:05
Strana 1 z 10

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v normách a technických podkladech pro stavbu individuálně stavěných topidel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst prováděcí stavební výkresy objektu, který má být vytápěn individuálně stavěným topidlem
Praktické předvedení
s ústním vysvětlením
b) Používat normy a technické podklady pro individuálně stavěná topidla (ČSN 73 4230, ČSN 73 4231, ČSN 73 4232, ČSN EN 155 44:2006, ČSN EN 13 229)
Praktické předvedení
s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Analýza zadání individuálně stavěného topidla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Získat potřebné podklady a informace od klienta
Ústní ověření
b) Vyhodnotit zadání a podklady
Ústní ověření
c) Vysvětlit možnosti výběru znalce z oboru statika stavebních konstrukcí
Ústní ověření s výběrem znalce v oboru  statiky stavebních konstrukcí
d) Zajistit posouzení komína pro připojení topidla z hlediska konstrukce, PO a právních předpisů
Ústní ověření s výběrem znalce v oboru komínové techniky
e) Zpracovat nabídku řešení topidla s ohledem na technické a hygienické požadavky na vytápění a design
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Dimenzování individuálně stavěného topidla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit principy konstrukce individuálně stavěných topidel - kachlová kamna lehká, polotěžká, těžká, hypokaustová, krb teplovzdušný, akumulační, nakreslit konstrukční schémata topidel
Ústní a písemné ověření
b) Vysvětlit fyzikální principy hoření a spalování paliv
Písemné ověření s ústním vysvětlením
c) Vysvětlit fyzikální principy přenosu tepla
Písemné ověření s ústním vysvětlením
d) Vypočítat tepelnou ztrátu prostoru určeného k vytápění, dle stavební dokumentace rodinného domu
Praktické předvedení s výpočtem
e) Stanovit výpočtem rozměry konstrukčních prvků topidla -  topeniště, tahy, teplosměnné plochy
Praktické předvedení s výpočtem
f) Vyhotovit protokol o dimenzování topidla
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kamnář konstruktér / kamnářka konstruktérka individuálně stavěných topidel, 31.7.2026 11:24:05
Strana 2 z 10

Hodnotící standard

Vypracování technické dokumentace individuálně stavěného topidla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zhotovit výkres axonometrie topidla - kachlových kamen, kachlového sporáku nebo krbu dle zadání
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Vypracovat půdorys, řez, pohled, detaily s použitím SW
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Navrhnout opatření z hlediska PO stavebního objektu
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Vypracovat písemné součásti dokumentace - technickou zprávu, návod k používání a předávací protokol
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technická příprava stavby individuálních topidel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vypracovat soupis materiálu (kachloví, spojovací a spárovací hmoty, kování, šamoty a izolační materiály)
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Vypracovat objednávku materiálu
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Vypracovat časový harmonogram subdodávek stavby topidla a prací prováděných subdodavateli
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Organizace realizace stavby individuálně stavěného topidla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat přípravné práce pro stavbu a přestavbu individuálně stavěných topidel
Ústní ověření
b) Popsat dopravu a skladování materiálu
Ústní ověření
c) Zadat práci nebo soubor prací zhotovitelům (zaměstnancům a subdodavatelům), definovat parametry díla, termíny zhotovení
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Popsat stavební připravenost, kterou provádí subdodavatel (stavební prostupy atd.)
Ústní ověření
e) Popsat kontrolu kvality prováděných prací, vyjmenovat kontrolované ukazatele
Ústní ověření
f) Vysvětlit postup při převzetí práce a předání topidla zákazníkovi s kompletní technickou a provozní dokumentací
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kamnář konstruktér / kamnářka konstruktérka individuálně stavěných topidel, 31.7.2026 11:24:05
Strana 3 z 10

Hodnotící standard

Obchodní jednání s klientem a subdodavateli
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Přijmout objednávku s potřebnými údaji
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Provést pohovor s klientem
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Vysvětlit technické, technologické a architektonické možnosti stavby topidla
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými konstrukcemi topidel -  výhody a nevýhody
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e) Vysvětlit subdodavateli požadavky připravenosti stavby pro topidlo, např. stanovení únosnosti podlahy, prostupy stavebními konstrukcemi
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kamnář konstruktér / kamnářka konstruktérka individuálně stavěných topidel, 31.7.2026 11:24:05
Strana 4 z 10

Hodnotící standard

Stavba, přestavba a opravy individuálně stavěných topidel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat materiály pro stavbu a přestavbu topidel, posouzení kvality materiálů
Písemné a ústní ověření
b) Popsat konstrukci kachlových kamen a sporáků
Písemné a ústní ověření
c) Popsat konstrukci krbů s krbovou vložkou
Písemné a ústní ověření
d) Popsat konstrukci topidel s teplovodními systémy
Písemné a ústní ověření
e) Popsat technologii stavby a přestavby kachlových kamen a sporáků
Písemné a ústní ověření
f) Vysvětlit požadavky BOZP, PO a hygieny práce při kamnářských pracích
Písemné a ústní ověření
g) Popsat vliv konstrukce topidel na požární ochranu
Písemné a ústní ověření
h) Popsat nářadí, mechanizované nářadí, stroje a zařízení a pracovní pomůcky pro zednické a kamnářské práce
Písemné a ústní ověření
i) Popsat pracovní postupy upravování kamnářských keramických a kovových materiálů ručně a strojně
Písemné a ústní ověření
j) Popsat přípravu kamnářských stavebních hmot (kachloví, spojovacích a spárovacích hmot) při stavbě topidel
Písemné a ústní ověření
k) Popsat způsoby spojování kamnářských materiálů na hlínu a lepidla
Písemné a ústní ověření
l) Popsat technologii stavby spalovacích komor kamen
Písemné a ústní ověření
m) Popsat technologii stavby tahových systémů
Písemné a ústní ověření
n) Popsat technologii stavby opláštění topidel (akumulační, žáruvzdorné atd.)
Písemné a ústní ověření
o) Popsat technologii spárování kachlových topidel
Písemné a ústní ověření
p) Popsat  způsoby připojování topidel na komín
Písemné a ústní ověření
q) Popsat pracovní postupy přestavování a opravování topidel
Písemné a ústní ověření
r) Popsat pracovní postupy instalace krbových vložek
Písemné a ústní ověření
s) Popsat pracovní postupy čištění a udržování topidel
Písemné a ústní ověření
t) Popsat technologické postupy omítání topidel
Písemné a ústní ověření
u) Popsat technologické postupy omítání kamnářských materiálů
Písemné a ústní ověření
v) Vysvětlit topení v lokálních topidlech
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kamnář konstruktér / kamnářka konstruktérka individuálně stavěných topidel, 31.7.2026 11:24:05
Strana 5 z 10

Hodnotící standard

Dimenzování spalinových cest, připojování spotřebičů paliv, požární a provozní bezpečnost spotřebičů a spalinových cest
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat konstrukci jednovrstvých a vícevrstvých komínů (ČSN 73 4201) s nakreslením náčrtu
Písemné a ústní ověření
b) Popsat označování komínů podle ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443
Písemné a ústní ověření
c) Vysvětlit dimenzování spalinových cest podle ČSN EN 13384-1+A2
Písemné a ústní ověření
d) Dimenzovat spalinovou cestu pomocí diagramů výrobců systémových
komínů
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Popsat podmínky připojování topidel na komín dle ČSN 73 4201
Písemné ověření
s ústním vysvětlením
f) Popsat způsoby připojování topidel na komín ocelovým kouřovodem (po vodě, po kouři)
Ústní ověření
g) Popsat kontrolu spalinové cesty od topeniště po sopouch komína před obezděním
Ústní ověření
h) Popsat způsoby provedení nového sopouchu do jednovrstvého a vícevrstvého komína
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kamnář konstruktér / kamnářka konstruktérka individuálně stavěných topidel, 31.7.2026 11:24:05
Strana 6 z 10

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
 
Pro plnění kompetencí "Dimenzování individuálně stavěného topidla" a "Vypracování technické dokumentace individuálně stavěného topidla", může uchazeč použít vlastní počítač s osobně používaným návrhovým software a knihovnami dodavatelů materiálů. Pokud AOs zajistí na svém počítači instalaci pro uchazeče potřebného SW bude použit počítač AOs.
 
Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících právních předpisů a technických norem:
Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, ve znění pozdějších předpisů
ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
ČSN 73 4231 Kamna – individuálně stavěná kamna
ČSN 73 4232 Sporáky – individuálně stavěné sporáky
ČSN EN 155 44:2006 – postup výpočtu kamen
ČSN EN 13 229 Spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 
ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky
ČSN EN 13384-1+A2 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Kamnář konstruktér / kamnářka konstruktérka individuálně stavěných topidel, 31.7.2026 11:24:05
Strana 7 z 10

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 kamnář, nejméně 5 let praxe ve funkci vedoucího pracovníka v oboru kamnářských prací, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 82-41-M/12 výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství, nejméně 5 let praxe ve funkci vedoucího pracovníka v oboru kamnářských prací, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
c)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 kamnář a pedagogické vzdělání dle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, minimálně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku v oboru vzdělání 36-67-H/02 kamnář nebo 82-41-M/12 výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
d)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 82-41-M/12 výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a pedagogické vzdělání dle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, minimálně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku v oboru vzdělání 36-67-H/02 kamnář nebo 82-41-M/12 výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace..
e)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství, nejméně 5 let praxe ve funkci projektanta topidel nebo vedoucího pracovníka v oboru kamnářských prací, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
 
Další požadavky:
·	•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz
Kamnář konstruktér / kamnářka konstruktérka individuálně stavěných topidel, 31.7.2026 11:24:05
Strana 8 z 10

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Technická dokumentace výrobců materiálů pro stavbu a provoz lokálních topidel a komínů 
Technická dokumentace průmyslově vyráběných lokáních topidel
Výkresová dokumentace objektu, ve kterém má být realizována stavba topidla
Počítačové vybavení pro návrh topidel (uchazeč může použít své)
Vzorky materiálů pro stavbu topidel pro plnění kompetence "Stavba, přestavba a opravy individuálních stavěných topidel"
Nářadí a strojní zařízení pro plnění kompetence "Stavba, přestavba a opravy individuálních stavěných topidel"
Topidlo pro plnění kompetence "Stavba, přestavba a opravy individuálních stavěných topidel"
Dokumentace topidel s teplovodním vytápěním
Katalogy materiálů a ceníky kamnářských prací
Provozní dokumentace kamnářských prací (kniha BOZP a PO, kniha jízd)
 
Právní přepisy:
Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, ve znění pozdějších předpisů
Technické normy:
ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
ČSN 73 4231 Kamna – individuálně stavěná kamna
ČSN 73 4232 Sporáky – individuálně stavěné sporáky
ČSN EN 155 44:2006 – postup výpočtu kamen
ČSN EN 13 229 Spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 
ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky
ČSN EN 13384-1+A2 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. 
Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace (např. nájemní smlouvu, smlouvu o užívání, prohlášení o zapůjčení apod.) včetně dokladu typu smlouvy o smlouvě budoucí, dávajícího předpoklad dlouhodobějšího disponování s příslušným vybavením.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 24 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů. 
Kamnář konstruktér / kamnářka konstruktérka individuálně stavěných topidel, 31.7.2026 11:24:05
Strana 9 z 10

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Cech kamnářů ČR
Pavel Baďura - KOKK Otrokovice
Kamnářství Pešek, Český Krumlov
K-PLUS, Hanušovice
TIMPEX, s. r. o., Hanušovice
 
Kamnář konstruktér / kamnářka konstruktérka individuálně stavěných topidel, 31.7.2026 11:24:05
Strana 10 z 10