Hodnoticí standard

Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií (kód: 33-055-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Čalouník
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Volba materiálů pro výrobu čalounění klasickou technologií
3
Navrhování rozměrů a skicování čalounění s využitím ergonomie
3
Výběr nářadí, nástrojů, měřidel, strojů pro výrobu, opravy a balení při čalounění
3
Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace
3
Střihání a řezání čalounických materiálů
3
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu nábytku čalouněného klasickou technologií
3
Zhotovování čalounění nábytku klasickou technologií
3
Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce čalounění klasickou technologií
3
Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
3
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
3
Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií, 30.6.2024 17:19:14
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Volba materiálů pro výrobu čalounění klasickou technologií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresovou dokumentaci čalouněného nábytku
Praktické předvedení
b) Zvolit hlavní materiály nosné a pružicí s ohledem na jejich použití
Praktické předvedení
c) Zvolit hlavní materiály tvarovací a kypřicí přírodního původu s ohledem na jejich použití
Praktické předvedení
d) Zvolit hlavní materiály izolační a začišťovací pro jednotlivé vrstvy čalounění a začištění s ohledem na jejich použití
Praktické předvedení
e) Zvolit pomocné materiály včetně zdobných prvků s ohledem na jejich použití
Praktické předvedení
f) Zvolit potahový materiál s ohledem na jeho použití
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Navrhování rozměrů a skicování čalounění s využitím ergonomie
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vypočítat podle výšky osoby a délky chodidla délku jednodílné matrace, stanovit šířku matrace a tuto matraci naskicovat
Praktické předvedení
b) Stanovit a naskicovat výšku, sklony a rozměry sedadla a opěradla židle k jídelnímu stolu bez područek, u židle s područkami výšku a sklon područek
Praktické předvedení
c) Stanovit a naskicovat rozměry taburetu
Praktické předvedení
d) Stanovit, popsat a naskicovat rozměry sedadla, opěradla, područek, boční hlavové opěrky odpočivného křesla „ušák“ a určit výšky ve vzájemných poměrech
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Stanovit a naskicovat šířku a hloubku sedadel pohovek - dvoumístné, třímístné
Praktické předvedení
f) Stanovit rozměry a naskicovat detail područky odpočivného křesla s plaketkou
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výběr nářadí, nástrojů, měřidel, strojů pro výrobu, opravy a balení při čalounění
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat pomocné nářadí, nástroje a měřidla pro výrobu a opravy čalounění klasickou technologií
Praktické předvedení
b) Vybrat stroje pro výrobu a opravy čalounění klasickou technologií
Praktické předvedení
c) Zvolit balicí zařízení podle způsobu balení a druhu balicího materiálu
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií, 30.6.2024 17:19:14
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vypracovat nářezový plán na tvarovací materiály
Praktické předvedení
b) Vypracovat střihový plán na kypřicí materiály
Praktické předvedení
c) Vypracovat střihový plán na potahové textilie
Praktické předvedení
d) Vypracovat střihový plán na technické textilie
Praktické předvedení
e) Vypracovat střihový plán na usně
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Střihání a řezání čalounických materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vytvořit šablony, dělit potahovou textilii ručním střiháním
Praktické předvedení
b) Vytvořit šablony, dělit useň ručně střiháním nebo řezáním
Praktické předvedení
c) Dělit ručním střiháním podle střihového plánu technické textilie
Praktické předvedení
d) Ručně nastřihat nebo nařezat tvarované dílce lepenky pro zhotovované nebo opravované čalounění
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu nábytku čalouněného klasickou technologií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit rozvolňovací stroj a strojově rozvolnit provazce africké trávy, žíní, kokosových a dalších rostlinných vláken
Praktické předvedení
b) Ručně rozvolnit slisovaná přírodní vlákna
Praktické předvedení
c) Vhodně nastavit průmyslový šicí stroj s vázaným stehem a strojově ušít jednotlivé části potahů a technických textilií
Praktické předvedení
d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií, 30.6.2024 17:19:14
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Zhotovování čalounění nábytku klasickou technologií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Před čalouněním zkontrolovat kostru výrobku, obalit do ochranných obalů nečalouněné části výrobku
Praktické předvedení
b) Vybrat podle výkresové dokumentace nástroje a nářadí pro čalounění křesla s tlačnými pružinami
Praktické předvedení
c) Zvolit popruhy, vybrat způsob popruhování a provést popruhování sedadla
Praktické předvedení
d) Zvolit pružiny, zhotovit hlavní a vedlejší vazbu, zhotovit a dokončit pružicí vrstvu čalounění sedadla
Praktické předvedení
e) Zvolit tvarovací materiály, zhotovit a dokončit tvarovací vrstvu čalounění sedadla
Praktické předvedení
f) Zvolit kypřicí materiály, zhotovit a dokončit kypřicí vrstvu čalounění sedadla
Praktické předvedení
g) Zvolit způsob čalounění opěradla včetně boční hlavové opěrky a područek, zhotovit základ, tvar, kypření
Praktické předvedení
h) Zvolit způsob potahování a potahový materiál, potáhnout výrobek a dokončit potah zdobením a začištěním
Praktické předvedení
i) Zhotovit čalounění rámu sedadla bez pružin s tvárnicí od základu až do bílého plátna
Praktické předvedení
j) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce čalounění klasickou technologií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést demontáž jednotlivých částí čalounění s ohledem na předpokládanou úroveň oprav a zhotovit fotodokumentaci celé demontáže
Praktické předvedení
b) Zkontrolovat a posoudit stav kostry čalouněného výrobku
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Rozhodnout o způsobu a provedení oprav kostry a rekonstrukce čalounění
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Připravit kostru, provést drobné opravy a úpravy kostry pro nové čalounění
Praktické předvedení
e) Zvolit hlavní a vedlejší materiály včetně spojovacích a zdobných
Praktické předvedení
f) Provést rekonstrukci čalounění od základu až po potah
Praktické předvedení
g) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií, 30.6.2024 17:19:14
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování čalounických výrobků a materiálů
Písemné a ústní ověření
b) Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků
Praktické předvedení
c) Popsat zásady označování výrobků nebo čalounických materiálů podle platných právních předpisů
Písemné a ústní ověření
d) Popsat způsoby balení výrobků, polotovarů, materiálů podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy
Písemné a ústní ověření
e) Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v procesu čalounické výroby
Písemné a ústní ověření
f) Popsat zásady expedice a přepravy výrobků a materiálů vzhledem k použitému přepravnímu prostředku
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zaznamenat do formuláře technické údaje v čalounické výrobě a dekoratérství
Praktické předvedení
b) Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad
Praktické předvedení
c) Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace
Písemné a ústní ověření
b) Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování přírodních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace
Písemné a ústní ověření
c) Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace
Písemné a ústní ověření
d) Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace
Písemné a ústní ověření
e) Vyjmenovat i jiné než přímé materiálové odpady včetně likvidace použitých nožů a nástrojů
Písemné a ústní ověření
f) Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií, 30.6.2024 17:19:14
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.
 
Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.
 
Při zkoušce uchazeč zhotoví: 
·	čalounění odpočivného křesla "ušák" s tlačnými pružinami - očalouní sedadlo a další odborné kompetence předvede na připravených dílcích/modelech 
·	opravu, rekonstrukci čalounění sedáku čalouněné židle bez pružin, se základem s tvárnicí nebo dvojím hranováním 
 
Autorizovaná osoba si pro zkoušku připraví kvalitní dílce a vzorky čalouněného nábytku, na kterých uchazeč předvede všechny odborné kompetence a dovednosti požadované při čalounění klasickou technologií. V případě, že je zhotovován nebo opravován výrobek, který některé z požadovaných kompetencí a dovedností neobsahuje, je třeba, aby uchazeč na vzorcích materiálů předvedl ruční šití a prošívání, vázání pružin hlavní a vedlejší vazbou a další dovednosti, které jsou v profesní kvalifikaci obsaženy.
 
Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Písemné a ústní ověření" bude písemné ověřování probíhat formou odpovědí uchazeče na úkoly a zadání vyplývající z příslušných kritérií hodnocení vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru, ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.
 
Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.
 
Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, vzhledu a funkčnosti zhotoveného výrobku, k znalosti čalounických materiálů a znalosti údržby čalouněných výrobků. Měření materiálů a polotovarů musí být v souladu s platnými normami.
 
Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií, 30.6.2024 17:19:14
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání čalouník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru vzdělání čalouník.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru vzdělání čalouník.
c)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání čalouník. 
d)	Vysokoškolské vzdělání technického zaměření a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti čalounické výroby.
e)	Profesní kvalifikace 33-055-H Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby a oprav čalouněného nábytku.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro
zajištění
zkoušky
podle
tohoto
hodnoticího
standardu
je
třeba
mít
k
dispozici
čalounickou
dílnu
odpovídající
velikosti
s
rozvodem
el.
energie
a
stlačeného
vzduchu
s
platnými
revizemi,
osvětlením,
splňující
normy
BOZP
a
PO
a
minimálně
následující
materiálně
-
technické
vybavení:
·
Technologické
postupy,
nákresy
a
výkresy
pro
výrobu
a
opravy
čalounění
klasickou
technologií
·
Tabulka
celkových
a
dílčích
rozměrů
osob
·
ČSN
91
0015
Čalouněný
nábytek
-
Základní
ustanovení
a
související
normy
a
zákony,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
Kostra
odpočivného
křesla
"ušák"
·
Dílce/modely
určené
k
očalounění
·
Čalouněná
židle
klasickou
technologií
bez
pružin
k
opravě
-
rekonstrukci
čalounění
sedáku
·
Materiály
hlavní
pro
klasickou
výrobu
čalounění
·
Materiály
pomocné
pro
klasickou
výrobu
čalounění
včetně
spojovacích
a
zdobných
prvků
·
Základní
vybavení
pro
pokládání
a
dělení
potahových
materiálů,
technických
textilií,
čalounické
lepenky,
střihačský
pracovní
stůl
dostatečné
velikosti,
nůžky
různých
velikostí,
dělicí
nože,
knejpy
·
Vybavení
k
nanášení
lepidel
na
opravu
kostry
a
čalounických
lepidel
používaných
v
klasické
výrobě
čalounění
·
Rozvolňovací
stroj,
průmyslový
šicí
stroj
jednojehlový
s
vázaným
stehem,
strojové
jehly
(min.
10
ks
k
šicímu
a
šitému
materiálu)
·
Technické
vybavení
k
balení
výrobků
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií, 30.6.2024 17:19:14
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

·
Pružiny
tlačné
jedno
nebo
dvoukuželové
s
různým
průměrem
závěrných
závitů,
různé
měkkosti,
rozdílné
výšky,
s
různým
počtem
závitů
·
Přírodní
a
kypřicí
materiály
(africká
tráva,
žíně
a
pryžokokos
v
provazcích,
lisované
vlákenné
přírodní
materiály,
ovčí
vlna
a
vata
v
tabulích,
bavlna
pojená
v
návinech)
·
Čalounická
lepenka
·
Jutá
řídká
(řídké
plátno),
juta
hustá
(husté
plátno)
·
Mul,
molino,
damašek
·
Stuhy,
prýmky,
třapce,
lemovky
·
Tkané
nepružné
textilní
popruhy
šířky
40
až
60
mm
·
Pomocné
materiály,
vázací,
prošívací,
vtahové
a
další
motouzy,
strojové
a
ruční
šicí
a
vyšívací
nitě,
různé
druhy
a
různé
tloušťky
a
barvy
(min.
5
typů)
·
Ruční
jehly
rovné
jednohrotové
a
dvouhrotové
v
délce
15
–
40
cm
(2
ks
od
velikosti)
·
Ruční
jehly
obloukové
číslo
3
–
8
(2
ks
od
velikosti)
·
Základní
vybavení
pracoviště
pro
zhotovení
střihů,
střihových
plánů,
výrobu
šablon
a
dílců
z
čalounické
lepenky
·
Svěrky,
ztužidla,
pilník,
brusný
papír,
špalík
·
Měřidla
pevná,
svinovací,
posuvná,
kružidlo,
úhelníky
různých
velikostí,
kreslicí
pomůcky
včetně
rýsovacích
potřeb
·
Špendlíky
krejčovské,
špendlíky
čalounické
·
Krejčovské
křídy
různých
barev
·
Napínač
popruhů
·
Čalounické
kladívko
·
Sekáče,
průbojníky
·
Čalounické
hřebíčky
a
hřebíky
různých
velikostí
a
provedení
včetně
hřebíků
se
zdobnou
hlavou
·
Vytahovač
hřebíků
a
průmyslových
spojovačů
(kozí
nožka)
·
Vypichovače
·
Štípací
kleště
a
kleště
na
drát,
kleště
ploché
·
Patentovaný
drát
na
úpravy
pružinových
koster
·
Střihací
technika
a
pracovní
pomůcky
(střihací
stůl,
ruční
nůžky
malé,
ruční
nůžky
velké,
ruční
elektrický
řezací
strojek
s
kotoučovým
nožem)
·
Nástroje
a
nářadí
na
demontáž
čalouněného
výrobku
k
opravě,
úpravu
a
drobnou
opravu
dřevěné
kostry:
šroubováky
různých
druhů
a
velikostí,
vrtáky,
dláta,
pilník,
brusný
papír
různých
jemností,
špalík
pod
brusný
papír,
palička,
kleště,
kladivo,
lepidlo
na
dřevo,
nanášecí
zařízení
lepidla
na
dřevo
·
Základní
vybavení
pracoviště
pro
zhotovení
střihu
a
šablon,
včetně
nožů
a
nůžek
·
Váha
·
Koš
na
rozvolněný
tvarovací
a
kypřicí
materiál
(min.
5
ks)
·
Potřeby
na
čištění
výrobku
a
udržování
čistoty
na
pracovišti
·
Balicí
materiály
·
Obaly
na
odpadní
materiály
při
opravách
·
PC
nebo
tablet
·
Fotoaparát
·
Ochranné
pracovní
prostředky
podle
požadavků
BOZP
·
Přísun
potřebné
energie
odpovídající
bezpečnostním
a
hygienickým
předpisům
 
Pro
splnění
kritérií
hodnocení
realizovaných
formou
písemného
ověření
je
třeba
zajistit
odpovídající
prostor
a
potřebné
vybavení.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
konání
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda)
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií, 30.6.2024 17:19:14
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 30 až 36 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů.
Písemné a ústní ověřování je součástí ověřování kritérií hodnocení a celkově činí 60 minut z času vlastní zkoušky.
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií, 30.6.2024 17:19:14
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysll, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.
RENODESIGN s. r. o., Černá Hora
ČALOUNICTVÍ Bednář, Jamné nad Orlicí
Střední škola stavebních řemesel - Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
 
Výrobce a opravář / výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií, 30.6.2024 17:19:14
Strana 10 z 10