Kvalifikační standard

Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií (kód: 33-056-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Čalouník; Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Volba materiálů pro výrobu čalounění soudobou technologií
3
Navrhování rozměrů a skicování čalounění s využitím ergonomie
3
Výběr nářadí, nástrojů, měřidel, strojů pro výrobu, opravy a balení při čalounění
3
Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace
3
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu nábytku čalouněného soudobou technologií
3
Zhotovování čalounění nábytku soudobou technologií
3
Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce čalounění soudobou technologií
3
Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
3
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
3
Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 29.06.2015 do: 19.08.2020
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií, 28.9.2026 14:50:26
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
 
Při zkoušce uchazeč zhotoví: 
·	•čalounění křesla pevného, nerozkládacího s čalouněnými područkami, s pružným podkladem sedadla a opěradla – potah useň 
·	•opravu celočalouněného výrobku s výklopným nebo polohovacím kováním, např. válendy s úložným prostorem pod lehací výklopnou plochou - potah textil 
 
Autorizovaná osoba si pro zkoušku připraví odpovídající dílce čalouněného nábytku tak, aby mohl uchazeč prokázat všechny odborné kompetence. V případě, že je zhotovován nebo opravován výrobek, který některé z požadovaných dovedností neobsahuje, je třeba, aby zkoušený na vzorcích materiálů předvedl dělení materiálů, spojování, strojové šití, obnitkování, všívání zdrhovadla, prošívání, další dovednosti, které jsou v profesní kvalifikaci obsaženy. 
 
Při praktickém ověřování odborných kompetencí je třeba přihlížet ke kvalitě zhotovovaného výrobku, vzhledu a funkčnosti a rovněž k bezpečnému provádění všech úkonů a k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“. 
 
Ověřování kritérií hodnocení písemnou formou bude realizováno vypracováním odpovědí na daná kritéria hodnocení příslušné odborné kompetence na PC nebo na označené listy papíru.
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií, 28.9.2026 14:50:26
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
AKSAMITE, spol. s r. o. 
BPP, spol. s r. o.
Cech čalouníků a dekoratérů
Čalounictví Bednář
Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
 
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií, 28.9.2026 14:50:26
Strana 3 z 3