Kvalifikační standard

Pracovník navalování povrchů v nábytkářské výrobě (kód: 33-059-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Truhlář nábytkář
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technických podkladech pro povrchovou úpravu nábytkových dílců
3
Spouštění a základní nastavování navalovacího stroje
3
Navalování povrchů v nábytkářské výrobě
3
Kontrola a údržba navalovacího zařízení
3
Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při povrchové úpravě nábytku
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 26.04.2016 do: 19.08.2020
Pracovník navalování povrchů v nábytkářské výrobě, 28.9.2026 13:51:55
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
 
Ověřování odborných kompetencí bude realizováno při úpravě nábytkových dílců za použití základové a vrchní ultrafialové (UV) vytvrzovací nátěrové hmoty a různých druhů podkladních materiálů (polotvrdá dřevovláknitá deska – MDF, tvrdá dřevovláknitá deska – HDF, překližka, laťovka, dýhovaná dřevotřísková deska – DTD, laminovaná deska DTD) s využitím běžně používaných technologických postupů a aplikačních předpisů nánosu UV vytvrzujících nátěrových hmot na nábytkový dílec. Není nutno vyrábět všechny dílce pro celý výrobek. Zkoušený musí prokázat, že ovládá všechny operace potřebné pro povrchovou úpravu nábytkových dílců technologií navalování. 
 
Při zadávání úkolů je třeba zaměřit se na precizní ověření všech odborných kompetencí v rámci následujících činností:
– povrchová úprava nábytkového dílce z MDF, HDF a laminované DTD pigmentovou UV vytvrzující nátěrovou hmotou
– povrchová úprava nábytkového dílce z dýhované DTD, překližky a laťovky transparentním UV vytvrzujícím lakem
Od každého typu vyrobit dle zadání jeden až dva kusy.
 
Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.
Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. 
 
Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.
Pracovník navalování povrchů v nábytkářské výrobě, 28.9.2026 13:51:55
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR. 
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.
Dřevotvar Jablonné nad Orlicí
Dřevařský magazin
SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy

 
Pracovník navalování povrchů v nábytkářské výrobě, 28.9.2026 13:51:55
Strana 3 z 3