Kvalifikační standard	

	
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových (kód: 36-121-H) 	
	
Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu	
		
Skupina oborů:	Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)	
		
Týká se povolání:	Pokrývač skládaných krytin pálených a betonových	
		
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3	

Odborná způsobilost	
	
Název	Úroveň	
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí	3	
Posuzování kvality pokrývačských materiálů pro pokrývačské konstrukce z pálených a betonových skládaných krytin	3	
Výpočet plochy střechy, spotřeby materiálů a příprava kladečského plánu pro instalaci pálených a betonových skládaných krytin	3	
Volba technologických postupů pro instalaci pálených a betonových skládaných krytin	3	
Manipulace s materiály a jejich ukládání na střechu pro instalaci pálených a betonových skládaných krytin	3	
Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování separační vrstvy pod pálené a betonové skládané krytiny	3	
Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy pod pálené a betonové skládané krytiny	3	
Upravování rozměrů a tvarů pálených a betonových skládaných krytin ručním a mechanizovaným nářadím	3	
Montáž a opravy pálených a betonových skládaných krytin	3	
Ruční rozebírání a opravy pálených a betonových skládaných krytin s vytřiďováním, prozatímní pokrývání střech	3	
Zhotovování tepelných izolací pod pálené a betonové skládané krytiny	3	
Nakládání s odpady při pokrývačských pracích pro instalaci pálených a betonových skládaných krytin	3	
Dodržování BOZP, PO a hygieny práce při pokrývačských pracích pro instalaci pálených a betonových skládaných krytin	3	
	
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových,  27.03.2026 20:03:13	Strana 1 z 2		
		Kvalifikační standard	

	
Platnost standardu	
Standard je platný od: 20.05.2025	
	
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových,  27.03.2026 20:03:13	Strana 2 z 2