Hodnoticí standard

Technik/technička kanalizačních sítí (kód: 36-143-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Vodárenský technik kanalizačních sítí
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu kanalizace
4
Orientace v základních pojmech a činnostech při provozu kanalizace
4
Vedení provozní a technické dokumentace kanalizační sítě
4
Organizace práce a operativní řízení provozu kanalizace
4
Volba postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže a opravy na stokové síti
4
Činnost provozovatele při investiční výstavbě kanalizace
4
Komunikace se zaměstnanci, zákazníky a státními institucemi v rámci provozování kanalizace
4
Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizace
4
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Technik/technička kanalizačních sítí, 28.1.2026 5:45:49
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu kanalizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění (nakládání s vodami, povolení, vodní díla, vodoprávní úřady, vypouštění odpadních vod do vod povrchových, povolení k vypouštění, ochranná pásma)
Ústní ověření
b) Vysvětlit základní pojmy zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění (terminologie, evidence kanalizací, vlastník a provozovatel a jejich povinnosti, stočné, ochranná pásma apod.)
Ústní ověření
c) Popsat působnost a strukturu kanalizačního řádu a provozního řádu
Ústní ověření
d) Číst a vysvětlit stavební výkresy kanalizací a dokumentace skutečného provedení stavby, obsah mapového podkladu GIS (geografického informačního systému), výškové systémy
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Číst a vysvětlit náležitosti protokolu o kontrole (optické, TIS - televizní inspekční systém) stavu kanalizace, protokolu o odběru vzorků, protokolu z měření na stokové síti
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v základních pojmech a činnostech při provozu kanalizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit základní pojmy - druhy odpadních vod, typy kanalizačních soustav a transportních systémů, výpočet množství odpadních vod (splaškové vody, srážkové vody), výpočtové metody navrhování stokových sítí v rozsahu ČSN 75 6101 stokové sítě a kanalizační přípojky, v platném znění
Ústní ověření
b) Vysvětlit základní pojmy a vztahy v hydraulice pro ustálené rovnoměrné proudění o volné hladině (typy proudění obecně, typy proudění o volné hladině, konzumpční křivky, Froudovo číslo, Maningova rovnice, charakteristika čerpadla)
Ústní ověření
c) Popsat základní konstrukční typy stok, včetně způsobu výstavby, výškové a směrové řešení stokových sítí, stavební materiály stok, tvary a rozměry stok
Ústní ověření
d) Popsat a nakreslit schéma běžných objektů na stokové síti – vstupní, spojné, větrací a proplachovací šachty, spadiště a skluzové trati, shybky, odlehčovací komory a separátory, dešťové vpustě a lapáky splavenin, dešťové nádrže, kanalizační přípojky, čerpací stanice, měrné a kontrolní objekty, lapače lehkých kapalin
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička kanalizačních sítí, 28.1.2026 5:45:50
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Vedení provozní a technické dokumentace kanalizační sítě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést výčet a způsob vedení (v listinné podobě, v digitální formě) obvyklé provozní evidence kanalizačního střediska
Písemné a ústní ověření
b) Zpracovat záznam o kontrole pracoviště
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zpracovat záznam o kontrole odlehčovací komory nebo jiného objektu
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Zpracovat zákrokový list havarijní opravy
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Organizace práce a operativní řízení provozu kanalizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést příklady hlavních (kontrola a evidence, čištění, opravy) a vedlejších provozních činností (otevírání poklopů, detekce nezávadného ovzduší, sestup a výstup do podzemních prostor, záchrana z podzemí), popisy pracovních činností
Ústní ověření
b) Navrhnout řešení modelové situace připojení přípojky na stokovou síť – technické, organizační řešení
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Navrhnout řešení modelové situace zrušení nebo odpojení přípojky – technické, organizační řešení
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Navrhnout řešení modelové situace odstranění ucpávky nebo čištění na stokové síti – technické, organizační řešení
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Navrhnout řešení modelové situace plánování a provádění údržby na stokové síti – technické, organizační řešení
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Navrhnout řešení modelové situace opravy na stokové síti – technické, organizační řešení
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže a opravy na stokové síti
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné při realizaci připojení a rušení přípojky na veřejnou kanalizaci, navrhnout postup prací na modelové situaci
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné při odstranění ucpávky na stokové síti, navrhnout postup prací na modelové situaci
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné při provádění údržby strojního zařízení na stokové síti, navrhnout postup prací na modelové situaci
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vyjmenovat druhy technických prostředků používaných při čištění stokových sítí, navrhnout postup prací na modelové situaci
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Vyjmenovat druhy běžných oprav stok a objektů, způsob jejich provádění, navrhnout postup prací na modelové situaci
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička kanalizačních sítí, 28.1.2026 5:45:50
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Činnost provozovatele při investiční výstavbě kanalizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zpracovat vyjádření provozovatele k modelovému investičnímu záměru (projektové dokumentaci) výstavby kanalizace s předpokladem následného provozování
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Formulovat stanovisko provozovatele do předávacího protokolu staveniště
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zpracovat předávací protokol profesních a objektových rizik
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Komunikace se zaměstnanci, zákazníky a státními institucemi v rámci provozování kanalizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat modelovou situaci komunikace při řešení ucpávky na přípojce
Ústní ověření
b) Popsat modelovou situaci komunikace při realizaci připojení na stokovou síť
Ústní ověření
c) Popsat modelovou situaci komunikace se zákazníkem při zjištění neoprávněného nebo nesprávného napojení systému odvodnění nemovitosti na stokovou síť
Ústní ověření
d) Popsat modelovou situaci komunikace s podřízeným zaměstnancem při řešení zjištěného nedodržení bezpečnosti práce nebo nepoužití OOPP na pracovišti
Ústní ověření
e) Popsat modelovou situaci komunikace s orgánem státní správy při řešení havárie na stokové síti
Ústní ověření
f) Připravit osnovu dokumentu informujícího zákazníka o postupu provozovatele při řešení ucpávky na přípojce nebo při realizaci připojení na stokovou síť nebo při zjištění neoprávněného nebo nesprávného napojení systému odvodnění nemovitosti na stokovou síť
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička kanalizačních sítí, 28.1.2026 5:45:50
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na stokové síti
Ústní ověření
b) Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka na kanalizaci, vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami a objasnit účel jejich použití
Ústní ověření
c) Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci
Ústní ověření
d) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při otevírání poklopů na kanalizaci
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při detekci kvality ovzduší ve stokách, vysvětlit rizika při překročení limitních hodnot detekovaných plynů
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při sestupu, výstupu z podzemí
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, rozsah povinných školení, vypsat konkrétní záznam v bezpečnostním deníku a zápis o úraze do knihy úrazů
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Objasnit organizaci protipožární prevence a ochrany: hasicí přístroje, kontroly a výměna přístrojů, vypracovat konkrétní zápis o události do požární knihy
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička kanalizačních sítí, 28.1.2026 5:45:50
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
 
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
jednotku
práce
v
NSP:
https://nsp.cz/jednotka
-
prace/vodarensky
-
technik
-
kanali
).
Autorizovaná
osoba
připraví
ke
zkoušce
modelové
situace,
na
kterých
odzkouší
některá
hodnoticí
kritéria.
Příklady
modelových
situací:
Kompetence
Orientace
ve
vodohospodářské
legislativě,
normách
a
dokumentaci
týkající
se
provozu
kanalizace
·
kritérium
d)
AOs
připraví
minimálně
3
výkresy
·
kritérium
e)
AOs
připraví
minimálně
3
protokoly
o
kontrole
stavu
kanalizace,
3
protokoly
o
odběru
vzorků
a
3
protokoly
z
měření
na
stokové
síti
 
Kompetence
Orientace
v
základních
pojmech
a
činnostech
při
provozu
kanalizace
·
kritérium
d)
AOs
vybere
pro
zkoušku
3
z
uvedených
běžných
objektů
na
stokové
síti
–
vstupní,
spojné,
větrací
a
proplachovací
šachty,
spadiště
a
skluzové
trati,
shybky,
odlehčovací
komory
a
separátory,
dešťové
vpustě
a
lapáky
splavenin,
dešťové
nádrže,
kanalizační
přípojky,
čerpací
stanice,
měrné
a
kontrolní
objekty,
lapače
lehkých
kapalin.
 
Kompetence
Organizace
práce
a
operativní
řízení
provozu
kanalizace
·
AOs
připraví
minimálně
3
modelové
situace
pro
každé
kritérium
b)
-
f),
např.
připojení
přípojky
na
veřejnou
kanalizaci
–
realizace
výsekem
nebo
vývrtem
se
sedlovou
odbočkou,
zrušení
kanalizační
přípojky,
odpojení
kanalizační
přípojky,
odstranění
ucpávky
nebo
čištění
na
stokové
síti
–
na
trubní
stoce,
plánování
a
provádění
údržby
na
stokové
síti
–
např.
strojní
zařízení
(šoupě,
klapka,…),
sklopné
česle,
čerpadla;
opravy
na
stokové
síti
–
např.
oprava
přelivné
hrany
odlehčovací
komory,
oprava
poklopu
vstupní
šachty,
drobná
oprava
vyzdívky
zděné
stoky
nebo
objektu
 
Kompetence
Volba
postupu
práce,
nářadí
a
pomůcek
pro
montáže
a
opravy
na
stokové
síti
·
AOs
připraví
minimálně
3
modelové
situace
pro
kritéria:
a)
připojení
a
rušení
přípojky
na
veřejnou
kanalizaci
b)
odstranění
ucpávky
na
stokové
síti
c)
provádění
údržby
strojního
zařízení
na
stokové
síti
d)
provádění
čištění
na
stokové
síti
e)
provádění
opravy
na
stokové
síti
 
Kompetence
Činnost
provozovatele
při
investiční
výstavbě
kanalizace
·
AOs
připraví
minimálně
3
investiční
záměry
aktuální
projektové
dokumentace
výstavby
kanalizace
s
předpokladem
následného
provozování
·
AOs
připraví
příklady
minimálně
3
zákresy
staveniště
se
uvedením
inženýrských
sítí
a
kanalizace,
z
nichž
jeden
vybere
pro
zkoušku
 
Kompetence
Komunikace
se
zaměstnanci,
zákazníky
a
státními
institucemi
v
rámci
provozování
kanalizace
·
AOs
připraví
minimálně
3
modelové
situace
pro
ověřování
kritérií
hodnocení
a)
až
e),
z
nichž
jeden
vybere
pro
zkoušku
·
kritérium
f)
–
AOs
vybere
jednu
z
uvedených
situací,
k
té
připraví
modelové
podklady,
uchazeč
zpracuje
osnovu
informace
pro
zákazníka
 
Technik/technička kanalizačních sítí, 28.1.2026 5:45:50
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

Kompetence
Dodržování
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci,
požární
ochrany
při
provozu
kanalizace
·
AOs
připraví
zachycovací
celotělový
postroj,
přenosný
osobní
detektor
stavu
ovzduší
a
připraví
modelovou
situaci
pro
ověření
kritéria
d)
až
e),
při
zkoušení
výstupu
a
sestupu
je
třeba
modelovou
situaci
připravit
i
pro
záchranu
zraněné
osoby
 
Při
ověřování
kritérií
formou
praktického
předvedení
je
třeba
zejména
přihlížet
k
přesnosti,
kvalitě
a
dodržování
platných
zákonů
a
norem.
Je
nutné
i
posuzovat
samostatnost
při
rozhodování
o
nejvhodnějším
postupu
řešení
zadaného
úkolu
podle
platných
podmínek
pracoviště
či
daných
obecných
zákonných
předpisů
a
norem.
Hodnocení
odborných
kompetencí
může
být
prováděno
společně
podle
logických
celků,
kdy
se
bude
během
praktického
předvedení
současně
provádět
ústní
ověření
tak,
aby
bylo
zřejmé,
že
uchazeč
chápe
celou
problematiku
v
širších
souvislostech
s
nezbytnými
teoretickými
základy.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Technik/technička kanalizačních sítí, 28.1.2026 5:45:50
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zaměřené na kanalizační sítě a jejich provoz a údržbu nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.
b)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zaměřené na kanalizační sítě a jejich provoz a údržbu nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti vodárenství.
c)	Vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví nebo strojírenství nebo chemické-technologie nebo elektrotechniky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zaměřené na kanalizační sítě a jejich provoz a údržbu nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti vodárenství.
 
Další požadavky:
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
·	stavební výkres a výkres skutečného provedení stavby, mapový podklad GIS
·	protokol o kontrole (vizuální, televizní inspekční systém) stavu kanalizace, protokol o odběru vzorků, protokol z měření na stokové síti
·	projektovou dokumentaci modelového investičního záměru výstavby kanalizace s předpokladem následného provozování
·	vzory modelových situací 
·	detektor kvality ovzduší
·	zachycovací postroj a trojnožka
·	všechny zákony, vyhlášky a normy uvedené v části A.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.
Technik/technička kanalizačních sítí, 28.1.2026 5:45:50
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). 
Technik/technička kanalizačních sítí, 28.1.2026 5:45:50
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
REVOS Rokycany, s. r. o.
Asociace pro vodu ČR, z. s.
Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ
Technik/technička kanalizačních sítí, 28.1.2026 5:45:50
Strana 10 z 10