Hodnoticí standard

Mechanik elektrokol (kód: 23-115-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v základních normách a předpisech v oblasti jízdních kol a elektrokol
3
Charakteristika typů jízdních kol
3
Charakteristika elektrických veličin
3
Charakteristika typů pohonů elektrokol
3
Charakteristika baterií elektrokol
3
Charakteristika snímačů elektrokol
3
Charakteristika řídící jednotky elektrokola
3
Montáž  elektropohonu jízdního kola
3
Charakteristika kabeláže elektropohonu
3
Servis mechanických komponentů elektrokola
3
Servis elektropohonu
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
26.07.2016
Mechanik elektrokol, 18.7.2024 3:32:02
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v základních normách a předpisech v oblasti jízdních kol a elektrokol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v základních normách, rozměrech a jednotkách v oboru jízdních kol
Ústní ověření
b) Popsat základní zákonné vybavení jízdního kola předepsané pro jízdu na veřejných komunikacích
Ústní ověření
c) Číst technickou dokumentaci a pracovat se servisními příručkami a manuály
Praktické předvedení
d) Popsat zákonné výkonové parametry a podmínky pro provoz elektrokola podle ČSN EN 15 194
Ústní ověření
e) Charakterizovat záruční podmínky baterie a celého elektrokola
Ústní ověření
f) Orientovat se v základních zákonných hygienických, bezpečnostních a požárních předpisech pro provozování servisu jízdních kol a elektrokol
Ústní ověření
g) Popsat způsob nakládání s druhotným a nebezpečným odpadem, specifikovat likvidaci elektrobaterií jízdních kol
Ústní ověření
h) Charakterizovat význam ,,prohlášení o shodě", kdo ho vydává a na základě čeho, označování štítky
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Charakteristika typů jízdních kol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat jednotlivé typy jízdních kol
Ústní ověření
b) Popsat konstrukci a vybavení městského jízdního kola
Ústní ověření
c) Popsat konstrukci a vybavení jízdního kola trekking
Ústní ověření
d) Popsat konstrukci a vybavení celoodpruženého horského kola
Ústní ověření
e) Popsat konstrukci a vybavení skládacího jízdního kola
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Charakteristika elektrických veličin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat  elektrické jednotky V, W, A, Ah, Wh
Písemné ověření
b) Charakterizovat Ohmův zákon
Písemné ověření
c) Měřit elektrické veličiny multimetrem
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Charakterizovat  rozsah napětí baterie
Ústní ověření
e) Charakterizovat přechodový odpor
Ústní ověření
f) Vypočítat kapacitu baterie podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik elektrokol, 18.7.2024 3:32:02
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Charakteristika typů pohonů elektrokol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat druhy pohonů podle jejich umístění, jejich efektivitu, výhody a nevýhody
Ústní ověření
b) Charakterizovat  typy elektromotorů používaných u elektrokol
Ústní ověření
c) Charakterizovat  vliv elektropohonu na zatížení konstrukčních částí podle umístění motoru a baterie
Ústní ověření
d) Charakterizovat efekt rekuperace u přímých motorů, její výhody a nevýhody
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Charakteristika baterií elektrokol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat možnosti umístění baterie na elektrokole
Písemné ověření
b) Charakterizovat rozdíly mezi Li-lon, Li-Pol, Pb a NiMh bateriemi, jejich výhody a nevýhody
Ústní ověření
c) Charakterizovat zapojení článků baterie, sériové a paralelní
Ústní ověření
d) Charakterizovat a provést kontrolu napětí  baterie
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Charakterizovat a provést kontrolu pojistek
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Charakterizovat a provést kontrolu korektního výstupního napětí nabíječky
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Charakterizovat bezpečnostní předpisy pro nabíjení, používání, skladování a transportu baterií
Ústní ověření
h) Charakterizovat význam používání originálních nabíječek, vliv na baterii
Ústní ověření
i) Vysvětlit význam samovybíjení,vybíjecího a nabíjecího proudu na kapacitu a životnost článků
Ústní ověření
j) Charakterizovat vliv rychlonabíjení a přetěžování na životnost baterie
Ústní ověření
k) Charakterizovat definici cyklu, vliv vybalancování článků v baterii
Ústní ověření
l) Charakterizovat význam BMS, jeho vliv na bezpečnost a životnost baterie
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Charakteristika snímačů elektrokol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat snímač otáček
Ústní ověření
b) Charekterizovat torzní snímač síly šlapání (tahu řetězu)
Ústní ověření
c) Charakterizovat kombinovaný snímač otáček a tahu ve středovém složení
Ústní ověření
d) Charakterizovat přímou návaznost snímačů na software řídicí jednotky
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik elektrokol, 18.7.2024 3:32:02
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Charakteristika řídící jednotky elektrokola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat a prověřit funkci a umístění řídicí jednotky
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Charakterizovat a zkontrolovat zapojení a funkci konektorů řídicí jednotky
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Charakterizovat aktualizace software, jeho nastavení, podle možností výrobce
Ústní ověření
d) Charakterizovat a zkontrolovat funkci spínače brzd
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž  elektropohonu jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Namontovat komponenty elektropohonu na jízdní kolo podle manuálu výrobce
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Provést kontrolu elektrického zapojení komponentů pohonného systému podle manuálu výrobce
Praktické předvedení
c) Provést kontrolu nastavení elektropohonu podle manuálu výrobce
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Provést kontrolu funkce elektropohonu
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Charakteristika kabeláže elektropohonu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat negativní dopad přechodového odporu a oxidace v kontaktech
Ústní ověření
b) Charakterizovat možné závady a provést opravu kabelů (propojení, izolace, krimpování konektorů)
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat základní dílenské a materiální vybavení pro servis kabeláže
Ústní ověření
d) Charakterizovat a prověřit bezpečné umístění a uchycení kabeláže na rámu a jejich ochranu při transportu elektrokol
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Charakterizovat a prověřit zabezpečení kabeláže proti vniknutí vody a mechanickému poškození (záruka)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik elektrokol, 18.7.2024 3:32:02
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

Servis mechanických komponentů elektrokola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat význam a intervaly servisních prohlídek
Ústní ověření
b) Charakterizovat pracovní postup a výčet úkonů kompletní servisní prohlídky komponentů elektrokola
Písemné ověření
c) Popsat a zdůvodnit význam dodržení zásad kompatibility při výměně jednotlivých komponentů
Ústní ověření
d) Provést výměnu pláště zadního kola s elektromotorem v náboji podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Provést výměnu brzdových gumiček, lanka a bowdenu u přední ráfkové ,,V"brzdy
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Provést kontrolu opotřebení řetězu a jeho výměnu podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Provést kontrolu opotřebení převodových pastorků a vyměnit kazetu podle zadání
Praktické předvedení
h) Provést vycentrování zadního kola s výměnou paprsku podle zadání
Praktické předvedení
i) Provést výměnu brzdových destiček a brzdového kotouče u hydraulické brzdy
Praktické předvedení
j) Popsat způsoby a prostředky k čištění a mazání mechanických komponentů elektrokola
Písemné ověření
k) Charakterizovat základní dílenské vybavení, nářadí a měřicí přístroje pro servis elektrokol
Ústní ověření
l) Charakterizovat  kontrolu a seřízení hlavového složení
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Servis elektropohonu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat význam a postup pravidelné prohlídky elektropohonu
Ústní ověření
b) Charakterizovat diagnostiku závad elektropohonu
Ústní ověření
c) Nalézt a odstranit závady elektropohonu podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Popsat mytí a čištění součástí elektropohonu, kontaktů a jejich ošetřování
Ústní ověření
e) Provést přehrání software, diagnostiku a instalaci ovlačů na PC
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik elektrokol, 18.7.2024 3:32:02
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
 
Hodnocení musí být zaměřené na dodržování technologických postupů montážních a servisních prací, na zručnosti provádění úkonů a celkovou výslednou kvalitu práce.
Při posuzování se hodnotí především:
- orientace v technické dokumentaci a celkové problematice elektrokol
- prokázání znalosti a dodržení technologických postupů - kvalita provedených praktických prací, jejich technologické návaznosti na funkci a bezpečnost elektrokola
- při ověřování praktickým předvedením je třeba přihlížet k orientaci na pracovišti, volbě nářadí a přípravků
- přihlížet ke kvalitě provedené práce, časovému hledisku a dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů
Pro ověření kritérií kompetencí: Orientace v základních normách a předpisech v oboru jízdních kol a elektrokol; Charakteristika typů jízdních kol; Charakteristika typů pohonů elektrokol; Charekteristika baterií elektrokol; Charakteristika snímačů elektrokol; Charakteristika řídicí jednotky elektrokola; Charakteristika elektropohonu elektrokola; Charakteristika kabeláže elektropohonu; Servis mechanických komponentů elektrokol; servis elektropohu, předloží autorizovaná osoba uchazeči konkrétní komponenty a součásti jízdních kol, pro písemné a ústní ověřování je možné předložit jejich obrazové předlohy.
Uchazeč při zkoušce použije vlastní ochranný oděv, obuv a ochranné pomůcky.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 
Mechanik elektrokol, 18.7.2024 3:32:02
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenském nebo elektro s praxí 5 let na pozici vedoucí výroby nebo mechanik servisu elektrokol, 6 let na pozici vedoucí výroby nebo mechanik servisu jízdních kol.
b)	Vysokoškolské vzdělání v oboru strojírenském nebo elektro s praxí 5 let na pozici vedoucí výroby nebo mechanik elektrokol, 5 let na pozici vedoucí výroby nebo servisu jízdních kol. 
c)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou + profesní kvalifikace 23-115-H mechanik elektrokol a minimálně 5 let praxe na pozici vedoucí výroby nebo mechanik elektrokol. 
Požadavky na odbornou praxi musí žadatel o autorizaci splňovat nejméně v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 
Další požadavky:
a)	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
b)	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Mechanik elektrokol, 18.7.2024 3:32:02
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Právní předpisy a normy:
ČSN EN 15532 Jízdní kola - Terminologie
ČSN ISO 6692 Značení dílů jízdních kol
ČSN 01 4045 Zvláštní závity pro jízdní kola
ČSN EN 15194 Zákonné podmínky pro provoz elektrokola
Chemický zákon 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
Návody k použití a návody pro montáž všech komponentů použitých pro praktické předvedení úkonů dle jednotlivých kritérií konkrétního zadání
Obrazové předlohy (mohou být nahrazeny reálnými komponenty): běžných typů elektrokol s umístěním motoru v předním kole, středovém složení a zadním kole
Dále různé modely elektrokol podle umístění baterií, na spodní rámové trubce, na nosiči , na sedlové trubce a integrované včetně nabíječek
Vzorky kol a komponentů:
Kompletní elektrokola s umístěním motoru v předním kole, středovém složení a zadním kole. Elektrokola musí obsahovat konstrukční typy kola s nízkým nástupem, s pánským rámem a MTB hardtailovým rámem. Kompletní elektropohon (sada) vhodný pro montáž na běžné jízdní kolo. Kompletní jízdní kolo vhodné pro ukázkovou montáž sady s elektropohonem
Vzorky baterií podle jejich umístění na rámu: na spodní rámové trubce, na nosiči, na sedlové trubce a integrované včetně nabíječek
Ráfek 26 nebo 28", odpovídající plát a duše, zadní náboj s motorem, paprsky, odpovídající počet a délka paprsků včetně niplů pro zapletení zadního kola
Pláště, duše, pásky a ráfky (běžné typy a rozměry)
Vybavení pracoviště:
pracovní stůl s deskou min 1,5 x 0,7 m a svěrákem, stojan montážní se dvěma upínači, s odkládací poličkou a s držákem řídítek, kompresor nebo pumpička s hadicí a hlavicí na všechny typy ventilků, akušroubovák, …
Nástroje a nářadí:
- Sady speciálních klíčů pro běžný servis a montáž jízdního kola (kónusové, na závitová hlavová složení, na středová složení, centrovací, pedálové, na matice převodníků, na ventilky
- Sady šroubováků a klíčů (imbusové, TORX, stranové očkoploché, klíč nastavitelný do 36 mm, montážní páky na pláště…)
- Pumpička na odpružené vidlice a tlumiče
- Sady na převodové systémy (sada stahováků na demontáž volnoběžných pastorků, sada stahováků na demontáž kazetových pastorků, nýtovač řetězu vč. 11-speed, kleště na řetězy s rychlospojkou…)
- Sada kleští (na lanka a bovdeny, na kabelové pásky…)
Měřidla:
- Svinovací metr, měřítko posuvné, měrky opotřebení řetězu a pastorku, měrka BCD, měrka délky paprsků, tenzometr na kontrolu napnutí paprsků, měrka centrovací, sada momentových klíčů včetně bitů, vodováha, měrka rámu, centrovací vidlice …
- multimetr
Prostředky OOP:
- Ochranné a čisticí prostředky (rukavice pryžové, jednorázové dílenské utěrky…)
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.
Mechanik elektrokol, 18.7.2024 3:32:02
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 7 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Mechanik elektrokol, 18.7.2024 3:32:02
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
KASTAR, s. r. o.
ekolo.cz, s. r. o.
Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu
Agentura REPRO, spol. s r. o.
CYCLESTAR, s. r. o.
Mechanik elektrokol, 18.7.2024 3:32:02
Strana 10 z 10