Hodnoticí standard

Mechanik/mechanička elektrokol (kód: 23-115-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:
Mechanik jízdních kol
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v základních normách a předpisech v oblasti jízdních kol a elektrokol
3
Orientace v typech jízdních kol
3
Měření elektrických veličin a parametrů při údržbě a opravách elektrokol
3
Orientace v typech pohonů elektrokol
3
Kontrola baterií elektrokol
3
Orientace ve snímačích elektrokol
3
Určení závady řídící jednotky elektrokola a navržení způsobu opravy
3
Montáž  elektropohonu jízdního kola
3
Určení závady kabeláže elektropohonu a navržení způsobu opravy
3
Servis mechanických komponentů elektrokola
3
Servis elektropohonu
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Mechanik/mechanička elektrokol, 17.7.2024 23:49:52
Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v základních normách a předpisech v oblasti jízdních kol a elektrokol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v základních normách, rozměrech a jednotkách v oboru jízdních kol
Ústní ověření
b) Popsat základní zákonné vybavení jízdního kola předepsané pro jízdu na veřejných komunikacích
Ústní ověření
c) Číst technickou dokumentaci a pracovat se servisními příručkami a manuály
Praktické předvedení
d) Popsat zákonné výkonové parametry a podmínky pro provoz elektrokola podle ČSN EN 15 194
Ústní ověření
e) Charakterizovat záruční podmínky baterie a celého elektrokola
Ústní ověření
f) Orientovat se v základních zákonných hygienických, bezpečnostních a požárních předpisech pro provozování servisu jízdních kol a elektrokol
Ústní ověření
g) Popsat způsob nakládání s druhotným a nebezpečným odpadem, specifikovat likvidaci elektrobaterií jízdních kol
Ústní ověření
h) Charakterizovat význam "prohlášení o shodě", kdo ho vydává a na základě čeho, označování štítky
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v typech jízdních kol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat jednotlivé typy jízdních kol
Ústní ověření
b) Popsat konstrukci a vybavení městského jízdního kola
Ústní ověření
c) Popsat konstrukci a vybavení jízdního kola trekking
Ústní ověření
d) Popsat konstrukci a vybavení celoodpruženého horského kola
Ústní ověření
e) Popsat konstrukci a vybavení skládacího jízdního kola
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Měření elektrických veličin a parametrů při údržbě a opravách elektrokol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat elektrické jednotky V, W, A, Ah, Wh
Písemné a ústní ověření
b) Charakterizovat Ohmův zákon
Písemné a ústní ověření
c) Měřit elektrické veličiny multimetrem
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Charakterizovat rozsah napětí baterie
Ústní ověření
e) Charakterizovat přechodový odpor
Ústní ověření
f) Vypočítat kapacitu baterie podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik/mechanička elektrokol, 17.7.2024 23:49:52
Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Orientace v typech pohonů elektrokol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat druhy pohonů podle jejich umístění, jejich efektivitu, výhody a nevýhody
Ústní ověření
b) Charakterizovat typy elektromotorů používaných u elektrokol
Ústní ověření
c) Charakterizovat vliv elektropohonu na zatížení konstrukčních částí podle umístění motoru a baterie
Ústní ověření
d) Charakterizovat efekt rekuperace u přímých motorů, její výhody a nevýhody
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kontrola baterií elektrokol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat možnosti umístění baterie na elektrokole
Písemné a ústní ověření
b) Charakterizovat rozdíly mezi Li-lon, Li-Pol, Pb a NiMh bateriemi, jejich výhody a nevýhody
Ústní ověření
c) Charakterizovat a provést kontrolu pojistek
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Charakterizovat a provést kontrolu korektního výstupního napětí nabíječky
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Charakterizovat bezpečnostní předpisy pro nabíjení, používání, skladování a transportu baterií
Ústní ověření
f) Charakterizovat význam používání originálních nabíječek, vliv na baterii
Ústní ověření
g) Vysvětlit význam samovybíjení, vybíjecího a nabíjecího proudu na kapacitu a životnost článků
Ústní ověření
h) Charakterizovat vliv rychlonabíjení a přetěžování na životnost baterie
Ústní ověření
i) Charakterizovat definici cyklu, vliv vybalancování článků v baterii
Ústní ověření
j) Charakterizovat význam BMS, jeho vliv na bezpečnost a životnost baterie
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace ve snímačích elektrokol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat snímač otáček
Ústní ověření
b) Charekterizovat torzní snímač síly šlapání (tahu řetězu)
Ústní ověření
c) Charakterizovat kombinovaný snímač otáček a tahu ve středovém složení
Ústní ověření
d) Charakterizovat přímou návaznost snímačů na software řídicí jednotky
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik/mechanička elektrokol, 17.7.2024 23:49:52
Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

Určení závady řídící jednotky elektrokola a navržení způsobu opravy
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat a prověřit funkci a umístění řídicí jednotky
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Charakterizovat a zkontrolovat zapojení a funkci konektorů řídicí jednotky
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Charakterizovat aktualizace software, jeho nastavení, podle možností výrobce
Ústní ověření
d) Charakterizovat a zkontrolovat funkci spínače brzd
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž  elektropohonu jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Namontovat komponenty elektropohonu na jízdní kolo podle manuálu výrobce
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Provést kontrolu elektrického zapojení komponentů pohonného systému podle manuálu výrobce
Praktické předvedení
c) Provést kontrolu nastavení elektropohonu podle manuálu výrobce
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Provést kontrolu funkce elektropohonu
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Určení závady kabeláže elektropohonu a navržení způsobu opravy
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat negativní dopad přechodového odporu a oxidace v kontaktech
Ústní ověření
b) Charakterizovat možné závady a provést opravu kabelů (propojení, izolace, krimpování konektorů)
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat základní dílenské a materiální vybavení pro servis kabeláže
Ústní ověření
d) Charakterizovat a prověřit bezpečné umístění a uchycení kabeláže na rámu a jejich ochranu při transportu elektrokol
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Charakterizovat a prověřit zabezpečení kabeláže proti vniknutí vody a mechanickému poškození (záruka)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik/mechanička elektrokol, 17.7.2024 23:49:52
Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Servis mechanických komponentů elektrokola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat význam a intervaly servisních prohlídek
Ústní ověření
b) Charakterizovat pracovní postup a výčet úkonů kompletní servisní prohlídky komponentů elektrokola
Písemné a ústní ověření
c) Popsat a zdůvodnit význam dodržení zásad kompatibility při výměně jednotlivých komponentů
Ústní ověření
d) Provést výměnu pláště zadního kola s elektromotorem v náboji podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Provést výměnu brzdových gumiček, lanka a bowdenu u přední ráfkové "V" brzdy
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Provést kontrolu opotřebení řetězu a jeho výměnu podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Provést kontrolu opotřebení převodových pastorků a vyměnit kazetu podle zadání
Praktické předvedení
h) Provést vycentrování zadního kola s výměnou paprsku podle zadání
Praktické předvedení
i) Provést výměnu brzdových destiček a brzdového kotouče u hydraulické brzdy
Praktické předvedení
j) Popsat způsoby a prostředky k čištění a mazání mechanických komponentů elektrokola
Písemné a ústní ověření
k) Charakterizovat základní dílenské vybavení, nářadí a měřicí přístroje pro servis elektrokol
Ústní ověření
l) Charakterizovat kontrolu a seřízení hlavového složení
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Servis elektropohonu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat význam a postup pravidelné prohlídky elektropohonu
Ústní ověření
b) Charakterizovat diagnostiku závad elektropohonu
Ústní ověření
c) Nalézt a odstranit závady elektropohonu podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Popsat mytí a čištění součástí elektropohonu, kontaktů a jejich ošetřování
Ústní ověření
e) Provést přehrání software, diagnostiku a instalaci ovlačů na PC
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik/mechanička elektrokol, 17.7.2024 23:49:52
Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
 
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.
 
Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-jizdnich-kol#zdravotni-zpusobilost).
 
Hodnocení musí být zaměřené na dodržování technologických postupů montážních a servisních prací, na zručnosti provádění úkonů a celkovou výslednou kvalitu práce.
Při posuzování se hodnotí především:
·	přehled v technické dokumentaci elektrokol a celkové problematice elektrokol
·	dodržení technologických postupů - kvalita provedených praktických prací, jejich technologické návaznosti na funkci a bezpečnost elektrokola
·	ověřování praktickým předvedením – je třeba přihlížet k orientaci na pracovišti, volbě nářadí a přípravků
·	kvalita provedené práce, časové hledisko a dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů
 
Pro ověření kritérií odborných kompetencí: Orientace v základních normách a předpisech v oboru jízdních kol a elektrokol; Orientace v typech jízdních kol; Orientace v typech pohonů elektrokol; Kontrola baterií elektrokol; Orientace ve snímačích elektrokol; Určení závady řídící jednotky elektrokola a navržení způsobu opravy; Určení závady kabeláže elektropohonu a navržení způsobu opravy; Servis mechanických komponentů elektrokol; Servis elektropohonu, autorizovaná osoba předloží uchazeči konkrétní komponenty a součásti jízdních kol u kritérií se způsobem ověření praktické předvedení.
 
Při způsobu ověření kritérií „písemné a ústní ověření" uchazeč vypracuje volně písemnou odpověď, kterou v případě potřeby doplní o ústní vysvětlení. U kritérií ověřovaných způsobem písemné a ústní ověřování je možné využít obrazové předlohy, kterou může poskytnout uchazeči autorizovaná osoba nebo si obrazové předlohy uchazeč může přinést vlastní.
 
Uchazeč při zkoušce použije vlastní ochranný oděv, obuv a ochranné pomůcky.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Mechanik/mechanička elektrokol, 17.7.2024 23:49:53
Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenském nebo elektro s odbornou praxí 5 let v oblasti mechanik servisu elektrokol nebo mechanik servisu jízdních kol.
b)	Vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářského studijního programu se zaměřením na oblast strojírenství nebo elektro s odbornou praxí 5 let v oblasti mechanik elektrokol nebo servisu jízdních kol. 
c)	Profesní kvalifikace 23-115-H Mechanik/mechanička elektrokol + střední vzdělání s maturitní zkouškou a minimálně 5 let odborné praxe v oblasti mechanik servisu jízdních kol nebo mechanik elektrokol. 
 
Další požadavky:
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Požadavky
na
materiálně
-
technické
zázemí:
·
Vhodný
prostor
pro
provedení
písemné
a
ústní
části
zkoušky
(např.
učebna)
s
PC
a
připojením
k
internetu
·
Odpovídající
dílenský
prostor
pro
provádění
oprav
s
tímto
nezbytným
materiálním
a
technickým
vybavením
pro
provedení
praktické
části
zkoušky
Právní
předpisy
a
normy:
·
ČSN
EN
15532
Jízdní
kola
-
Terminologie
·
ČSN
ISO
6692
Značení
dílů
jízdních
kol
·
ČSN
01
4045
Zvláštní
závity
pro
jízdní
kola
·
ČSN
EN
15194
Zákonné
podmínky
pro
provoz
elektrokola
·
Chemický
zákon
350/2011
Sb.,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
Vyhláška
341/2002
Sb.,
o
schvalování
technické
způsobilosti
a
o
technických
podmínkách
provozu
vozidel
na
pozemních
komunikacích,
ve
znění
pozdějších
předpisů
·
Návody
k
použití
a
návody
pro
montáž
všech
komponentů
použitých
pro
praktické
předvedení
úkonů
podle
jednotlivých
kritérií
konkrétního
zadání
Obrazové
předlohy
(mohou
být
nahrazeny
reálnými
komponenty):
·
běžných
typů
elektrokol
s
umístěním
motoru
v
předním
kole,
středovém
složení
a
zadním
kole
·
modely
elektrokol
podle
umístění
baterií,
na
spodní
rámové
trubce,
na
nosiči,
na
sedlové
trubce
a
integrované,
včetně
nabíječek
Vzorky
kol
a
komponentů:
·
Jednotlivé
části
elektrokola
s
umístěním
motoru
v
předním
kole,
středovém
složení
a
zadním
kole
·
Části
elektrokola
musí
obsahovat
konstrukční
typy
kola
s
nízkým
nástupem,
s
pánským
rámem
a
MTB
hardtailovým
rámem
·
Kompletní
elektropohon
(sada)
vhodný
pro
montáž
na
běžné
jízdní
kolo
Mechanik/mechanička elektrokol, 17.7.2024 23:49:53
Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

·
Kompletní
jízdní
kolo
vhodné
pro
ukázkovou
montáž
sady
s
elektropohonem
·
Vzorky
baterií
podle
jejich
umístění
na
rámu:
na
spodní
rámové
trubce,
na
nosiči,
na
sedlové
trubce
a
integrované
včetně
nabíječek
·
Ráfek
26
nebo
28",
odpovídající
plát
a
duše,
zadní
náboj
s
motorem,
paprsky,
odpovídající
počet
a
délka
paprsků
včetně
niplů
pro
zapletení
zadního
kola
·
Pláště,
duše,
pásky
a
ráfky
(běžné
typy
a
rozměry).
Vybavení
pracoviště:
·
pracovní
stůl
s
deskou
min
1,5
x
0,7
m
a
svěrákem
·
stojan
montážní
se
dvěma
upínači,
s
odkládací
poličkou
a
s
držákem
řídítek
·
kompresor
nebo
pumpička
s
hadicí
a
hlavicí
na
všechny
typy
ventilků
·
akušroubovák,
…
Nástroje
a
nářadí:
·
Sady
speciálních
klíčů
pro
běžný
servis
a
montáž
jízdního
kola
(kónusové,
na
závitová
hlavová
složení,
na
středová
složení,
centrovací,
pedálové,
na
matice
převodníků,
na
ventilky)
·
Sady
šroubováků
a
klíčů
(imbusové,
TORX,
stranové
očkoploché,
klíč
nastavitelný
do
36
mm,
montážní
páky
na
pláště…)
·
Pumpička
na
odpružené
vidlice
a
tlumiče
·
Sady
na
převodové
systémy
(sada
stahováků
na
demontáž
volnoběžných
pastorků,
sada
stahováků
na
demontáž
kazetových
pastorků,
nýtovač
řetězu
vč.
11
-
speed,
kleště
na
řetězy
s
rychlospojkou…)
·
Sada
kleští
(na
lanka
a
bovdeny,
na
kabelové
pásky…)
Měřidla:
·
svinovací
metr,
měřítko
posuvné,
měrky
opotřebení
řetězu
a
pastorku,
měrka
BCD,
měrka
délky
paprsků,
tenzometr
na
kontrolu
napnutí
paprsků,
měrka
centrovací,
sada
momentových
klíčů
včetně
bitů,
vodováha,
měrka
rámu,
centrovací
vidlice...
·
multimetr
Osobní
ochranné
pracovní
prostředky
(
rukavice
pryžové)
Čisticí
prostředky
(jednorázové
dílenské
utěrky)
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
vykonání
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda),
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 7 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.
Mechanik/mechanička elektrokol, 17.7.2024 23:49:53
Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
KASTAR, s. r. o.
ekolo.cz, s. r. o.
Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu
Agentura REPRO, spol. s r. o.
CYCLESTAR, s. r. o.
 
Mechanik/mechanička elektrokol, 17.7.2024 23:49:53
Strana 9 z 9