Hodnoticí standard

Mechanik pro prodej jízdních kol (kód: 23-116-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v základních normách a předpisech v oblasti jízdních kol
3
Charakteristika typů jízdních kol
3
Volba typu, velikosti a nastavení jízdního kola podle zákazníka
3
Předprodejní montáž jízdního kola a jeho seřízení včetně doplňků
3
Volba a výběr kompatibilních komponentů a náhradních dílů jízdního kola
3
Charakteristika elektronických a měřících systémů na jízdním kole
3
Řízení prodejního a servisního procesu v prodejně jízdních kol
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 26.07.2016 do: 15.03.2021
Mechanik pro prodej jízdních kol, 30.3.2026 13:49:09
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v základních normách a předpisech v oblasti jízdních kol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat jednotlivé komponenty jízdního kola podle terminologie ČSN EN 15532
Písemné ověření
b) Orientovat se v základních normách, rozměrech a jednotkách v oboru jízdních kol
Ústní ověření
c) Popsat základní zákonné vybavení jízdního kola podle vyhlášky 341/2001 Sb., o schvalování způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Ústní ověření
d) Charakterizovat základní zákonné předpisy pro konstrukci a provoz elektrokol
Ústní ověření
e) Číst technickou dokumentaci a pracovat se servisními příručkami a manuály
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Orientovat se v předpisech potřebných pro prodej jízdních kol podle občanského zákoníku
Ústní ověření
g) Orientovat se v zákonných předpisech pro balení a označování produktů včetně produktů obsahujících nebezpečné chemické látky
Ústní ověření
h) Orientovat se v základních bezpečnostních a požárních předpisech platných pro provoz v prodejně jízdních kol
Ústní ověření
i) Popsat bezpečnostní předpisy pro manipulaci, skladování, zasílání a likvidaci elektrobaterií jízdních kol
Ústní ověření
j) Popsat způsob nakládání s druhotným a nebezpečným odpadem
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik pro prodej jízdních kol, 30.3.2026 13:49:09
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Charakteristika typů jízdních kol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení městského jízdního kola
Ústní ověření
b) Popsat  konstrukci, vlastnosti a vybavení jízdního kola trekking
Ústní ověření
c) Popsat  konstrukci, vlastnosti a vybavení silničního závodního jízdního kola
Ústní ověření
d) Popsat  konstrukci, vlastnosti a vybavení horského jízdního kola Hardtail (s přední odpruženou vidlicí)
Ústní ověření
e) Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení celoodpruženého horského kola
Ústní ověření
f) Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení skládacího jízdního kola
Ústní ověření
g) Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení jízdního kola BMX, freestyle, flatland
Ústní ověření
h) Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení jízdního kola pro cyklotrial a biketrial
Ústní ověření
i) Popsat konstrukci, vybavení a specifika dětského jízdního kola
Ústní ověření
j) Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení jízdního kola na cyklokros
Ústní ověření
k) Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení single speed (městské kola s jedním převodem)
Ústní ověření
l) Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení elektrokola
Ústní ověření
m) Orientovat se v typech kol spinningových a trenažerech
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba typu, velikosti a nastavení jízdního kola podle zákazníka
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat postup pro výběr vhodného jízdního kola podle požadavků zákazníka (fyziologických parametrů uživatele jízdního kola, typu kola, převládajícího použití kola, vybavení ...)
Ústní ověření
b) Charakterizovat druhy značení velikosti jízdních kol
Ústní ověření
c) Provést základní volbu velikosti rámu jízdního kola podle zadání a figuranta
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Provést měření postavy a výpočet pro nastavení ideální pozice (posedu), volby rozměrů komponentů, včetně umístění zarážek pedálů (kufrů)  na tretrách na určeném jízdním kole podle figuranta
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik pro prodej jízdních kol, 30.3.2026 13:49:09
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Předprodejní montáž jízdního kola a jeho seřízení včetně doplňků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést předprodejní montáž nového jízdního kola  trekking (tzv.z krabice)  s ,,V" brzdami a jeho seřízení podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Provést volbu a montáž kompatibilních blatníků, nosiče, stojánku a světel podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Orientovat se v manuálech pro nastavení vidlic, tlumičů a odpružených sedlovek
Ústní ověření
d) Provést nastavení  odpružení celoodpruženého jízdního kola podle zadaných parametrů (hmotnost jezdce, charakter jízdy)
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Charakterizovat pracovní postup pro přenesení geometrie ze stávajícího na nové jízdní kolo
Ústní ověření
f) Charakterizovat vhodnou volbu plášťů a galusek a jejich huštění
Ústní ověření
g) Provést montáž bezdušového pláště včetně těsnicího tmelu
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Charakterizovat montáž galusek na ráfek lepidlem a lepicí páskou
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik pro prodej jízdních kol, 30.3.2026 13:49:09
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

Volba a výběr kompatibilních komponentů a náhradních dílů jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést zásady kompatibility při výměně jednotlivých komponentů a zdůvodnit význam jejich dodržování
Ústní ověření
b) Charakterizovat kompatibilitu rámů, vidlic a hlavových složení
Ústní ověření
c) Charakterizovat typy a materiály řídítek a představců, jejich rozměry a kompatibilitu
Ústní ověření
d) Charakterizovat typy a materiál sedlovek a sedel, jejich rozměry a kompatibilitu
Ústní ověření
e) Charakterizovat typy a rozměry klik a středových složení
Ústní ověření
f) Charakterizovat základní typy pedálů
Ústní ověření
g) Charakterizovat základní druhy řadících systémů jízdních kol (řazení, měniče, náboje s vnitřním řazením)
Ústní ověření
h) Provést volbu kompatibilních prvků řadícího systému z předložených vzorků
Praktické předvedení a ústní ověření
i) Charakterizovat řetězový a řemenový převod jízdních kol
Ústní ověření
j) Popsat druhy a vlastnosti brzdových systémů jízdních kol
Ústní ověření
k) Charakterizovat typy, rozměry a kompatibilitu nábojů, paprsků, nyplů a ráfků
Ústní ověření
l) Provést výpočet délky paprsků podle předloženého ráfku a náboje
Praktické předvedení a ústní ověření
m) Charakterizovat způsob značení rozměrů a typy plášťů, duší a galusek, význam jejich šířky a druhu dezénu
Ústní ověření
n) Charakterizovat jednotlivé systémy, komponenty a parametry odpružení jízdních kol
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Charakteristika elektronických a měřících systémů na jízdním kole
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat obvyklé typy měřicích elektonických systémů používaných na jízdním kole (cyklocomputery, sporttestery, navigace - GPS, měřiče výkonu - wattmetry)
Ústní ověření
b) Provést montáž a nastavení cyklocomputeru na jízdním kole
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Charakterizovat elektronické řadící systémy na jízdním kole
Ústní ověření
d) Charakterizovat bezpečné zacházení s bateriemi elektrokol
Ústní ověření
e) Charakterizovat jednotlivé druhy pohonu elektrokol a možnosti umístění baterií
Ústní ověření
f) Orientovat se ve způsobu ovládání elektrokol
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik pro prodej jízdních kol, 30.3.2026 13:49:09
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Řízení prodejního a servisního procesu v prodejně jízdních kol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat základní vstupní prohlídku jízdního kola při jeho příjímání k servisu
Ústní ověření
b) Charakterizovat význam a intervaly jednotlivých druhů servisních prohlídek (předprodejní, záruční a pozáruční)
Ústní ověření
c) Popsat pracovní postup a provést výčet úkonů komplexní servisní prohlídky jízdního kola
Ústní ověření
d) Provést diagnostiku závad a opotřebení součástí jízdního kola
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Zkontrolovat opotřebení převodníku, pastorku a řetězu
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Provést základní kalkulaci zakázky na opravu jízdního kola podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Popsat způsoby a prostředky k čištění a mazaní jednotlivých komponentů jízdního kola
Ústní ověření
h) Provést výběr dodavatele a objednávku jízdního kola nebo komponentů na internetu, podle zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik pro prodej jízdních kol, 30.3.2026 13:49:09
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
 
Hodnocení musí být zaměřené na dodržování technologických postupů servisních prací, na zručnosti provádění úkonů a celkovou výslednou kvalitu práce. Zadávání činností bude provedené podle jednotlivých kritérií uvedených v tomto standardu. 

Pro ověření kritérií kompetencí:
Charakteristika jednotlivých typů jízdních kol; Volba typu, velikosti a nastavení jízdního kola podle zákazníka; Předprodejní montáž jízdního kola a jeho seřízení včetně doplňků; Volba a výběr kompatibilních komponentů a náhradních dílů; Charakteristika elektronických a měřících systémů na jízdním kole, předloží autorizovaná osoba zkoušenému konkrétní komponenty a součásti jízdních kol, pro písemné a ústní ověřování je možné předložit jejich obrazové předlohy.
 
Uchazeč při zkoušce použije vlastní ochranný oděv, obuv a ochranné pomůcky.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
.
Mechanik pro prodej jízdních kol, 30.3.2026 13:49:09
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem ve strojírenském oboru s praxí 5 let na pozici mechanik servisu nebo vedoucí prodejny jízdních kol. 
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve strojírenském oboru s praxí 5 let na pozici mechanik nebo vedoucí prodejny jízdních kol.
c)	Vysokoškolské vzdělání strojírenského směru s praxí 5 let na pozici mechanik servisu jízdních kol nebo vedoucí prodejny jízdních kol.
d)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou a profesní kvalifikace mechanik jízdních kol a minimálně 10 let praxe na pozici mechanik jízdních kol nebo vedoucí prodejny jízdních kol.
Požadavky na odbornou praxi musí musí žadatel o autorizaci splňovat nejméně v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Právní
předpisy
a
normy:
ČSN
EN
15532
Jízdní
kola
-
Terminologie
ČSN
ISO
6692
Značení
dílů
jízdních
kol
ČSN
01
4045
Zvláštní
závity
pro
jízdní
kola
ČSN
EN
15194
Zákonné
podmínky
pro
provoz
elektrokola
Chemický
zákon
350/2011
Sb.,
ve
znění
poslední
aktualizace
Vyhláška
341/2002
Sb.,
o
schvalování
technické
způsobilosti
a
o
technických
podmínkách
provozu
vozidel
na
pozemních
komunikacích
ve
znění
poslední
aktualizace
 
Návody
k
použití
a
návody
pro
montáž
všech
komponentů
použitých
pro
praktické
předvedení
úkonů
dle
jednotlivých
kritérií
konkrétního
zadání
Obrazové
předlohy
(mohou
být
nahrazeny
reálnými
komponenty):
běžných
typů
jízdních
kol
a
rámů
jízdních
kol
včetně
rozměrů
a
geometrie,
řídítek,
představců
a
hlavových
složení,
klik
a
středových
složení,
řadicích
systémů
jízdních
kol,
převodových
systémů
řetězových
a
řemenových,
brzdových
systémů,
předních
a
zadních
nábojů,
odpružených
systémů
a
komponentů
 
Vzorky
kol
a
komponentů:
Kompletní
jízdní
kola
(trekking;
městské
(CITY)
se
zadním
nábojem
s
vnitřním
řazením;
horské
kolo
(MTB)
s
pevným
rámem
(hardtail);
horské
kolo
(MTB)
celoodpružené
s
kotoučovými
hydraulickými
brzdami;
silniční
závodní
kolo
(s
integrovanými
brzdovými
a
řadicími
pákami
na
řídítkách)
Komponenty
odpružení
(zadní
tlumič
s
vinutou
pružinou,
odpružená
sedlovka,
přední
odpružená
vidlice
se
vzduchovým
Mechanik pro prodej jízdních kol, 30.3.2026 13:49:09
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

pružením
a
olejovým
tlumením)
Rámy
a
vidlice
(trekkingový
rám
se
středovou
spojkou
BSA,
s
odpruženou
vidlicí,
závitovým
hlavovým
složením
a
kotoučovými
brzdami;
rám
se
středovou
spojkou
Press
Fit).
Řídítka,
představce
a
sedlovky
(rovná
řídítka
s
„rozpěrným“
představcem;
silniční
závodní
řídítka
(„berany“)
s
představcem
a
omotávkou;
sedlovka
kompatibilní
s
trekkingovým
rámem)
Středová
složení,
kliky
a
pedály
(závitové
středové
složení
se
čtyřhrannou
osou;
středové
složení
Press
Fit;
kliky
s
převodníky;
náhradní
převodníky;
nášlapné
pedály
včetně
zarážek)
Řadící
systémy
(kompletní
řadicí
systém
s
řazením
na
rovná
řídítka;
kompletní
řadicí
systém
na
silniční
závodní
řídítka)
Převodové
systémy
(vzorky
řetězů;
volnoběžný
pastorek;
kazetové
pastorky)
Ráfky,
náboje
a
paprsky
(zadní
kolo
s
nábojem
pro
volnoběžný
pastorek;
zadní
kolo
s
nábojem
pro
kazetový
pastorek;
zadní
náboj
s
protišlapací
brzdou;
zadní
náboj,
ráfek,
odpovídající
počet
a
délka
paprsků
včetně
niplů
pro
zapletení
zadního
kola)
Brzdy
(kompletní
brzda
typu
cantilever;
kompletní
mechanická
kotoučová
brzda;
kompletní
hydraulická
kotoučová
brzda)
Pláště,
duše,
pásky
a
ráfky
(běžné
typy
a
rozměry)
 
Vybavení
pracoviště:
pracovní
stůl
s
deskou
min
1,5
x
0,7
m
a
svěrákem,
stojan
montážní
se
dvěma
upínači,
s
odkládací
poličkou
a
s
držákem
řídítek,
kompresor
nebo
pumpička
s
hadicí
a
hlavicí
na
všechny
typy
ventilků,
akušroubovák,
…
 
Nástroje
a
nářadí:
-
Sady
speciálních
klíčů
pro
běžný
servis
a
montáž
jízdního
kola
(kónusové,
na
závitová
hlavová
složení,
na
středová
složení,
centrovací,
pedálové,
na
matice
převodníků,
na
ventilky,
-
Sady
šroubováků
a
klíčů
(imbusové,
TORX,
stranové
očkoploché,
klíč
nastavitelný
do
36mm,
montážní
páky
na
pláště…)
-
Pumpička
na
odpružené
vidlice
a
tlumiče
-
Sady
na
převodové
systémy
(
sada
stahováků
na
demontáž
volnoběžných
pastorků,
sada
stahováků
na
demontáž
kazetových
pastorků,
nýtovač
řetězu
vč.
11
-
speed,
kleště
na
řetězy
s
rychlospojkou…)
-
Sada
kleští
(na
lanka
a
bovdeny,
na
kabelové
pásky…)
 
Měřidla:
-
Svinovací
metr,
měřítko
posuvné,
měrky
opotřebení
řetězu
a
pastorku,
měrka
BCD,
měrka
délky
paprsků,
tenzometr
na
kontrolu
napnutí
paprsků,
měrka
centrovací,
sada
momentových
klíčů
včetně
bitů,
vodováha,
měrka
rámu,
centrovací
vidlice
…)
 
Prostředky
OOP:
-
Ochranné
a
čisticí
prostředky
(rukavice
pryžové,
jednorázové
dílenské
utěrky…)
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
realizaci
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
svého
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Pokud
žadatel
bude
při
zkouškách
využívat
materiálně
-
technické
vybavení
jiného
subjektu,
přiloží
k
žádosti
o
udělení
nebo
prodloužení
platnosti
autorizace
smlouvu
(popřípadě
smlouvy)
umožňující
jeho
užívání
nejméně
po
dobu
5
let
ode
dne
podání
žádosti
o
udělení
nebo
prodloužení
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 100 až 120 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 7 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Mechanik pro prodej jízdních kol, 30.3.2026 13:49:09
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
KASTAR, s. r. o.
PEDALSPORT, s. r. o.
Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu
Mechanik pro prodej jízdních kol, 30.3.2026 13:49:09
Strana 10 z 10