Kvalifikační standard

Montér/montérka hydroizolací plochých střech (kód: 36-038-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Montér střešních hydroizolací
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech hydroizolací plochých střech
3
Orientace v technologických postupech montáží a oprav hydroizolací plochých střech
3
Prokazování znalostí základních technologických postupů pro provádění hydroizolací plochých střech
3
Návrh pracovních postupů, nářadí, pracovních pomůcek a materiálů pro montáže a opravy hydroizolací plochých střech
3
Výpočet ploch plochých střech a potřeby materiálů pro hydroizolace střech
3
Posuzování kvality materiálů pro montáže a opravy hydroizolací plochých střech
3
Posuzování podkladů pro hydroizolace plochých střech
3
Příprava izolačních materiálů pro provádění hydroizolací plochých střech
3
Obsluha svařovacích přístrojů a nástrojů
3
Doprava izolačních a ostatních materiálů a jejich ukládání, obsluhování dopravních prostředků
3
Provádění hydroizolací plochých střech
3
Opracování konstrukčních detailů plochých střech
3
Prokazování znalostí provádění tepelných izolací a parozábran plochých střech
3
Prokazování znalostí kontroly, ochrany, údržby a předávání provedených hydroizolací
3
Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění hydroizolací
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Montér/montérka hydroizolací plochých střech, 28.9.2026 15:52:07
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).
Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím. Po dohodě s autorizovanou osobou může použít vlastní nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným pracím.
 
Metodické pokyny k provedení zkoušky
Venkovní práce mohou probíhat pouze za technologicky příznivých klimatickým podmínek. Pod pojmem ploché střechy se ve standardu rozumí střechy ploché, střechy s provozními úpravami (inženýrské, pochozí – terasy, pojízdné, zelené, kombinované) a balkóny.
Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k:
·	•prokázání praktického spojování živičných pásů v hydroizolační soustavě (lepením, svářením),
·	•prokázání praktického spojování umělohmotných pásů,
·	•provedení minimálně 50 m2 kompletního hydroizolačního střešního pláště z volitelné technologie s opracováním minimálně jednoho prostupu.
 
Je třeba posuzovat hospodárné využívání materiálů, dodržování technologických postupů a hledisek bezpečnosti práce, také časové zvládnutí jednotlivých úkolů. Předmětem hodnocení je i přístup k zadanému úkolu a manuální zručnost uchazeče.
Vzhledem k charakteru některých činností je nutno při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby.
Montér/montérka hydroizolací plochých střech, 28.9.2026 15:52:07
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
A.W.A.L., s. r. o.
Eduard Justa Ceramic Consulting Services
Montér/montérka hydroizolací plochých střech, 28.9.2026 15:52:07
Strana 3 z 3