Kvalifikační standard

Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-148-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Topenář
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v palivech pro topidla na biomasu
3
Orientace v technické dokumentaci otopných soustav a vnitřních vodovodů
3
Orientace v topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem
3
Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem
3
Orientace v technických normách a právních předpisech pro otopné soustavy s topidly na biomasu s teplovodním výměníkem
3
Navrhování tepelného výkonu topidla a součinnost s profesí kamnář
3
Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem a napojení do otopné soustavy
3
Orientace v systémech zapojení kamen do okruhu vytápění a ohřevu teplé vody
3
Připojení kamen na biomasu s teplovodním výměníkem na otopnou soustavu a uvedení do provozu
3
Montáž ochranných a zabezpečovacích prvků kamen na biomasu s teplovodním výměníkem proti přehřátí
3
Regulace otopné soustavy s kamny na biomasu s teplovodním výměníkem
3
Provedení topné zkoušky kamen na biomasu s teplovodním výměníkem
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 19.12.2014 do: 20.02.2015
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 7.7.2026 16:27:04
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO).
Zdravotní
způsobilost
je
vyžadována.
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153&kod_sm1=41).
 
Jedná
se
o
PK,
pro
účely
§
10d
zákona
č.
406/2000
Sb.,
o
hospodaření
energií,
ve
znění
pozdějších
předpidů.
Metodický
pokyn
k
naplnění
požadavků
§10d
zákona,
je
zveřejněn
na
http://www.mpo.cz/cz/energetika
-
a
-
suroviny/energeticka
-
legislativa/
 
Vstupní
požadavky:
uchazeč
o
tuto
profesní
kvalifikaci
musí
být
držitelem
úplné
profesní
kvalifikace
instalatér,
kterou
doloží:
a)
Dokladem
o
absolvování
středního
vzdělání
s
výučním
listem
v
oboru
vzdělání
36
-
52
-
H/01
Instalatér
nebo
b)
Osvědčeními
o
získání
profesních
kvalifikací
skládajících
úplnou
profesní
kvalifikaci
Instalatér:
36
-
003
-
H
Montér
vnitřního
rozvodu
vody
a
kanalizace,
36
-
004
-
H
Topenář
a
36
-
005
-
H
Montér
vnitřního
rozvodu
plynu
a
zařízení.
Dále
musí
být
držitelem:
-
Osvědčení
ZK
942
31
pro
pájení
naměkko
-
Osvědčení
ZK
311
1.1
pro
svařování
kovů
plamenem
-
Osvědčení
Lisování
mědi
pro
spojování
potrubí
z
mědi
nerozebíratelnými
spoji.
 
Uchazeč
musí
být
vybaven
vlastním
pracovním
oděvem,
obuví
a
osobními
ochrannými
pracovními
prostředky
odpovídajícími
prováděným
pracím.
 
Metodické
pokyny
 
Při
ověřování
odborných
kompetencí
je
třeba
respektovat
ustanovení
platných
technických
norem
a
právních
předpisů:
ČSN
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
Kreslení
výkresů
stavební
části
ČSN
73
4230
Krby
s
otevřeným
a
uzavíratelným
ohništěm
ČSN
73
4231
Kamna
–
Individuálně
stavěná
kamna
ČSN
73
4232
Sporáky
–
Individuálně
stavěné
sporáky
ČSN
EN
13229
Vestavné
spotřebiče
k
vytápění
a
krbové
vložky
na
pevná
paliva
-
Požadavky
a
zkušební
metody
ČSN
734
201
Komíny
a
kouřovody
–
Navrhování,
provádění
a
připojování
spotřebičů
paliv
ČSN
EN
14
961
-
1
Tuhá
biopaliva
-
Specifikace
a
třídy
paliv
-
Část
1
Obecné
požadavky
ČSN
EN
14
961
-
2
Tuhá
biopaliva
-
Specifikace
a
třídy
paliv
-
Část
2
Dřevní
pelety
pro
maloodběratele
ČSN
EN
14
961
-
3
Tuhá
biopaliva
-
Specifikace
a
třídy
paliv
-
Část
3
Dřevní
brikety
pro
maloodběratele
ČSN
EN
14
961
-
4
Tuhá
biopaliva
-
Specifikace
a
třídy
paliv
-
Část
4
Dřevní
štěpka
pro
maloodběratele
ČSN
EN
14
961
-
5
Tuhá
biopaliva
-
Specifikace
a
třídy
paliv
-
Část
5:
Palivové
dřevo
pro
maloodběratele
ČSN
75
5409
Vnitřní
vodovody
ČSN
01
3452
Technické
výkresy
-
Instalace
-
Vytápění
a
chlazení
ČSN
EN
12
828
Tepelné
soustavy
v
budovách
–
Navrhování
teplovodních
tepelných
soustav
ČSN
06
0830
Tepelné
soustavy
v
budovách
–
Zabezpečovací
zařízení
ĆSN
06
0310
Tepelné
soustavy
v
budovách
–
Projektování
a
montáž
Nařízení
vlády
č.
91/2010
Sb.,
o
podmínkách
požární
bezpečnosti
při
provozu
komínů,
kouřovodů
a
spotřebičů
paliv,
ve
znění
pozdějších
předpisů
Zákon
č.
406/2000
Sb.,
o
hospodaření
energií,
ve
znění
pozdějších
předpisů
Předpisy
BOZP
a
PO
související
s
prováděnými
činnostmi.
Technická
dokumentace
topidel
související
s
hodnocenými
činnostmi.
Technologické
postupy
a
informační
materiály
(např.
technické
listy)
související
s
hodnocenými
činnostmi.
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
pracovních
činností
je
nutné
při
ověřování
způsobilostí
zajistit
uchazeči
pomoc
další
osoby
(např.
při
manipulaci
materiálu).
 
Při
praktickém
ověřování
jednotlivých
kompetencí
je
hodnocena
organizace
práce,
volba
a
dodržování
předepsaných
technologických
postupů,
volba
a
dodržování
pracovních
postupů,
volba
a
používání
nářadí,
zařízení
a
pracovních
pomůcek.
Dále
je
hodnoceno
dodržování
předpisů
BOZP
a
používání
osobních
ochranných
pracovních
prostředků,
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 7.7.2026 16:27:04
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

dodržování
předpisů
PO
a
hygieny
práce
a
kvalita
provedení
prací.
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 7.7.2026 16:27:04
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno
HAMROZI s.r.o., Třinec
Lukas Building s.r.o., Hnojník
GR plynové služby s.r.o., Ostrava
Střední škola polytechnická Brno
Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark
VRBA, s.r.o., Blansko 
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 7.7.2026 16:27:04
Strana 4 z 4