Hodnoticí standard

Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí (kód: 26-041-R)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Samostatný projektant elektroenergetických sítí
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
6

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Zajišťování údajů z katastru nemovitostí
5
Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro
5
Dodržování předpisů BOZP a požární ochrany v elektroenergetických projektech
5
Zpracovávání projektové dokumentace elektroenergetických sítí
6
Provádění technických výpočtů souvisejících s projekty elektroenergetických sítí
6
Vyhodnocení požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů
6
Provádění prací stavební předprojektové přípravy, např. zaměření, dokumentace stávajícího stavu
5
Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků
6
Projednávání náležitostí územního a stavebního řízení s jeho účastníky
6
Zajišťování podkladů pro územní a stavební řízení
5
Vypracovávání rozpočtů staveb obvyklé složitosti
6
Autorský dozor na realizovaných stavbách, kontrola prováděcích projektů stavebních děl
6
Ovládání grafických programů pro projektování
6
Dodržování zásad ochrany životního prostředí v elektroenergetických projektech
5
Platnost standardu
Standard je platný od:
06.01.2023
Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 18.7.2024 5:30:18
Strana 1 z 13

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Zajišťování údajů z katastru nemovitostí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Získat zadané údaje týkající se vlastnictví parcel a staveb, evidovaných v katastru nemovitostí (aplikace http://nahlizenidokn.cuzk.cz)
Praktické předvedení
b) Vyčíst údaje z jednotlivých druhů katastrálních map (DKM, KMD - jednotlivé třídy přesnosti); Vysvětlit pojem zjednodušená evidence
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Získat a charakterizovat pojmy a údaje uvedené v listu vlastnictví
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vysvětlit pojem věcné břemeno, služebnost
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést základní legislativní východiska pro výstavbu, projektovou dokumentaci a silnoproudou elektrotechniku
Ústní ověření
b) Charakterizovat základní elektroenergetické pojmy (distribuční/přenosová soustava, elektrická přípojka, přeložka, ochranné pásmo, bezpečnostní pásmo)
Ústní ověření
c) Popsat zdroje, dostupnost, způsoby zveřejnění a aktualizace legislativních dokumentů (existence Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, znalost publikace prostřednictvím Českého normalizačního institutu)
Ústní ověření
d) Charakterizovat rozdíl mezi zákonem, normou, prováděcím předpisem, vyhláškou, nařízením
Ústní ověření
e) Popsat zdroje, dostupnost, způsoby zveřejnění a aktualizace technických předpisů, dokumentů a norem (znalost Sbírky zákonů a jejího oficiálního stejnopisu, dostupného on-line na internetu, znalost publikace prostřednictvím ČSN on-line, uvést rozdíly ČSN, ČSN EN, PNE)
Ústní ověření
f) Vysvětlit pojem třída technické normy, charakterizovat třídu 33 pro elektrotechniku – elektrotechnické předpisy a 34, 35, 36 pro ostatní elektrotechniku
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 18.7.2024 5:30:18
Strana 2 z 13

Hodnoticí standard

Dodržování předpisů BOZP a požární ochrany v elektroenergetických projektech
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat základní členění prostor (normální, bezpečné, zvlášť nebezpečné) a jejich ochranu prostředky základní ochrany před úrazem elektrickým proudem
Ústní ověření
b) Zdůvodnit využití prostředků základní ochrany před úrazem elektrickým proudem (základní izolace, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou, omezení napětí, omezení ustáleného dotykového proudu a náboje, řízení potenciálu, jiné prostředky) ve vlastním projektu
Ústní obhajoba přinesené práce
c) Zdůvodnit využití prostředků pro ochranu při poruše (přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, indikace a odpojení ve vysokonapěťových instalacích a sítích, samočinné (automatické) odpojení od zdroje) ve vlastním projektu
Ústní obhajoba přinesené práce
d) Charakterizovat a zdůvodnit využití ochranných opatření (ochrana samočinným (automatickým) odpojením od zdroje, ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací, ochrana pospojováním, ochrana elektrickým oddělením, ochrana nevodivým okolím (pro nízké napětí), ochrana SELV, ochrana PELV, ochrana omezením ustáleného dotykového proudu a náboje) ve vlastním projektu
Ústní obhajoba přinesené práce
e) Charakterizovat druhy elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S)
Ústní ověření
f) Charakterizovat základní normy a předpisy v oblasti požární bezpečnosti staveb v elektroenergetice
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 18.7.2024 5:30:18
Strana 3 z 13

Hodnoticí standard

Zpracovávání projektové dokumentace elektroenergetických sítí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zpracovat projektovou dokumentaci elektroenergetických sítí
Praktické předvedení
b) Charakterizovat předloženou vlastní vypracovanou dokumentaci (vlastní projekt), popsat její obsah a vysvětlit k jakému účelu slouží
Ústní ověření
c) Obhájit technické řešení vlastního projektu, popsat vlastní vypracovanou dokumentaci a podrobně v ní komentovat výkresy (situace, schéma zapojení, schéma jištění, jednopólové schéma, liniové schéma), vysvětlit účel a obsah
Ústní obhajoba přinesené práce
d) Obhájit vlastní zpracování výkresové části projektu a podrobně vysvětlit použité schematické značky, čáry a grafické (barva) značení sítí, elektrických zařízení, přístrojů, obvodů, obvodových prvků
Ústní obhajoba přinesené práce
e) Prezentovat a vysvětlit ve své projektové dokumentaci její části (situační výkres s jinými sítěmi, výkres betonového základu podpěrného bodu, výkres příčného řezu kabelové rýhy)
Praktické předvedení a ústní obhajoba přinesené práce
f) Obhájit a dokladovat vliv základní stavební legislativy na stavební část vlastní projektové dokumentace
Ústní obhajoba přinesené práce
g) Respektovat normy elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení při zpracování vlastního projektu
Ústní obhajoba přinesené práce
h) Navrhnout (variantně) způsoby uložení kabelového vedení a prostorového uspořádání jednotlivých inženýrských sítí
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění technických výpočtů souvisejících s projekty elektroenergetických sítí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat technické výpočty ve vlastním projektu (proudové dimenze kabelů a vodičů, jištění, impedance smyčky, uzemnění, dimenze opěrných bodů, výpočet základů, výpočet tahů ve vedení) ve vlastním projektu
Ústní obhajoba přinesené práce
b) Popsat postup výpočtu mechanického namáhání podpěrných bodů – na čem záleží (námrazová oblast, větrová oblast, typ vodiče, délka rozpětí)
Ústní ověření
c) Předvést práci v programu pro pro technické výpočty
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Zdůvodnit volbu podkladů a vlastní tvorbu výkazu výměr – rozpočtu ve vlastním projektu (délky kabelů a vodičů, soupis opěrných bodů s výzbrojí, soupis dodávek zařízení, rozsah výkopových prací, potřeba betonu, písku apod., potřeba dopravy, strojů a mechanismů, hodinové normy pro revize, normy pro geodetické práce)
Ústní obhajoba přinesené práce
e) Předvést práci v programu pro tvorbu výkazu výměr - rozpočtu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 18.7.2024 5:30:18
Strana 4 z 13

Hodnoticí standard

Vyhodnocení požadavků investorů staveb a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prezentovat a vysvětlit požadavky zadavatele v zadání stavby a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů při projednávání projektové dokumentace
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Prezentovat a vysvětlit vyhodnocení a sjednocení požadavků zadavatele a dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů v projektové dokumentaci
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Provádění prací stavební předprojektové přípravy, např. zaměření, dokumentace stávajícího stavu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat úkony předprojektové přípravy vlastního projektu
Ústní ověření
b) Vyjmenovat možné způsoby získání mapových podkladů v digitální formě a jeden ze způsobů předvést
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Identifikovat modelové situace, kdy je nutné zdokumentovat stávající stav pro stanovení rozsahu demontáží a demolic
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Specifikovat pro modelovou situaci doklady územního řízení prokazující právo založené smlouvou provést stavbu na cizí nemovitosti v případě přenosové nebo distribuční soustavy
Praktické předvedení
b) Uvést práva a povinnosti provozovatele přenosové a distribuční soustavy ve vztahu k cizím nemovitostem
Ústní ověření
c) Vyjmenovat alespoň dvě správní řízení předcházející podle stavebního zákona projednání projektu stavby
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 18.7.2024 5:30:18
Strana 5 z 13

Hodnoticí standard

Projednávání náležitostí územního a stavebního řízení s jeho účastníky
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Specifikovat pro modelové situace formy rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí, územní souhlas)
Praktické předvedení
b) Vyjmenovat přílohy žádostí o vydání územního rozhodnutí (§86 stavebního zákona, v platném znění, vyhl. č. 503/2006 Sb., v platném znění)
Písemné ověření
c) Definovat, kdy je možné využít zjednodušeného územního řízení a kdy formu územního souhlasu (§95 a §96 stavebního zákona, v platném znění)
Písemné ověření
d) Charakterizovat alespoň 3 případy, kdy stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (§103 stavebního zákona, v platném znění)
Písemné ověření
e) Charakterizovat alespoň 2 případy ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací (§104 stavebního zákona, v platném znění)
Písemné ověření
f) Specifikovat pro modelovou situaci účastníky stavebního řízení (§109 stavebního zákona, v platném znění) a způsob projednání náležitostí územního a stavebního řízení s nimi
Praktické předvedení
g) Charakterizovat alespoň 3 rozdíly v dokumentaci pro územní řízení (vyhl. č. 503/2006 Sb., v platném znění, příloha č. 4) a dokumentaci pro stavební řízení (vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění, příloha č. 1)
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zajišťování podkladů pro územní a stavební řízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Definovat účastníky, vždy přítomné územnímu řízení
Ústní ověření
b) Specifikovat pro modelovou situaci orgány, jejichž závazná stanoviska nebo samostatná rozhodnutí se přikládají k žádosti o územní řízení
Praktické předvedení
c) Specifikovat pro modelovou situaci vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, jejichž stanoviska se přikládají k žádosti o územní řízení
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 18.7.2024 5:30:18
Strana 6 z 13

Hodnoticí standard

Vypracovávání rozpočtů staveb obvyklé složitosti
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prezentovat a charakterizovat v předložené projektové dokumentaci hlavní součásti rozpočtu (souhrn nákladů, rekapitulace nákladů, soupis prací, soupis materiálu, soupis dodávek)
Ústní obhajoba přinesené práce
b) Prezentovat v předložené projektové dokumentaci kapitoly (hlavy) souhrnného rozpočtu a charakterizovat jejich obsahovou náplň
Ústní obhajoba přinesené práce
c) Vysvětlit pojmy HSV (hlavní stavební výroba), PSV (pomocná (přidružená) stavební výroba), HZS (hodinové zúčtovací sazby), VRN (vedlejší rozpočtové náklady), ZS (zařízení staveniště)
Ústní ověření
d) Předvést vypracování rozpočtu v programu pro tvorbu výkazu výměr – rozpočtu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Autorský dozor na realizovaných stavbách, kontrola prováděcích projektů stavebních děl
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat legislativní podmínky autorského dozoru (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě)
Ústní ověření
b) Specifikovat pro modelovou situaci způsob a rozsah autorského dozoru a způsoby prokazování (účast při realizaci, zápis do stavebního deníku)
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Ovládání grafických programů pro projektování
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zdůvodnit přednostní používání programu MicroStation před CAD (návaznost na GIS technické infrastruktury)
Ústní ověření
b) Demontrovat prakticky pojmy buňka, vrstva, referenční výkres, import, export
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vysvětlit pojmy AcuDraw, ohrada, zakládací výkres
Ústní ověření
d) Demonstrovat uplatnění souřadnice JTS-K
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Popsat a předvést způsob získávání mapových a jiných podkladů (inž. sítí apod.) v reálných souřadnicích
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 18.7.2024 5:30:18
Strana 7 z 13

Hodnoticí standard

Dodržování zásad ochrany životního prostředí v elektroenergetických projektech
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit na prezentované projektové dokumentaci ve vlastním projektu řešení ochrany životního prostředí
Ústní ověření
b) Definovat z předloženého seznamu materiálů alespoň 5 nebezpečných vlastností jejich odpadů a dopad na životní prostředí  (příloha č. 2 zák. 541/2020 Sb. o odpadech)
Písemné ověření
c) Navrhnout z předloženého seznamu možného demontovaného materiálu způsob jeho likvidace s ohledem na další zhodnocení (kabely, měděná a AlFe lana, konzolovina, pojistky, transformátory, kondenzátory, sloupy, patky)
Praktické předvedení
d) Navrhnout z předloženého seznamu likvidaci odpadů vzniklých na stavbě (např. výkopový materiál – zeminy, asfalty, betony, dřevo)
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 18.7.2024 5:30:18
Strana 8 z 13

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce
Uchazečem
o
zkoušku
může
být
každá
fyzická
osoba
starší
18
let,
která
získala
alespoň
základy
vzdělání,
nebo
účastník
rekvalifikace
podle
zákona
č.
435/2004
Sb.,
zákon
o
zaměstnanosti.
 
Uchazeč
o
zkoušku
musí
být
dále
držitelem
platných
dokladů:
·
platný
doklad
o
odborné
způsobilosti
v elektrotechnice
v rozsahu
minimálně
dle
§7
(„vedoucí
elektrotechnik“)
bez
omezení
napětí,
nařízení
vlády
č.
194/2022
Sb.,
o
požadavcích
na
odbornou
způsobilost
k
výkonu
činností
na
elektrickém
zařízení
a
na
odbornou
způsobilost
v
elektrotechnice.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
–
(
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/samostatny
-
projektant
-
ele
-
4d30#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Autorizovaná
osoba
zároveň
s
odesláním
pozvánky
ke
zkoušce
písemnou
formou
sdělí,
kde
a
jakým
způsobem
se
uchazeč
může
informovat
o
svých
povinnostech
a
průběhu
zkoušky
a
které
doklady/dokumenty
musí
uchazeč
předložit
bezprostředně
před
započetím
zkoušky.
 
Nejpozději
tři
týdny
před
vlastní
zkouškou
uchazeč
povinně
předloží
autorizované
osobě
jednu
jím
vypracovanou
projektovou
dokumentaci
(vlastní
projekt)
v
rozsahu
pro
vydání
územního
rozhodnutí
(průvodní
zpráva,
souhrnná
technická
zpráva,
situační
výkresy,
výkresová
dokumentace,
dokladová
část,
zásady
organizace
výstavby
na
venkovní
vedení
NN
nebo
VN)
a
pro
realizaci
(situace,
schéma
zapojení,
schéma
jištění,
jednopólové
schéma,
liniové
schéma,
výkres
betonového
základu
podpěrného
bodu,
výpočet
uzemnění,
výkres
příčného
řezu
kabelové
rýhy,
dokumentace
technických
a
technologických
zařízení,
plán
BOZP)
v
rozsahu
podle
vyhlášky
č.
499/2006
Sb.:
·
venkovního
vedení
NN
nebo
VN,
·
kabelového
vedení
NN
nebo
VN,
včetně
zadání
stavby
od
objednatele
nebo
zadavatele
na
výše
uvedené
projekty.
 
Předkládaný
projekt
musí
zahrnovat
v
části
"zásady
organizace
výstavby"
i
podmínky
pro
ochranu
životního
prostředí
při
výstavbě.
Požadovanou
formu
a
způsob
předání
sdělí
autorizovaná
osoba
uchazeči
nejpozději
do
10
dnů
od
přihlášení
na
zkoušku.
 
2.
Průběh
zkoušky
Před
zahájením
zkoušky
uchazeč
předloží
zkoušejícímu
průkaz
totožnosti
a
případně
další
dokumenty
opravňující
k
připuštění
ke
zkoušce
uvedené
v
části
1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce.
 
Bezprostředně
před
zahájením
zkoušky
autorizovaná
osoba
seznámí
uchazeče
s
pracovištěm,
s
organizací
zkoušky,
s
jeho
právy
a
povinnostmi
v
rámci
zkoušky
dle
zákona
č.
179/2006
Sb.
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Zkoušející
uzná,
a
tedy
nemusí
ověřovat,
ty
odborné
způsobilosti,
které
byly
již
dříve
u
uchazeče
ověřeny
v
rámci
zkoušky
z
jiné
profesní
kvalifikace
(nutno
doložit
osvědčením
o
získání
profesní
kvalifikace),
a
které
jsou
shodné
svým
rozsahem
i
obsahem.
Rozsah
a
obsah
odborné
způsobilosti
určují
její
jednotlivá
kritéria
a
pokyny
k
realizaci
zkoušky
popsané
v
hodnoticím
standardu.
Zkoušející
tyto
odborné
způsobilosti
neuzná
jako
již
ověřené,
pokud
by
tím
nebylo
zajištěno
řádné
ověření
ostatních
požadavků
stanovených
tímto
hodnotícím
standardem
(například
při
nutnosti
dodržení
technologických
postupů
a
časové
souslednosti
různých
činností).
 
Zkouška
se
koná
v
českém
jazyce.
 
Zkouška
je
veřejná.
Praktická
část
zkoušky
a
praktická
zkouška
není
veřejná
v
případech,
kdy
to
je
nutné
z
hygienických
důvodů
nebo
z
důvodu
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
práce.
 
Uchazeč
bude
mít
u
kritérií
s
ústním
ověřením
čas
na
písemnou
přípravu.
Tato
doba
je
započítána
do
celkové
doby
přípravy
na
zkoušku.
 
Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 18.7.2024 5:30:18
Strana 9 z 13

Hodnoticí standard

Při
ověřování
odborné
způsobilosti
Zpracování
a
obhajoba
projektové
dokumentace
elektroenergetických
sítí
obhajuje
uchazeč
vlastní
projekt
s
ohledem
na
respektování
legislativních
předpisů
a
norem.
Východiskem
je
znalost
ČSN
01
3420
(měřítka,
značky
jednotlivých
druhů
sítí,
výkres
výkopů,
základů
apod.).
Uchazeč
dostane
k
využití
příslušné
technické
normy
a
legislativní
předpisy
(zák.
č.
183/2006
Sb.,
o
územním
plánování
a
stavebním
řádu,
v
platném
znění;
vyhl.
č.
499/2006
Sb.,
Dokumentace
staveb,
v
platném
znění;
vyhl.
č.
503/2006
Sb.
o
podrobnější
úpravě
územního
řízení,
v
platném
znění;
zák.
č.
22/1997
Sb.
o
technických
požadavcích
na
výrobky,
v
platném
znění;
zák.
č.
458/2000
Sb.
energetický
zákon,
v
platném
znění.
 
Uchazeč
obhajuje
vlastní
práci
podle
ČSN
33
0010
-
Elektrotechnické
předpisy.
Elektrická
zařízení.
Rozdělení
a
pojmy,
ČSN
EN
50423.
Elektrická
venkovní
vedení
s
napětím
nad
AC
1
kV
do
AC
45
kV,
ČSN
33
3320
ed.
2
Elektrotechnické
předpisy.
Elektrické
přípojky,
ČSN
EN61936
-
1.
Elektrické
instalace
nad
AC
1
kV,
ČSN
73
6005
Prostorové
uspořádání
sítí
technického
vybavení,
ČSN
33
2000
-
4
Elektrotechnické
předpisy
-
Elektrická
zařízení
-
Část
4:
Bezpečnost,
ČSN
33
2000
-
5
Elektrotechnické
předpisy.
Elektrická
zařízení.
Část
5:
Výběr
a
stavba
elektrických
zařízení,
ČSN
EN
50
110
-
1
Obsluha
a
práce
na
elektrických
zařízeních.,
PNE
33
3301
Elektrická
venkovní
vedení
s
napětím
nad
1kV
AC
do
45
kV
včetně,
PNE
33
3302
Elektrická
venkovní
vedení
s
napětím
do
1kV
AC,
PNE
34
1050
Kladení
kabelů
NN,
VN
a
110kV
v
distribučních
sítích
energetiky,
PNE
33
0000
–
2
Stanovení
základních
charakteristik
vnějších
vlivů
působících
na
rozvodná
zařízení
distribuční
a
přenosové
soustavy,
PNE
33
0000
–
4
Příklady
výpočtů
uzemňovacích
soustav
v
distribuční
a
přenosové
soustavě
dodavatele
elektřiny,
PNE
33
0000
–
1
Ochrana
před
úrazem
elektrickým
proudem
v
distribuční
soustavě
dodavatele
elektřiny,
Průvodní
zpráva,
Souhrnná
technická
zpráva,
Situace
stavby,
Dokladová
část,
Zásady
organizace
výstavby.
 
Ověření
odborné
způsobilosti
Řešení
majetkoprávních
vztahů
a
vyřizování
správních
řízení
a
povolení
podle
investičních
záměrů
a
technicko
-
ekonomických
požadavků
předpokládá
znalost
a
uplatnění
legislativních
majetkoprávních
norem
(zák.
č.
183/2006
Sb.,
stavební
zákon,
v
platném
znění
–
smlouva
o
věcném
břemenu,
nájemní
smlouva,
smlouva
o
právu
provést
stavbu,
§
24
a
25
a
§
46,
47
zák.
č.
458/2000
Sb.
energetický
zákon,
v
platném
znění
,
zákon
č.
89/2012
Sb.,
občanský
zákoník,
v
platném
znění,
povolení
ke
zvláštnímu
užívání
komunikace
nebo
povolení
provedení
stavby
v
silničním
ochranném
pásmu
podle
zák.
č.
13/1997
Sb.,
o
pozemních
komunikacích,
v
platném
znění,
Odnětí
lesních
pozemků
a
omezení
jejich
využívání
podle
zák.
č.
289/1995
Sb.,
o
lesích,
v
platném
znění,
Umístění
stavby
v
chráněném
ložiskovém
území
podle
zák.
č.
44/1988
Sb.
Horní
zákon,
v
platném
znění,
Rozhodnutí
–
souhlas
vodoprávního
úřadu
podle
zák.
č.
254/2001
Sb.,
o
vodách,
v
platném
znění,
zákon
č.
100/2001
Sb.
o
posuzování
vlivů
na
životní
prostředí,
v
platném
znění,
zákon
č.
500/2004
Sb.
Správní
řád,
v
platném
znění,
zákon
č.
184/2006
Sb.
o
vyvlastnění,
v
platném
znění,
zákon
č.
114/1992
Sb.
o
ochraně
přírody
a
krajiny,
v
platném
znění,
zákon
č.
340/2015
Sb.
o
registru
smluv,
v
platném
znění,
nařízení
EU
2016/679
o
ochraně
fyzických
osob
v
souvislosti
se
zpracováním
osobních
údajů,
v
platném
znění.
 
Ověřování
odborné
způsobilosti
Vypracování
rozpočtů
staveb
obvyklé
složitosti
,
předpokládá
prezentaci
předložené
vlastní
projektové
dokumentace
v
obvyklém
členění
(I.
Projektové
a
průzkumné
práce,
II.
Provozní
soubory,
III.
Stavební
objekty,
IV.
Stroje
a
zařízení,
V.
Umělecká
díla,
VI.
Vedlejší
náklady,
VII.
Práce
nestavebních
organizací,
VIII.
Rezerva,
IX.
Ostatní
náklady,
X.
Vyvolané
investice,
XI.
Provozní
náklady
na
přípravu
a
realizaci
stavby).
 
Při
ověřování
odborných
způsobilostí,
kde
je
odvolání
na
příslušné
zákony
a
vyhlášky,
bude
mít
zkoušející
k
dispozici
tyto
dokumenty
v
elektronické
nebo
tištěné
formě
v
platném
znění.
 
Pro
ověření
kritérií
níže
uvedených
odborných
způsobilostí
připraví
autorizovaná
osoba
modelové
situace:
·
Provádění
prací
stavební
předprojektové
přípravy,
např.
zaměření,
dokumentace
stávajícího
stavu
,
kritérium
c)
;
·
Řešení
majetkoprávních
vztahů
a
vyřizování
správních
řízení
a
povolení
podle
investičních
záměrů
a
technicko
-
ekonomických
požadavků
,
kritérium
a)
·
Projednávání
náležitostí
územního
a
stavebního
řízení
s
jeho
účastníky
,
kritérium
a)
a
f)
·
Zajišťování
podkladů
pro
územní
a
stavební
řízení
,
kritérium
b)
a
c)
 
Podmínkou
úspěšné
zkoušky
je
dodržení
zásad
a
pravidel
BOZP.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
autorizovaná
osoba
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 18.7.2024 5:30:18
Strana 10 z 13

Hodnoticí standard

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.
 
Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:
·	„splnil“, nebo
·	„nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.
 
Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:
·	„vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo
·	„nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.
 
Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti elektrotechniky a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti elektroenergetických projektů na zařízení nízkého a vysokého napětí, nebo nejméně 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oborech vzdělání souvisejících se silnoproudou elektrotechnikou a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
b)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na elektrotechniku a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti elektroenergetických projektů na zařízení nízkého a vysokého napětí, nebo nejméně 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku nebo učitele odborných předmětů v oborech vzdělání souvisejících se silnoproudou elektrotechnikou a současně musí splňovat odbornou způsobilost v elektrotechnice v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: st o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 18.7.2024 5:30:18
Strana 11 z 13

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
·	Zkušební místnost se stoly a židlemi
 
·	Technické podklady, legislativní předpisy a technické normy
·	platné české technické normy z oblasti elektrotechniky
·	technická dokumentace, montážní výkresy, schémata, postupy, katalogy součástek na základě zadání autorizované osoby, podle nichž bude zkouškou prováděno ověření příslušných kompetencí v rozsahu hodnoticího standardu, elektrotechnické tabulky; související předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
·	legislativní předpisy uvedené v části Pokyny k realizaci zkoušky 
 
·	Technické vybavení
·	PC s přístupem na internet
·	software pro tvorbu výkazu výměr, rozpočtu
·	software pro technické výpočty (proudové dimenze kabelů a vodičů, jištění, impedance smyčky, uzemnění, dimenze opěrných bodů, výpočet základů, výpočet tahů ve vedení¨)
·	software MicroStation
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro provedení zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

 

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 75 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Celková doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut.
Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 18.7.2024 5:30:18
Strana 12 z 13

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
RGV, a. s.
ČSZE
E.ON ČR, s. r. o.
Kučaba Energomontáže Hodonín, s. r. o
 
Samostatný projektant / samostatná projektantka elektroenergetických sítí, 18.7.2024 5:30:18
Strana 13 z 13