Kvalifikační standard

Kamnář montér / kamnářka montérka topidel s teplovodními systémy (kód: 36-160-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Kamnář
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v normách, systémech a v technických podkladech pro stavbu, přestavbu a opravy topidel s teplovodními systémy
3
Navrhování výkonu topidla a součinnost s topenářskou firmou
3
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a materiálů pro stavbu, přestavbu a opravy topidel s teplovodními systémy
3
Ruční a strojní opracovávání kamnářských keramických a kovových materiálů
3
Instalace topeniště s osazením teplovodní vložky dle technické dokumentace
3
Zhotovování čistícího otvoru v kachlích
3
Přestavba, opravy a rekonstrukce topidel s teplovodními systémy
4
Stavba topidel s teplovodními systémy dle technické dokumentace
3
Provádění revizního otvoru pro kontrolu napojení na otopnou soustavu
3
Používání, ošetřování a údržba ručního nářadí pro stavbu topidel s teplovodními systémy
3
Obsluha strojů a zařízení na opracování stavebních materiálů
3
Instalace automatických regulací přívodu vzduchu do topidla
3
Regulace teplovodního systému
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Kamnář montér / kamnářka montérka topidel s teplovodními systémy, 10.9.2026 2:08:13
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=146&kod_sm1=41).
 
Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími prováděným pracím.
 
Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných technických norem:
ČSN EN 12 828 „Tepelné soustavy v budovách – navrhování teplovodních tepelných soustav“
ČSN 06 0830 „Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení“
ČSN 73 4230 „Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm“
ČSN 73 4231 „Individuálně stavěná kachlová kamna“
ČSN 73 4232 „Individuálně stavěné kachlové sporáky“
 
Pokyny k plnění kompetence:
Stavba topidel s teplovodními systémy dle technické dokumentace
kritérim j) Stavět kamna z kachlů dle pokynů k realizaci zkoušky v části B standardu:
 
- Vystavět podezdívku 
- Usadit lemovací kachle 
- Vystavět bezroštové topeniště ze šamotových desek
- Vystavět 3 vrstvy kachlů 
- Osadit část záklopové kachlové římsy 
- Zaspárovat kachloví 
- Omítnout podezdívku 
 
Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.
Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení pracovního výkonu a kvality provedení prací.
 
Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.
 
Kamnář montér / kamnářka montérka topidel s teplovodními systémy, 10.9.2026 2:08:13
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině kamnář:
Cech kamnářů ČR
KOKK Otrokovice
Kamnářství Pešek, Český Krumlov
K-PLUS, Hanušovice
TIMPEX s.r.o.,Hanušovice
Kamnář montér / kamnářka montérka topidel s teplovodními systémy, 10.9.2026 2:08:13
Strana 3 z 3