Kvalifikační standard

Montér optických kabelů (kód: 26-055-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Montér optických kabelů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace
3
Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení sítí elektronických komunikací
3
Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací
3
Montáž kabelových skříní a rozvaděčů
3
Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních vedení sítí elektronických komunikací, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 14.10.2015 do: 06.12.2020
Montér optických kabelů, 30.9.2026 3:36:50
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO).
Zdravotní
způsobilost
není
vyžadována.
 
Vstupní
požadavky
na
uchazeče
vycházejí
ze
splnění
minimálních
požadavků
platného
znění
Vyhlášky
č.
50/1978
Sb.
Českého
úřadu
bezpečnosti
práce
a
Českého
báňského
úřadu
o
odborné
způsobilosti
v
elektrotechnice
(min.
splnění
dle
§5
Pracovníci
znalí),
splnění
uvedených
podmínek
je
třeba
doložit
platným
osvědčením.
Úroveň
získaných
znalostí
a
dovedností
montéra
optických
kabelů
(potřebných
pro
montáž,
instalaci
a
opravy
optických
kabelů)
bude
ověřována
kompetencemi
uvedenými
v
tomto
hodnoticím
standardu,
a
to
v
pořadí,
ve
kterém
jsou
vyjmenovány.
 
Uchazeč
prokáže
znalosti
písemným
testem
(rozsah
cca
1h
–
50
otázek).
Autorizovaná
osoba
vypracuje
soubor
testových
úloh,
zaměřených
na
ověření
znalostní
složky
vybraných
způsobilostí,
popsaných
kritérii
hodnocení,
u
kterých
je
uveden
písemný
způsob
ověření,
následovně:
•
•Orientace
v
prováděcí
technické
dokumentaci
elektronických
komunikací
a
zařízení
pro
elektronické
komunikace
–
50
otázek;
•
•Provádění
přípravných
činností,
prostupů
ve
stavebních
a
jiných
konstrukcích
pro
vedení
sítí
elektronických
komunikací
–
100
otázek;
•
•Montáž
a
demontáž
nadzemních,
podzemních
a
vnitřních
vedení
sítí
elektronických
komunikací
–
100
otázek.
Testové
otázky
budou
uzavřené,
sestavené
ze
čtyř
odpovědí,
z
nichž
právě
jedna
je
správná.
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče,
sestaveného
z
50
otázek
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
oblastí
dle
způsobilostí:
•
•Orientace
v
prováděcí
technické
dokumentaci
elektronických
komunikací
a
zařízení
pro
elektronické
komunikace
–
20
%
otázek;
•
•Provádění
přípravných
činností,
prostupů
ve
stavebních
a
jiných
konstrukcích
pro
vedení
sítí
elektronických
komunikací
–
40
%
otázek;
•
•Montáž
a
demontáž
nadzemních,
podzemních
a
vnitřních
vedení
sítí
elektronických
komunikací
–
40
%
otázek.
Pro
úspěšné
hodnocení
testu
je
třeba
dosáhnout
alespoň
50%
úspěšnosti
zodpovězení
otázek
za
každou
oblast
reprezentovanou
hodnoticím
kritériem
příslušné
způsobilosti
a
zároveň
alespoň
75%
úspěšnosti
v
testu
jako
celku.
 
Dovednostní
složku
způsobilostí
prokáže
uchazeč
praktickým
předvedením
a
ústním
ověřením
(rozsah
cca
4
–
5h).
U
hodnoticích
kritérií,
kde
jsou
uvedeny
příklady
v
závorce
a
zároveň
je
stanoveným
způsobem
ověření
praktické
předvedení,
může
autorizovaná
osoba
ověřit
pouze
jednu
z
uvedených
možností.
 
Pravidla
pro
aplikaci
ústního
ověřování
formou
vylosovaných
otázek
:
Soubor
otázek,
které
zahrnují
veškerou
problematiku
hodnoticích
kritérii
s
uvedeným
způsobem
ověření
„ústní
ověření“,
stanovuje
autorizovaná
osoba.
Každé
kritérium
je
zohledněno
v
několika
otázkách.
Uchazeč
si
u
každého
kritéria
vylosuje
jednu
otázku
a
na
tu
ústně
odpoví.
 
Veškeré
písemné
podklady
a
přípravy
uchazeče
budou
autorizovanou
osobou
archivovány.
Při
ověřování
splnění
kritérií
založených
na
formě
praktického
předvedení
je
třeba
přihlížet
především
k
dodržování
pracovních
postupů
dle
platných
norem
EN
a
ČSN,
kvalitě
zhotoveného
produktu
i
k
časovému
hledisku
zvládání
zadaných
úkolů
uchazečem.
Zejména
normy
:
EN
50173
Informační
technologie
-
Univerzální
kabelážní
systémy,
EN
50174
-
2
Informační
technika
-
Kabelové
rozvody
-
Část
2:
Plánování
instalace
a
postupy
instalace
v
budovách,
EN
50174
-
31
Informační
technika
-
Kabelové
rozvody
-
Část
3:
Plánování
instalace
a
postupy
instalace
vně
budov,
EN
50310
Použití
společné
soustavy
pospojování
a
zemnění
v
budovách
vybavených
zařízením
informační
techniky,
ISO/IEC
14763
-
1
Informační
technika
-
Realizace
a
provoz
v
budovách
uživatelů
-
Část
1:
Zpráva,
ČSN
ISO/IEC
11801
Information
Technology
–
Generic
Cabling
For
Customer
Premises
ČSN
EN
60794
Optické
kabely
Mezinárodní
normy
ITU
-
T
:
G.650
Definice
a
měřicí
metody
pro
relevantní
parametry
jednovidových
vláken,
G.651
Charakteristiky
optických
kabelů
s
mnohovidovým
gradientním
vláknem
50/125
mm,
G.652
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem,
G.653
Charakteristiky
optických
Montér optických kabelů, 30.9.2026 3:36:50
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
posunutou
disperzní
charakteristikou,
G.654
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
minimálním
útlumem
pro
1550
nm,
G.655,656
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
posunutou
nenulovou
chromatickou
disperzí,
G.657
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
odolným
na
ohyby.
Montér optických kabelů, 30.9.2026 3:36:50
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
CATR, s. r. o.
PROFIBER NETWORKING CZ, s. r. o.
 
Montér optických kabelů, 30.9.2026 3:36:50
Strana 4 z 4